[별표 2]
공동주택의 구내통신실면적확보 기준(제19조제2호 관련)
건축물 규모	확보대상	확보면적
1. 50세대 이상 500세대 이하 단지	집중구내통신실	10제곱미터 이상으로 1개소
2. 500세대 초과 1,000세대 이하 단지	집중구내통신실	15제곱미터 이상으로 1개소
3. 1,000세대 초과 1,500세대 이하 단지	집중구내통신실	20제곱미터 이상으로 1개소
4. 1,500세대 초과 단지	집중구내통신실	25제곱미터 이상으로 1개소
비고 1. 집중구내통신실은 외부환경에 영향이 적은 지상에 확보되어야 한다. 다만, 부득이한 사유로 지상 확보가 곤란한 경우에는 침수우려가 없고 습기가 차지 아니하는 지하층에 설치할 수 있다. 2. 집중구내통신실에는 조명시설과 통신장비전용의 전원설비를 구비하여야 한다.