[별표 3]
구내통신 회선 수 확보 기준(제20조제2항 관련)
대상건축물	회선 수 확보기준
1. 주거용건축물	단위세대 당 1회선(4쌍 꼬임케이블 기준) 이상
2. 업무용건축물	각 업무구역(10제곱미터)당 1회선(4쌍 꼬임케이블 기준) 이상
비고 제1호 및 제2호 외의 건축물은 건축물의 용도를 감안하여 제1호 또는 제2호를 신축적으로 적용할 수 있다.