■ 산업안전보건법 시행규칙 [별표 19]
유해인자별 노출 농도의 허용기준(제145조제1항 관련)
유해인자		허용기준
		시간가중평균값(TWA)		단시간 노출값(STEL)
		ppm	mg/㎥	ppm	mg/㎥
1. 6가크롬[18540-29-9] 화합물(Chromium VI compounds)	불용성		0.01
	수용성		0.05
2. 납[7439-92-1] 및 그 무기화합물(Lead and its inorganic compounds)			0.05
3. 니켈[7440-02-0] 화합물(불용성 무기화합물로 한정한다)(Nickel and its insoluble inorganic compounds)			0.2
4. 니켈카르보닐(Nickel carbonyl; 13463-39-3)		0.001
5. 디메틸포름아미드(Dimethylformamide; 68-12-2)		10
6. 디클로로메탄(Dichloromethane; 75-09-2)		50
7. 1,2-디클로로프로판(1,2-Dichloro propane; 78-87-5)		10		110
8. 망간[7439-96-5] 및 그 무기화합물(Manganese and its inorganic compounds)			1
9. 메탄올(Methanol; 67-56-1)		200		250
10. 메틸렌 비스(페닐 이소시아네이트)[Methylene bis(phenyl isocya nate); 101-68-8 등]		0.005
11. 베릴륨[7440-41-7] 및 그 화합물(Beryllium and its compounds)			0.002		0.01
12. 벤젠(Benzene; 71-43-2)		0.5		2.5
13. 1,3-부타디엔(1,3-Butadiene; 106-99-0)		2		10
14. 2-브로모프로판(2-Bromopropane; 75-26-3)		1
15. 브롬화 메틸(Methyl bromide; 74-83-9)		1
16. 산화에틸렌(Ethylene oxide; 75-21-8)		1
17. 석면(제조ㆍ사용하는 경우만 해당한다)(Asbestos; 1332-21-4 등)			0.1개/㎤
18. 수은[7439-97-6] 및 그 무기화합물(Mercury and its inorganic compounds)			0.025
19. 스티렌(Styrene; 100-42-5)		20		40
20. 시클로헥사논(Cyclohexanone; 108-94-1)		25		50
21. 아닐린(Aniline; 62-53-3)		2
22. 아크릴로니트릴(Acrylonitrile; 107-13-1)		2
23. 암모니아(Ammonia; 7664-41-7 등)		25		35
24. 염소(Chlorine; 7782-50-5)		0.5		1
25. 염화비닐(Vinyl chloride; 75-01 -4)		1
26. 이황화탄소(Carbon disulfide; 75-15-0)		1
27. 일산화탄소(Carbon monoxide; 630-08-0)		30		200
28. 카드뮴[7440-43-9] 및 그 화합물(Cadmium and its compounds)			0.01 (호흡성 분진인 경우 0.002)
29. 코발트[7440-48-4] 및 그 무기화합물(Cobalt and its inorganic compounds)			0.02
30. 콜타르피치[65996-93-2] 휘발물(Coal tar pitch volatiles)			0.2
31. 톨루엔(Toluene; 108-88-3)		50		150
32. 톨루엔-2,4-디이소시아네이트 (Toluene-2,4-diisocyanate; 584-84-9 등)		0.005		0.02
33. 톨루엔-2,6-디이소시아네이트 (Toluene-2,6-diisocyanate; 91-08-7 등)		0.005		0.02
34. 트리클로로메탄(Trichloromethane; 67-66-3)		10
35. 트리클로로에틸렌(Trichloroethylene; 79-01-6)		10		25
36. 포름알데히드(Formaldehyde; 50 -00-0)		0.3
37. n-헥산(n-Hexane; 110-54-3)		50
38. 황산(Sulfuric acid; 7664-93-9)			0.2		0.6
※비고 1. "시간가중평균값(TWA, Time-Weighted Average)"이란 1일 8시간 작업을 기준으로 한 평균노출농도로서 산출공식은 다음과 같다. [eqn: TWA`환산값`= {C _{1} ‧T _{1} +C _{1} ‧T _{1} +`‧‧‧‧‧+C _{n} ‧T _{n}} over {8}] 주) C: 유해인자의 측정농도(단위: ppm, mg/㎥ 또는 개/㎤) T: 유해인자의 발생시간(단위: 시간) 2. "단시간 노출값(STEL, Short-Term Exposure Limit)"이란 15분 간의 시간가중평균값으로서 노출 농도가 시간가중평균값을 초과하고 단시간 노출값 이하인 경우에는 ① 1회 노출 지속시간이 15분 미만이어야 하고, ② 이러한 상태가 1일 4회 이하로 발생해야 하며, ③ 각 회의 간격은 60분 이상이어야 한다. 3. "등"이란 해당 화학물질에 이성질체 등 동일 속성을 가지는 2개 이상의 화합물이 존재할 수 있는 경우를 말한다.