【별표 2】(개정 2005.10.13)

공사안내 등 안내표지판 제작 ․ 설치 및 관리 요령(제4조제1항 관련)

1. 안내표지판 제작시 공통사항

○ 표지판의 기판은 철판(0.7[eqn: mm])을, 골조는 목재(4각, 45×45[eqn: mm])사용을 원칙으로 한다.

○ 표지판의 규격은 도시고속도로용과 일반 도로용으로 2가지로 구분하고, 그 크기는 다음과 같다.

구 분	도시고속도로용	일 반 도 로 용
		특별시도 및 구도(폭15m이상)	폭15m미만 도로
규 격	1,200[eqn: mm]×2,400[eqn: mm]	900[eqn: mm]×1,800[eqn: mm]	500[eqn: mm]×1,000[eqn: mm]

○ 뒤틀과 다리는 경첩으로 부착하여 이동시 편리하도록 하여야 한다.

○ 표지판은 쉬트지를 사용하여 제작함을 원칙으로 하되, 글씨 및 도형 등의 표기는 반사용 쉬트지를 사용하여야 한다.

구 분	색 종 류	비 고
바 탕	흰색, 황색
글씨․문자․도형	녹색, 청색, 적색, 흑색	글씨체는 고딕(반사용)

○ 위 사양에 명시되지 않은 사항은 발주처의 의견에 따른다.

▨ 골 조 제 작

2. 공사안내 등 표지판 제원 및 설치방법

▨ 공사안내표지판(보행자)

문안 및 규격(㎜)	제원 및 크기
	구분	색상	크기(높이: ㎜)
			A형	B형
	①	청색	－	180
	②	녹색	－	140
	③	청색	－	110
	④	흑색	－	110
	⑤	흑색	－	100
	바탕	흰색
	설치지점 및 방법
	3. 공사안내 등 표지판 설치요령 참조

▨ 공사안내표지판(운전자)

문안 및 규격(㎜)	제원 및 크기
	구분	색상	크기(높이: ㎜)
			A형	B형
	①	청색	270	200
	②	흑색	270	200
	③	적색	240	180
	④	흑색	160	120
	⑤	흑색	140	100
	바탕	흰색
	설치지점 및 방법
	3. 공사안내 등 표지판 설치요령 참조

▨ 공사안내표지판(공사예고 I )

문안 및 규격(㎜)	제원 및 크기
	구분	색상	크기(높이: ㎜)
			A형	B형
	①	흑색	400	300
	②	청색	330	250
	바탕	황색
	설치지점 및 방법
	3. 공사안내 등 표지판 설치요령 참조

▨ 공사안내표지판(공사예고 II )

문안 및 규격(㎜)	제원 및 크기
	구분	색상	크기(높이: ㎜)
			A형	B형
	①	흑색	400	300
	②	청색	330	250
	바탕	황색
	설치지점 및 방법
	3. 공사안내 등 표지판 설치요령 참조

▨ 교통안내표지판

문안 및 규격(㎜)	제원 및 크기
	구분	색상	크기(높이: ㎜)
			A형	B형
	①	청색	330	250
	②	흑색	330	250
	공사장	적색
	지시선	적색
	차 선	흑색
	바 탕	황색
	설치지점 및 방법
	3. 공사안내 등 표지판 설치요령 참조

▨ 교통통제표지판

문안 및 규격(㎜)	제원 및 크기
	구분	색상	크기(높이: ㎜)
			A형	B형
	①	흑색	330	250
	②	청색	330	250
	원	적색	－	110
			T 80 (원두께)	T 60 (원두께)
	지시선	흑색	T 100 (두께)	T 80 (두께)
	바탕	황색
	설치지점 및 방법
	3. 공사안내 등 표지판 설치요령 참조

▨ 우회도로 안내표지판

문안 및 규격(㎜)	제원 및 크기
	구분	색상	크기(높이: ㎜)
			A형	B형
	①	흑색	400	300
	②	청색	330	250
	바탕	황색
	설치지점 및 방법
	3. 공사안내 등 표지판 설치요령 참조

3. 공사안내 등 표지판 설치요령

○ 도시고속도로

- 차로 부분통제

공사안내 (예고)	공사안내 (예고)	공사안내 (예고) 우회도로안내	공사안내 (운전자)	교통안내 우회도로 안내	공사안내 (운전자)	교통안내	교통안내	공사 구간
4.0km	2.0km	1.5km	1.0km	600m	300m	100m	0m

- 차로 전면통제

공사안내 (예고)	공사안내 (예고)	공사안내 (예고) 우회도로안내	공사안내 (운전자)	교통통제 우회도로안내	공사안내 (운전자)	교통통제 우회도로안내	교통통제	공사 구간
4.0km	2.0km	1.5km	1.0km	600m	300m	100m	0m

※  위치 및 통제구간의 특성을 감안하여 시장이 필요하다고 인정하는 경우에는 위 표와 달리 운영할 수 있다.

○ 간선 및 보조간선도로(특별시도, 구도, 폭15m이상)

- 차로 부분 통제

공사안내(예고)	공사안내(예고) 우회도로안내	교통안내	공사안내 (운전자)	교통안내	공사안내 (보행자)	공사구간
500m	300m	200m	100m	0m	0m

- 양방향 차로 전면통제

공사안내(예고)	공사안내(예고) 우회도로안내	교통통제 우회도로안내	교통통제	교통통제	공사안내 (보행자용)	공사구간
500m	300m	200m	100m	0m	0m

○ 집산 및 국지도로(소규모이면도로, 폭15m미만)

- 차로 부분 통제

공사안내(예고)	교통안내	교통안내	공사안내(보행자)	공사구간
50m	30m	0m	0m

- 양방향 차로 전면통제

교통통제	우회도로안내	교통통제	공사안내(보행자용)	공사구간
50m	30m	0m	0m