[별도 1]

마찰손실시험 배관장치도(제15조 관련)

※ 굽힘횟수가 4회를 초과하는 경우는 제조자가 신청한 최대굽힘 횟수 만큼의 최소곡률반경의 굽힘을 형성하여 시험한다.