〔별도 1〕

정비실 및 부속설비의 설치 예시도(별표 2 관련)

1. 정비실 배치모형

								충전 작업실	공기 탱크실	공기충전기실	전기‧기계실
○○○○○○
			면체건조대		포장대
헹굼조
			용기 보관대
	용기건조대				보관대		면체 보관대
	면체 세정 조
				관리사무실
	수송 차량
용기세척대
	정비대		기록대
				용기내시경
	면체 검사 대
밸브분리기

2. Air Line 구성예시

<여과장치실>

(50ℓ×  6기)

(300ℓ×  1기)

<공기탱크실>

<작업실 공기탱크>

30ℓ

<충전기실>

<청소용  air건>

<용기건조대>

<충전작업실>

※ 비고

1) 여과 장치실은 공기 충전기 필터와 별도의 여과장치를 설치함

2) 공기저장 탱크의 용량, 개수는 시․도별 산출 소요량에 적합하도록 선정함

3. 면체검사장비, 검사기록실 및 공기호흡기 바코드 부착 모형(별표2, 3호)

4. 유압모터를 이용한 용기밸브 분리결합장치 모형(별표2, 5호)

5. 세정조, 행굼조, 건조대(면체) 설치모형(별표2, 6호)

6. 압축공기 저장탱크, 충전 접결구, 용기보관실 설치모형(별표2, 7~10호)

7. 충전실 환기장치의 공기의 흐름 예시(별표2, 12호)

가. 평면도                               나. 입면도

공기

충전기

공기

충전기