<도면 1>

해상용등명기(300mm 점멸식)

▣ 상기도면의 치수 범위 내에서 성능 개선을 위해 디자인 및 치수 변경 가능