<도면 2>

등명기 하부 PCD 규격

※ 홀 형상은 장공형으로 제작