[별 지 1] (제24조 ① 1 관련)

탄약 및 폭발물 안전관리심의 요청서(예)

1. 목적

가. 00부대 탄약고 시설 사업에 대한 안전성을 검증하여,

나. 탄약 폭발사고 및 기타 안전사고를 사전에 방지하고자 함

2. 추진경과

가. ´00. 0. 00 : 탄약고 신축 사업 국방중기계획반영(´00～´00년)

나. ´00～´00년 : 신축규모 및 신축시기 조정

＊규모 / 시기 :

3. 사업내역

가. 시설규모 및 예산

구분		동수	면적(㎡/평)	예산(억원)	비고(용도 등)
이그루 탄약고	63평 (철근콘크리트)		/		․000 탄약고 활용 ․

나. 사업기간 : ´00. 0～´00. 0월(00개월)

1) 설계 : ´00. 0～´00. 0월(00개월)

2) 시설공사 : ´00. 0～´00. 0월(00개월)

다. 시공업체 : 00건설(주)

4. 검토결과

가. 필요성

나. 탄약류 운용 및 관리의 적정성

＊작전적, 군수적, 민원해소, 탄약고별 중·장기 저장계획, 운영 요구조건 등

다. 탄약류 시설물 배치의 적정성

＊부지조사 결과 안전성, 탄약 안전거리 검토 결과, 혼합저장기준 준수여부, 기타 구성요소별 배치 등

1) 탄약고 안전거리 검토 결과 : 이상없음, 00건 위반

구 분	폭약량 (lbs)	격리형태	안전거리 (m)	인 접 시 설	실거리 (m)	검토결과
00번 탄약고 (지상형)	250,000 /1.1급	주거시설	960	병영생활관	1,035	충 족
				취사장
		내부격리
00번 탄약고 (이그루)	250,000 /1.1급	주거시설	960	000마을	340	미충족
				000마을	530	미충족
		:

＊탄약고 안전기준 적용 유보 승인 : 2년(´00. 0. 0～´00. 0. 00)

☞ 관련근거 :

＊위치도, 탄약고 상세 배치도, 인접 군사시설 및 민간시설 연계도를 바탕으로 안전거리(주거거리, 공로거리, 내부격리거리, 탄약고간 거리)를 산정한 계산근거 작성

2) 위치도

＊탄약고 위치를 중심으로 인접탄약시설, 일반군사시설, 군사시설경계, 인접도로 및 민간시설이 나타나거나 표시한 축척 1:15,000인 위성사진

(필요시 축척 조정, 상세도면 추가)

3) 탄약고 상세 배치도

＊내부격리 거리, 탄약고간 거리, 탄약고 입구 방향 등 표시(「탄약 및 폭발물 안전관리기준 지시」제6장 제3절 그림 6-1참조)

4) 인접 일반군사시설 및 민간시설 연계도

＊‘위치도’의 내용이 충분하지 않을 경우, 안전거리 산정을 위해 탄약고시설 부근 일반군사시설 및 민간시설(도로, 주택 등)을 포함하는 상세도면 작성

5) 전기시설 및 장치 검토 결과서(필요시)

＊탄약고 시설 부근에 전기시설이 위치하거나 탄약고내에 전기설비를 설치할 경우 「탄약 및 폭발물 안전관리기준 지시」제8장 제2, 3절에 명기된 사항에 대한 개략적 검토사항 기재

6) 특별시설과의 연계검토 결과서(필요시)

＊탄약고 시설부근에 발전설비, 대규모 변전시설, 화학플랜트, 가스파이프, 유류 및 가스 저장시설 등 탄약고와의 상호안전을 고려해야 하는 경우에는 해당시설불의 폭발시 탄약고의 안전과 탄약고 폭발시 해당시설의 안전여부 검토한 결과서 제출

라. 설계도면 검토(주요 군사시설 방호설계기준 2012)

구 분	내 용	검토결과
탄약고 형 태	․이그루탄약고(철근 콘크리트 또는 파형강판) 또는 지상형탄약고 또는 터널형탄약고 등 ＊판단근거 : 경제성, 총 수명주기 비용, 방호도, 친환경성 등 ＊대상 탄약고 도면(표준도 사용시 표준도면) 첨부	충족
방호도	․표준설계도면 적용 또는 ‘방호도 성능 수치 해석’ 별도 보고 등 ＊방호성능 검증 결과서(표준도 사용시 제외) 첨부	미충족
결로해소	․표준설계도면 적용 또는 ‘결로해소 수치해석’ 별도 보고 등 ＊결로해소 검증자료(표준도 사용시 제외) 첨부	추가자료 필요
방폭문	․표준설계도면 적용 또는 ‘방폭문 성능 수치 해석’ 별도 보고 등 ＊방폭문 방호검증자료(표준도 사용시 제외) 첨부
방 벽	․표준설계도면 적용 또는 방벽 미설치 등 ＊방벽 설계도면, 방벽 방호검증자료 첨부
기 타	․

마. 탄약류 안전기준 위반에 대한 조치방안

＊미군탄약저장고 한·미 안전기준 동시준수 여부 등

바. 탄약류 시설물 표준설계도서 적용 여부

사. 탄약류 시설물에 대한 신기술, 신자재 및 기술 개선사항

아. 탄약류 안전거리 조정 관련 사항

자. 그 밖의 안전 관련 사항

○(양호), △(보통), ×(미흡)

구 분	검 토 요 소	검 토 결 과	비고
토목공사	․과도한 성토소요	․성토소요 없음	○
	․배수시설	․배수여건 양호
	․지반여건	․지반여건 양호
	․벌채수목	․벌채수목 없음
도로여건	․차량진입 여건	․차량 진․출입 여건 양호	○
경 계	․비 폭발물 시설로 검토 불필요		-
지형여건	․시설관리 용이성	․양호	○
	․건물배치	․북서향으로 일조시간 보장 미흡	×

5. 건의

첨부 000사업 탄약 및 폭발물 안전관리심의위원회 심의결과. 끝.

000사업 탄약 및 폭발물 안전관리심의위원회 심의결과

1. 일자/장소 :

2. 심 의 안 :

3. 심의결과

4. 의  결

구 분	직 책	계급 / 성명	심의 결과	서 명
위원장
위 원
간 사