「별지 3호(제32조 관련)」

계류선박수칙

1. 집단계류지 내에서는 용접, 불꽃작업 등 발열을 수반하는 선박 수리작업은 일체 금하여야 한다.  단, 경미한 수리로서 우리청의 허가를 득한 경우는 예외로 합니다.

2. 선박의 경우는 선교(BRIDGE)에, 부선의 경우는 갑판실(HOUSE)에 선주의 전화번호 등을 게재하여 비상시 긴급연락이 가능하도록 하여야 합니다.

3. 집단계류지에 계류하는 부선은 타 부선에 지장을 초래하지 않는 범위내에서 선미앵카를 투묘하여 계류색의 장력을 감소하도록 하여야 합니다.

4. 계류지에 계류하는 선박에는 반드시 비상시 응급조치가 가능한 적정수의 당직자를 배치하여야 하며 당직자는 주간 및 기상악화시에는 야간까지 선박의 안전을 위하여 당직근무를 하여야 합니다.

5. 집단계류지내에서 발생하는 모든 오물은 반드시 육상으로 운반하여 정부규격 봉투에 넣어 처리하여야 하며, 어떠한 경우라도 해역에 투기하여서는 아니됩니다.

6. 항내 계류지를 이용하는 선박은 반드시 선종별 계류지에 계류하여야 한다.  단, 수용능력 초과 등으로 항내해역을 과다점용하여 타 선박의 안전운항에 지장을 초래할 우려가 있다고 인정되어 우리청에서 별도의 장소를 지정한 경우에는 예외로 합니다.

7. 내항 부근 해상과 영산강 하구언 하류해상(정박구역 제3구)에 계류하는 선박 또는 부선은 타 선박의 항로를 제약하지 않도록 계류하여야 합니다.

8. 계류지에서 이선하는 선박은 계류색 이완 또는 이탈로 타 선박의 집단 표류가 발생하지 않도록 본선과 연결된 타 선박의 계류색을 재정비한 후 이선하여야 합니다.

9. 집단계류지내에서는 취사도구 및 난방기, 전열기 등의 사용을 금하여야 하며, 꼭 필요시는 소화기 배치 등 안전조치를 철저히 강구한 후 사용하도록 하여야 합니다.