[별표]
교도관기장의 도형 및 제식
1. 교정지휘관장
구분	앞면		뒷면
	도형	제식	도형	제식
정장		(1) 지질 (가) 상단부분 : 견직지 (나) 하단부분 : 놋쇠 4밀리미터판에 순금으로 도금한다. (2) 색상 (가) 상단부분 : 5개의 줄의 색상을 좌측으로부터 초록색, 황색, 적색, 황색, 초록색으로 한다. (나) 하단부분 : 금색으로 하되, 중앙귀면 바탕의 원내는 적색으로 한다.		(1) 지질 (가) 상단부분 : 견직지 (나) 하단부분 : 놋쇠4밀리미터 판으로 한다. (2) 색상 (가) 상단부분 : 전면을 초록색으로 한다. (나) 하단부분 : 전면을 금색으로 한다.
약장		(1) 지질 (가) 바탕 : 견직지 (나) 귀면 : 놋쇠 4밀리미터판에 순금으로 도금한다. (2) 색상 5개의 줄의 색상을 좌측으로부터 초록색, 황색, 적색, 황색, 초록색으로 하고 귀면은 금색으로 한다.		(1) 지질 전면을 견직지로 한다. (2) 색상 전면을 초록색으로 한다.

2. 교정근속기장 가. 성실장
구분	앞면		뒷면
	도형	제식	도형	제식
정장		(1) 지질 (가) 상단부분 : 견직지 (나) 하단부분 : 놋쇠 4밀리미터판에 금으로 도금한다. (2) 색상 (가) 상단부분 : 5개의 줄의 색상을 좌측으로부터 초록색, 백색, 적색, 백색, 초록색으로 한다. (나) 하단부분 : 전면을 금색으로 한다.		(1) 지질 (가) 상단부분 : 견직지 (나) 하단부분 : 놋쇠 4밀리미터판으로 한다. (2) 색상 (가) 상단부분 : 전면을 초록색으로 한다. (나) 하단부분 : 전면을 금색으로 한다.
약장		(1) 지질 (가) 바탕 : 견직지 (나) 등대상 : 놋쇠 4밀리미터판에 순금으로 도금한다. (2) 색상 3개의 줄의 색상을 좌측으로부터 초록색, 백색, 초록색으로 하고 등대상은 금색으로 한다.		(1) 지질 전면을 견직지로 한다. (2) 색상 전면을 초록색으로 한다.

나. 봉사장
구분	앞면		뒷면
	도형	제식	도형	제식
정장		(1) 지질 (가) 상단부분 : 견직지 (나) 하단부분 : 놋쇠 4밀리미터판에 순금으로 도금한다. (2) 색상 (가) 상단부분 : 7개의 줄의 색상을 좌측으로부터 초록색, 백색, 적색, 백색, 적색, 백색, 초록색으로 한다. (나) 하단부분 : 전면을 금색으로 한다.		(1) 지질 (가) 상단부분 : 견직지 (나) 하단부분 : 놋쇠4밀리미터판으로 한다. (2) 색상 (가) 상단부분 : 전면을 초록색으로 한다. (나) 하단부분 : 전면을 금색으로 한다.
약장		(1) 지질 (가) 바탕 : 견직지 (나) 횃불 : 놋쇠 4밀리미터판에 순금으로 도금한다. (2) 색상 5개의 줄의 색상을 좌측으로부터 초록색, 백색, 적색, 백색, 초록색으로 한다.		(1) 지질 전면을 견직지로 한다. (2) 색상 전면을 초록색으로 한다.

다. 충성장
구분	앞면		뒷면
	도형	제식	도형	제식
정장		(1) 지질 (가) 상단부분 : 견직지 (나) 하단부분 : 놋쇠 4밀리미터판 순금으로 도금한다. (2) 색상 (가) 상단부분 : 9개의 줄의 색상을 좌측으로부터 초록색, 백색, 적색, 백색, 적색, 백색, 적색, 백색, 초록색으로 한다. (나) 하단부분 : 전면을 금색으로 한다.		(1) 지질 (가) 상단부분 : 견직지 (나) 하단부분 : 놋쇠4밀리미터판으로 한다. (2) 색상 (가) 상단부분 : 전면을 초록색으로 한다. (나) 하단부분 : 전면을 금색으로 한다.
약장		(1) 지질 (가) 바탕 : 견직지 (나) 무궁화 : 놋쇠 4밀리미터판에 순금으로 도금한다. (2) 색상 7개의 줄의 색상을 좌측으로부터 초록색, 백색, 적색, 백색, 적색, 백색, 초록색으로 한다.		(1) 지질 전면을 견직지로 한다. (2) 색상 전면을 초록색으로 한다.