<별표>

대기환경기준 물질별 대기환경규제지역 지정 세부기준(제2조 관련)

1. 대기환경보전법 제3조에 따라 상시측정을 하고, 판정기준 및 통계처리방법에 따라 대기환경기준을 초과한 지역 중 법 제17조에 따라 조사된 오염물질 배출량 자료를 분석하여 배출량 관리가 필요하다고 인정되는 경우

가. 대기환경기준 초과여부 판정기준

대상 물질	SO2 (ppm)			PM10 (㎍/㎥)		O3 (ppm)		NO2 (ppm)			CO (ppm)		벤젠 (㎍/㎥)
기준	연	24시간	1시간	연	24시간	8시간	1시간	연	24시간	1시간	8시간	1시간	연
환경 기준	0.02	0.05	0.15	50	100	0.06	0.10	0.03	0.06	0.10	9	25	5
초과 기준	0.021)	0.052)	0.154)	501)	1002)	0.063)	0.104)	0.031)	0.062)	0.104)	92)	254)	51)

1) 최근 3년간 측정치의 평균이 환경기준 이상인 경우

2) 최근 3년간 측정치의 99퍼센타일 평균농도가 환경기준을 초과한 경우

3) 최근 3년간 측정치의 95퍼센타일 평균농도가 환경기준을 초과한 경우

4) 최근 3년간 측정치의 99.9퍼센타일 평균농도가 환경기준을 초과한 경우

※ PM10는 황사기간 미포함 자료를 의미

※ 최근 3년간 자료는 국립환경과학원에서 발간하는 대기환경연보 자료를 인용

나. 초과기준과의 비교를 위한 측정치의 통계처리방법

구 분	산 출 방 법	적용대상
1) 최근 3년간 측정치의 평균이 환경기준 이상인 경우	(1) 측정된 1시간 자료를 이용하여 일평균 농도를 산정한다. (2) 24시간 중 18시간 이상에 대해 측정된 관측에 대해서만 일평균 농도를 산정한다. (3) 산정된 일평균 농도를 이용하여 일 년간 산출평균을 구한다. (4) (3)의 연평균 자료를 3년간 평균한다.	SO2(연평균) PM10(연평균) NO2(연평균) 벤젠(연평균)

2) 최근 3년간 측정치의 99퍼센타일 농도 환경기준을 초과한 경우	(1) 1)의 (1)과 (2)에 따라 24시간 평균농도를 계산한다. 1년간 유효한 24시간 평균농도는 최대 366개까지 계산 가능하다. (2) 8시간 평균농도는 연동평균(Forward moving average)로 계산하여, 8시간 중 6시간 이상에 대해 유효한 관측자료가 있을 경우에만 계산한다. 1년간 유효한 8시간 평균농도의 개수는 최대 366일/년×24시간/년이다. (3) (0.99)×cn을 계산한다. cn은 1년간 유효한 시료의 개수이다. 이 계산의 결과의 정수부분을 i라 한다. (4) P0.99,y=x|i+1|를 이용하여 특정한 연도y에 대한 99퍼센타일을 구한다. 여기서 x|i+1|은 순서대로 정렬된 일련의 농도들 중에서 (i+1)번째 농도이다. (5) (4)의 결과를 3년간 평균한다.	SO2(24hrs) PM10(24hrs) NO2(24hrs) CO(24hrs)
3) 최근 3년간 측정치의 95퍼센타일 농도가 환경기준을 초과한 경우	(1) 2)의 (2)에 의해 8시간 평균농도를 산정한다. (2) (0.95)×cn을 계산한다. cn은 1년간 유효한 시료의 개수이다. 이 계산의 결과의 정수부분을 i라 한다. (3) P0.95,y=x|i+1|를 이용하여 특정한 연도y에 대한 95퍼센타일을 구한다. 여기서 x|i+1|은 순서대로 정렬된 일련의 농도들 중에서 (i+1)번째 농도이다. (4) (3)의 결과를 3년간 평균한다.	O3(8hrs)
4) 최근 3년간 측정치의 99.9퍼센타일 농도가 환경기준을 초과한 경우	(1) 유효한 1시간 평균농도 자료를 이용한다. 1년간 유효한 1시간 평균농도의 최대 개수는 366일/년×24시간/년이다. (2) (0.999)×cn을 계산한다. cn은 1년간 유효한 시료의 개수이다. 이 계산의 결과의 정수부분을 i라 한다. (3) P0.999,y=x|i+1|를 이용하여 특정한 연도y에 대한 99.9퍼센타일을 구한다. 여기서 x|i+1|은 순서대로 정렬된 일련의 농도들 중에서 (i+1)번째 농도이다. (4) (3)의 결과를 3년간 평균한다.	SO2(1hrs) O3(1hrs) NO2(1hrs) CO(1hrs)

2. 대기환경보전법 제3조에 따른 상시측정을 하지 아니하는 지역 중 법 제17조에 따라 조사된 오염물질 배출량 자료를 이용한 확산모델링 결과, 대기오염도가 환경기준 이상인 지역의 면적이 당해 지역의 총면적의 30%를 초과하는 경우