[별 표]

산림병해충 방제사업 표준품셈

제1장  적용기준

1.1. 목적

국가, 지방자치단체에서 시행하는 산림병해충 방제사업의 적정한 예정가격을 산정하기 위한 일반적인 기준을 제공하는데 있다.

1.2. 적용범위

가. 국가, 지방자치단체에서는 본 표준품셈을 산림병해충 방제사업(이하 “방제사업”이라 한다) 예정가격 산정의 기초로 활용한다.

나. 방제사업의 예정가격 산정은 다른 법령의 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고 본 표준품셈을 활용한다.

다. 본 표준품셈에 명시되지 않은 사항은 관계 법령, 산림청의 사업계획, 예산단비 등을 참고하여 국가기관, 지방자체단체 등의 장의 책임 하에 적정한 예정가격 산정기준을 결정하여 사용한다.

라. 각 발주기관에서 다항에 따라 별도로 결정하여 적용한 품셈이 표준품셈 보완에 반영할 필요가 있다고 인정될 경우에는 그 자료를 산림청에 제출한다.

마. 본 표준품셈에 명시되지 않은 품으로서 타 부문(숲가꾸기, 토목, 건축, 기계, 통신 등)의 품셈에 명시된 품은 그 부문의 품을 적용하고, 타 부문과 유사한 공종의 품은 본 표준품셈을 우선 적용한다.

1.3. 특정 임업기계장비 사용

특정한 임업기계사용이 필요할 경우 본 기준에 의하지 않고 국가기관, 지방자체단체 등의 장의 책임 하에 개별적으로 그 특성에 의한 작업능력과 제경비를 산정하여 적용할 수 있다.

1.4. 수량의 계산법

가. 재적 및 인원의 계산은 소수점 셋째자리에서 반올림, 둘째자리로 표시 한다.

나. 면적의 계산은 보통 수학공식 외에 좌표면적계산법·삼사법·프라니미터(Planimeter) 또는 전자면적계산 등에 의한다.

다. 수고의 계산은 임분수고의 최저값과 최고값을 측정한 후 평균을 산정하여 임분 수고의 범위를 분모로 하고 평균 수고를 분자로 하여 표시한다.(예 : 15 / 10~20)

라. 경급의 계산은 입목 가슴높이 지름의 최저값과 최고값을 2cm단위로 측정한 후 평균값을 산정하여 임목가슴높이 지름의 범위를 분모로, 평균 가슴높이지름을 분자로 표시한다.(예 : 20 / 14~26)

마. 총 축적의 계산은 다음과 같다.

(1) 측정 대상입목 : 가슴높이지름 6cm이상의 입목으로 한다.

(2) 가슴높이지름 측정부위 : 지상고 120cm위치의 직경을 말하며, 2cm 괄약으로 측정한다.(예 : 8cm＝7cm이상 9cm미만, 10cm＝9cm이상 11cm미만)

(3) 수고측정 : m단위로 측정하고 m이하는 반올림한다.

(4) 조사방법은 전수조사와 표준지조사로 한다.

(가) 전수조사 : 소반내의 모든 입목을 대상으로 가슴높이지름과 수고를 측정하여 수종별 입목간재적표를 이용하여 입목개개의 단목재적을 구한 후 전체재적을 산출한다.

(나) 표준지조사

1) 1개 표준지의 최대크기는 0.04ha 이하로 한다.

2) 가슴높이지름은 2cm괄약으로 수종별로 측정하여 기록한다. 다만, 6cm미만은 측정하지 아니한다.

3) 수고는 직경급별로 평균수고를 산출한다.

4) 표준지 내에서 측정된 입목의 평균 가슴높이지름과 평균 수고를 통하여 표준지내 재적을 구한 후 이를 기준으로 전 재적을 산출한다.

1.5. 노임단가

가. 기능부문의 노임단가는 대한건설협회에서 조사․공표하는 시중노임단가를 적용하되, 매년 상반기에 공표되는 노임단가를 당해년도 1월 1일부터 12월 31일까지 적용한다.

나. 기술부문의 노임단가는 한국엔지니어링진흥협회에서 조사․공표하는 건설 및 기타부문의 엔지니어링 기술자 노임단가를 적용한다.

1.6. 노임의 할증

연장근로와 야간근로 또는 휴일근로의 경우에는 「근로기준법」(제49조, 제55조), 유해위험작업인 경우에는 「산업안전보건법」(제46조), 도서(제주도 포함), 오지지역 및 기능자격자를 특별히 사용하는 경우에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」(제7조2항)에 정하는 바에 따라 노무비를 할증하여 적용한다.

1.7. 재료 및 자재단가

가. 재료 및 자재의 단가는 거래실례가격 또는 ⌜통계법⌟ 제24조의 규정에 의한 지정기관이 조사하여 공표한 가격, 감정가격, 유사한 거래실례가격, 견적가격을 기준하며, 적용순서는 ⌜국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙⌟ 제7조의 규정에 따른다.

나. 재료 및 자재단가에 운반비가 포함되어 있지 않은 경우 구입 장소로부터 현장까지의 운반비를 계상할 수 있다.

1.8. 할증의 적용

가. 품의 할인ㆍ할증은 각 단위 작업종별로 표준품셈에서 정한 할인ㆍ할증요소를 적용한다.

나. 중복가산 요령

W = P × (1+a1+a2+a3+·······+an)

W : 할증이 포함된 품 (소요인력)

P  : 기본품 또는 각장 해설란의 필요한 증·감 요소가 감안된 품

a1 ~ an : 품 할증요소

1.9. 금액의 단위 표준

종목	단위	지위(止位)	비고
설계서의 총액 설계서(일위대가)의 소계 설계서(일위대가)의 금액란	원 〃 〃	1,000 1 1	미만 버림 〃 〃

1.10. 설계 및 감리용역 원가 작성기준

가. 실시설계 및 감리용역의 원가(대가)산출 및 적용기준은 과학기술부 공고인 “엔지니어링사업대가의 기준”에 의한 실비정액가산방식에 따른다.

나. 단, 제경비, 기술료의 적용요율은 엔지니어링사업대가의 기준의 적용범위를 참고하여 본 품셈에서 정한 다음 요율을 적용한다.

제경비	기술료
직접인건비의 110%	직접인건비에 제경비를 합한 금액의 20%

1.11. 원가 작성기준

가. 원가계산은 재정경제부 회계예규와 조달청 “원가계산 제비율 적용기준”에 따른다.

나. 작업현장에서 산업재해 예방에 필요한 비용인 산업안전보건법에 따른 산업안전보건관리비는 건설공사에 준하여 계상한다.

다. 고용보험, 국민건강보험, 산업재해보상보험, 국민연금보험료 및 노인장기요양보험 등은 관계법령이 정하는 기준에 따른다.

라. 원가 구성 비목별 적용기준은 다음과 같다.

<원가 구성 비목별 적용기준>

구분 비목			적용 기준
			적용방법	요율	적용 기준
순공사원가	재료비	직 접 재 료 비	주재료비+잡품		품셈 적용기준
		간 접 재 료 비
		소 계
	노무비	직 접 노 무 비			품셈 적용기준
		간 접 노 무 비	(직접노무비)×율	10.6~ 11.4%	조달청 토목공사 원가계산 제비율 적용기준
		소 계
	경비	기 계 경 비	기계손료×장비단가		품셈 적용기준
		산 업 재 해 보 상 보 험 료	(노무비 : 직노+간노)×율		관계법령의 보험요율 관계법령의 보험요율
		고 용 보 험 료	(노무비)×율
		국 민 건 강 보 험 료	(직접노무비)×율
		국 민 연 금 보 험 료	(직접노무비)×율
		노 인 장 기 요 양 보 험 료	(건강보험료)×율
		산 업 안 전 보 건 관 리 비	(재료비+직접노무비)×율		건설업산업안전관리비계상및사용기준(특수및기타건설업)
		기 타 경 비	(재료비+노무비)×율	4.9~ 6.3%	조달청 토목공사 원가계산 제비율 적용기준
		소 계
일 반 관 리 비			(재료비+노무비+경비) × 율	4.7% 이하	조달청 토목공사 원가계산 제비율 적용기준
이 윤			(노무비+경비+일반관리비) × 율	15% 이하	조달청 토목공사 원가계산 제비율 적용기준
총 원 가
부 가 가 치 세			(총원가)×율	10%	부가가치세법
합 계			총원가+부가가치세

《참고》관계법령이나 규정에서 정하는 요율 및 노임단가는 연도별 적용기준을 확인하여 반영한다.

제2장  기술업무

2.1. 작업장관리

2.1.1. 경계표시

가. 소요인력 (1ha당)

(단위 : 인)

소요인력	인력구분
0.2	초급기술자

《주》경계부가 계곡부 등 자연구역상 명확하여 생략할 경우, 피해목 제거 등 좌표계에 의해 전수조사를 실시하는 경우에는 경계표시를 생략할 수 있다.

나. 할증요소

구분	내용	할인․증률
경사도	완 (15° 미만)	0
	중 (15°~ 30°)	+5%
	급 (30° 초과)	+10%
집단화정도	사업구역의 최소면적이 100ha 이상	0
	사업구역의 최소면적이 100ha 미만	+10%
	사업구역의 최소면적이 10ha 미만	+20%

다. 소요재료

구분	주재료 (ha당 소요량)		비고
	수 량	적용기준
마킹테이프	0.32 Roll	흰색 임업용 마킹테이프 사용	75m/1Roll 기준

《주》10m 간격으로 ha당 40본(0.6m/1본) 표시하는 것을 기준으로 한 것이다.

2.1.2. 작업통로선정

가. 소요인력 (ha당)

(단위 : ha)

구 분	소요인력	인력구분
작업통로 선정(예정선 표식)	1.0	초급기술자

《주》① “작업통로”란 작업을 위하여 장애물 등을 제거한 통로이며, “작업통로 선정”이란 산물의 원활한 수집을 위해 현장에서 작업통로 예정선을 따라 임업용 마킹테이프로 5m 간격으로 표시하고 측정하여 도상에 표시하는 작업이다.

② 1ha당 250m를 기준으로 한다.

나. 할증요소

구분	내용	할인․증률
경사도	완 (15° 미만)	0
	중 (15°~ 30°)	+5%
	급 (30° 초과)	+10%

다. 소요재료

구분	재료비 (km당 소요량)		비고
	수 량	적용기준
마킹테이프	1.6롤	임업용 마킹테이프 사용	75m/롤 기준

《주》5m 간격으로 ha당 40본(0.6m/1본) 표시하는 것을 기준으로 한 것이다.

2.2. 실시설계

2.2.1. 사전조사․확인

가. 소요인력 (1ha당)

(단위 : 인)

구분	소요인력	인력구분
피해목 선목 공정이 없는 경우	0.02	고급기술자
피해목 선목 공정이 있는 경우	0.05	고급기술자

《주》① 피해목 선목 공정이 없는 경우는 1인당 50ha/일, 피해목 선목 공정이 있는 경우는 1인당 20ha/일 조사하는 것을 기준으로 한다.

② 기본계획설계에 대상지도면 표시(구역경계, 제지 등 제외표시), 임․소반 구획 등 조사가 정확하게 된 경우에는 본 품을 생략할 수 있다.

나. 할증요소

구분	내용	할인․할증률
조사계절	10월 ~ 11월, 3월 ~ 4월	-5%
	12월 ~ 2월	0
	5월 ~ 9월	+5%

《주》조사계절이 할증기간에 중복되는 경우는 일자별 소요기간이 많이 해당되는 조사계절의 할증률을 적용한다.

2.2.2. 표준지조사

가. 소요인력 (1ha당)

(단위 : 조)

구분	소요인력	인력구분	비고
표준지조사(1%)	0.05	고급기술자 1인, 초급기술자 1인	2인1조
표준지조사(2%)	0.10	고급기술자 1인, 초급기술자 1인	2인1조

《주》① 1조당 0.2ha/일(400㎡ 표준지 5개 기준) 표준지조사하는 것을 기준으로 한다.

② 표준지비율은 1%를 기준으로 하되, 사업대상지가 분산되어 있는 경우에는 2%를 적용할 수 있다.

③ 조사대상임분의 평균 가슴높이지름이 14cm 이하일 경우 표준지의 크기를 200㎡를 기준으로 조정할 수 있다.

④ 본 품은 나무주사, 임업적방제 등에 적용한다.

⑤ 표준지는 수평 투영 면적으로 한다.

(예 : 수평거리 20m, 산지경사가 30°일 때 사면거리(표준지설치 길이)는 23m)

⑥ 표준지 경계는 흰색 마킹테이프로 표시한다. 이때 표준지 모서리(4본)은 2겹으로 표시하고 중간은 10m 간격마다 한 겹으로 표시한다.

⑦ 표준지 좌표는 표준지의 중심점에서 기록한다.

나. 할증요소

구분	내용	할인․증률
조사계절	10월 ~ 12월, 3월 ~ 4월	-5%
	1월 ~ 2월	0
	5월 ~ 9월	+5%

《주》조사계절이 각 할증기간에 중복되어 있는 경우는 일자별 소요기간이 많이 해당되는 조사계절의 할증률을 적용한다.

다. 소요재료

구 분	주재료		용 도
	수량	적용기준
임업용 마킹테이프(적색)	0.013롤/본	75m/롤 기준	제거목(피해목) 표시
임업용 마킹테이프(황색)	0.013롤/본	75m/롤 기준	제거목(건전목), 잔존목, 롤트렙 대상목 표시
임업용 마킹테이프(백색)	0.16롤/12본	75m/롤 기준	표준지 경계 표시

《주》1본당 마킹테이프 1.0m 소요하는 것을 기준으로 한 것이다.

2.2.3. 전수조사(피해목선목)

가. 소요인력

(단위 : 조, 본당)

구분	소요인력	인력구분
피해목선목	0.01	2인1조 (고급기술자 1인, 초급기술자 1인)

《주》소나무재선충병방제, 참나무시들음병방제 등 단목 위주 피해목의 제거(롤트렙 설치 포함) 사업의 설계에 적용하며, 1조당 100본/일 조사하는 것을 기준으로 한다.

나. 할증요소

구분	내용	할인․증률
조사계절	10월 ~ 12월, 3월 ~ 4월	-5%
	1월 ~ 2월	0
	5월 ~ 9월	+5%
대상목 분포	100본/ha 이상	0
	100본/ha 미만	5%
	30본/ha 미만	+10%

《주》조사계절이 각 할증기간에 중복되어 있는 경우는 일자별 소요기간이 많이 해당되는 조사계절의 할증률을 적용한다.

다. 소요재료(100본당)

재료명	주재료	적용기준	용 도
마킹테이프	1.3롤	o 적색 임업용 마킹테이프 사용 (롤트렙 대상목은 황색) o 75m/롤	피해목 표시

《주》1본당 마킹테이프 1.0m 소요하는 것을 기준으로 한 것이다.

2.2.4. 설계도․서 작성

가. 소요인력 (1ha당)

(단위 : 인)

설계종류	소요인력	인력구분
실시설계	0.05	고급기술자

《주》1인 20ha/일 작성하는 것을 기준으로 한다.

나. 할증요소

구분	내용	할인․증률
산물수집	산물수집설계	+5%

《주》산물을 수집하여 매각할 경우에 적용한다.

다. 소요재료 (용역건당)

구 분	재료비(용역건별 기준)		비고
	자료 유인비	적용기준
설계도서 유 인 비	30,000원/부 × 5부	o 용역건별 5부 기본 작성 o 필요시 부수추가 가능	o 설계서 20,000원/부 o 설계도 10,000원/부

2.3. 감리

2.3.1. 사전조사․교육

가. 소요인력

(1) 사전조사(1ha당)

(단위 : 인)

소요인력	인력구분
0.01	고급기술자

《주》① 고급기술자 1인 100ha/일 조사하는 것을 기준으로 한다.

② “사전조사”란 실시설계 도․서가 현장과 일치하는지를 점검하기 위한 대상지 개략조사와 표준지 및 전수조사지를 확인하는 작업이다.

③ 방제사업의 효율적 추진을 위하여 특별한 경우를 제외하고는 설계와 감리를 동일인에게 발주하는 것을 원칙으로 한다.

④ 설계자가 감리하는 경우에는 사전조사, 설계서 검토 공정은 제외한다.

(2) 설계서 검토 (용역건당)

(단위 : 인)

소요인력	인력구분
1.00	고급기술자

《주》“설계서 검토”란 실시설계 도․서가 관련규정 또는 지침에서 정한대로 작성되고 계산상의 오류가 없는지 검토하는 작업으로 통상 사전조사와 연결하여 실행되어야 한다.

(3) 작업자교육(용역건당)

(단위 : 인)

소요인력	인력구분
1.00	고급기술자

《주》① 작업착수 전에 1회 교육하는 것을 기준으로 한다.

② 사업면적이 200ha이상이면 100ha마다 교육용 시범지를 설치하고 교육하여야 하며, 이 경우 품을 100%씩 가산한다. 사업면적 200ha미만이면 시범지를 설치하지 않는다.

2.3.2. 현장감리

가. 소요인력 산출

(1) 현장지도 (1ha당)

(단위 : 조)

적용구분	소요인력	인력구분
현장감리	0.03	2인1조(고급기술자 1인, 초급기술자 1인)

《주》조당 33ha/일 현장 지도하는 것을 기준으로 한다.

(2) 예비준공검사 (1ha당)

(단위 : 조)

적용구분	소요인력	인력구분
현장감리	0.02	2인1조(고급기술자 1인, 초급기술자 1인)

《주》① 조당 50ha/일 검사하는 것을 기준으로 하며, 표준지 조사비율은 0.25%이상으로 한다.

② 본 품은 임업적방제 및 나무주사 등 감리에 적용한다.

③ 감리자는 방제계획도면에 표준지의 위치, 좌표를 기입하여 감독관에게 제출하여야 한다.

(3) 방제확인검사(1본당)

(단위 : 인)

적용구분	소요인력	인력구분
현장감리	0.01	고급기술자

《주》① 1인당 100본/1일을 확인하는 것을 기준으로 한다.

② 본 품은 피해목제거 및 롤트랩설치 등 감리에 적용한다.

③ 훈증 등 그루터기를 방제처리하는 방제사업의 경우에는 방제처리한 그루터기의 위치 좌표를 기입하여 감독관에게 제출하여야 한다.

④ 그루터기를 방제처리하지 않는 롤트렙 설치 등의 방제확인검사의 경우에는 품의 50%를 적용한다.

나. 할인ㆍ할증요소

구분	내용	할인․증률
산물수집	산물수집 감리	+10%
조사계절	10월 ~ 12월, 3월 ~ 4월	-5%
	1월 ~ 2월	0
	5월 ~ 9월	+5%

《주》산물수집은 현장지도 공정에 한하여 적용한다.

2.4. 선목

2.4.1. 소요인력

(단위 : 인)

구 분	100본당	적용인부
벌채대상목 선목 및 표식	0.40	초급기술자
존치대상목 선목 및 표식	0.40	초급기술자

《주》① 표준지조사법에 의한 임업적방제의 벌채대상목(또는 존치대상목) 선목에 적용한다.

② 벌채대상목 선목은 가슴높이 지름 10cm(2cm 괄약측정) 이상을 대상목으로 한다.

2.4.2. 할증요소

구분	내용	할증률
경사도	완 (15° 미만)	0
	중 (15°~30°)	+5%
	급 (30° 초과)	+10%
선목시기	10월 ~ 12월, 3월 ~ 4월	-10%
	1월 ~ 2월	0
	5월 ~ 9월	+10%

《주》선목시기가 각 할증기간에 연결되어 있는 경우는 일자별 소요기간이 많이 해당되는 선목시기의 할증률을 적용한다.

2.4.3. 소요재료 (100본당)

공정	주재료	잡품 (주재료비의 %)	적용기준	비고
선목	0.75ℓ	10%	o 친환경성 황색 수성페인트 사용 o 본당 7.5㎖ 소요

《주》① 잡품은 페인트, 붓 소모량이다.

② 경관유지 등을 위하여 필요한 경우에는 임업용 마킹테이프를 사용할 수 있다.

제3장  기능분야

3.1. 작업장관리

3.1.1. 작업로 설치

가. 소요인력 (1일, 1km당)

(단위 : 인)

구 분	소요인력	인력구성
소작업로	2.0	보통인부
대작업로	3.0

《주》① “작업로 설치”는 이동 및 주행에 방해가 되는 지상부 식생을 제거하는 작업이다.

② 소작업로는 폭 1.5m 내외, 대작업로는 폭 3.0m내외를 기준으로 한다.

③ 제거해야 할 상층목은 제외한 품으로 벌채 본수에 포함한다.

나. 할증요소 (소요인력당)

구분	내용	할인․증률
경사도	완 (15° 이하)	0
	중 (15°~ 30°)	+5%
	급 (30° 초과)	+10%
제거대상 식생	쉽다 (높이 1.2m 미만이고, 낫으로도 제거가 용이)	-10%
	보통이다 (높이 1.2m 이상이고, 직경이 4~6cm 미만)	0
	어렵다 (높이 1.2m 이상이고, 직경이 4~6cm 이상)	+10%

다. 소요재료

기계명 (주재료)	주연료 (ℓ/일)	잡품 (주연료비의 %)	소요인력당 적용기준
			적용 비율	적용내역
체인톱 (휘발유)	5.6	95%	50 %	o 1대당 2인1조 작업으로 소요인력별 50% 적용

《주》① 주연료(잡품) 1인당 적용기준 : 1일1대당(2인1조) 소요량 5.6ℓ의 50% 적용

② 주연료(잡품)의 적용은 기준 인력품과 현장소요 인력품의 비율을 감안, 적용

③ 잡품은 엔진유, 기어유, 그리스 등 기타소모품에 해당하며 주 연료비에 대하여 금액비율로 적용

※ 예) 3.0명/km 소요 : (휘발유 : 5.6ℓ + 잡품 : 주연료비 95%) × 3.0명/km × 50%

라. 기계손료

규격	손료계수 (1일 1대당)	소요인력당 적용기준
		적용비율	적용내역
45cc (배기량기준)	0.0084	50%	o 1대당 2인1조 작업으로 소요인력별 50% 적용 o 손료계수×체인톱가격×인원×50%

《주》① 손료는 1일 1인당 적용기준임 : 1일1대당 (2인1조) 손료계수 0.0084의 50% 적용

② 손료는 감가상각비, 정비비 및 관리비의 합계액으로 산정한다.

※ 예) 3명/km 인력소요 경우 : 0.0084 × 체인톱가격 × 3명/km × 50%

3.2. 임업적방제

3.2.1. 벌    채

가. 소요인력 (100본당)

(단위 : 인)

제거 대상목 흉고직경	소요인력			인력구분
	벌목	가지정리	토막내기
10cm이하	0.6	0.2	0.2	보통인부 50% 벌 목 부 50%
12~14cm	0.7	0.3	0.2
16~18cm	1.0	0.3	0.3
20~22cm	1.1	0.3	0.4
24~26cm	1.2	0.4	0.4
28~30cm	1.6	0.5	0.5
32~34cm	2.1	0.7	0.7
36~38cm	2.6	0.9	0.9
40~42cm	3.1	1.0	1.0
44~46cm	3.8	1.3	1.3
48~50cm	4.4	1.5	1.5

《주》① “벌목”은 서있는 나무를 베어넘기는 작업이다.

② “가지정리”는 베어진 나무의 가지를 제거하는 작업이다.

③ “토막내기”는 베어진 나무를 1.5∼3m 길이로 작동하는 작업이며, 1m이하로 작동할 때에는 품을 100% 가산한다.

④ “전목”은 [벌목] 공정을 적용, “전간재”는 [벌목+가지정리] 공정을 적용, “단목”은 [벌목+ 가지정리+토막내기] 공정을 적용한다.

⑤ 가슴높이지름 52cm 이상은 흉고단면적 비례식에 적용하여 산출한다.

나. 할증요소

구분	내 용	할인․증률
경사도	완 (15° 미만)	0
	중 (15 ~ 30°)	+5%
	급 (31° 초과)	+10%
장애물의 정도	무릎높이 이하의 초본․관목	-10%
	가슴높이 미만의 초본․관목	0
	가슴높이 이상의 초본․관목	+10%

다. 소요재료

기계명 (주재료)	주연료 (ℓ/일,대)	잡품 (주연료비의 %)	소요인력당 적용기준
			적용비율	적용내역
체인톱 (휘발유)	5.6	95%	50%	o 1대당 2인1조 작업으로 소요인력별 50% 적용

《주》① 주연료(잡품) 1인당 적용기준 : 1일1대당(2인1조) 소요량 5.6ℓ의 50% 적용

② 주연료(잡품)의 적용은 기준 인력품과 현장소요 인력품의 비율을 감안하여 적용한다.

③ 잡품은 엔진유, 기어유 등 기타소모품에 해당하며 주연료비에 대하여 금액비율로 적용한다.

※ 예) 6.0명/ha 소요 : (휘발유 : 5.6ℓ + 잡품 : 주연료비 95%)/인 × 6.0명/ha × 50%

라. 기계손료

규격	손료계수 (1일 1대당)	소요인력당 적용기준
		적용비율	적용내역
45cc (배기량기준)	0.0084	50 %	o 1대당 2인1조 작업으로 소요인력별 50% 적용 o 손료계수×체인톱가격×인원×50%

《주》① 손료는 1일 1인당 적용기준임 : 1일1대당 (2인1조) 손료계수 0.0084의 50% 적용

② 손료는 감가상각비, 정비비 및 관리비의 합계액으로 산정한다.

※ 예) ha당 6명 인력소요 경우 : 0.0084 × 체인톱가격 × 6명/ha × 50%

3.2.2. 임내정리

가. 소요인력(ha당)

(단위 : 인)

구분	정리산물(㎥/ha)										인력구분
	10㎥ 미만	10㎥ 이상	15㎥ 이상	20㎥ 이상	25㎥ 이상	30㎥ 이상	35㎥ 이상	40㎥ 이상	45㎥ 이상	50㎥ 이상
임내정리	3.9	4.1	5.2	6.3	7.4	8.6	9.8	11.0	12.3	13.7	보통인부

《주》① “임내정리”는 경관유지, 임지의 특수성 등을 고려하여 산물을 등고선 방향으로 정리하는 작업이며 수간, 초두부, 가지를 포함한다.

② 정리산물량 = 제거목 입목재적 - 원목 수집량

③ 수간과 지조는 분리하여 쌓아 놓아야 하며, 산물무더기의 높이는 0.5∼1.5m로 한다.

나. 할증요소

경사도	할인․증률
완 (15° 이하)	0
중 (15°～ 30°)	+5%
급 (30° 초과)	+10%

3.3. 나무주사

3.3.1. 소요인력(ha당)

(단위 : 인)

천공수	소요인력		비고
	특별인부	보통인부
2,700개 초과	1.10	3.20	o 천공인력은 특별인부 적용 o 약제주입, 흉고검측, 자재운반 인력은 보통인부 적용
2,700개 이하	1.00	3.00
2,000개 이하	0.90	2.70
1,300개 이하	0.76	2.28

《주》① 재료량(약제사용량)은 표준지 조사 결과에 따라 산정한다.

② 솔잎혹파리 나무주사(포스파미돈액제 50% 또는 티아메톡삼분산성액제 15%), 솔껍질깍지벌레 나무주사(포스파미돈액제 50%)의 천공수 및 약제주입 기준은 다음과 같다.

흉고직경 (㎝)	솔잎혹파리			솔껍질깍지벌레
	천공수 (개)	천공당 주입량 (㎖)	본당 주입량 (㎖)	천공수 (개)	천공당 주입량 (㎖)	본당 주입량 (㎖)
10~12	1	4	4	2	4	8
14~16	2	4	8	4	4	16
18~20	3	4	12	6	4	24
22~24	4	4	16	8	4	32
26~28	6	4	24	10	4	40
30~32	7	4	28	11	4	44
34~36	8	4	32	13	4	52
38~40	10	4	40	15	4	60
42~44	11	4	44	17	4	68
46~48	12	4	48	19	4	76
50~52	13	4	52	21	4	84
54~56	14	4	56	23	4	92
58~60	15	4	60	25	4	100
62~64	16	4	64
66~68	17	4	68
70~72	18	4	72

③ 소나무재선충병 나무주사(아바멕틴유제 1.8% 또는 에마멕틴벤조에이트 유제 2.15%)의 천공수 및 약제주입 기준은 다음과 같다.

흉고직경 (㎝)	천공수 (개)	천공당 주입량(㎖)	본당 주입량(㎖)	흉고직경 (㎝)	천공수 (개)	천공당 주입량(㎖)	본당 주입량(㎖)
10~15	2	5	10	55~60	17	5	85
15~20	4	5	20	60~65	19	5	95
20~25	5	5	25	65~70	21	5	105
25~30	6	5	30	70~75	22	5	110
30~35	7	5	35	75~80	24	5	120
35~40	9	5	45	80~85	25	5	125
40~45	11	5	55	85~90	27	5	135
45~50	13	5	65	90~95	29	5	145
50~55	15	5	75	95~100	30	5	150

3.3.2. 할증요소

구분	내용	할증률
경사도	완 (15° 미만)	0
	중 (15°～30°)	+5%
	급 (30° 초과)	+10%
장애물의 정도	무릎높이 이하의 초본․관목	-10%
	가슴높이 미만의 초본․관목	0
	가슴높이 이상의 초본․관목	+10%

3.3.3. 기계경비

기계명 (주재료)	주연료 (ℓ/일,대)	잡품 (주연료의 %)	적용기준
천공기 (휘발유)	3	95%	o 천공인부 1인당 1대 적용 o 잡품은 연료비에 대하여 금액비율로 적용

《주》잡품은 엔진유, 기어유, 등 기타 소모품에 해당한다.

3.3.4 기계손료

규 격	손료계수	적용기준
45cc (배기량 기준)	0.0084	o 천공인부 1인당 1대 적용 (계산식 : 손료계수×천공기가격×인원)

3.4. 훈증, 소각, 매몰

3.4.1. 훈증ㆍ소각ㆍ매몰ㆍ박피

경급별	벌목 조재 (㎥/인)	소운반 (㎥/인)	무더기 훈증 (RM/인)	그루터기 훈증 (본/인)	소각 (㎥/인)	매몰 (㎥/인)	그루터기 박피 (본/인)	원목 박피 (본/인)
6	1.13	5.41	14.40	169.5	7.22	1.50	100.0	19.5
8	1.18	5.50	14.73	151.5	7.39	1.50	100.0	19.5
10	1.24	5.59	15.05	137.0	7.56	1.56	100.0	19.5
12	1.26	5.68	15.38	90.9	7.72	1.59	95.2	19.5
14	1.26	5.77	15.71	68.0	7.89	1.66	95.2	15.2
16	1.32	5.86	16.04	54.6	8.06	1.68	95.2	12.5
18	1.34	5.95	16.37	45.5	8.22	1.70	95.2	9.7
20	1.51	6.04	16.70	39.1	8.39	1.70	95.2	9.2
22	1.60	6.13	17.03	34.1	8.56	1.72	46.3	7.4
24	1.74	6.22	17.35	30.4	8.72	1.74	46.3	6.5
26	1.84	6.31	17.68	24.9	8.89	1.76	46.3	6.0
28	1.94	6.40	18.01	21.0	9.06	1.77	46.3	5.8
30	2.05	6.49	18.34	18.2	9.23	1.78	46.3	5.5
32	2.13	6.57	18.67	16.1	9.39	1.79	41.3	4.8
34	2.21	6.66	19.00	14.4	9.56	1.79	41.3	4.2
36	2.29	6.75	19.32	13.7	9.73	1.79	41.3	3.9
38	2.35	6.84	19.65	10.5	9.89	1.79	41.3	3.5
40	2.48	6.93	19.98	9.1	10.06	1.83	41.3	3.1
42	2.55	7.02	20.31	8.1	10.23	1.83	36.0	2.8
44	2.62	7.11	20.64	7.3	10.40	1.83	36.0	2.5
46	2.68	7.20	20.97	6.6	10.56	1.83	36.0	2.3
48	2.74	7.29	21.29	6.0	10.73	1.84	36.0	2.2
50	2.80	7.38	21.62	5.5	10.90	1.84	36.0	2.0

《주》① 소나무재선충병 훈증의 경우 층적부피(RM)는 입목재적에 1.81을 곱하여 산정(RM = 원목층적 + 가지층적)한다.

② 참나무시들음병 훈증의 경우 층적부피(RM)는 훈증부위 원목재적에 1.43을 곱하여 산정(RM = 원목층적)하며, 훈증부위 원목재적은 흉고단면적에 훈증부위 재장을 곱하여 산정한다.

③ 소운반에는 벌목ㆍ조재 및 가지치기된 산물을 60m 이내로 운반하여 층적하는 작업, 잔가지를 수거하여 층적 작업을 포함한다.

④ 참나무시들음병은 훈증하지 않은 원목 잔가지 등은 임내정리한다.

⑤ 적용인력은 벌목조재, 소운반 작업인력은 벌목부 50%+보통인부 50%를 적용하고, 훈증ㆍ소각ㆍ매몰ㆍ박피 작업인력은 보통인부를 적용한다.

3.4.2. 소요재료(100본당)

구분	단위	수량	비고
훈증약제	리터	층적부피에 따라 별도계산
훈증피복제	개	〃
벌근훈증약제	리터	5
벌근피복제	개	100

《주》① 훈증 피복제는 참나무시들음병인 경우 일반비닐을 적용할 수 있다.

② 약제소요량은 다음과 같다.

- 소나무재선충병 훈증의 경우 훈증무더기 1RM당 메탐소듐액제 1ℓ, 그루터기 1개당 50㎖ 소요

- 참나무시들음병 훈증의 경우 훈증무더기 1RM당 메탐소듐액제 0.5ℓ(추기는 1ℓ), 그루터기 1개당 50㎖ 소요

3.4.3. 기계경비

기계명 (주재료)	주연료 (ℓ/일,대)	잡품 (주연료비의 %)	소요인력당 적용기준
			적용비율	적용내역
체인톱 (휘발유)	5.6	95%	50%	o 1대당 2인1조 작업으로 소요인력별 50% 적용

《주》① 주연료(잡품) 1인당 적용기준 : 1일1대당(2인1조) 소요량 5.6ℓ의 50% 적용

② 주연료(잡품)의 적용은 기준 인력품과 현장소요 인력품의 비율을 감안하여 적용한다.

③ 잡품은 엔진유, 기어유 등 기타소모품에 해당하며 주연료비에 대하여 금액비율로 적용한다.

※ 예) 6.0명/ha 소요 : (휘발유 : 5.6ℓ + 잡품 : 주연료비 95%)/인 × 6.0명/ha × 50%

3.4.4. 기계손료

규격	손료계수 (1일 1대당)	소요인력당 적용기준
		적용비율	적용내역
45cc (배기량기준)	0.0084	50 %	o 1대당 2인1조 작업으로 소요인력별 50% 적용 o 손료계수×체인톱가격×인원×50%

《주》① 손료는 1일 1인당 적용기준임 : 1일1대당 (2인1조) 손료계수 0.0084의 50% 적용

② 손료는 감가상각비, 정비비 및 관리비의 합계액으로 산정한다.

※ 예) ha당 6명 인력소요 경우 : 0.0084 × 체인톱가격 × 6명/ha × 50%

3.5. 파쇄

구 분	규 격	작업량	비 고
이동식 임목 파쇄기	93.25KW=125HP	Q = 3.5 ㎥/hr	o 잡재료 : 주연료비의 16% 적용 o 소모품비(파쇄기날) : 0.00125개/hr

《주》① 1일 작업시간 8시간을 기준한 것다.

② 1일 작업인력은 기계운전자 1인, 보통인부 2인을 계상한다. 이 밖에 추가로 소요되는 인력(예: 파쇄 후 마대담기 등)이 있을 경우 조사하여 반영할 수 있다.

③ 장비 운반비를 별도 계상한다.

④ 파쇄할 원목 규격 등에 따라 우드그랩을 적용할 경우에는 그 품을 별도 계상할 수 있다.

⑤ 규격 : 93.25KW

- 적용 : 장비용량 74.6KW + 111.9KW / 2 (품셈적용)

- 적용연료 소비량 : 10.8 + 16.3ℓ / 2 = 13.5ℓ (디젤)

3.6. 끈끈이롤트랩

3.6.1. 소요인력

구분	단위	작업량(롤트렙사용량)			비고
		8롤미만	8롤∼11롤미만	11롤이상
롤트랩 설치	ha	2.5	3.5	4.5
롤트렙 제거	ha	0.7	1.0	1.3

《주》① 1롤은 20cm*100m를 기준으로 한다.

② 본당 롤트렙소요량 산출 : Q=2πrL(1+R)/W

Q=본당 롤트렙소요량(m/본)

r=가슴높이반지름(m)

L=롤트렙설치길이(m)

W=롤트렙폭(m)

R=0.2 또는 0.3(중첩부분 보정 0.2, 수간높이별 직경의 차이에 따른 오차 보정 0.1)

3.6.2. 할인ㆍ할증 요소

구분	내용	할증률
경사도	완 (15° 미만)	0
	중 (15°～30°)	+5%
	급 (30° 초과)	+10%

제4장 산물수집

4.1. 인력집재

4.1.1. 원목집재

가. 소요인력 및 수집량(1인 1일당)

(단위 : ㎥)

집 재 거 리	간벌재의 평균흉고직경(cm)								인력 구분
	8	10	12	14	16	18	20	22이상
10m 이하	2.65	4.00	5.00	5.70	6.65	8.00	9.50	11.00	보통 인부
20m 이하	1.75	2.50	3.10	3.65	4.45	5.00	5.70	6.35
30m 이하	1.40	2.00	2.50	3.10	3.65	4.00	4.45	5.05
40m 이하	1.15	1.60	2.00	2.35	2.85	3.10	3.65	4.25
50m 이하	1.00	1.40	1.75	2.10	2.50	2.65	3.10	3.70

《주》① 수집재적은 원목재적이며, 재해우려구역 등 지조를 포함하여 전량 수집할 경우 입목재적을 적용할 수 있다.

② 1일 작업시간 8시간을 기준한 것이다.

나. 할인․할증요소

구분	내 용		할인․증률
장애물의 종류와 정도	무릎높이 이하의 초본․관목		-10%
	가슴높이 미만의 초본․관목		0
	가슴높이 이상의 초본․관목		+10%
집재방향	상향집재	완 (15° 미만)	0%
		중 (15 ~ 30°)	+5%
		급 (30° 초과)	+10%

4.1.2. 재해산물 수집

가. 소요인력 및 수집량(1인 1일당)

(단위 : ㎥)

수집 거리	재해산물 수집량(㎥/ha)										인력구분
	10㎥ 미만	10㎥ 이상	15㎥ 이상	20㎥ 이상	25㎥ 이상	30㎥ 이상	35㎥ 이상	40㎥ 이상	45㎥ 이상	50㎥ 이상
10m이하	3.9	4.1	5.2	6.3	7.4	8.6	9.8	11.0	12.3	13.7	보통 인부
20m이하	2.8	3.0	4.1	5.2	6.3	7.3	8.5	9.7	11.0	12.3
30m이하	1.9	2.2	3.3	4.4	5.5	6.5	7.6	8.7	9.9	11.1

《주》① 재해산물 수집량 = 제거목 입목재적 - 원목 수집량

② 1일 작업시간 8시간을 기준한 것이다.

나. 할인․할증요소

구분	내 용		할인․증률
장애물의 종류와 정도	무릎높이 이하의 초본․관목		-10%
	가슴높이 미만의 초본․관목		0
	가슴높이 이상의 초본․관목		+10%
집재방향	상향집재	완 (15° 미만)	0%
		중 (15 ~ 30°)	+5%
		급 (30° 초과)	+10%

4.2. 기계장비집재

4.2.1. 아키야윈치

가. 소요인력 및 수집량(1대 1조 1일당)

(단위 : ㎥)

소운반거리	수집량	소요인력
50m 내외	8	2인 1조(특별인부 1인, 보통인부 1인)

《주》1일 작업시간 8시간을 기준한 것이다.

나. 할인․할증요소

구분	내 용	할인․할증률
경사도	완 (15° 미만)	0%
	중 (15 ~ 30°)	+5%
	급 (30° 초과)	+10%
장애물의 종류와 정도	무릎높이 이하의 초본․관목	-10%
	가슴높이 미만의 초본․관목	0
	가슴높이 이상의 초본․관목	+10%
평균 경급	20 ~ 25cm	+10%
	15 ~ 20cm	0%

4.2.2. 2드럼 케이블윈치

가. 소요인력 및 수집량(1대 1조 1일당)

(단위 : ㎥)

구 분	집 재 거 리					소요인력
	20m이하	40m이하	60m이하	80m이하	100m이하
수집량	14.92	14.05	13.27	12.58	11.95	3인 1조(특별인부 1인, 보통인부 2인)

《주》1일 작업시간 8시간을 기준한 것이며, 가선설치․해체공정이 포함되어 있다.

나. 할인․할증요소

구분	내 용	할인․할증률
경사도	완 (15° 미만)	0%
	중 (15 ~ 30°)	+5%
	급 (30° 초과)	+10%
장애물의 종류와 정도	무릎높이 이하의 초본․관목	-10%
	가슴높이 미만의 초본․관목	0
	가슴높이 이상의 초본․관목	+10%
평균 경급	20 ~ 25	+10%
	15 ~ 20	0%

4.2.3. 수라집재

가. 소요인력 및 수집량(1인 1일당)

(단위 : ㎥)

집재거리	ha당 집재재적					소요인력
	20㎥ 이하	21~30㎥	31~40㎥	41~50㎥	50㎥ 초과
0 ~ 100m	2.66	3.04	3.28	3.44	3.55	특별인부
0 ~ 150m	2.19	2.61	2.89	3.09	3.24
0 ~ 200m	1.86	2.29	2.59	2.81	2.98
0 ~ 250m	1.62	2.04	2.34	2.58	2.76

《주》① 1일 작업시간 8시간을 기준한 것이며, 설치․철거공정이 포함되어 있다.

② 본 품은 산지경사는 20~65%일 경우 적용할 수 있다.

나. 할인․할증요소

구 분	내 용	할인률
목재운반거리	0 ~ 5m	0%
	6 ~ 10m	+5%
	11 ~ 20m	+10%

4.2.4. 트랙터부착 집재기(파미윈치, 로깅부기 등)

가. 소요인력 및 수집량(1대 1조 1일당)

(단위 : ㎥)

윈칭거리	원목단재적			인력구분
	0.1 ~ 0.2㎥	0.3 ~ 0.4㎥	0.5㎥ 이상
0~40m	20.16	21.07	21.99	3인 1조 (건설기계운전기사 1명, 특별인부 1명, 보통인부 1명)
0~60m	17.86	18.77	19.69
0~80m	15.56	16.47	17.38
0~100m	13.26	14.17	15.08
0~120m	10.96	11.87	12.78

《주》1일 작업시간 8시간을 기준한 것이다.

나. 할인․할증요소

구 분	내 용	할인률
경사도	완 (15° 미만)	0%
	중 (15～30°)	+5%
	급 (30° 초과)	+10%
집재방향	상향집재	0%
	하향집재	+10%

4.2.5. 소형 포워더(오이까와 임내차 등)

가. 소요인력 및 수집량(1대 1인 1일당)

(단위 : ㎥)

구분	주행거리(㎞ 이하)										인력 구분
	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
작업회수	8.6	6.3	5.0	4.1	3.5	3.1	2.7	2.4	2.2	2.0	건설기계운전기사 1명
집재량	27.86	20.46	16.17	13.37	11.39	9.93	8.79	7.89	7.16	6.55

나. 할인․할증요소

구 분	내 용	할증률
주행 노면의 상태	돌, 도랑, 커브길, 구배 등으로 주행이 매우 힘들다	+10%
	돌, 도랑, 커브길, 구배 등으로 주행이 다소 힘들다	+5%
	주행에 어려움이 없다	0%

4.2.6. HAM 200

가. 소요인력 및 수집량(1대 1조 1일당)

(단위 : ㎥)

집재재적 (㎥/ha)	집재거리			소요인력
	100m 이하	150m 이하	200m 이하
0 ~ 20㎥	14.19	13.48	12.81	3인 1조 (건설기계운전기사 1명, 특별인부 1명, 보통인부 1명)
21 ~ 40㎥	15.57	14.79	14.05
41 ~ 60㎥	16.09	15.29	14.52
61 ~ 80㎥	16.36	15.54	14.76
81 ~ 100㎥	16.53	15.70	14.92

《주》① 1일 작업시간 8시간을 기준한 것이며, 1회 집재재적은 0.2㎥을 기준한 것이다.

② 본 품은 가선설치․해체공정과 작업선까지의 횡단운반을 포함한다.

③ 대상면적은 가선설치길이 200m, 측방집재거리 25m(좌우 50m)를 기준으로 1ha로 산정한다.

나. 할인․할증요소

구 분	내 용	할인률
경사도	완 (15° 미만)	0%
	중 (15 ~ 30°)	+5%
	급 (30° 초과)	+10%
집재방향	상향집재	0%
	하향집재	+10%
가로집재거리	0 ~ 5m	0%
	6 ~ 10m	+5%
	11 ~ 20m	+10%

4.2.7. 타워야더 집재기

가. 가선설치 소요인력 (1노선 1일당)

(단위 : 조)

집재방식	가선의 길이						소요인력
	120m 이하	160m 이하	200m 이하	240m 이하	280m 이하	280m 이상
상향집재	0.6	0.6	0.8	0.9	0.9	1.1	3인 1조 (특별인부 2명, 보통인부 1명)
하향집재	0.7	0.8	0.9	1.1	1.1	1.4

《주》소요인력은 가선 1회당(노선별) 설치 소요인력이다.

나. 가선철거 소요인력 (1노선 1일당)

(단위 : 조)

집재방식	작업로의 길이						소요인력
	120m 이하	160m 이하	200m 이하	240m 이하	280m 이하	280m 이상
상향집재	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	3인 1조 (특별인부 2명 보통인부 1명)
하향집재	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7

《주》소요인력은 가선 1회당(노선별) 해체 소요인력이다.

4.2.8. 오이까와 RME 300T/PAKO 300시리즈

가. 소요인력 및 수집량(1대 1조 1일당)

(단위 : ㎥)

집재재적 (㎥/ha)	집재거리				소요인력
	100m 이하	150m 이하	200m 이하	250m 이하
0 ~ 20㎥	20.12	19.11	18.16	17.25	4인 1조 (건설기계운전기사 1명, 특별인부 2명, 보통인부 1명)
21 ~ 40㎥	25.43	24.16	22.95	21.80
41 ~ 60㎥	27.90	26.51	25.18	23.92
61 ~ 80㎥	29.33	27.86	26.47	25.15
81 ~ 100㎥	30.24	28.73	27.29	25.93

《주》① 1일 작업시간 8시간을 기준한 것이며, 1회 집재재적은 0.2㎥을 기준한 것이다.

② 가선설치․철거공정과 작업선까지의 횡취운반을 포함한다.

4.2.9. 콜라 K-301

가. 소요인력 및 수집량(1대 1조 1일당)

(단위 : ㎥)

집재재적 (㎥/ha)	집재거리				소요인력
	100m 이하	150m 이하	200m이하	250m이하
0 ~ 20㎥	18.76	17.53	17.11	16.70	4인 1조 (건설기계운전기사 1명 특별인부 2명 보통인부 1명)
21 ~ 40㎥	25.37	23.16	22.44	21.74
41 ~ 60㎥	28.75	25.95	25.04	24.17
61 ~ 80㎥	30.80	27.60	26.58	25.60
81 ~ 100㎥	32.18	28.70	27.60	26.54

《주》① 1일 작업시간 8시간을 기준한 것이며, 1회 집재재적은 0.48㎥을 기준한 것이다.

② 본 품은 가선설치․해체공정과 작업선까지의 횡단운반을 포함한다.

나. 할인․할증요소

구 분	내 용	할인률
경사도	완 (15° 미만)	0%
	중 (15 ~ 30°)	+5%
	급 (30° 초과)	+10%
집재방향	상향집재	0
	하향집재	+10%
가로집재거리	0 ~ 5m	0%
	6 ~ 10m	+5%
	11 ~ 20m	+10%

4.2.10. 굴삭기 우드그랩

가. 소요인력 및 작업량

1) 집적작업(1대 1일당)

(단위 : ㎥)

원목 길이	원목의 직경(cm)						소요인력
	9 이하	10~15	16~20	21~25	26~30	30 이상
1.8m	44.98	49.98	55.53	61.08	67.19	73.91	건설기계운전기사 1명
2.7m	52.11	57.90	64.33	70.76	77.84	85.62
3.6m	59.24	65.82	73.13	80.44	88.49	97.34

《주》① 임도변 또는 작업도상의 토장에서 굴삭기를 이용한 원목집적작업 품이다.

② 원목의 규격 1.8m, 2.7m, 3.6m를 기준으로 한다.

2) 산지집재(1대 1조 1일당, 보통인부 조합)

(단위 : ㎥)

구분	ha당 평균 작업량			소요인력
	20㎥이하	20~40㎥	40㎥이상
작업량	27.49	33.77	40.89	1인 1조 (건설기계운전기사 1명) 보통인부 1인

《주》① 원목의 직경(말구 평균직경)을 ha당 작업량으로 변환한 것이다.

② 원목의 길이별 산술평균값 적용한다.

③ 벌도, 조재를 완료한 원목을 산지에서 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동하며 집적하는 공정으로, 집재거리 40m를 기준으로 한 것이다.

④ 보통인부는 굴삭기 작업방해물을 제거하는 작업 품이다.

⑤ 횡단경사 40% 이하에 적용하며, 굴삭기 이동거리는 50m를 초과할 수 없다.

3) 할    증

구 분	내 용	할증률
주행 노면의 상태	토질, 하층식생, 돌, 도랑, 커브길, 구배 등으로 주행이 매우 힘들다	+10%
	토질, 하층식생, 돌, 도랑, 커브길, 구배 등으로 주행이 다소 힘들다	+5%
	주행에 어려움이 없다	0%

《주》산지집재에 적용한다.

4.3. 소요재료 및 기계손료

4.3.1. 소요재료

기계명	재료비(시간당 소요량)
	주연료(ℓ)	잡재료 (주연료비의%)	적용기준
아키아윈치	0.8(휘발유)	20	엔진(2.98kW) 적용
2드럼 케이블윈치	1.4(휘발유)	20	엔진(5.22kW) 적용
트랙터 (3.5ton타이어식)	9.2(경유)	29	건설품셈 적용
파미윈치(트랙터 제외)	-	-	-
로깅부기(트랙터 제외)	-	-	-
소형 포워더	5.8(경유)	20	크레인(10ton궤도)적용
타워야더(RME 300T)	5.0(경유)	38	트럭(4.5ton)적용
타워야더(K-301)	5.0(경유)	38	트럭(4.5ton)적용
HAM 200(트랙터 제외)
소형 굴삭기(0.2㎥)	5.0(경유)	21	건설품셈 적용

《주》① 트랙터부착형 기계는 트랙터 연료소모만 계상한다.

(예: 파미윈치의 주동력은 트랙터에서만 연료가 소모됨)

② 잡재료는 엔진유, 기어유, 그리스 등 기타소모품에 해당한다.

4.3.2. 기계손료

기계명	기계손료(시간당 적용기준)
	손료계수(10⁻⁷)	적용기준
아키아윈치	3,106	건설품셈 윈치 적용
2드럼 케이블윈치	3,106	건설품셈 윈치 적용
트랙터 (3.5ton타이어식)	1,973	건설품셈 적용
파미윈치(트랙터 제외)	3,106	건설품셈 윈치 적용
로깅부기(트랙터 제외)	3,106	건설품셈 윈치 적용
소형 포워더	1,590	크레인(10ton궤도) 적용
타워야더(RME 300T)	1,271+3,106=4,377	타워크레인(8ton)와 윈치 적용
타워야더(K-301)	1,271+3,106=4,377
HAM 200(트렉터 제외)	3,106	건설품셈 윈치 적용
소형굴삭기(0.2㎥)	2,038	건설품셈 적용

《참고》트랙터부착형 기계는 트랙터 손료계수를 별도로 계상한다.

(예: 파미윈치 사용 시 주동력인 트랙터 손료계수를 더함)

4.3.3. 기계가격

기계명	장비가격	적용기준
아키아윈치	(5,000천원)
2드럼 케이블윈치	(12,000천원)
트랙터 (3.5ton타이어식)	14,775 $	건설품셈 적용
파미윈치(트랙터 포함)	(55,000천원)	트랙터가격 포함
로깅부기(트랙터 포함)	(65,000천원)	트랙터가격 포함
소형 포워더	(85,000천원)
타워야더(RME 300T)	(180,000천원)
타워야더(K-301)	(300,000천원)
HAM 200(트랙터 포함)	(60,000천원)	트랙터가격 포함
소형굴삭기(0.2㎥)	52,000천원	건설품셈 적용

《주》괄호안의 기계가격은 2008년 기준 공장도 가격 및 수입가격이다.

4.3.4. 기계운반비

가. 트랙터(자주식)등 기계운반비를 작업횟수 만큼 인근 시․군청을 기준으로 왕복 적용한다. (운반속도 20km/hr)

나. 아키아윈치 등은 카고트럭으로 운반비를 적용한다.