〔별표〕

숲가꾸기 품셈 적용기준

제1장  적용 기준

1.1 적용기준

1.1.1 목적

국가, 지방자치단체에서 시행하는 숲가꾸기 사업의 적정한 예정가격을 산정하기 위한 일반적인 기준을 제공하는데 있다.

1.1.2 적용범위

가. 다른 법령의 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고 다음사항은 본 품셈에 따른다.

나. 실시설계를 통한 숲가꾸기 사업의 예정가격 산정은 본 품셈을 활용한다.

다. 본 품셈에 의한 실시설계를 작성하여 실행한 경우 국비 또는 지방비를 보조할 수 있다.

라. 본 표준품셈에 명시되지 않은 사항은 관계 법령 및 산림청의 사업계획을 참고하여 국가기관, 지방자체단체 등의 장의 책임 하에 적정한 예정가격 산정기준을 결정하여 적용한다.

마. 각 발주기관에서 라항에 따라 별도로 결정하여 적용한 품셈이 표준품셈 보완에 반영할 필요가 있다고 인정될 경우에는 그 자료를 산림청에 제출하며 주관기관에서는 현장적용 등을 통하여 검토하여 표준품셈에 포함할 수 있도록 한다.

바. 본 표준품셈에 명시되지 않은 품으로서 국유임산물매각규칙 시행요령 및 타 부문(토목, 건축, 기계, 통신 등)의 표준품셈에 명시된 품은 그 부문의 품을 적용한다.

1.1.3 특정 임업기계장비 사용

가. 사업을 시행하는데 있어 특정한 임업기계사용이 필요할 경우 본 기준에 의하지 않고 국가기관, 지방자체단체 등의 장의 책임하에 개별적으로 그 특성에 의한 작업능력과 제경비를 산정하여 적용할 수 있다.

1.1.4 수량의 계산법

가. 품셈에 의한 재적 및 인원의 계산은 소수점 3째자리에서 반올림, 둘째자리로 표시 한다.

나. 면적의 계산은 보통 수학공식 외에 좌표면적계산법·삼사법·프라니미터(Planimeter) 또는 전자면적계산 등에 의한다. 다만, 프라니미터를 사용할 경우에는 3회 이상 측정하여 그 중 정확하다고 생각되는 평균값으로 한다.

다. 수고의 계산은 임분수고의 최저값과 최고값을 측정한 후 평균을 산정하여 임분 수고의 범위를 분모로 하고 평균 수고를 분자로 하여 표시한다.(예 : 15 / 10～20)

라. 경급의 계산은 입목 가슴높이 지름의 최저값과 최고값을 2cm단위로 측정한 후 평균값을 산정하여 임목가슴높이 지름의 범위를 분모로, 평균 가슴높이지름을 분자로 표시한다.(예 : 20 / 14～26)

마. 총 축적의 계산은 다음과 같다.

(1) 측정 대상입목 : 가슴높이지름 6cm이상의 입목으로 한다.

(2) 가슴높이지름 측정부위 : 지상고 120cm위치의 직경을 말하며, 2cm 괄약으로 측정한다.(8cm＝7cm이상 9cm미만, 10cm＝9cm이상 11cm미만........)

(3) 수고측정 : m단위로 측정하고 m이하는 반올림한다.

(4) 조사방법은 전수조사와 표준지조사로 한다.

(가) 전수조사 : 소반내의 모든 입목을 대상으로 가슴높이지름과 수고를 측정하여 수종별 입목간재적표를 이용하여 입목개개의 단목재적을 구한 후 전체재적을 산출한다.

(나) 표준지조사

1) 1개 표준지의 최대크기는 0.04ha 이하로 한다.

2) 가슴높이지름은 2cm괄약으로 수종별로 측정하여 기록한다. 다만, 6cm미만은 측정하지 아니한다.

3) 수고는 직경급별로 평균수고를 산출한다.

4) 표준지 내에서 측정된 입목의 평균 가슴높이지름과 평균 수고를 통하여 표준지내 재적을 구한 후 이를 기준으로 전 재적을 산출한다.

1.1.5 노임단가

가. 숲가꾸기 사업 부문의 노임단가는 대한건설협회 조사․공표하는 시중노임단가를 적용한다.

나. 설계․감리부문의 노임단가는 한국엔지니어링진흥협회에서 조사․공표하는 기타부문의 엔지니어링 기술자 노임단가를 적용한다.

다. 선목 사업의 노임단가 중 보통인부는 대한건설협회 조사․공표하는 시중노임단가로 하고, 초급기술자는 기타부문의 엔지니어링 기술자 노임단가를 적용한다.

1.1.6 노무비의 할증

연장근로와 야간근로 또는 휴일근로의 경우에는 근로기준법(제56조), 유해위험작업인 경우에는 산업안전보건법(제46조), 도서(제주도 포함), 오지지역 및 기능자격자를 특별히 사용하는 경우에는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙(제7조2항)에 정하는 바에 따라 노무비를 할증하여 적용한다.

1.1.7 재료 및 자재단가

가. 재료 및 자재의 단가는 거래실례가격 또는 통계법 제15조의 규정에 의한 지정기관이 조사하여 공표한 가격, 감정가격, 유사한 거래실례가격, 견적가격을 기준하며, 적용순서는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제7조의 규정에 따른다.

나. 재료 및 자재단가에 운반비가 포함되어 있지 않은 경우 구입 장소로부터 현장까지의 운반비를 계상할 수 있다.

1.1.8 할인․할증의 적용

가. 품의 할인․할증은 각 단위 작업종별로 표준품셈에서 정한 할증요소를 적용한다.  단, 재료비의 경우는 할인․할증요소를 적용 않는다.

나. 중복가산 요령

W = P × (1+a1+a2+a3+·······+an)

W : 할증이 포함된 품 (소요인력)

P  : 기본품 또는 각장 해설란의 필요한 증·감 요소가 감안된 품

a1 ～ an : 품 할증요소

1.1.9 금액의 단위 표준

종목	단위	지위(止位)	비고
설계서의 총액 설계서(일위대가)의 소계 설계서(일위대가)의 금액란	원 〃 〃	1,000 1 1	미만 버림 〃 〃

1.1.10 설계 및 감리용역 원가 작성기준

가. 실시설계 및 감리용역의 원가(대가)산출 및 적용기준은 지식경제부 공고인 “엔지니어링사업대가의 기준”에 의한 실비정액가산방식에 따른다.

나. 단, 제경비, 기술료의 적용요율은 엔지니어링사업대가의 기준의 적용범위를 참고하여 본 품셈에서 정한 다음 요율을 적용한다.

제경비	기술료
직접인건비의 110%	직접인건비에 제경비를 합한 금액의 20%

1.1.11 숲가꾸기 사업 원가 작성기준

가. 선목 및 기타 사업시행에 대한 원가계산은 기획재정부 회계예규인 예정가격 작성기준에 따른다.

나. 작업현장에서 산업재해 및 건강장해 예방을 위하여 관계법령 (산업안전보건법)에 의거 요구되는 산업안전보건관리비는 건설공사에 준하여 별도 계상한다.

다. 보험료의 적용사항은 재정경제부 회계예규와 관련 법령 및 규정에 따르며 기타 비목별 적용기준은 다음과 같다. 다만, 국민건강․국민연금보험료의 적용요율은 관계법령이 정하는 적용기준에 따른다.

라. 원가 구성 비목별 적용기준

구분 비목			적용 기준
			적용방법	요율	적용 기준
순공사원가	재료비	직 접 재 료 비	주재료비+잡품		숲가꾸기 품셈 적용기준
		간 접 재 료 비
		소 계
	노무비	직 접 노 무 비			숲가꾸기 품셈 적용기준
		간 접 노 무 비	(직접노무비)×율		조달청 토목공사원가계산 제비율(조경) 적용기준 적용
		소 계
	경비	기 계 경 비	기계손료×장비단가		숲가꾸기 품셈 적용기준
		산 업 재 해 보 상 보 험 료	(노무비 : 직노+간노)×율		관계법령의 보험요율 적용
		고 용 보 험 료	(노무비)×율
		국 민 건 강 보 험 료	(직접노무비)×율
		국 민 연 금 보 험 료	(직접노무비)×율
		노 인 장 기 요 양 보 험 료	(건강보험료)×율
		산 업 안 전 보 건 관 리 비	(재료비+직접노무비)×율		건설업산업안전관리비계상및사용기준 적용(특수및기타건설업)
		기 타 법 정 경 비			기타 법정경비 발생시 적용
		소 계
일 반 관 리 비			(재료비+노무비+경비) × 율		조달청 토목공사원가계산 제비율(전문공사) 적용기준 적용
이 윤			(노무비+경비+일반관리비) × 율		조달청 토목공사원가계산 제비율 적용기준 적용
총 원 가
부 가 가 치 세			(총원가)×율	10%	부가가치세법
합 계			총원가+부가가치세

《참고》관계법령이나 규정에서 정하는 요율 및 노임단가는 연도별 적용기준을 확인하여 반영

1.2  품셈적용 산출 예시

1.2.1  사업비 산출 예시

가. 숲가꾸기 사업 단가산출서(예시)

ha당 숲가꾸기 단가산출서(예시)
위치 및 임․소반		미곡 1-0-1, 1임반 1소반
구분		작업량		단위품 (인원, 수량, 요율)		소요품	단가		할인․ 증률	계
	단위작업		단위		단위			종류
단위작업별	o 경계표시
	- 직접노무비	1	㏊	0.20	인/ha	0.20	87,805	보통인부	+10%	19,317
	- 재료비
	․페인트	1	ha	0.20	ℓ/ha	0.20	7,300	페인트(ℓ)		1,460
	․잡품	1,460	원	5	%					73
	o 작업로선정(소작업로)
	- 직접노무비	0.05	㎞/㏊	1.00	인/㎞	0.05	87,805	보통인부	+10%	4,829
	- 재료비(테이프)	0.05	㎞/㏊	0.8	롤/km	0.04	5,000	원/롤	-	200
	o 작업로설치(소작업로)
	- 직접노무비	0.05	㎞/㏊	2.00	인/㎞	0.10	87,805	보통인부	+10%	9,658
	- 재료비(체인톱)
	․연료	0.10	인/ha	2.8	ℓ	0.28	1,293	휘발유(ℓ)		362
	․잡품	362	원	95	%					343
	- 기계경비(체인톱)	0.10	인	0.0042	손료계수 의 50%		1,100,000	체인톱(대)		462
	o 솎아베기(벌목+조재)
	- 직접노무비	550	본/㏊			10.02	98,025	특별인부0.5 보통인부0.5	+10%	1,080,431
	14cm 이하	100	본/㏊	1.20	인/100본	1.20	(108,245)	(특별인부)
	18cm 이하	140	본/㏊	1.60	인/100본	2.24	(87,805)	(보통인부)
	22cm 이하	110	본/㏊	1.80	인/100본	1.98
	26cm 이하	100	본/㏊	2.00	인/100본	2.00
	28cm 이하	100	본/㏊	2.60	인/100본	2.60
	- 재료비(체인톱)
	연료	10.02	인/ha	2.8	ℓ	28.06	1,293	휘발유(ℓ)		36,281
	잡품	36,281	원	95	%					46,292
	- 기계경비(체인톱)	10.02	인	0.0042	손료계수 의 50%		1,100,000	체인톱(대)		46,292
	o 가지치기(소나무0～4)
	- 직접노무비	350	본/㏊	1.40	인/100본	4.90	87,805	보통인부	+10%	473,268

《참고》휘발유는 한국물가협회(http://www.kprc.or.kr) 공표가격을 적용

구분

작업량

단위품

(인원, 수량, 요율)

소요품

단가

할인․

증률

계

단위작업

단위

단위

종류

합계

순원가

1,874,129

o 노무비

1,754,190

- 직접노무비

1,587,503

- 간접노무비

10.5

%

166,687

o 재료비

73,185

o 경비(기계경비)

46,754

□ 참고사항(소반내 실시설계 표준지 조사결과의 평균을 적용)

o 작업량 산정

- 작업로선정 및 설치 : 0.05km/ha

- 솎아베기량 : 550본/ha(벌목+조재)

- 가지치기량 : 350본/ha

o 할인․할증률 산정

구 분	할인․할증 요소	단위작업 (%)
		경계표시	작업로 선정	작업로 설치	솎아 베기	가지 치기
o 경사도	급(30°초과)	+10%	+10%	+10%	+10%	+10%
o 장애물 정도	가슴높이 미만		0%		0%	0%
o 제거대상 식생	보통			0%
o 규격재 생산					0%
o 소밀도
o 임상
합 계		+10%	+10%	+10%	+10%	+10%

《참고》수량의 계산은 소수 3째자리에서 반올림, 둘째자리로 표시, 금액의 단위는 1원 미만은 버림

나. 산물수집 사업 단가산출서(예시)

㏊당 산물수집 단가산출서(예시)
위치 및 임․소반		미곡 1-0-1, 1임반 1소반
단위작업	범위	작업량(수량)		단위품		소요품		단가(원)		할인 ․ 할증	계 (원)
			단위		단위		단위		종류
1. 작업로선정
- 직접노무비		3.50	km	1	인/km	3.50		87,805	보통인부1	0%	307,317
- 재 료 비	주재료	3.50	km	0.8	롤/km	2.8		5,000	원/롤		14,000
2. 작업로설치
- 직접노무비	계	3.50				8.00		87,805	보통인부1	+10%	772,684
	소작업로	2.50	km	2	인/km	5.00	인
	대작업로	1.00	km	3	인/km	3.00	인
- 재 료 비	주재료	8.00	인	2.8	ℓ/인			1,293	원/ℓ		28,963
	잡 품	28,963	원	95	%						27,514
- 기계경비		8.00	인	0.0042	1대2인				1,100,000		36,960
3. 인력집재
- 직접노무비	계	60				31.65		87,805	보통인부1	0%	2,779,028
	30m이하	30	㎥	2.27	㎥/인	13.22	인
	40m이하	20	㎥	1.72	㎥/인	11.63	인
	50m이하	10	㎥	1.47	㎥/인	6.80	인
- 재 료 비
- 기계경비
4. 2드럼윈치
- 직접노무비	계	120				11.83		283,855	특별인부1 보통인부2	0%	3,358,004
	20m이하	40	㎥	11.19	㎥/조	3.57	조	(108,245)	(특별인부)
	60m이하	40	㎥	9.95	㎥/조	4.02	조	(87,805)	(보통인부)
	80m이하	40	㎥	9.44	㎥/조	4.24	조
- 재 료 비	주재료	11.83	일	9.8	ℓ/일			1,293	원/ℓ		149,902
	잡 품	149,902		30	%						44,970
- 기계경비		11.83	일	0.0012	일/대			12,000,000	원/대		170,352
5. HAM200
- 직접노무비	계	210				17.44		319,692	운전기사1특별인부1 보통인부1	+15%	6,411,742
	20㎥이하	80	㎥	11.55	㎥/조	6.93	조	(123,642)	(건설기계운전사)
	40㎥이하	70	㎥	11.49	㎥/조	6.09	조	(108,245)	(특별인부)
	60㎥이하	60	㎥	13.59	㎥/조	4.42	조	(87,805)	(보통인부)
- 재 료 비	주재료	17.44	조	26.0	ℓ/대			1,159	원/ℓ		525,536
	잡 품	525,536	원	40	%						210,214
- 기계경비		17.44	일	0.0008	일/대			60,000,000	원/대		837,120

단위작업

범위

작업량(수량)

품

인원(조)

단가

할인

․

할증

계

단위

단위

단위

종류

6. 타워야드

- 직접노무비

계

6,879,430

가선설치․해체

12

5.40

304,295

특별인부2

보통인부1

1,643,193

설치

(160m이하,상향)

6

회

0.6

조/회

3.60

조

(108,245)

(특별인부)

해체

(160m이하,상향)

6

회

0.3

조/회

1.80

조

(87,805)

(보통인부)

가선집재

210

10.64

427,937

운전기사1

특별인부2

보통인부1

+15%

5,236,237

30㎥

(100m이하)

90

㎥

20.56

㎥/조

4.38

조

(123,642)

(건설기계운전사)

40㎥

(150m이하)

120

㎥

19.18

㎥/조

6.26

조

- 재 료 비

주재료

10.64

조

32.5

ℓ/대

1,159

원/ℓ

400,782

잡  품

440,782

원

40

%

160,312

- 기계경비

10.64

일

0.0008

일/대

180,000,000

원/대

1,532,160

순  원  가

26,800,352

o 노 무 비

22,661,567

- 직접노무비

20.508.205

- 간접노무비

10.5

%

2,153,362

o 재 료 비

1,562,1934

o 기계경비

2,576,592

□ 참고사항(소반내 실시설계 표준지 조사결과의 평균을 적용)

o 작업량 산정 : 600㎥ (작업기종별 배분)

1) 인력집재량 : 60㎥ (10%)

- 경급 14cm, 집재거리 30m이하 ⇒ 30㎥, 40m이하 ⇒ 20㎥, 50m이하 ⇒ 10㎥

2) 소형 2드럼 케이블 윈치 집재량 : 120㎥ (20%).

- 집재거리 20m이하 ⇒ 40㎥, 60m이하 ⇒ 40㎥, 80m이하 ⇒ 40㎥

3) 함 200 집재량 : 210 ㎥ (35%)

- 노선별 집재재적 20㎥/ha, 집재거리 100m이하 ⇒ 80㎥

- 노선별 집재재적 40㎥/ha 집재거리 150m이하 ⇒ 70㎥

- 노선별 집재재적 60㎥/ha 집재거리 100m이하 ⇒ 60㎥

4) 타워야드 집재량 : 210㎥ (35%)

- 가선설치․해체(상향) 160m이하 6회

- 노선별 집재재적 30㎥/ha 3노선(집재거리 100m이하) ⇒ 90㎥,

- 노선별 집재재적 40㎥/ha 3노선(집재거리 150m이하) ⇒ 120㎥

o 할인․할증률 산정

구 분	할인․할증 요소	단위작업 (%)
		작업로 선정	작업로 설치	인력집재	소형윈치 (2드럼)	HAM200	타워야드
o 경사도	완	0%	0%	0%	0%	0%	0%
o 장애물의 정도	가슴높이 미만	0%		0%	0%
o 제거대상 식생	어려움		+10%
o 집재방향	하향					+10%	+10%
o 측방집재거리	6～10m					+5%	+5%
합 계		0%	+10%	0%	0%	+15%	+15%

《참고》수량의 계산은 소수 3째자리에서 반올림, 둘째자리로 표시, 금액의 단위는 1원 미만은 버림

다. 선목사업 품셈조사표

(1) 도태간벌 품셈조사표

품 셈 조 사 표(예시)
산림소재지
산림소유자
면 적	ha			수 종
대상지구분	목재생산림			사업종	선목(도태간벌)
구분	적용 인자	작업 공정		할인․증률		적용 공정
직접노무비	1. 미래목선목	0.6	+	-10%	=	0.54
	2. 페인트표식	0.6	+	-10%	=	0.54
적용공정 산출 기초
구분	인자별	적용 구분		기준 공정	선택	작업 공정
작업 공정	미 래 목 선목 및 표식 (2인 1조)	150본미만		0.6조	○	0.6
		150～200본미만		0.8조
		200～250본미만		1.0조
		250～300본미만		1.3조
		300본이상		1.5조
할인․할증률	적용 할인․증률	경사도 + 장애물 + 선목시기				-10%
	1. 경사도	15° 미만		0	○
		15～30°		+5%		-
		30°초과		+10%
	2. 장애물	무릎높이 이하		-10%	○
	(초본․관목)	가슴높이 미만		0		-10%
		가슴높이 이상		+10%
	3. 선목시기	10월～11월, 3월～4월		-10%
		12월～2월		0	○	-
		5월～9월		+10%

(2) 정량간벌 품셈조사표

품 셈 조 사 표(예시)
산림소재지
산림소유자
면 적	ha			수 종
대상지구분	목재생산림			사업종	선목(정량간벌)
구분	적용인자	작업 공정		할인․증률		적용 공정
직접노무비	제 거 대 상 목 선 목 및 표 식	1.80	+	-20%	=	1.44
적용공정 산출 기초
구분	인자별	적용 구분		기준	제거목수량	작업 공정
작업 품	제 거 대 상 목 선 목 및 표 식 (1인 1조)	(0.40인 × 제거목)/100본				1.80
		100본당		0.40인	450본
할인․할증률	적용 할인․증률	경사도 + 장애물 + 선목시기				-20%
	1. 경사도	15° 미만		0	○
		15～29°		+5%		-
		30°초과		+10%
	2. 장애물	무릎높이 이하		-10%	○
	(초본․관목)	가슴높이 미만		0		-10%
		가슴높이 이상		+10%
	3. 선목시기	10월～11월, 3월～4월		-10%	○
		12월～2월		0		-10%
		5월～9월		+10%

《참고》제거대상목 선목은 반드시 가슴높이 지름 10cm 이상을 대상목으로 함.

1.2.2  용역비 산출 예시

가. 실시설계 용역비 산출

(1) 숲가꾸기 실시설계 용역비 산출(예시)

숲가꾸기 실시설계 사업비 산출(예시)

위치 및 면적

미곡 1-0-2, 1임반 2소반 (300ha)

구분

항목

수량

(면적, 수량)

품

(인원, 수량, 요율)

단가

(금액)

할인

․

증률

금액

단위

단위

종류

직접인건비

사전조사․확인

300

ha

0.02

인/ha

208,973

고급기술자

-

1,253,838

표 준 지 조 사

- 고급기술자

300

ha

0.05

인/ha

208,973

고급기술자

-

3,134,595

- 초급기술자

300

ha

0.05

인/ha

140,862

초급기술사

-

2,112,930

설 계 도 서 작 성

300

ha

0.05

인/ha

208,973

고급기술자

-

3,134,595

소          계

9,635,958

직접경비

재 료 유 인 비

1

건

5

부/건

30,000

재료유인비

150,000

재    료    비

- 페인트

300

ha

0.1

ℓ/ha

7,300

친환경성수성

페인트(ℓ)

219,000

- 잡  품

219,000

ha

10

%

21,900

소          계

390,900

제 경 비

직접인건비 × 110%

10,599,553

기 술 료

(직접인건비+제경비) × 20%

4,047,102

총 원 가

직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료

24,673,513

부 가 가 치 세

총원가 × 10%

2,467,351

합 계

27,140,864

※ 엔지니어링 기술자 노임단가는 당해 연도 기타부문 적용

o 할인․할증률 산정

구 분	할인․할증 요소	단위작업 (%)
		사전조사	표준지조사	설계도서작성
o 조사계절	2월	0%	0%
o 산물수집	재해예방		0%	0%
계		0%	0%	0%

《참고》사업계획이 정확하게 된 경우는 사전조사를 생략할 수 있음.

(2) 풀베기 실시설계 용역비 산출(예시)

○ 연간 2회 실시계획인 풀베기사업의 실시설계를 1건으로 통합하여 발주 경우

- 대상지는 조림 후 1, 2, 3년차 혼합, 사전조사 확인 일부 반영

풀베기 실시설계 사업비 산출(예시)

조림후 경과연수

1년차

2년차

3년차이상

계

사업면적(ha)

50

30

20

100

구분

항목

수량

(면적, 수량)

품

(인원, 수량, 요율)

단가

(금액)

할인

․

증률

금액

단위

단위

종류

직접인건비

사전조사․확인

50.0

ha

0.05

인/ha

218,132

고급기술자

0%

545,330

표 준 지 조 사

- 고급기술자

100.0

ha

0.04

인/ha

218,132

고급기술자

9%

946,693

- 초급기술자

100.0

ha

0.04

인/ha

150,083

초급기술자

9%

651,360

설계도.서작성(1차)

100.0

ha

0.05

인/ha

218,132

고급기술자

5%

1,145,193

설계도.서작성(2차)

100.0

ha

0.05

인/ha

218,132

고급기술자

5%

1,145,193

작 업 자 교 육

1.0

건

1.00

인/건

218,132

고급기술자

218,132

소          계

4,651,901

직접경비

표 준 지 조 사

100

ha

0.13

Roll/10ha

5,000

황색테이프

65,000

자 료 유 인 비

2

건

5

부/건

30,000

자료유인비

300,000

소          계

306,500

제 경 비

직접인건비 × 110%

5,117,091

기 술 료

(직접인건비+제경비) × 20%

1,953,798

총 원 가

직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료

12,029,290

부 가 가 치 세

총원가 × 10%

1,202,929

합 계

13,232,219

o 할인․할증률 산정

할인․할증 요소	단위작업 (%)
	사전조사	표준지조사	설계도서작성	비고
조림후 경과연수	0%	4%
집단화정도 (3-5ha)		5%	5%
계	0%	9%	5%

표준지조사 할증율 계산방법 : ((2년차면적 x 5%)+(3년차 면적 x 10%))/총면적 = 할증율

※ ‘사전조사 확인’은 최초 실시설계 하는 조림후 1년차 면적을 1회만 적용, ‘표준지조사’는 1회 면적만 적용, ‘작업자 교육’은 1회 적용, 설계도서는 1차, 2차로 구분 제출

- 대상지는 조림 후 2년차, 사전조사 확인 제외

풀베기 실시설계 사업비 산출(예시)

조림후 경과연수

1년차

2년차

3년차이상

계

사업면적(ha)

0

100

0

100

구분

항목

수량

(면적, 수량)

품

(인원, 수량, 요율)

단가

(금액)

할인

․

증률

금액

단위

단위

종류

직접인건비

사전조사․확인

0.0

ha

0.05

인/ha

218,132

고급기술자

0%

표 준 지 조 사

- 고급기술자

100.0

ha

0.04

인/ha

218,132

고급기술자

10%

959,781

- 초급기술자

100.0

ha

0.04

인/ha

150,083

초급기술자

10%

660,365

설계도.서작성(1차)

100.0

ha

0.05

인/ha

218,132

고급기술자

5%

1,145,193

설계도.서작성(2차)

100.0

ha

0.05

인/ha

218,132

고급기술자

5%

1,145,193

작 업 자 교 육

1.0

건

1.00

인/건

218,132

고급기술자

218,132

소          계

4,128,664

직접경비

표 준 지 조 사

100

ha

0.13

Roll/10ha

5,000

황색테이프

6,500

자 료 유 인 비

2

건

5

부/건

30,000

자료유인비

300,000

소          계

306,500

제 경 비

직접인건비 × 110%

4,541,530

기 술 료

(직접인건비+제경비) × 20%

1,734,038

총 원 가

직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료

10,710,732

부 가 가 치 세

총원가 × 10%

1,071,073

합 계

11,781,805

o 할인․할증률 산정

할인․할증 요소	단위작업 (%)
	사전조사	표준지조사	설계도서작성	비고
조림후 경과연수	0%	5%
집단화정도 (3-5ha)		5%	5%
계	0%	10%	5%

※ ‘사전조사 확인’은 제외, 설계도서는 1차, 2차 구분제출

○ 연간 1회 실시계획인 풀베기 사업의 실시설계를 발주하는 경우

- 대상지는 조림 후 1년차, 사전조사․확인 반영

풀베기 실시설계 사업비 산출(예시)

조림후 경과연수

1년차

2년차

3년차이상

계

사업면적(ha)

100

0

0

100

구분

항목

수량

(면적, 수량)

품

(인원, 수량, 요율)

단가

(금액)

할인

․

증률

금액

단위

단위

종류

직접인건비

사전조사․확인

100.0

ha

0.05

인/ha

218,132

고급기술자

0%

1,090,660

표 준 지 조 사

- 고급기술자

100.0

ha

0.04

인/ha

218,132

고급기술자

5%

916,154

- 초급기술자

100.0

ha

0.04

인/ha

150,083

초급기술자

5%

630,349

설계도.서작성(1차)

100.0

ha

0.05

인/ha

218,132

고급기술자

5%

1,145,193

설계도.서작성(2차)

0.0

ha

0.05

인/ha

218,132

고급기술자

-

작 업 자 교 육

1.0

건

1.00

인/건

218,132

고급기술자

218,132

소          계

4,000,488

직접경비

표 준 지 조 사

100

ha

0.13

Roll/10ha

5,000

황색테이프

6,500

자 료 유 인 비

1

건

5

부/건

30,000

자료유인비

150,000

소          계

156,500

제 경 비

직접인건비 × 110%

4,400,536

기 술 료

(직접인건비+제경비) × 20%

1,680,204

총 원 가

직접인건비 + 직접경비 + 제경비 +  기술료

10,237,728

부 가 가 치 세

총원가 × 10%

1,023,772

합 계

11,261,500

o 할인․할증률 산정

할인․할증 요소	단위작업 (%)
	사전조사	표준지조사	설계도서작성	비고
조림후 경과연수	0%	0%
집단화정도 (3-5ha)		5%	5%
계	0%	5%	5%

- 대상지는 조림 후 2, 3년차, 사전조사 확인 제외

풀베기 실시설계 사업비 산출(예시)

조림후 경과연수

1년차

2년차

3년차이상

계

사업면적(ha)

0

50

50

100

구분

항목

수량

(면적, 수량)

품

(인원, 수량, 요율)

단가

(금액)

할인

․

증률

금액

단위

단위

종류

직접인건비

사전조사․확인

0.0

ha

0.05

인/ha

218,132

고급기술자

0%

-

표 준 지 조 사

- 고급기술자

100.0

ha

0.04

인/ha

218,132

고급기술자

13%

981,594

- 초급기술자

100.0

ha

0.04

인/ha

150,083

초급기술자

13%

675,374

설계도.서작성(1차)

100.0

ha

0.05

인/ha

218,132

고급기술자

5%

1,145,193

설계도.서작성(2차)

0.0

ha

0.05

인/ha

218,132

고급기술자

-

작 업 자 교 육

1.0

건

1.00

인/건

218,132

고급기술자

218,132

소          계

3,020,293

직접경비

표 준 지 조 사

100

ha

0.13

Roll/10ha

5,000

황색테이프

6,500

자 료 유 인 비

1

건

5

부/건

30,000

재료유인비

150,000

소          계

156,500

제 경 비

직접인건비 × 110%

3,322,321

기 술 료

(직접인건비+제경비) × 20%

1,268,522

총 원 가

직접인건비 + 직접경비 + 제경비 +  기술료

7,767,636

부 가 가 치 세

총원가 × 10%

776,763

합 계

8,544,399

o 할인․할증률 산정

할인․할증 요소	단위작업 (%)
	사전조사	표준지조사	설계도서작성	비고
조림후 경과연수	0%	8%
집단화정도 (3-5ha)		5%	5%
계	0%	13%	5%

* 표준지조사 할증율 계산방법 : ((2년차면적 x 5%)+(3년차 면적 x 10%))/총면적 = 할증율

※ ‘사전조사 확인’은 제외, 설계도서는 1건으로 작성하여 제출

나. 감리 용역비 산출

(1) 숲가꾸기 감리 용역비 산출(예시)

숲가꾸기 감리 사업비 산출(예시)

위치 및 면적

미곡 1-0-2, 1임반 2소반 (300ha)

구분

항목

수량

(면적, 수량)

품

(인원, 수량, 요율)

단가

(금액)

할인

․

증률

금액

단위

단위

종류

직접인건비

사  전  조  사

300

ha

0.01

인/ha

208,973

고급기술자

-

626,919

사  전  교  육

1

건

1.00

건/ha

208,973

고급기술자

208,973

실시설계서사전검토

300

ha

0.01

인/ha

208,973

고급기술자

626,919

현  장  지  도

- 고급기술자

300

ha

0.03

인/ha

208,973

고급기술자

-

1,880,757

- 초급기술자

300

ha

0.03

인/ha

140,862

초급기술자

-

1,267,758

예 비 준 공 검 사

- 고급기술자

300

ha

0.02

인/ha

208,973

고급기술자

-

1,253,838

- 초급기술자

300

ha

0.02

ha

140,862

초급기술자

-

845,172

소          계

6,710,336

제 경 비

직접인건비 × 110%

7,381,369

기 술 료

(직접인건비+제경비) × 20%

2,818,341

총 원 가

직접인건비 + 제경비 + 기술료

16,910,046

부 가 가 치 세

총원가 × 10%

1,691,004

합 계

18,601,050

※ 엔지니어링 기술자 노임단가는 당해 연도 기타부문 적용

o 할인․할증률 산정

구 분	할인․할증 요소	단위작업 (%)
		현장지도	예비준공검사
o 산물수집	재해예방	0%	0%
계		0%	0%

《참고》선목 감리를 미적용한 예시 기준

(2) 풀베기 감리 용역비 산출(예시)

○ 설계서 검토를 하고 감리표준지 조사비율이 2%인 경우

풀베기 감리 사업비 산출(예시)

위치 및 사업 면적

미곡 1-0-2, 1임반 2소반 (100ha)

구분

항목

수량

(면적, 수량)

품

(인원, 수량, 요율)

단가

(금액)

할인

․

증률

금액

단위

단위

종류

직접인건비

설 계 서 검 토

100

ha

0.01

인/ha

218,132

고급기술자

218,132

현 장 지 도

100

ha

0.03

인/ha

218,132

고급기술자

5%

687,115

예비사업완료검사

100

ha

0.05

인/ha

218,132

고급기술자

5%

1,145,193

100

ha

0.05

인/ha

150,083

초급기술자

5%

787,935

감리보고서작성

100

ha

0.05

인/ha

218,132

고급기술자

5%

1,145,193

소          계

3,983,568

직접경비

보고서 유인비

1

건

2

부/건

20,000

보고서

40,000

마킹테이프

100

ha

0.26

Roll/10ha

5,000

적색테이프

13,000

소      계

53,000

제 경 비

직접인건비 × 110%

4,381,924

기 술 료

(직접인건비+제경비) × 20%

1,673,098

총 원 가

직접인건비 + 제경비 + 기술료

10,091,590

부 가 가 치 세

총원가 × 10%

1,009,159

합 계

11,100,749

o 할인․할증률 산정

할인․할증 요소	단위작업 (%)
	현장지도	예비준공검사	보고서 작성	비고
집단화정도 (3-5ha)	5%	5%	5%
계	5%	5%	5%

※ 풀베기 사업을 연간 1회 실시하는 경우 및 연간 2회 실시할 경우, 1회차 사업의 감리비 산출시 적용할 예시 기준.

○ 설계서 검토를 하지 않고, 감리표준지 조사비율이 1%인 경우

풀베기 감리 사업비 산출(예시)

위치 및 면적

미곡 1-0-2, 1임반 2소반 (100ha)

구분

항목

수량

(면적, 수량)

품

(인원, 수량, 요율)

단가

(금액)

할인

․

증률

금액

단위

단위

종류

직접인건비

설 계 서 검 토

-

ha

0.01

인/ha

218,132

고급기술자

-

현 장 지 도

100

ha

0.03

인/ha

218,132

고급기술자

5%

687,115

예비사업완료검사

100

ha

0.025

인/ha

218,132

고급기술자

5%

572,596

100

ha

0.025

인/ha

150,083

초급기술자

5%

393,967

감리보고서작성

100

ha

0.05

인/ha

218,132

고급기술자

5%

1,145,193

소          계

2,798,871

직접경비

보고서 유인비

1

건

2

부/건

20,000

보고서

40,000

마킹테이프

100

ha

0.13

Roll/10ha

5,000

적색테이프

6,500

소      계

46,500

제 경 비

직접인건비 × 110%

3,078,758

기 술 료

(직접인건비+제경비) × 20%

1,175,525

총 원 가

직접인건비 + 제경비 + 기술료

7,099,654

부 가 가 치 세

총원가 × 10%

709,965

합 계

7,809,619

o 할인․할증률 산정

할인․할증 요소	단위작업 (%)
	현장지도	예비준공검사	보고서 작성	비고
집단화정도 (3-5ha)	5%	5%	5%
계	5%	5%	5%

※ 풀베기사업을 연간 2회 실시할 경우, 2회차 사업의 감리비 산출시 적용한 예시 기준.

제2장  기술 업무

2.1 설계

2.1.1 숲가꾸기 설계

2.1.1.1 사전조사․확인

가. 소요인력(1ha당)

(단위 : 인)

설계종류별	소요인력	인력구분
기본설계	0.02	고급기술자
실시설계	0.02

《참고》

o 사전조사는 고급기술자 1인1일 50ha 조사

o 기본설계품은 예외적으로 기본설계를 별도로 발주할 필요가 있는 경우에 적용

o 기본설계자와 실시설계자가 동일할 경우는 실시설계품은 미적용

o 기본설계에 대상지도면 표시(구역경계, 제지 등 제외표시), 임․소반 구획 등 조사가 정확하게 된 경우는 사전조사를 생략할 수 있음

나. 할인․할증요소

구분	구분	할인․증률
조사계절	10월～11월, 3월～4월	-5%
	12월～2월	0
	5월～9월	+5%

《참고》조사계절이 각 할인․할증기간에 연결되어 있는 경우는 일자별 소요기간이 많이 해당되는 조사계절의 할인․할증률(-5%, 0, 5%)을 적용

2.1.1.2 표준지 조사

가. 소요인력(1ha당)

(단위 : 조)

설계종류	소요인력	인력구분
기본설계	0.005	2인1조 (고급기술자 1인, 초급기술자 1인)
실시설계	0.05	2인1조 (고급기술자 1인, 초급기술자 1인)

《참고》표준지조사는 1조당 0.2ha (400㎡기준 5개) 수행, 표준지비율은 1% 적용

나. 할인․할증요소

구분	내용	할인․증률
조사계절	10월～11월, 3월～4월	-5%
	12월～2월	0
	5월～9월	+5%
산물수집	재해예방 수집설계	0%
	산물활용 수집설계	+20%

《참고》

o 조사계절이 각 할인․할증기간에 연결되어 있는 경우는 일자별 소요기간이 많이 해당되는 조사계절의 할인․할증률(-5%, 0, 5%)을 적용

o 숲가꾸기 사업지중 일부구간만 산물활용 수집 설계시는 해당면적에 대하여만 할증

다. 소요재료 (1ha당)

재료명	주재료	잡품 (주재료비의 %)	적용기준	비고
페인트	0.1ℓ/ha	10%	o 친환경성 백색수성페인트 사용 o 본당 5.0㎖ 소요

《참고》친환경성수성페인트는 물가정보 거래가격 적용

2.1.1.3 설계도․서 작성

가. 소요인력(1ha당)

(단위 : 인)

설계종류	소요인력	인력구분
기본설계	0.02	고급기술자
실시설계	0.05

《참고》기본설계는 고급기술자 1인1일 50ha 작성, 실시설계는 1인1일 20ha 작성

나. 할인․할증요소

구분	내용	할증률
산물수집	재해예방 수집설계	0%
	산물활용 수집설계	+20%

《참고》숲가꾸기 사업지중 일부구간만 산물활용 수집 설계시는 해당면적에 대하여만 할증.

다. 소요재료(용역건당)

구 분	재료비(용역건별 기준)		비고
	자료유인비	적용기준
설계도서 유 인 비	30,000원/부 × 5부	o 용역건별 5부 기본 작성 o 필요시 부수추가 가능	o 설계서 20,000원/부 o 설계도 10,000원/부

2.1.2 풀베기 설계

2.1.2.1 사전조사․확인

가. 소요인력 (1ha당)

(단위 : 인)

소요인력	인력구분
0.05	고급기술자

《참고》

o 본 품은 조사도면작성, 항공사진 판독과 사업 부적합지를 제외시키기 위하여 실행하는 현장조사를 포함

o 본 품은 고급기술자 1인이 1일 20ha 조사기준으로 산출

나. 할증요소

구분	내 용	할증률
조림후 경과연수	당해 연도	0%
	2년차	5%
	3년차 이상	10%

《참고》조림 경과연도에 따라 발생하는 식생량이 증가하여 현장조사 조건이 어려워지므로 조림 후 경과연수에 따라 할증 적용

2.1.2.2 표준지 조사

가. 소요인력 (1ha당)

(단위 : 조)

소요인력	인력구분
0.04	2인1조 (고급기술자 1인, 초급기술자 1인)

《참고》

o 본 품은 사업면적의 1% 비율로 배치한 표준지내에 조림목 본수와 사업지 제거식생의 유형, 조림목의 식별정도를 조사하는데 소요되는 품

o 본 품은 조사인력 1조(고급기술자 1인, 초급기술자 1인)가 1일 200㎡ 표준지는 12.5개(0.25ha), 사업면적 25ha/일 조사기준으로 산출

나. 할증요소

구분	내 용	할증률
조림후 경과연수	당해 연도	0%
	2년차	5%
	3년차 이상	10%
집단화 정도	개소당 평균면적이 5ha 이상	0%
	개소당 평균면적이 3-5ha 미만	5%
	개소당 평균면적이 3ha 미만	10%

《참고》

o 조림경과연도에 따라 발생하는 식생량이 증가하여 현장조사 조건이 어려워지므로 조림후 경과연수에 따라 할증 적용

o 조림지의 집단화 정도에 따라  이동거리가 증가되므로 할증요소 적용

- 집단화정도는 사업면적÷개소수(필지수가 아님)로 산출

- 사업지와 사업지 간격이 50m 이내의 경우는 동일 사업지로 적용

※ 예) 사업면적 50ha, 개소수 15개소 일 경우, 50ha÷15개소 = 3.33ha/개소로 5% 할증을 적용

다. 소요재료 (10ha당)

재료명	재료비 (10ha당 소요량)		비고
	주재료	적용기준
테이프	0.13 Roll	o 임업용 황색 마킹테이프 사용 o 표준지 중심에 두겹으로 표시

《참고》표준지 중앙부에 막대를 세우고 황색마킹테이프 2겹으로 표시

※ 예) 10ha당 표준지 개소수 = 5개. 1개소당 테이프 소요량은 1m×2겹 = 2m. 테이프 1Roll은 75m. 10ha에 필요한 테이프는 0.13Roll(10m÷1Roll 75m)

2.1.2.3 설계도․서 작성

가. 소요인력 (1ha당)

(단위 : 인)

소요인력	인력구분
0.05	고급기술자

《참고》본 품은 고급기술자 1인 1일 20ha 작성기준으로 산출

나. 할증요소

구분	내 용	할증률
집단화 정도	개소당 평균면적이 5ha 이상	0%
	개소당 평균면적이 3-5ha 미만	5%
	개소당 평균면적이 3ha 미만	10%

《참고》조림지의 집단화 정도에 따라 도면작업이 추가되므로 할증요소 적용

o 집단화정도는 사업면적÷개소수(필지수가 아님)로 산출

o 사업지와 사업지 간격이 50m 이내의 경우는 동일 사업지로 적용

※ 예) 사업면적 50ha, 개소수 15개소 일 경우, 50ha÷15개소 = 3.33ha/개소로 5% 할증을 적용

다. 소요재료 (용역건당)

구 분	적용기준	비 고
자료 유인비	- 용역건별 5부 기본 작성 - 필요시 부수 추가 가능	설계도·서 1부당 30,000원 기준

《참고》설계서 20,000원/부, 설계도면 10,000원/부 기준으로 산출

2.1.2.4 작업자 교육

가. 소요인력 (용역건당)

(단위 : 인)

소요인력	인력구분
1인	고급기술자

《참고》본 품은 고급기술자 1인이 1회 작업자교육을 실시하는 품이다.

2.2 감리

2.2.1 숲가꾸기 감리

2.2.1.1 사전조사․교육

가. 소요인력 산출

(1) 사전조사 (1ha당)

(단위 : 인)

소요인력	인력구분
0.01	고급기술자

《참고》사전조사는 고급기술자 1인 1일 100ha 조사 기준

(2) 작업자교육 (용역건당)

(단위 : 인)

소요인력	인력구분
1.00	고급기술자

《참고》사업 착수 전 1회 교육실시로 건당 1회만 적용

(3) 실시설계서 사전 검토 (1㏊당)

(단위 : 인)

소요인력	인력구분
0.01	고급기술자

《참고》 숲가꾸기 실시설계도ㆍ서가 관련 규정 또는 지침에서 정한대로 작성되고 계산상의 오류가 없는지 검토 및 설계 표준지(20% 이상)에 대한 현장 검증하는 공정

2.2.1.2 현장 감리

가. 소요인력 산출

(1) 현장지도 (1ha당)

(단위 : 조)

적용구분	소요인력	인력구분
일반감리	0.03	2인1조 (고급기술자 1인, 초급기술자 1인)
선목감리	0.01

《참고》

o 선목감리 품셈은 선목작업에 대한 감리를 별도로 실행시에 적용하며, 선목사업이 숲가꾸기 사업과 별도로 분리 발주되어 시행되는 경우에 적용할 수 있다.

o 일반감리는 조별 1일 33ha 현장지도 기준, 선목감리는 조별 1일 100ha 기준

(2) 예비준공검사 (1ha당)

(단위 : 조)

적용구분		소요인력	인력구분
일반감리	표준지조사비율 0.25%	0.02	2인 1조 (고급기술자 1인, 초급기술자 1인)
	표준지조사비율 0.5%	0.04
선목감리		0.01

《참고》 일반감리는 0.25%일 경우 조별 1일 50㏊, 0.5%일 경우 조별 1일 25㏊, 선목감리는 조별 1일 100㏊ 검사기준

나. 할인․할증요소

(1) 현장지도 및 예비준공검사

구분	내용	할증률
산물수집	재해예방 수집 감리	0%
	산물활용 수집 감리	+20%

《참고》

o 숲가꾸기 사업지중 일부구간만 산물활용 수집 설계시는 해당면적에 대하여만 할증

2.2.2 풀베기 감리

2.2.2.1 설계서 검토

가. 소요인력 (1ha당)

(단위 : 인)

소요인력	인력구분
0.01	고급기술자

《참고》

o 본 품은 설계도·서상의 오류 유·무 검토와 현장과 설계서의 일치여부를 확인하는 작업을 포함한다.

o 설계서검토는 고급기술자 1인 1일 100ha 조사 기준으로 산출한 것이다.

2.2.2.2 현장점검 및 작업지도

가. 소요인력 (1ha당)

(단위 : 인)

소요인력	인력구분
0.03	고급기술자

《참고》

o 본 품은 풀베기 작업방법과 작업품질 등을 점검하여 잘못된 부분은 보완하도록 작업지도 하는데 소요되는 품

o 본 품은 1인 1조로 1일 33ha 점검 및 지도를 기준으로 산출

나. 할증요소

구분	내 용	할증률
집단화 정도	개소당 평균면적이 5ha 이상	0%
	개소당 평균면적이 3-5ha 미만	5%
	개소당 평균면적이 3ha 미만	10%

《참고》조림지의 집단화 정도에 따라 이동거리가 증가되므로 할증요소 적용

o 집단화정도는 사업면적÷개소수(필지수가 아님)로 산출

o 사업지와 사업지 간격이 50m 이내의 경우는 동일 사업지로 적용

※ 예) 사업면적 50ha, 개소수 15개소 일 경우, 50ha÷15개소 = 3.33ha/개소로 5% 할증을 적용

2.2.2.3 예비사업완료검사

가. 소요인력 산출 (1ha당)

(단위 : 조)

소요인력	인력구분
0.05	2인1조 (고급기술자 1인, 초급기술자 1인)

《참고》

o 본 품은 풀베기 작업실행지 점검과 사업면적의 2%이상 감리표준지를 조사하는데 소요되는 품을 포함

o 감리표준지조사는 1조(고급기술자 1인, 초급기술자 1인)가 1일 200㎡ 표준지는 20개(0.4ha) 조사기준으로 산출

나. 할증요소

구분	내 용	할증률
집단화 정도	개소당 평균면적이 5ha 이상	0%
	개소당 평균면적이 3-5ha 미만	5%
	개소당 평균면적이 3ha 미만	10%

《참고》조림지의 집단화 정도에 따라 이동거리가 증가되므로 할증요소 적용

o 집단화정도는 사업면적÷개소수(필지수가 아님)로 산출

o 사업지와 사업지 간격이 50m 이내의 경우는 동일 사업지로 적용

※ 예) 사업면적 50ha, 개소수 15개소 일 경우, 50ha÷15개소 = 3.33ha/개소로 5% 할증을 적용

다. 소요재료(10ha당)

재료명	재료비 (10ha당 소요량)		비고
	주재료	적용기준
테이프	0.26 Roll	o 임업용 적색 마킹테이프 사용 o 표준지 중심에 두겹으로 표시

《참고》적색마킹테이프 2겹으로 표시하는데 소요되는 수량

※ 예) 10ha당 표준지 개소수 = 10개. 1개소당 테이프 소요량은 1m×2겹 = 2m. 테이프 1Roll은 75m. 10ha에 필요한 테이프는 0.26Roll (20m÷1Roll 75m)

2.2.2.4 감리보고서 작성

가. 소요인력 (1ha당)

(단위 : 인)

소요인력	인력구분
0.05	고급기술자

《참고》

o 본 품은 활착률 산출과, 피해율 조사결과 정리, 피해금액 산정 및 감리보고서 작성에 소요되는 품

o 본품은 고급기술자 1인 1일 20ha 작성기준으로 산출

나. 할증요소

구분	내 용	할증률
집단화 정도	개소당 평균면적이 5ha 이상	0%
	개소당 평균면적이 3-5ha 미만	5%
	개소당 평균면적이 3ha 미만	10%

《참고》조림지의 집단화 정도에 따라 도면작업이 추가되므로 할증요소 적용

다. 소요재료 (용역건당)

구 분	적용기준	비 고
자료유인비	- 용역건별 2부 기본 적성 - 필요시 부수 추가 가능	감리보고서 1부당 20,000원 기준

2.3 선목

2.3.1 선목

가. 소요인력

(1) 미래목 선목 및 표식 (1ha당)

(단위 : 조)

구 분	소요인력	인력구분
150본미만	0.60	1조 (초급기술자1명, 보통인부1명)
150본～200본미만	0.80
200본～250본미만	1.00
250본～300본미만	1.30
300본 이상	1.50

《참고》선목을 숲가꾸기와 분리하여 발주하지 않을 경우 제4장의 솎아베기에 포함되는 선목 품셈(초급기술자 1.0명/㏊)을 적용한다.

(2) 제거대상목 선목 및 표식 (100본당)

(단위 : 인/100본당)

구 분	100본당	적용인부
소요인원/ha	0.40인	초급기술자

《참고》

o 제거대상목 선목을 숲가꾸기와 분리하거나 일괄 발주하는 경우의 적용 품셈임

o 제거대상목 선목은 반드시 가슴높이 지름 10cm(2cm 괄약측정) 이상을 대상목으로 함

나. 할인․할증요소

구분	내용	할인․증률
경사도	완 (15° 미만)	0
	중 (15°～30°)	+5%
	급 (30° 초과)	+10%
장애물의 정도	무릎높이 이하의 초본․관목	-10%
	가슴높이 미만의 초본․관목	0
	가슴높이 이상의 초본․관목	+10%
선목시기	10월～11월, 3월～4월	-10%
	12월～2월	0
	5월～9월	+10%

《참고》선목시기가 각 할인․할증기간에 연결되어 있는 경우는 일자별 소요기간이 많이 해당되는 선목시기의 할인․할증률(-10%, 0, 10%)을 적용

다. 소요재료 (100본당)

재료명	주재료	잡품 (주재료비의 %)	적용기준	비고
미래목표식	0.5ℓ	10%	o 친환경성 황색 수성페인트 사용 o 본당 5.0㎖ 소요
제거대상목표식	0.17ℓ	10%	o 친환경성 적색 수성페인트 사용 o 본당 1.7㎖ 소요

《참고》

o 잡품은 페인트 붓 소모량에 해당함

o 미래목은 황색 폭 10cm 환형으로, 제거대상목은 적색으로 확연히 구분가능하게 표식

제3장  기능분야 품셈

3.1 작업장관리 품셈

3.1.1 경계표시

가. 소요인력 (ha당)

(단위 : 인)

소요인력	인력구분
0.2	보통인부

《참고》경계부가 계곡부 등 자연구역상 명확하여 생략할 경우는 경계표시 품 생략가능

나. 할인․할증요소

경사도	할증률
완 (15° 이하)	0
중 (15°～ 30°)	+5%
급 (30° 초과)	+10%

다. 소요재료

재료명	재료비 (ha당 소요량)			비고
	주재료	잡품 (주재료비의 %)	적용기준
페인트	0.2ℓ	5%	o 친환경성 백색 수성페인트 사용 o 10ℓ/1통 경우 : 0.02통 적용	사용재료에 따라 선정

《참고》

o 경계표시가 명확할 경우(어린나무가꾸기 사업지 등) 생략할 수 있음

o 주재료(잡품) 10m간격으로 1ha당 40본(1본/5㎖) 경계표시 소요량임

o 잡품은 페인트 경계표시 경우 페인트 붓 소모량에 해당함

※ 예) 10ha 표시 : (페인트 : 0.2ℓ + 잡품 : 주 재료비 5%) × 10ha

3.1.2 작업로 선정

가. 소요인력 (1일1km당)

(단위 : 조)

구 분	소요인력	비고
작업로 선정(예정선 표식)	1.0	보통인부 1인

《참고》소요인력은 1km 산출시 적용인력임

나. 할인․할증요소 (소요인력당)

구분	내용	할인․증률
경사도	완 (15° 미만)	0
	중 (15°～30°)	+5%
	급 (30° 초과)	+10%
장애물의 정도	무릎높이 이하의 초본․관목	-10%
	가슴높이 미만의 초본․관목	0
	가슴높이 이상의 초본․관목	+10%

다. 소요재료

재료명	재료비(1km 소요량기준)			비고
	주재료	잡품 (주재료비의 %)	적용기준
페인트	0.5ℓ	5%	o 친환경성 백색 수성페인트 사용 o 10ℓ/1통 경우 : 0.05통 적용	사용재료에 따라 선정
마킹테이프	60m	-	o 임업용 백색 마킹테이프 사용 o 75m/1롤 경우 : 0.8롤 적용

《참고》

o 주재료(잡품) 10m간격으로 1km당 100본 경계표시 소요량

o 1본 표시당 페인트는 5㎖, 테이프는 0.6m 소요

o 잡품은 페인트 노선표시 경우에만 페인트 붓 소모량이 해당됨

※ 예) 5km 표시경우 : (페인트 : 0.5ℓ + 잡품 : 주재료비 5%) × 5km

3.1.3 작업로 설치

가. 소요인력 (1일1km당)

(인)

구 분	소요인력	인력구성
소작업로	2.0	보통인부
대작업로	3.0

《참고》

o 작업로 조성은 이동 및 주행에 방해가 되는 지상부 식생의 제거작업

o 소작업로는 폭 1.5m 내외, 대작업로는 폭 3.0m 내외로 설치

o 제거해야 할 상층목은 제외한 품으로 솎아베기 본수에 포함

o 제거된 식생은 수집하지 않고 임내에 버리는 것을 기준으로 한다.

나. 할인․할증요소 (소요인력당)

구분	내용	할인․증률
경사도	완 (15° 이하)	0
	중 (15°～ 30°)	+5%
	급 (30° 초과)	+10%
제거대상 식생	쉽다(높이 1.2m 미만이고, 낫으로도 제거가 용이)	-10%
	보통이다(높이 1.2m 이상이고, 직경이 4～6cm 미만)	0%
	어렵다(높이 1.2m 이상이고, 직경이 4～6cm 이상)	+10%

다. 소요재료

기계명 (주재료)	주연료 (ℓ/일)	잡품 (주연료비의 %)	소요인력당 적용기준
			적용 비율	적용내역
체인톱 (휘발유)	5.6	95%	50 %	o 1대당 2인1조 작업으로 소요인력별 50% 적용

《참고》

o 주연료(잡품) 1인당 적용기준 : 1일1대당(2인1조) 소요량 5.6ℓ의 50% 적용

o 주연료(잡품)의 적용은 기준 인력품과 현장소요 인력품의 비율을 감안, 적용

o 잡품은 엔진유, 기어유, 그리스 등 기타소모품에 해당하며 주 연료비에 대하여 금액비율로 적용

※ 예) 3.0명/km 소요 : (휘발유 : 5.6ℓ + 잡품 : 주연료비 95%) × 3.0명/km × 50%

라. 기계손료

규격	손료계수 (1일 1대당)	소요인력당 적용기준
		적용비율	적용내역
45cc (배기량기준)	0.0084	50 %	o 1대당 2인1조 작업으로 소요인력별 50% 적용 o 손료계수×체인톱가격×인원×50%

《참고》

o 손료는 1일 1인당 적용기준임 : 1일1대당 (2인1조) 손료계수 0.0084의 50% 적용

o 손료는 감가상각비, 정비비 및 관리비의 합계액으로 정함

※ 예) 3명/km 인력소요 경우 : 0.0084 × 체인톱가격 × 3명/km × 50%

3.2 숲가꾸기

3.2.1 풀베기

가. 소요인력 (1ha당, 100본당)

(1) 둘레베기

사용도구	단위	소요인력	인력구성
낫	인/100본	0.18	보통인부

《참고》 본 품은 조림목을 중심으로 반경 50㎝ 이내에 있는 모든 식생을 낫으로 제거하는데 소요되는 인력 품임

※ 단위(인/100본)의 본수는 표준지로 조사한 조림목의 생육본수를 적용

(2) 줄베기

공 법	사용 도구	단위	소요 인력	인력 구분
묘목찾기	낫	인/100본	0.07	보통인부
줄 베 기	예취기	인/ha	1.30	특별인부

《참고》

o 묘목찾기는 예취기작업으로 인한 묘목의 피해를 방지하기 위하여 낫으로 묘목 주변 반경 20cm 이내의 식생을 제거하여 예취기작업자가 조림목 위치를 파악할 수 있게 하는 작업임

o 줄베기는 낫으로 묘목찾기 실행 후 식재열을 따라 폭 1m내의 모든 식생을 예취기로 제거하는 작업임

o 줄베기작업 품은 묘목찾기와 줄베기 품을 합하여 적용

(3) 모두베기

공 법		사용 도구	단위	소요 인력	인력 구분
묘목찾기		낫	인/100본	0.07	보통인부
모두베기	조림 당해 연도 (전년도 추기조림 포함)	예취기	인/ha	3.50	특별인부
	조림 2년차	예취기	인/ha	4.00	특별인부
	조림 3년차 이상	예취기	인/ha	5.00	특별인부

《참고》

o 묘목찾기는 예취기작업으로 인한 묘목의 피해를 방지하기 위하여 낫으로 묘목 주변 반경 20cm 이내의 식생을 제거하여 예취기작업자가 조림목 위치를 파악할 수 있게 하는 작업임

o 모두베기는 낫으로 묘목찾기 작업 실행 후 남아있는 식생을 예취기로 모두 제거하는 작업임

o 수확 또는 수종갱신을 위한 벌채 후 해당년도에 식재하지 아니하는 지역은 조림경과년수 대신 벌채경과년수를 적용할 수 있음

o 모두베기 대상지는 조림목의 식별정도에 따라 3가지 유형으로 구분하며, 반지름 8m의 원형표준지 중앙에서 표준지내 조림목을 대상으로 판정함

o 모두베기작업 품은 묘목찾기와 세가지 유형 중 한 가지 유형의 모두베기 품을 합하여 적용

※ 단위(인/100본)의 본수는 표준지로 조사한 조림목의 생육본수를 적용

(4) 맹아제거

사용도구	사용도구	소요인력	인력구성
괭이, 도끼 등	인/100본	0.20	보통인부

《참고》

o 맹아제거는 아래 그림과 같이 벌도목의 벌근에서 올라오는 맹아를 괭이나 도끼 등 도구를 이용하여 벌근에서 떼어내는 작업

괭이를 이용한 맹아제거	도끼를 이용한 맹아제거

o 맹아본수는 벌근에서 올라오는 근원경 1㎝ 이상의 교목·아교목성 맹아만 적용하고 대상면적은 현장을 확인하여 구분

o 맹아제거 품은 독립적으로 적용하거나 둘레베기 또는 줄베기에 중복 적용할 수 있으나 모두베기에는 중복하여 적용할 수 없음

o 백합나무 순따기 작업은 본 품을 적용

나. 할인․할증요소

(1) 둘레베기, 모두베기, 맹아제거

구분	구분	할증률
경사도	완 (15° 이하)	0
	중 (15°～ 30°)	5%
	급 (30° 초과)	10%
집단화 정도	개소당 평균면적이 5ha 이상	0%
	개소당 평균면적이 3-5ha 미만	5%
	개소당 평균면적이 3ha 미만	10%

《참고》

o 조림지의 집단화정도에 따라 작업자의 이동시간이 증가하므로 할증적용

-  집단화정도는 사업면적÷개소수로 산출

- 사업지와 사업지 간격이 50m 이내의 경우는 동일 개소로 적용

※ 예) 사업면적 50ha, 15개소일 경우, 50ha÷15개소 = 3.33ha/개소로 5% 할증을 적용

(2) 줄베기

구분	구분	할증률
경사도	완 (15° 이하)	0
	중 (15°～ 30°)	5%
	급 (30° 초과)	10%
조림후 경과연수	당해 연도	0%
	2년차	5%
	3년차 이상	10%
집단화 정도	개소당 평균면적이 5ha 이상	0%
	개소당 평균면적이 3-5ha 미만	5%
	개소당 평균면적이 3ha 미만	10%

《참고》

o 조림 경과연도에 따라 발생하는 식생량이 증가하여 작업조건이 어려워지므로 조림후 경과연수에 따라 할증 적용, 다만, 연 2회차 작업시는 경과연수 할증률을 적용하지 않음

o 조림지의 집단화정도에 따라 작업자의 이동시간이 증가하므로 할증 적용

- 집단화정도는 사업면적÷개소수로 산출

- 사업지와 사업지 간격이 50m 이내의 경우는 동일 개소로 적용

※ 예) 사업면적 50ha, 15개소일 경우, 50ha÷15개소 = 3.33ha/개소로 5% 할증을 적용

다. 소요재료

기계명 (주재료)	주연료 (ℓ/일,대)	잡품 (주연료비의 %)	소요인력당 적용기준
예취기 (휘발유)	5.0	10%	o 1대당 1인 작업

《참고》

o 재료비는 예취기작업(줄베기, 모두베기시)에만 적용

o 잡품은 엔진유, 기어유, 그리스 등 기타소모품에 해당하며 주 연료비에 대하여 금액비율로 적용

※ 예) 3.5대/ha 소요 : (휘발유 : 5.0ℓ + 잡품 : 주연료비 10%) × 3.5대/ha

라. 기계손료

기계명 (규격)	손료계수 (1일 1대당)	적용기준
예취기 (배기량 35cc)	0.0084	o 1대당 1인 작업 o 기계손료 = 손료계수 ×예취기가격×인원

《참고》

o 손료는 해당 장비가격에 대하여 적용하며, 장비가격은 공장도가격 및 수입가격을 적용

o 손료는 감가상각비, 정비비 및 관리비의 합계액으로 정함

※ 예) 3.5대/ha 소요 : 0.0084 × 예취기가격 × 3.5대/ha

3.2.2 덩굴제거 관리

가. 소요인력 (1ha당)

(단위 : 인)

구분	약제처리, 비닐랩 밀봉, 칡뿌리절단기	뿌리굴취
600본 미만	3.9	5.8
600～800본	5.4	8.2
801～1,000본	7.0	10.5
1,001～1,200본	8.6	12.8
1,200본 초과	10.1	15.2

《참고》인력구분 : 보통인부

나. 소요재료 (1ha당)

재료명	재료비(ha당 소요량)			비고
	주재료 (병)	잡품 (주재료비의 %)	적용기준
농약 (근사미)	0.5	66	o 농약 100본당 소요량임 o 지하부 굴취시는 미적용

《참고》

o 농약 소요량 산출 : 100본×1.5㎖=150㎖, 1병=300㎖ 기준 ∴ 0.5병/100본

o 재료의 적용은 기준 인력품과 현장소요 인력품의 비율을 감안하여 적용

o 잡품은 약제주입기 등 약제투입에 따른 소모품에 해당

다. 할인․할증요소

구 분	내 용	할증률
덩굴류 분포 형태	집단화 되어 분포	0
	전 면적에 균일하게 분포	+5%
	불규칙적으로 분포	+10%
경사도	완 (15° 미만)	0
	중 (15～30°)	+5%
	급 (30° 초과)	+10%

3.2.3 솎아베기(간벌) 및 어린나무가꾸기

가. 소요인력

(1) 어린나무가꾸기 (1ha당)

(단위 : 인)

제거직경	소요인력	인력구분
2cm	4.0/ha	보통인부 50% 특별인부 50%
4cm	5.0/ha
6cm	6.0/ha
8cm	6.5/ha
10cm이상	7.0/ha

《참고》

o 소요인력은 체인톱 사용 인력품으로, 가지치기는 별도

o 인공림․천연림(천연하종갱신) 적용 공정임

(2) 간벌 (100본당)

(단위 : 인)

제거 대상목 평균흉고직경	소요인력			인력구분
	벌목	가지정리	토막내기
10cm이하	0.6	0.2	0.2	보통인부 50% 특별인부 50%
12～14cm	0.7	0.3	0.2
16～18cm	1.0	0.3	0.3
20～22cm	1.1	0.3	0.4
24～26cm	1.2	0.4	0.4
28～30cm	1.6	0.5	0.5
32～34cm	2.1	0.7	0.7
36～38cm	2.6	0.9	0.9
40～42cm	3.1	1.0	1.0
44～46cm	3.8	1.3	1.3
48cm이상	4.4	1.5	1.5

《참고》

o 소요인력은 체인톱 사용인력품 적용

o 전목 : 벌목 공정을 적용, 전간재 : 벌목 + 가지정리 공정을 적용, 단목 : 벌목 + 가지정리 + 토막내기 공정을 적용

나. 할인․할증요소

(1) 어린나무가꾸기(천연림․인공림)

구분	내 용	할인․증률
임 상	활엽수림	-10%
	혼효림	0
	침엽수림	+10%
경사도	완 (15° 미만)	0
	중 (15～30°)	+5%
	급 (30° 초과)	+10%
제거대상식생량	소 (800본 이하)	-10%
	중 (800～1,200본)	0
	밀 (1,200본 초과)	+10%

(2) 간벌

구분	내 용	할인․증률
경사도	완 (15° 미만)	0
	중 (15～30°)	+5%
	급 (30° 초과)	+10%
장애물의 정도	무릎높이 이하의 초본․관목	-10%
	가슴높이 미만의 초본․관목	0
	가슴높이 이상의 초본․관목	+10%
규격재 생산	규격재 생산을 위한 조재	+10%

다. 소요재료

기계명 (주재료)	주연료 (ℓ/일,대)	잡품 (주연료비의 %)	소요인력당 적용기준
			적용 비율	적용내역
체인톱 (휘발유)	5.6	95%	50 %	o 1대당 2인1조 작업으로 소요인력별 50% 적용

《참고》

o 주연료(잡품) 1인당 적용기준 : 1일1대당(2인1조) 소요량 5.6ℓ의 50% 적용

o 주연료(잡품)의 적용은 기준 인력품과 현장소요 인력품의 비율을 감안하여 적용

o 잡품은 엔진유, 기어유, 그리스 등 기타소모품에 해당하며 주 연료비에 대하여 금액비율로 적용

※ 예) 6.0명/ha 소요 : (휘발유 : 5.6ℓ + 잡품 : 주연료비 95%)/인 × 6.0명/ha × 50%

라. 기계손료

규격	손료계수 (1일 1대당)	소요인력당 적용기준
		적용비율	적용내역
45cc(배기량기준)	0.0084	50 %	o 1대당 2인1조 작업으로 소요인력별 50% 적용 o 손료계수×체인톱가격×인원×50%

《참고》

o 손료는 1일 1인당 적용기준임 : 1일1대당 (2인1조) 손료계수 0.0084의 50% 적용

o 손료는 감가상각비, 정비비 및 관리비의 합계액으로 정함

※ 예) ha당 6명 인력소요 경우 : 0.0084 × 체인톱가격 × 6명/ha × 50%

3.2.4 가지치기

가. 소요인력 (100본당)

(인/100본)

가지치기 높이	소나무 낙엽송	잣나무 리기다 (기타침엽수)	편백	활엽수	인력구분
0～1m	0.3	0.4	0.5	0.2	보통인부
0～2m	0.6	0.8	1.0	0.3
0～4m	1.4	1.8	2.2	0.7
0～6m	2.4	3.0	3.6	2.2
2～4m	0.8	1.0	1.2	0.4
2～6m	1.8	2.2	2.6	0.9
4～6m	1.0	1.2	1.4	0.5

나. 할인․할증요소

구분	내 용	할인․증률
경사도	완 (15° 미만)	0
	중 (15～30°)	+5%
	급 (30° 초과)	+10%
장애물의 정도	무릎높이 이하의 초본․관목	-10%
	가슴높이 미만의 초본․관목	0
	가슴높이 이상의 초본․관목	+10%

3.3 산물수집 품셈

3.3.1 인력집재

가. 소요인력 및 수집량(1인1일당)

(단위 : ㎥)

집 재 거 리	간벌재의 직경(cm)								인력구분
	8	10	12	14	16	18	20	22이상
10m이하	2.02	2.84	3.51	4.08	4.82	5.81	6.95	8.16	보통인부
20m이하	1.40	1.89	2.32	2.76	3.36	3.88	4.53	5.20
30m이하	1.10	1.49	1.84	2.27	2.71	3.06	3.51	4.07
40m이하	0.88	1.18	1.45	1.72	2.09	2.36	2.80	3.31
50m이하	0.74	0.99	1.22	1.47	1.76	1.94	2.30	2.75

《참고》수집재적은 원목 생산재적이며, 집재거리는 최대 거리로서 재해우려구역 등 지조를 포함하여 전량 수집할 경우는 입목재적으로 산정하여 적용 가능

나. 할인․할증요소

구분	내 용	할인․증률
경사도	완 (15° 미만)	0
	중 (15～30°)	+5%
	급 (30° 초과)	+10%
장애물의 종류와 정도	무릎높이 이하의 초본․관목	-10%
	가슴높이 미만의 초본․관목	0
	가슴높이 이상의 초본․관목	+10%

3.3.2 기계장비집재

가. 소요인력 및 수집량

(1) 아키야윈치 집재 (1대1조1일당)

(단위 : ㎥)

소운반거리	수집량	소요인력
50m 내외	8	2인 1조 (특별인부 1인, 보통인부 1인)

(2) 2드럼 케이블윈치 집재 (1대1조1일당)

(단위 : ㎥)

구 분	집 재 거 리					소요인력
	20m이하	40m이하	60m이하	80m이하	100m이하
수집량	11.19	10.54	9.95	9.44	8.96	3인 1조 (특별인부 1인, 보통인부 2인)

《참고》가선설치․해체공정이 포함된 공정임

(3) 수라 집재 (1대1인1일당)

(단위 : ㎥)

집재거리	ha당 집재재적					소요인력
	20이하㎥	21～30㎥	31～40㎥	41～50㎥	50초과㎥
0～100m	1.94	2.20	2.39	2.56	2.70	특별인부
0～150m	1.64	1.91	2.12	2.29	2.45
0～200m	1.42	1.68	1.89	2.07	2.23
0～250m	1.24	1.50	1.70	1.88	2.04

《참고》설치․해체공정이 포함된 공정이며, 산지경사는 20～65%일 경우 적용 가능

(4) 트랙터 집재 : 파르미윈치, 로깅부기 단목집재 (1대1조1일당)

(단위 : ㎥)

윈칭거리	원목단재적			인력구분
	0.1～0.2㎥	0.3～0.4㎥	0.5㎥ 이상
0～40m	20.07	20.69	21.33	3인 1조 (건설기계운전기사 1명 특별인부 1명 보통인부 1명)
0～60m	17.61	18.15	18.71
0～80m	15.45	15.92	16.42
0～100m	13.55	13.97	14.40

(5) 소형 포워더 집재 (1대1인1일당)

(단위 : ㎥)

구분	주행거리(㎞ 이하)										인력 구분
	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
작업회수	8.6	6.3	5.0	4.1	3.5	3.1	2.7	2.4	2.2	2.0	건설기계운전기사 1명
집재량	27.86	20.46	16.17	13.37	11.39	9.93	8.79	7.89	7.16	6.55

(6) HAM 200 집재 (1대1조1일당)

(단위 : ㎥)

집재재적 (㎥/ha)	집재거리			소요인력
	100m 이하	150m 이하	200m 이하
0～20㎥	11.55	10.30	9.51	3인 1조 (건설기계운전기사 1명 특별인부 1명 보통인부 1명)
21～40㎥	13.11	11.49	10.53
41～60㎥	13.59	11.87	10.86
61～80㎥	13.83	12.06	11.02
81～100㎥	13.97	12.17	11.12

《참고》

o 가선설치․해체공정과 작업선까지의 횡단운반을 포함한 집재 작업 품임

o 대상면적은 산출시 가선설치길이 200m, 측방집재거리 25m(좌우 50m)를 기준으로 1ha로 산정함

(7) 타워야더 집재 : 오이카와 RME 300T, 콜러K-301

1) 적용기준 : 가선설치․해체 품 + 집재작업 품

2) 가선설치 소요인력 (1노선1일당)

(단위 : 조)

집재방식	작업로의 길이						소요인력
	120m 이하	160m 이하	200m 이하	240m 이하	280m 이하	280m 이상
상향집재	0.6	0.6	0.8	0.9	0.9	1.1	3인 1조 (특별인부 2명 보통인부 1명)
하향집재	0.7	0.8	0.9	1.1	1.1	1.4

《참고》소요인력은 가선 1회당(노선별) 설치 소요인력임

3) 가선해체 소요인력 (1노선1일당)

(단위 : 조)

집재방식	작업로의 길이						소요인력
	120m 이하	160m 이하	200m 이하	240m 이하	280m 이하	280m 이상
상향집재	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	3인 1조 (특별인부 2명 보통인부 1명)
하향집재	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7

《참고》소요인력은 가선 1회당(노선별) 해체 소요인력임

4) 집재 소요인력 (1대1조1일당)

(단위 : ㎥)

노선별 집재재적(㎥/ha)	집재거리				소요인력
	100m이하	150m이하	200m이하	250m이하
0～20㎥	17.14	16.02	14.66	13.54	4인 1조 (건설기계운전기사 1명 특별인부 2명 보통인부 1명)
21～40㎥	20.56	19.18	17.53	16.17
41～60㎥	22.09	20.60	18.82	17.37
61～80㎥	22.96	21.40	19.55	18.05
81～100㎥	23.51	21.91	20.02	18.48

《참고》

o 작업선까지의 횡단운반을 포함한 집재 작업 품

o 대상면적은 산출시 가선설치길이 200m, 측방집재거리 25m(좌우 50m)를 기준으로 작업면적을 1.0ha 이상으로 산정

(8) 굴삭기 우드그랩 집적작업(1대1조1일당)

(단위 : ㎥)

원목의 길이	원목의 직경(말구 평균직경)						소요인력
	9㎝ 이하	10~15㎝	16~20㎝	21~25㎝	26~30㎝	30㎝초과
1.8m	25.39	28.21	31.35	34.48	37.93	41.73	1인 1조 (건설기계 운전기사 1명)
2.1m	27.17	30.19	33.55	36.89	40.59	44.65
2.7m	29.42	32.63	36.32	39.94	43.94	48.33
3.6m	33.44	37.16	41.29	45.41	49.96	54.95

《참고》

o 임도변 또는 작업도상의 토장에서 굴삭기를 이용한 원목집적작업 품임

o 원목의 규격 1.8m, 2.1m, 2.7m, 3.6m를 기준으로 함

o 원목의 직경이 클수록 작업량은 증가 됨

나. 할인․할증요소

《참고》할인․할증요소는 소요인력에 대하여만 적용 (재료소요량에는 미적용)

(1) 소형집재기 (아키야윈치, 2드럼케이블 윈치) 집재

구분	내 용	할인․증률
경사도	완 (15° 미만)	0
	중 (15～30°)	+5%
	급 (30° 초과)	+10%
장애물의 종류와 정도	무릎높이 이하의 초본․관목	-10%
	가슴높이 미만의 초본․관목	0
	가슴높이 이상의 초본․관목	+10%

(2) 수라집재

구 분	내 용	할인률
경사도	완 (15° 미만)	0
	중 (15～30°)	+5%
	급 (30° 초과)	+10%
소운반거리	0～5m	0
	6～10m	+5%
	11～20m	+10%

(3) 트랙터 집재

구 분	내 용	할증률
경사도	완 (15° 미만)	0
	중 (15～30°)	+5%
	급 (30° 초과)	+10%
집재방향	상향집재	0
	하향집재	+10%

(4) 소형 포워더 집재

구 분	내 용	할증률
주행 장애물 상태	돌, 도랑, 그루터기 등으로 주행이 매우 힘들다	+10%
	돌, 도랑, 그루터기 등으로 주행이 다소 힘들다	+5%
	주행에 어려움이 없다	0

(5) HAM 200, 타워야드(오이카와 RME 300T, 콜러 K-301) 집재

구 분	내 용	할증률
경사도	완 (15° 미만)	0
	중 (15～30°)	+5%
	급 (30° 초과)	+10%
집재방향	상향집재	0
	하향집재	+10%
측방집재거리	0～5m	0
	6～10m	+5%
	11～20m	+10%

다. 소요재료

기계명	재료비(1일당 소요량)
	주연료(ℓ)	잡품 (주연료비의%)	적용기준
아키아윈치	6.5(휘발유)	30	잡품은 주연료비에 대한 비율로 적용
2드럼 케이블윈치	9.8(휘발유)	30
파르미윈치(트랙터 포함)	20.8(경유)	30
로깅부기(트랙터 포함)	20.8(경유)	30
소형 포워더	26.0(경유)	30
타워야더(RME 300T)	32.5(경유)	40
타워야더(K-301)	39.0(경유)	40
HAM 200(트랙터 포함)	26.0(경유)	40
소형 굴삭기	20.8(경유)	30

《참고》

o 주연료(잡품)는 1일당 소요량임

o 잡품은 엔진유, 기어유, 그리스 등 기타소모품에 해당하며 주연료비에 대하여 금액비율로 적용

라. 기계손료

기계명	기계손료(1일당 적용기준)
	손료계수	장비가격(’10년)	적용기준
아키아윈치	0.0028	8,000천원	손료계수×장비 가격×적용일수
2드럼 케이블윈치	0.0012	12,000천원
파르미윈치(트랙터 포함)	0.0008	55,000천원
로깅부기(트랙터 포함)	0.0008	65,000천원
소형 포워더	0.0008	85,000천원
타워야더(RME 300T)	0.0008	180,000천원
타워야더(K-301)	0.0008	300,000천원
HAM 200(트렉터 포함)	0.0008	60,000천원
소형굴삭기	0.0015	42,000천원

《참고》

o 손료는 해당 장비가격에 대하여 적용하며 장비가격은 공장도가격 및 수입가격으로 적용(기타 세부사항은 건설표준품셈의 적용기준에 준하여 적용)

o 손료계수는 1일당 1대 적용기준으로 산정 (1일미만 사용시도 1일 적용)

3.3.3 산물 임내정리

가. 소요인력 (ha당)

(단위 : 인)

구분	정리산물(㎥/ha)										비고
	10㎥ 미만	10㎥ 이상	15㎥ 이상	20㎥ 이상	25㎥ 이상	30㎥ 이상	35㎥ 이상	40㎥ 이상	45㎥ 이상	50㎥이상
임내 정리	3.9	4.1	5.2	6.3	7.4	8.6	9.8	11.0	12.3	13.7	보통 인부

《참고》

o 경관유지, 임지의 특수성 등을 고려하여 산물을 등고선 방향으로 정리하는 공정

o 산물 임내정리품은 지조를 포함한 임내정리 품임

나. 할인․할증요소

경사도	할증률
완 (15° 이하)	0
중 (15°～ 30°)	+5%
급 (30° 초과)	+10%

제4장 사업종별 표준사업비 산출기준

4.1 적용기준

4.1.1 목적

가. 실시설계를 하지 않는 숲가꾸기 사업에 대한 예정가격의 산출 및 기관별 숲가꾸기 사업계획의 수립을 위한 표준사업비의 산출 기준을 제공하는데 있다.

나. 작업의 평균이 되는 기준품셈에 대하여 작업여건에 따른 할인 및 할증율을 적용하여 예정가격을 산정한다.

4.1.2 대상

가. 국가 또는 지방자치단체의 보조 또는 지원을 받아 시행하는 숲가꾸기로서 실시설계를 하지 않고 시행하는 사업

나. 지방자치단체에서 직접 시행하는 숲가꾸기로서 실시설계를 하지 않고 시행하는 사업

4.1.3 적용기준

가. 기준품셈은 본 장에서 정하는 품셈을 적용하며, 담당공무원이 별도의 실시설계 표준지조사를 통하여 제3장의 작업종별 품셈을 적용할 수 있다.

나. 노임단가는 대한건설협회에서 조사․공표하는 직종별 시중노임단가를 적용한다.

다. 선목사업의 초급기술자는 건설 및 기타부문의 엔지니어링 기술자 노임단가를 적용한다.

라. 원가계산 항목 및 보험료 등 기타 적용사항은 제1장에서 정하는 기준을 적용한다.

4.1.4 적용방법

가. 본장의 사업종별 노무비 기준품셈을 할인․할증율을 적용하여 차등적용 한다.

나. 기준품셈에 대한 차등 적용시  표준지조사를 통한 사업구역내의 평균임지를 반영하되, 표준지조사는 수개의 표준지를 평균하여 적용한다.

다. 할인․할증율은 제3장에서 정하는 작업종별 할인․할증요소 및 요율을 적용한다.

라. 재료비의 산출은 제2장의 소요재료 품셈을 적용하고 담당공무원 등이 설계당시 물가정보를 반영하여 작성한다.

마. 산주가 직접 실행하는 보조사업은 사업종별 기준품셈의 직접노무비에 대한 할인․할증율, 이윤, 부가가치세를 적용하지 아니한다.

4.2 사업종별 기준품셈

가. 직접노무비

사업종별	기준품셈	적용노임단가	품셈 적용범위
풀베기	6.1명	특별인부, 보통인부	o 조림 2년차, 묘목찾기 3,000본
덩굴제거	7.0명	보통인부	o 지상부제거 및 약제처리
	(뿌리굴취시 10.5명)		o 지상부제거 및 지하부 굴취
어린나무 가 꾸 기	10.0명	특별인부 50% 보통인부 50%	o 벌 채 : 6.0명(평균경급 6cm)
		보통인부	o 가지치기 : 4.0명 - 0.4명/100본(잣나무, 0～1m), 가지치기본수 1,000본
솎아베기	6.6명	특별인부 50% 보통인부 50%	o 벌목조재 : 6.6명 - 1.2명/100본(평균경급 14cm), 제거본수 550본
	(선목포함시 7.6명)	(초급기술자)	o 선목 : 1.0명 - 미래목선목 200～250본/ha 기준
가지치기	2.5명	보통인부	o 1.0명/100본(잣나무,2～4m), 제거본수 250본
산물수집(인공림)	9.65명	보통인부	o 생산재적 19.3㎥/ha, 2.0㎥/인(평균경급 10cm)
산물수집(천연림)	7.55명	보통인부	o 생산재적 15.1㎥/ha, 2.0㎥/인(평균경급 10cm)
선목(미래목)	1.0명 1.0명	초급기술자 보통인부	o 1조/ha당, 미래목 200본 선목 - 1조 : 초급기술자, 보통인부 각 1명
선목(제거목)	1.8명	초급기술자	o 0.4명/100본당, 제거대상목 450본 선목

나. 할인․할증요소

사업종별	비 고
풀베기	경사도(0～+10%), 집단화정도(0～+10%), 조림후 경과연수(0～+10%)
덩굴제거	덩굴류 분포형태(0～+10%), 경사도(0～+10%)
어린나무가꾸기	임상(+,-10%), 경사도(0～+10%), 제거대상식생량(+,-10%)
솎아베기(간벌)	경사도(0～+10%), 장애물 정도(+,-10%), 규격재 생산(+10%)
가지치기	경사도(0～+10%), 장애물 정도(+,-10%),
산물수집(인공림, 천연림)	경사도(0～+10%), 장애물 정도(+,-10%),
선목(미래목, 제거목)	선목시기(+,-10%), 경사도(0～+10%), 장애물 정도(+,-10%)

다. 인자별 세부 할인․할증 적용기준

사 업 별	적용인자	+10%	+5%	기준공정	-10%	차등 범위
1. 풀 베 기	경 사 도	30° 초과	15°～30°	15°미만	-	0～+10%
	집단화정도	개소당 평균면적 3ha미만	개소당 평균면적 3-5ha미만	개소당 평균면적 5ha이상	-	0～+10%
	조림후 경과연수	3년차 이상	2년차	당해 연도	-	+10%
2. 덩굴제거	덩굴류 분포형태	불규칙적 으로 분포	전 면적에 균일하게 분포	집단화 되어 분포		0～+10%
	경 사 도	30° 초과	15°～30°	15°미만	-	0～+10%
3. 어린나무 가꾸기	임상	침엽수림		혼효림	활엽수림	+,-10%
	경 사 도	30° 초과	15°～30°	15°미만	-	0～+10%
	제거대상 식 생 량	밀 (1,200본이상)		중 (800～1,200본)	소 (800본이하)	+,-10%
3. 솎아베기	(선목시기)	(5～9월)		(12～2월)	(10～1월, 3월～4월)	(+,-10%)
	경 사 도	30° 초과	15°～30°	15°미만	-	0～+10%
※ ( ) : 선목을 포함하여 시행 시 적용	장애물의 정 도	가슴높이 이상 초본․관목		가슴높이 미만 초본․관목	무릎높이 이하 초본․관목	+,-10%
	규격재 생산	규격재 생산을 위한 조재		-	-	+10%
4. 가지치기	경 사 도	30° 초과	15°～30°	15°미만	-	0～+10%
	장애물의 정도	가슴높이 이상 초본․관목		가슴높이 미만 초본․관목	무릎높이 이하 초본․관목	+,-10%
8. 산물수집	경 사 도	30° 초과	15°～30°	15°미만	-	0～+10%
	장애물의 정 도	가슴높이 이상 초본․관목		가슴높이 미만 초본․관목	무릎높이 이하 초본․관목	+,-10%
9. 선목사업	선목시기	5～9월		12～2월	10～1월, 3월～4월	+,-10%
	경 사 도	30° 초과	15°～30°	15°미만	-	0～+10%
	장애물의 정 도	가슴높이 이상 초본․관목		가슴높이 미만 초본․관목	무릎높이 이하 초본․관목	+,-10%

4.3 사업종별 표준사업비(예시)

가. 품셈조사표

품 셈 조 사 표
산림소재지
산림소유자
면 적	ha					수 종
대상지구분	목재생산림					사업종		솎아베기
구분	적용 작업종		작업 공정			할인․증률			적용 공정
직접노무비	간벌, 가지치기		9.1		+	+10 %		=	10.01
할인․할증률 산출
적용 할인․증률	선목시기 + 경사도 + 장애물 정도								+10%
적용인자	+10%	+5%		0%			-10%
1. 선목시기	5월～9월	-		12월～2월			10월～11월, 3월～4월		미적용
2. 경사도	30° 초과	15°～30°		15° 미만			-		-
				○
3. 장애물 정도	가슴높이 이상	-		무릎높이 이하			가슴높이 미만		+10%
	○
4. 규격재 생산	규격재 생산을 위한 조재								미적용

주) 선목시기는 선목사업을 숲가꾸기 사업에 포함하여 시행할 경우만 적용

나. 사업종별 단비산출(예시)

o 풀베기(모두베기)

구분	항목	품셈 (인원,수량, 요율)	단가	금액	비고
1. 재료비	휘발유	20	1,293	25,860	동력예취기5.0ℓ/대*4대/ha ※ 1대당1인사용
	잡품	10%	25,860	2,586	주재료비의 10%(오일 등)
	소계			28,446
2. 노무비	직접노무비	6.1	-	659,198	보통인부2.1인/ha,특별인부4인/ha
	o 묘목찾기	2.1	94,338	198,110	3,000본/ha, 보통인부
	o 모두베기	4.0	115,272	461,088	조림 2년차, 특별인부 100%
	간접노무비	11.4%	659,198	75,148	직접노무비의11.4%
	소계			734,346
3. 경비	기계경비	0.0336	610,000	20,496	동력예취기 (0.0084/대*4대/ha)*610,000원/대
	산재보험료	8.90%	732,368	65,180	노무비의 8.90%
	고용보험료	0.90%	732,368	6,591	노무비의 0.9%(150인미만사업장)
	산업안전보건 관리비	1.85%	687,644	12,721	(재료비+직접노무비)의 1.85%
	소계			104,988
일반관리비		6.0%	867,780	52,067	(재+노+경)의 6% ※ 6%이하 자율반영
이윤		15%	891,401	133,710	(노+경+일․관)의 15% ※ 15%이하 자율반영
총원가				1,053,557
부가가치세		10%	1,053,557	105,356	총원가의 10% ※ 산림조합제외
사업비 합계				1,158,913

o 덩굴제거

구분	항목	품셈 (인원,수량, 요율)	단가	금액	비고
1. 재료비	농약	4.5	6,600	29,700	900본*1.5㎖/본=1,350㎖(4.5병)
	잡품	66%	29,700	19,602	주재료비의 66% (약제주입기:0.2개/ha)
	소계			49,302
2. 노무비	직접노무비	7	87,805	614,635	보통인부 ※ 건설업시중노임단가참조
	간접노무비	10.5%	614,635	64,536	직접노무비의10.5%
	소계			679,171
3. 경비	기계경비
	산재보험료	8.90%	679,171	60,446	노무비의 8.90%
	고용보험료	0.90%	679,171	6,112	노무비의 0.9% (150인미만사업장)
	산업안전보건 관리비	1.85%	663,937	12,282	(재료비+직접노무비)의 1.85%
	소계			78,840
일반관리비		6.0%	807,313	48,438	(재+노+경)의 6% ※ 6%이하 자율반영
이윤		15%	806,449	120,967	(노+경+일․관)의 15% ※ 15%이하 자율반영
총원가				976,718
부가가치세		10%	976,718	97,671	총원가의 10% ※ 산림조합제외
사업비 합계				1,074,389

주) 뿌리굴취(지상부 제거 및 지하부 굴취)공정은 직접노무비에 10.5명/ha로 적용하여 산출

o 어린나무가꾸기

구분	항목	품셈 (인원,수량,요율)	단가	금액	비고
1. 재료비	휘발유	16.8	1,293	21,722	체인톱 5.6ℓ/대*3대/ha ※ 2인1조 사용(6.0명/2)
	잡품	95%	21,722	20,635	주재료비의 95%(오일 등)
	소계			42,357
2. 노무비	직접노무비	10		939,370
	- 가지치기	4	87,805	351,220	보통인부 ※ 건설업시중노임단가참조
	- 제 벌	6	98,025	588,150	보통인부 50%, 특별인부 50%
	간접노무비	10.5%	939,370	98,633	직접노무비의10.5%
	소계			1,038,003
3. 경비	기계경비	0.0252	1,100,000	27,720	체인톱 (0.0084/대*3대/ha)*1,100,000원/대
	산재보험료	8.90%	1,038,003	92,382	노무비의 8.90%
	고용보험료	0.90%	1,038,003	9,342	노무비의 0.9% (150인미만사업장)
	산업안전보건 관리비	1.85%	981,727	18,161	(재료비+직접노무비)의 1.85%
	소계			147,605
일반관리비		6.0%	1,227,965	73,677	(재+노+경)의 6% ※ 6%이하 자율반영
이윤		15%	1,259,285	188,892	(노+경+일․관)의15% ※ 15%이하 자율반영
총원가				1,490,534
부가가치세		10%	1,490,534	149,053	총원가의 10% ※ 산림조합제외
사업비 합계				1,639,587

o 가지치기

구분	항목	품셈 (인원,수량, 요율)	단가	금액	비고
1. 재료비
2. 노무비	직접노무비	2.5	87,805	219,512	보통인부 ※건설업시중노임단가참조
	간접노무비	10.5%	219,512	23,048	직접노무비의 10.5%
	소계			242,560
3. 경비	기계경비
	산재보험료	8.90%	242,560	21,587	노무비의 8.90%
	고용보험료	0.90%	242,560	2,183	노무비의 0.9(150인미만사업장)
	산업안전보건 관리비	1.85%	219,512	4,060	(재료비+직접노무비)의 1.85%
	소계			27,830
일반관리비		6.0%	270,390	16,223	(재+노+경)의 6% ※ 6%이하 자율반영
이윤		15%	286,613	42,991	(노+경+일․관)의 15% ※ 15%이하 자율반영
총원가				329,604
부가가치세		10%	329,604	32,960	총원가의 10% ※ 산림조합제외
사업비 합계				362,564

o 솎아베기(간벌), 천연림개량, 맹아갱신지 사후관리

구분	항목	품셈 (인원,수량,요율)	단가	금액	비고
1. 재료비	페인트(경계용)	0.2	5,732	1,146	친환경성백색수성페인트 (10ℓ/1통경우:0.02통)
	잡품(경계용)	5%	1,146	57	주재료비의 5%(붓 등)
	휘발유(간벌용)	18.48	1,293	23,894	체인톱5.6ℓ/대*3.3대/ha ※ 2인1조사용(6.6명/2)
	잡품(간벌용)	95%	23,894	22,699	주재료비의 95%(오일 등)
	소계			47,796
2. 노무비	직접노무비	6.6		646,965
	- 간 벌	6.6	98,025	646,965	보통인부 50%, 특별인부 50%
	간접노무비	10.5%	646,965	67,931	직접노무비의 10.5%
	소계			714,896
3. 경비	기계경비	0.02772	1,100,000	30,492	체인톱 (0.0084/대*3.3대/ha)*1,100,000원/대
	산재보험료	8.90%	714,896	63,625	노무비의 8.90%
	고용보험료	0.90%	714,896	6,434	노무비의 0.9(150인미만사업장)
	산업안전보건 관리비	1.85%	694,761	12,853	(재료비+직접노무비)의 1.85%
	소계			113,404
일반관리비		6.0%	876,096	52,565	(재+노+경)의 6% ※ 6%이하 자율반영
이윤		15%	880,865	132,129	(노+경+일․관)의 15% ※ 15%이하 자율반영
총원가				1,060,790
부가가치세		10%	1,060,790	106,079	총원가의 10% ※ 산림조합제외
사업비 합계				1,166,869

o 솎아베기(선목+간벌)

구분	항목	품셈 (인원,수량, 요율)	단가	금액	비고
1. 재료비	페인트(경계용)	0.2	5,732	1,146	친환경성백색수성페인트 (10ℓ/1통경우:0.02통)
	잡품(경계용)	5%	1,146	57	주재료비의 5%(붓 등)
	페인트(선목용)	1.0	5,732	5,732	5㎖*200본=1ℓ 친환경성수성페인트
	잡품(선목용)	10%	5,732	573	주재료비의 10%(붓 등)
	휘발유(간벌용)	18.48	1,293	23,894	체인톱5.6ℓ/대*3.3대/ha ※ 2인1조사용(6.6명/2)
	잡품(간벌용)	95%	23,894	22,699	주재료비의 95%(오일 등)
	소계			54,101
2. 노무비	직접노무비	7.6		787,827
	- 선 목	1.0	140,862	140,862	초급기술자
	- 간 벌	6.6	98,025	646,965	보통인부 50%, 특별인부 50%
	간접노무비	10.5%	787,827	82,721	직접노무비의 10.5%
	소계			870,548
3 .경비	기계경비	0.02772	1,100,000	30,492	체인톱 (0.0084/대*3.3대/ha)*1,100,000원/대
	산재보험료	8.90%	870,548	77,478	노무비의 8.90%
	고용보험료	0.90%	870,548	7,834	노무비의 0.9(150인미만사업장)
	산업안전보건 관리비	1.85%	841,928	15,575	(재료비+직접노무비)의 1.85%
	소계			131,379
일반관리비		6.0%	1,056,028	63,361	(재+노+경)의 6% ※ 6%이하 자율반영
이윤		15%	1,065,288	159,793	(노+경+일․관)의 15% ※ 15%이하 자율반영
총원가				1,279,182
부가가치세		10%	1,279,182	127,918	총원가의 10% ※ 산림조합제외
사업비 합계				1,407,100

o 솎아베기(간벌+가지치기)

구분	항목	품셈 (인원,수량,요율)	단가	금액	비고
1. 재료비	페인트(경계용)	0.2	5,732	1,146	친환경성백색수성페인트 (10ℓ/1통경우:0.02통)
	잡품(경계용)	5%	1,146	57	주재료비의 5%(붓 등)
	휘발유(간벌용)	18.48	1,293	23,894	체인톱5.6ℓ/대*3.3대/ha ※ 2인1조사용(6.6명/2)
	잡품(간벌용)	95%	23,894	22,699	주재료비의 95%(오일 등)
	소계			47,796
2. 노무비	직접노무비	9.1		866,477
	- 간 벌	6.6	98,025	646,965	보통인부 50%, 특별인부 50%
	- 가지치기	2.5	87,805	219,512	보통인부
	간접노무비	10.8%	866,477	93,579	직접노무비의 10.5%
	소계			960,056
3. 경비	기계경비	0.02772	1,100,000	30,492	체인톱 (0.0084/대*3.3대/ha)*1,100,000원/대
	산재보험료	8.90%	960,056	85,444	노무비의 8.90%
	고용보험료	0.90%	960,056	8,640	노무비의 0.9(150인미만사업장)
	산업안전보건 관리비	1.85%	914,273	16,914	(재료비+직접노무비)의 1.85%
	소계			141,490
일반관리비		6.0%	1,149,342	68,960	(재+노+경)의 6% ※ 6%이하 자율반영
이윤		15%	1,170,506	175,575	(노+경+일․관)의 15% ※ 15%이하 자율반영
총원가				1,393,877
부가가치세		10%	1,393,877	139,387	총원가의 10% ※ 산림조합제외
사업비 합계				1,533,264

o 솎아베기(선목+간벌+가지치기)

구분	항목	품셈 (인원,수량,요율)	단가	금액	비고
1. 재료비	페인트(경계용)	0.2	5,732	1,146	친환경성백색수성페인트 (10ℓ/1통경우:0.02통)
	잡품(경계용)	5%	1,146	57	주재료비의 5%(붓 등)
	페인트(선목용)	1.0	5,732	5,732	5㎖*200본=1ℓ 친환경성수성페인트
	잡품(선목용)	10%	5,732	573	주재료비의 10%(붓 등)
	휘발유(간벌용)	18.48	1,293	23,894	체인톱5.6ℓ/대*3.3대/ha ※ 2인1조사용(6.6명/2)
	잡품(간벌용)	95%	23,894	22,699	주재료비의 95%(오일 등)
	소계			54,101
2. 노무비	직접노무비	10.1		1,007,339
	- 선 목	1.0	140,862	140,862	초급기술자
	- 간 벌	6.6	98,025	646,965	보통인부 50%, 특별인부 50%
	-가지치기	2.5	87,805	219,512	보통인부
	간접노무비	10.5%	1,007,339	105,770	직접노무비의 10.5%
	소계			1,113,109
3. 경비	기계경비	0.02772	1,100,000	30,492	체인톱 (0.0084/대*3.3대/ha)*1,100,000원/대
	산재보험료	8.90%	1,113,109	99,066	노무비의 8.90%
	고용보험료	0.90%	1,113,109	10,017	노무비의 0.9(150인미만사업장)
	산업안전보건 관리비	1.85%	1,061,440	19,636	(재료비+직접노무비)의 1.85%
	소계			159,211
일반관리비		6.0%	1,326,421	79,585	(재+노+경)의 6% ※ 6%이하 자율반영
이윤		15%	1,351,905	202,785	(노+경+일․관)의15% ※ 15%이하 자율반영
총원가				1,608,791
부가가치세		10%	1,608,791	160,879	총원가의10% ※ 산림조합제외
사업비 합계				1,769,670

o 산물수집(인공림)

구분	항목	품셈 (인원,수량,요율)	단가	금액	비고
1. 재료비	페인트(경계용)	0.2	5,732	1,146	친환경성백색수성페인트 (10ℓ/1통경우:0.02통)
	잡품(경계용)	5%	1,146	57	주재료비의 5%(붓 등)
	소계			1,203
2. 노무비	직접노무비	9.65	87,805	847,318	보통인부 ※ 건설업시중노임단가참조
	간접노무비	10.5%	847,318	88,968	직접노무비의 10.5%
	소계			936,286
3. 경비	기계경비
	산재보험료	8.90%	936,286	83,329	노무비의 8.90%
	고용보험료	0.90%	936,286	8,426	노무비의 0.9% (150인미만사업장)
	산업안전보건 관리비	1.85%	848,521	15,697	(재료비+직접노무비)의 1.85%
	소계			107,452
일반관리비		6.0%	1,044,941	62,696	(재+노+경)의 6% ※ 6%이하자율반영
이윤		15%	1,106,434	165,965	(노+경+일․관)의15% ※ 15%이하 자율반영
총원가				1,273,602
부가가치세		10%	1,273,602	127,360	총원가의 10% ※ 산림조합제외
사업비 합계				1,400,962

o 산물수집(천연림)

구분	항목	품셈 (인원,수량, 요율)	단가	금액	비고
1. 재료비	페인트(경계용)	0.2	5,732	1,146	친환경성백색수성페인트 (10ℓ/1통경우:0.02통)
	잡품(경계용)	5%	1,146	57	주재료비의 5%(붓 등)
	소계			1,203
2. 노무비	직접노무비	7.55	87,805	662,927	보통인부 ※ 건설업시중노임단가참조
	간접노무비	10.5%	662,927	69,607	직접노무비의 10.5%
	소계			732,534
3. 경비	기계경비
	산재보험료	8.90%	732,534	65,195	노무비의 8.90%
	고용보험료	0.90%	732,534	6,592	노무비의 0.9% (150인미만사업장)
	산업안전보건 관리비	1.85%	664,130	12,286	(재료비+직접노무비)의 1.85%
	소계			84,073
일반관리비		6.0%	817,810	49,068	(재+노+경)의 6% ※ 6%이하 자율반영
이윤		15%	865,675	129,851	(노+경+일․관)의 15% ※ 15%이하 자율반영
총원가				996,729
부가가치세		10%	996,729	99,672	총원가의 10% ※ 산림조합제외
사업비 합계				1,096,401

o 선목(미래목 선목)

구분	항목	품셈 (인원,수량,요율)	단가	금액	비고
1. 재료비	페인트	1.0	5,732	5,732	5㎖*200본=1ℓ 친환경성수성페인트
	잡품	10%	5,732	573	주재료비의 10%(붓 등)
	소계			6,305
2. 노무비	직접노무비	2.0		228,667
	- 미래목 선목	1.0	140,862	140,862	초급기술자 ※ 엔지니어링기술자노임단가참조
	- 페인트 표식	1.0	87,805	87,805	보통인부 ※ 건설업시중노임단가참조
	간접노무비	10.5%	228,667	24,010	직접노무비의 10.5%
	소계			252,091
3.경비	기계경비
	산재보험료	8.90%	252,677	22,488	노무비의 8.90%
	고용보험료	0.90%	252,677	2,274	노무비의 0.9% (150인미만사업장)
	산업안전보건 관리비	1.85%	234,972	4,346	(재료비+직접노무비)의 1.85%
	소계			29,108
일반관리비		6.0%	288,090	17,285	(재+노+경)의 6% ※ 6%이하 자율반영
이윤		15%	299,070	44,860	(노+경+일․관)의 15% ※ 15%이하 자율반영
총원가				350,235
부가가치세		10%	350,235	35,023	총원가의 10% ※ 산림조합제외
사업비 합계				385,258

o 선목(제거대상목 선목)

구분	항목	품셈 (인원,수량,요율)	단가	금액	비고
1. 재료비	페인트	0.77	5,732	4,413	5㎖*200본=1ℓ 친환경성수성페인트
	잡품	10%	4,413	441	주재료비의 10%(붓 등)
	소계			4,854
2. 노무비	직접노무비	2.0		228,667
	- 제거목 선목	1.0	140,862	140,862	초급기술자 ※ 엔지니어링기술자노임단가참조
	- 페인트 표식	1.0	87,805	87,805	보통인부 ※ 건설업시중노임단가참조
	간접노무비	10.5%	228,667	24,010	직접노무비의 10.5%
	소계			252,677
3.경비	기계경비
	산재보험료	8.90%	252,677	22,488	노무비의 8.90%
	고용보험료	0.90%	252,677	2,274	노무비의 0.9% (150인미만사업장)
	산업안전보건 관리비	1.85%	233,521	4,320	(재료비+직접노무비)의 1.85%
	소계			29,082
일반관리비		6.0%	286,613	17,196	(재+노+경)의 6% ※ 6%이하 자율반영
이윤		15%	298,955	44,843	(노+경+일․관)의 15% ※ 15%이하 자율반영
총원가				348,652
부가가치세		10%	348,652	34,865	총원가의 10% ※ 산림조합제외
사업비 합계				383,517