【별표】

오 염 도 기 준

(㎎/㎏, 건중량기준)

구 분	기 준
크롬 또는 그 화합물	80
아연 또는 그 화합물	180
구리 또는 그 화합물	60
카드뮴 또는 그 화합물	1.5
수은 또는 그 화합물	0.25
비소 또는 그 화합물	18
납 또는 그 화합물	45
니켈 또는 그 화합물	35
총 폴리염화비페닐	0.023
총 다환방향족탄화수소	2.64
총질소	1,500
총인	500

[비고]

1. 오염도 기준에서의 총 폴리염화비페닐은 폴리염화비페닐-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180의 합이고, 총 다환방향족탄화수소는 나프탈렌, 페난트렌, 안트라센, 벤죠(a)피렌, 플루오란텐, 벤죠(a)안트란센, 벤죠(b)플루오란텐의 합이다.

2. 제2조제2항제2호에 따른 펄의 평균 무게 비율 확인은 「건설기술관리법 시행령」 제90조에 따른 품질시험․검사대행 국공립시험기관이나 같은법 시행령 제91조에 따른 품질검사전문기관이 작성․제출한 품질시험․검사성적서로 갈음할 수 있다.