〔별 표〕

저상버스 표준모델의 기준

항 목			주요내용	비고
차량 크기	▪ 전체 길이		▪ 10,500mm 이상
	▪ 저상면 높이		▪ 340mm 이하 * 단, 휠체어가 편리하고 안전하게 승하차 할 수 있는 범위 내에서 도로여건 등을 감안, 높이 조정가능	공차기준
	▪ 차실천장 높이		▪ 저상면 : 2,100mm 이상 ▪ 뒷부분 통로면 : 1,900mm이상
	▪ 출입문 유효폭		▪ 중간문 : 1,200mm 이상 ▪ 앞 문 : 900mm 이상
추진 장치	CNG	▪ 변속기	▪ 자동 또는 수동
		▪ CNG 연비	▪ 4.3 km/㎥ 이상 (60kph 정속연비, D단기어적용) 단, 공차시 차량중량이 11톤 이하인 경우 연비가 4.3km/㎥ 이하라도 기준을 충족한 것으로 간주	국가공인 기관에서 연비 및 중량측정
	전기저상버스	▪ 전기버스 연비	▪ 1.6 km/kWh 이상 (60kph 정속연비)	국가공인 기관에서 측정
		▪ 1충전 주행거리	▪ 110km 이상(60kph 정속)
		▪ 충전 시간	▪ 30분 이내(상온온도 기준, 충전량 80% 충전)
		▪ 구동축전지 장착방법	▪ 전복 시험시 발화 또는 폭발이 없을 것
		▪ 충전구/충전건	▪ 급속충전용 직류충전 커플러(SGS-03-003)	KS 규격에 따름(제정 이후)
교통 약자 편의 시설	▪ 자동 경사판 (Sliding Ramp)		▪ 경사도 1/12 이하
	▪ 차체 경사장치 (kneeling system)		▪ 60mm 이상 조절 가능
	▪ 휠체어 고정장치		▪ 전동식, 수동식 휠체어 공용 가능한 2개 이상
	▪ 좌석 팔걸이		▪ 통로쪽 좌석에 설치
	▪ 정차 벨		▪ 휠체어 탑승자와 어린이 등도 쉽게 누를 수 있는 위치에 충분한 개수 설치
	▪ 행선지 표시		▪ 승객들이 쉽게 알 수 있도록 차량 전면 및 측면에 LED 전광판으로 설치
출입문			▪ 자동문으로 설치하되, 비상시 수동도 가능 ▪ 도어끼임방지, 개문 발차 방지, 도어 오픈방지, 발끼임 방지(커버 부착 등) 시스템 등 안전장치를 설치
CNG 탱크 안전장치			▪ 화재 및 가스 누출경보장치, 소화장치 설치
안전장치 (전기저상버스)			▪ 추진계통관리 표시를 운전석에 표시 ▪ 비상시 대처 방법을 운전석에 표시 ▪ 구동축전지 형식에 적합한 소화기 설치	국가공인 기관에서 측정