[별표]

휘발성유기화합물 배출규제 추가지역 세부 지정기준(제3조2항 관련)

1. 인구 50만 이상 도시 중 대기환경보전법 제3조에 따라 상시측정을 하고, 판정기준 및 통계처리방법에 따른 오존 오염도가 대기환경기준을 초과한 지역

가. 대기환경기준 초과여부 판정기준

1) 최근 3년간 8시간 O3 측정치의 95퍼센타일 평균농도가 환경기준(0.06 ppm) 이상인 경우

2) 최근 3년간 1시간 O3 측정치의 99퍼센타일 평균농도가 환경기준(0.10 ppm) 을 초과한 경우

※ 최근 3년간 자료는 국립환경과학원에서 발간하는 대기환경연보 자료를 인용

나. 초과기준과의 비교를 위한 측정치의 통계처리방법

구 분	산 출 방 법	적용대상
1) 최근 3년간 측정치의 95퍼센타일 농도가 환경기준을 초과한 경우	(1) 2)의 (2)에 의해 8시간 평균농도를 산정한다. (2) (0.95)×cn을 계산한다. cn은 1년간 유효한 시료의 개수이다. 이 계산의 결과의 정수부분을 i라 한다. (3) P0.95,y=x|i+1|를 이용하여 특정한 연도y에 대한 95퍼센타일을 구한다. 여기서 x|i+1|은 순서대로 정렬된 일련의 농도들 중에서 (i+1)번째 농도이다. (4) (3)의 결과를 3년간 평균한다.	O3(8hrs)
2) 최근 3년간 측정치의 99.9퍼센타일 농도가 환경기준을 초과한 경우	(1) 유효한 1시간 평균농도 자료를 이용한다. 1년간 유효한 1시간 평균농도의 최대 개수는 366일/년×24시간/년이다. (2) (0.999)×cn을 계산한다. cn은 1년간 유효한 시료의 개수이다. 이 계산의 결과의 정수부분을 i라 한다. (3) P0.999,y=x|i+1|를 이용하여 특정한 연도y에 대한 99.9퍼센타일을 구한다. 여기서 x|i+1|은 순서대로 정렬된 일련의 농도들 중에서 (i+1)번째 농도이다. (4) (3)의 결과를 3년간 평균한다.	O3(1hrs)

2. 그밖의 지역 중 제1호의 판정기준 및 통계처리방법에 따라 대기환경기준을 초과한 지역 중, 법 제17조에 따라 조사된 오염물질 배출량 자료 및 주변환경을 분석하여 배출량 관리가 필요하다고 인정되는 경우