[별표]
우수건축자산 등록 표시(제5조제1항 관련)
1. 동판 제작 도안
	규 격: W300 × H300 × T15(㎜) 재 질: 동판(銅板) 글자체: (한글)소망체, 고딕체 (영문)한길체 가공법: CNC 또는 주물가공 후 지정색(K90)에나멜페인트 상감 마감
2. 아크릴판 제작 도안
	규 격: W300 × H300 × T15(㎜) 재 질: 아크릴판 글자체: (한글)소망체, 고딕체 (영문)한길체 가공법: 칼라(C:100, M:65, Y:0, K:15) 아크릴판 레이저 가공 후 백색 아크릴판 부착(등록번호, 등록기관명은 실크인쇄 가능)

3. 금속판 제작 도안
	규 격: W300 × H300 × T15(㎜) 재 질: 금속(SST)판 글자체: (한글)소망체, 고딕체 (영문)한길체 가공법: 헤어라인 SST CNC 가공 후 지정색(K90) 에나멜페인트 상감
4. 목판 제작 도안
	규 격: W300 × H300 × T20(㎜) 재 질: 하드우드 글 씨: (한글)소망체, 고딕체 (영문)한길체 가공법: 하드우드 레이저 버닝
※ 비고 1. 도안의 크기는 구조물의 특성에 따라 불가피한 경우 일부 축소 또는 확대가 가능하다. 2. 등록 우수건축자산 소유자의 희망에 따라 위 네 가지 도안 중 하나를 선택하여 사용한다.