〔별표 1〕	공공측량성과심사내용

T/S에 의한 공공기준점 측량

작업공정	검사항목	검사기준	검사방법	심사성과물	심사방법	판정기준	판정
일반사항	기준점 성과의 적정성	공공측량 작업규정 승인 내용	실내(전수)검사	측량성과철 -기준점(공공기준점) 성과표	제출된 기준점(공공기준점) 성과표 확인 작업규정 승인 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	측량기기 및 성능검사 여부	공공측량 작업규정 승인 내용	실내(전수)검사	측량기기 성능검사서	측량기기의 성능검사 여부 확인 사용기기 등의 적정성 확인	적정성 여부
	측량방법의 적정성	공공측량 작업규정 승인 내용	실내(전수)검사	측량성과철	측량방법 등의 적정성 확인 작업규정 승인 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
선점	1개 다각망의 기지점수	3점 이상(폐합 2점 이상)	표본(50%)검사	측량성과철 -관측망도	3, 4급 기준점 측량 방식에 따라 3점 이상의 기지점 사용 여부(폐합은 2점 이상)	적정성 여부
	노선의 변수	세칙 제5조 (기준점측량의 방식)③	표본(50%)검사	측량성과철 -관측망도, 관측계산부	기지점에서 다른 기지점, 기지점에서 교점, 교점에서 다른 교점까지의 변수를 확인	적정성 여부
측량표	매설상태 및 여부	매설표준도	실내(전수)검사	측량성과철 -점의조서(표준양식)	표준양식에 의거 작성된 조서의 서류심사	누 락 여 부
관측 및 계산	관측대회수	세칙 제9조③ (TS 관측법) 6	표본(50%)검사	측량성과철 -관측야장	단측법, 배각법, 방향각법 등에 의한 규정상의 각 관측법 적용 여부	적정성 여부
	방향각 정확도	기지점 1점 이상에 대하여 설치	표본(50%)검사	측량성과철 -측량계산부(규정승인)	단노선 방식에서 기지점 1점 이상에 대하여 방향각 설치 여부 (GPS 관측의 경우 방향각 설치 생략)	적정성 여부
	관측값의 점검 및 허용범위	세칙 제12조 (점검계산)①항 1.~2.	표본(50%)검사	측량성과철 -측량계산부	기준점측량 방식에 따라 수평위치 폐합차와 표고의 폐합차가 허용범위 이내인지 여부를 확인	규 정 이 내	적, 부
	오차 허용범위(간이법)	세칙 제13조 (조정계산)②의 1. 다.	표본(50%)검사	측량성과철 -측량계산부	간이수평망 조정 및 간이고저망 조정계산에 의한 결과치와 허용범위를 비교	규 정 이 내	적, 부
표본추출	심사대상 중 주망 100%, 보조망 40%는 무작위 추출(Random Collection)하여 검사

검     사     표

T/S에 의한 공공기준점측량 (○○지구)

검사항목	검사대상	기준이내	완성도(%)		판정	비고
1. 일반사항
가.기준점 성과의 적정성	적정성 여부
나.측량기기 및 성능검사 여부	성능검사 여부
다.측량방법의 적정성	적정성 여부
2. 선점
가.1다각망의 기지점수	적정성 여부
나.노선의 변수	적정성 여부
3. 측량표 설치여부	공공기준(다각)점		점		누락여부
4. 관측 및 계산
가.관측대회수	적정성 여부
나.방향각 정확도	적정성 여부
다.관측값의 점검 및 허용범위	점	점			적, 부
라.오차 허용범위(간이법)	점	점			적, 부
종 합 판 정	직 책	기 술 등 급		성 명		서 명
합격 or 불합격

GPS에 의한 공공기준점 측량

작업공정	검사항목	검사기준	검사방법	심사성과물	심사방법	판정기준	판정
일반사항	기준점 성과의 적정성	공공측량 작업규정 승인 내용	실내(전수)검사	측량성과철 -기준점(공공기준점) 성과표	제출된 기준점(공공기준점) 성과표 확인 작업규정 승인 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	측량기기 및 성능검사 여부	공공측량 작업규정 승인 내용	실내(전수)검사	측량기기 성능검사서	측량기기의 성능검사 여부 확인 사용기기 등의 적정성 확인	적정성 여부
	측량방법의 적정성	공공측량 작업규정 승인 내용	실내(전수)검사	측량성과철	측량방법 등의 적정성 확인 작업규정 승인 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
관측	관측시간 및 수신간격	세칙 제9조④ (GPS 관측법) 5	실내(전수)검사	측량성과철 -관측 Raw, RINEX Data -현장야장 등	RINEX data를 Text Edit로 확인	적정성 여부
	수신고도각	세칙 제9조④ (GPS 관측법) 7	실내(전수)검사	측량성과철 -관측 Raw, RINEX Data -현장야장 등	RINEX data를 Text Edit로 확인	적정성 여부
	GPS 위성수	세칙 제9조④ (GPS 관측법) 8	실내(전수)검사	측량성과철 -관측 Raw, RINEX Data -현장야장 등	RINEX Data인 관계로 기선해석 후 txt file을 Text Edit로 확인	적정성 여부
측량표	매설상태 및 여부	매설표준도	실내(전수)검사	측량성과철 -점의조서(표준양식)	표준양식에 의거 작성된 조서의 서류심사	누 락 여 부
점검 및 조정계산	세션간 조합	세션간 2점 이상 중복	표본(50%)검사	측량성과철 -관측 Raw, RINEX Data -현장야장 등	RINEX data를 Text Edit로 확인	적정성 여부	적, 부
	환폐합차	세칙 제12조 (점검계산)②항 2.	표본(50%)검사	측량성과철 -관측 Raw, RINEX Data -현장야장 등	기선해석 후 망조정하여 폐합차 확인	규 정 이 내	적, 부
	오차 허용범위	세칙 제13조 (조정계산)②의 2. 다.	표본(50%)검사	측량성과철 -관측 Raw, RINEX Data -현장야장 등	제출성과와 심사(검측)성과와 비교차 점검(표준편차) X, Y, Z - 10cm 이내 여부	표준편차×1.6 (90%)	적, 부
표본추출	심사대상 중 주망 100%, 보조망 40%는 무작위 추출(Random Collection)하여 검사

검     사     표

GPS에 의한 공공기준점측량 (○○지구)

검사항목	검사대상	기준이내	완성도(%)		판정	비고
1. 일반사항
가.기준점 성과의 적정성	적정성 여부
나.측량기기 및 성능검사 여부	성능검사 여부
다.측량방법의 적합성	적정성 여부
2. 관측
가.관측시간 및 수신간격	적정성 여부
나.수신고도각	적정성 여부
다.GPS 위성수	적정성 여부
3. 측량표 설치여부	공공기준(다각)점		점		누락여부
4. 관측 및 계산
가.세션간 조합	적정성 여부
나.환폐합차	점	점			적, 부
다.오차 허용범위	점	점			적, 부
종 합 판 정	직 책	기 술 등 급		성 명		서 명
합격 or 불합격

RTK-GPS에 의한 공공기준점 측량

작업공정	검사항목	검사기준	검사방법	심사성과물	심사방법	판정기준	판정
일반사항	기준점 성과의 적정성	공공측량 작업규정 승인 내용	실내(전수)검사	측량성과철	제출된 기준점(공공기준점) 성과표 확인 작업규정 승인 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	측량기기 및 성능검사 여부	공공측량 작업규정 승인 내용	실내(전수)검사	측량기기 성능검사서	측량기기의 성능검사 여부 확인 사용기기 등의 적정성 확인	적정성 여부
	측량방법의 적정성	공공측량 작업규정 승인 내용	실내(전수)검사	측량성과철	측량방법 등의 적정성 확인 작업규정 승인 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
관측	관측시간 및 수신간격	세칙 제9조④ (GPS 관측법) 5	실내(전수)검사	측량성과철 -관측 Raw, RINEX Data -현장야장 등	RINEX data를 Text Edit로 확인	적정성 여부
	수신고도각	세칙 제9조④ (GPS 관측법) 7	실내(전수)검사	측량성과철 -관측 Raw, RINEX Data -현장야장 등	RINEX data를 Text Edit로 확인	적정성 여부
	GPS 위성수	세칙 제9조④ (GPS 관측법) 8	실내(전수)검사	측량성과철 -관측 Raw, RINEX Data -현장야장 등	RINEX Data인 관계로 기선해석 후 txt file을 Text Edit로 확인	적정성 여부
측량표	매설상태 및 여부	매설표준도	실내(전수)검사	측량성과철 -점의조서(표준양식)	표준양식에 의거 작성된 조서의 서류심사	누 락 여 부
점검 및 조정계산	관측거리	500m 이내(지역에 따라 차등 적용)	표본(50%)검사	측량성과철 -관측 Raw, RINEX Data -현장야장 등	RINEX data를 Text Edit로 확인	적정성 여부
	관측방법	세칙 제15조 (RTK-GPS 기준점측량)④항 1.~3.	표본(50%)검사	측량성과철 -관측 Raw, RINEX Data -현장야장 등	RINEX data를 Text Edit로 확인	적정성 여부
	관측횟수	세칙 제15조 (RTK-GPS 기준점측량)④항 5.	표본(50%)검사	측량성과철 -관측 Raw, RINEX Data -현장야장 등	RINEX data를 Text Edit로 확인	적정성 여부
	세트관측	세칙 제15조 (RTK-GPS 기준점측량)④항 7.	표본(50%)검사	측량성과철 -관측 Raw, RINEX Data -현장야장 등	RINEX data를 Text Edit로 확인	적정성 여부
	오차 허용범위	세칙 제13조 (조정계산)②의 2. 다.	표본(50%)검사	측량성과철 -관측 Raw, RINEX Data -현장야장 등	T/S로 기선 중복관측(Cross Check)	표준편차×1.6 (90%)	적, 부
표본추출	심사대상 중 주망 100%, 보조망 40%는 무작위 추출(Random Collection)하여 검사 ※ 임의 기준점간 T/S로 기선을 중복 관측한 Raw Data를 성과심사 시 제출(기준망의 30%)

검     사     표

RTK-GPS에 의한 공공기준점측량 (○○지구)

검사항목	검사대상	기준이내	완성도(%)		판정	비고
1. 일반사항
가.기준점 성과의 적절성	적정성 여부
나.측량기기 및 성능검사 여부	성능검사 여부
다.측량방법의 적합성	적정성 여부
2. 관측
가.관측시간 및 수신간격	적정성 여부
나.수신고도각	적정성 여부
다.GPS 위성수	적정성 여부
3. 측량표 설치여부	공공기준(GPS)점		점		누락여부
4. 관측 및 계산
가.관측거리	적정성 여부
나.관측방법	적정성 여부
다.관측횟수	적정성 여부
라.세트관측	적정성 여부
마.오차 허용범위	점	점			적, 부
종 합 판 정	직 책	기 술 등 급		성 명		서 명
합격 or 불합격

공공 수준측량

작업공정	검사항목	검사기준	검사방법	심사성과물	심사방법	판정기준	판정
일반사항	기준점 성과의 적정성	공공측량 작업규정 승인 내용	실내(전수)검사	측량성과철	제출된 기준점(공공기준점) 성과표 확인 작업규정 승인 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	측량기기 및 성능검사 여부	공공측량 작업규정 승인 내용	실내(전수)검사	측량기기 성능검사서	측량기기의 성능검사 여부 확인 사용기기 등의 적정성 확인	적정성 여부
	측량방법의 적정성	공공측량 작업규정 승인 내용	실내(전수)검사	측량성과철	측량방법 등의 적정성 확인 작업규정 승인 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
관측	시준거리 및 표척 읽음	세칙 제9조④ (GPS 관측법) 5	실내(전수)검사	수준측량 야장	수준관측 야장에 왕복 폐합차 확인 (거리확인)	적정성 여부
측량표	매설상태 및 여부	매설표준도	실내(전수)검사	측량성과철 -점의조서(표준양식)	표준양식에 의거 작성된 조서의 서류심사	누락여부
점검 및 조정계산	측정값의 허용범위	세칙 제9조⑤ (측표수준측량법)1~2	표본(50%)검사	수준측량 야장	수준측량 야장(급수별) 계산 정확도가 규정이내인지 여부 확인	적정성 여부
	점검계산 허용범위	세칙 제21조 (점검계산)② GPS 및 T/S에 의한 간접수준측량 - 세칙 제9조⑤ 간접수준 적용	표본(50%)검사	측량계산부	선정된 점검노선에 대하여 환폐합차 및 기지점까지의 폐합차를 계산하여 규정이내 여부를 확인 (기지점간 폐합차 허용범위 같이 적용방안)	규 정 이 내	적, 부 (90%이상)
	조정계산 허용범위	세칙 제22조 (조정계산)②	표본(50%)검사	측량계산부	측량계산부 및 환폐합차 점검 후 거리에 비례하여 조정한 후 규정과 확인 - 수준점 및 TBM 점은 수준망 조정 후 점검	규 정 이 내	적, 부 (90%이상)
표본추출	심사대상 중 주망 100%, 보조망 40%는 무작위 추출(Random Collection)하여 검사

검     사     표

공공 수준측량 (○○지구)

검사항목	검사대상	기준이내	완성도(%)		판정	비고
1. 일반사항
가.기준점 성과의 적절성	적정성 여부
나.측량기기 및 성능검사 여부	성능검사 여부
다.측량방법의 적정성	적정성 여부
2. 관측
가.시준거리 및 표척 읽음	적정성 여부
3. 측량표 설치여부	공공수준점		점		누락여부
4. 관측 및 계산
가.측정값의 허용범위	적정성 여부
나.점검계산 허용범위	점	점			적, 부
다.조정계산 허용범위	점	점			적, 부
종 합 판 정	직 책	기 술 등 급		성 명		서 명
합격 or 불합격

지  형  측  량

작업공정	검사항목	검사기준	검사방법	심사성과물	심사방법	판정기준	판정
일반사항	기준점 배점밀도	세칙 제30조 (기준점 설치)	실내(전수)검사	측량성과철	작업규정 승인 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	기준점 전개오차	세칙 제32조 (기준점 전개 방법) (0.2mm)	실내(전수)검사	측량성과철	작업규정 승인 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	표고점 배치밀도	세칙 제33조 (평판측량에 의한 세부측량)③ 세칙 제34조 (TS 등에 의한 세부측량)①의 3.	실내(전수)검사	측량성과철	작업규정 승인 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	지형지물의 관측조건	세칙 제34조 (TS 등에 의한 세부측량)①의 2.	실내(전수)검사	측량성과철	작업규정 승인 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
관측 및 계산	데 이 터	세칙 제26조 (수치지형도 제작) 표준코드	실내(20%)검사	측량성과철 -지형측량성과	작업규정 승인 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	도식적용	세칙 제27조 (지도의 도식) ※ 1/1,000의 경우 수치지도작성작업규칙 적용	표본(20%)검사	측량성과철 -지형측량성과	작업규정 승인 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	편 집	세칙 제35조 (편집)①의 2.	표본(20%)검사	측량성과철 -지형측량성과	작업규정 승인 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	등고선의 종류 및 간격	세부기준 제48조 (등고선의 종류 및 간격) ①②	표본(20%)검사	측량성과철 -지형측량성과	작업규정 승인 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	측정값의 허용범위	1/1,000 미만 지형도 : 0.5mm 이내 1/1,000 이상 지형도 : 0.7mm 이내	표본(20%)검사	측량성과철 -지형측량성과	지형측량성과가 축척별 허용오차 범위 이내인지 여부를 확인	규 정 이 내	적, 부 (90%이상)
표본추출	표본추출은 무작위 추출(Random Collection)에 의함 ※ 지형도 제작을 위한 T/S의 관측 Raw Data를 제출

검     사     표

지형측량 (○○지구)

검사항목	검사대상	기준이내	완성도(%)		판정	비고
1. 관측
가.기준점 배점밀도	적정성 여부
나.기준점 전개오차	적정성 여부
다.표고점 배치밀도	적정성 여부
라.지형지물의 관측조건	적정성 여부
2. 도면제작 편집
가.데이터	적정성 여부
나.도식적용	적정성 여부
다.편집	적정성 여부
라.등고선 종류 및 간격	적정성 여부
마.측정값의 허용범위	점	점			적, 부
종 합 판 정	직 책	기 술 등 급		성 명		서 명
합격 or 불합격

항 공 사 진 측 량(신규, 수정)

작업공정	검사항목	검사기준	검사방법	심사성과물	심사방법	판정기준	판정
항공사진 촬영	축 척	세칙 제45조 (항공사진촬영) ①	실내(전수)검사	항공사진	- 화면거리와 촬영고도로 계산하는 방법 - 사진 상 2점간의 거리로 계산하는 방법	적정성 여부
	지상 기준점	계획고도(수평 : 15%, 수직 : 5%)	실내(전수)검사	표정도	[eqn: rm H = [ h + (M · F ) ]] , 수평 : 표정도 참조	적정성 여부
	사진 기준점	53%~77% (68%~77%, 1/4이하)	실내(전수)검사	항공사진 촬영 스트립별 관리표	종중복을 주점기선 길이로 계산하여 확인	적정성 여부
	수치도화	해상도, 선명도	실내(전수)검사	항공사진	사진상의 구름, 그림자 등을 육안검사	적정성 여부
지상 기준점	평면위치, 표고	세부기준 제82조 ③	표본(50%)검사	측량성과철	최성성과표의 표준편차를 비교	표준편차×1.6 (90%)	적, 부
사진 기준점	선점(평면및표고)	- 종접합점[평탄한 위치, 명확한 입체시, 주점기선 직각방향 및 등거리(7cm~10cm)] - 횡접합점(등간격 배치, 중복부분 중간위치)	실내(전수)검사	항공사진 AT 성과철	밀착사진 상에 표시된 선점과 AT 성과철에 첨부된 Index를 참조하여 비교검토	적정성 여부
	도면제작 편집	- 기준점 등에서 계산에 사용하지 않은 점 기재 여부 - 세칙 제50조 ③ ④기준점 잔차 - 세칙 제51조 ② 4. 교회잔차	규정 : 표본(20%)검사 조정 : 실내(전수)검사	AT 성과철	해석도화기를 이용하여 사진좌표 또는 모델좌표를 추출하여 PAT-B S/W를 사용하여 잔차를 구하거나 또는 AT 성과철의 잔차를 참고하여 평가	표준편차×1.6 (90%)	적, 부
수치도화	사용도화기	사용장비의 종류 및 적정성	실내(전수)검사	도화일지 및 점검조정 Report	도화일지의 장비명을 서류심사 ※점검조정 Report는 보조자료로 제출	적정성 여부
	지형지물 코드	수치지도작성작업규칙	표본(20%)검사	도화 데이터	도화성과를 PC에 입력하여 검토	적정성 여부
	표정오차	세칙 제53조 (도화) ④	표본(20%)검사	항공사진, AT 성과철 도화 데이터, 도화일지	해당하는 모델필름을 도화기를 이용하여 표정하고, 그 표정오차를 도화일지와 비교	표준편차×1.6 (90%)	적, 부
	묘사오차 및 표고	세칙 제53조 (도화) ⑤ 7. 수정도화인 경우 제64조 ① 2. 다.	표본(20%)검사	항공사진, AT 성과철 도화 데이터, 도화일지	제출된 도화모델 성과를 도화기를 사용하여 대상 객체를 측정하여 검토	표준편차×1.6 (90%)	적, 부
현지조사 측량	조사 출력도면	세칙 제54조 (현지조사측량) 동일한 축척	실내및현장(20%)	조사도면	현지조사 도면의 축척을 참조	적정성 여부
	조사기준	촬영시점, 조사당시 기준, 위치(실측여부)	실내및현장(20%)	조사도면	항공사진의 촬영날짜, 주기자료도의 날짜를 참조하여 비교	적정성 여부
	조사방법	지형지물, 주기 및 행정경계, 정리 및 접합	실내및현장(20%)	조사도면	현지조사 및 실측을 통한 방법이 적절하나 현재는 필요시 수행	규정이내(90%이상)	적, 부
정위치 편집	선형정보	편집의 적정 여부(도로, 철도, 교량, 등고선 등)	표본(20%)검사	출력도면 및 성과	도화성과, 정위치성과, 현지조사 자료 등을 이용하여 표준코드와 정위치 등을 비교	규정이내(90%이상)	적, 부
	인공지물	편집의 적정 여부(제방, 건물, 옹벽, 암거 등)	표본(20%)검사	출력도면 및 성과	도화성과, 정위치성과, 현지조사 자료 등을 이용하여 표준코드와 정위치 등을 비교	규정이내(90%이상)	적, 부
	도로시설물	편집의 적정 여부(맨홀, 전주, 신호등 등)	표본(20%)검사	출력도면 및 성과	도화성과, 정위치성과, 현지조사 자료 등을 이용하여 표준코드와 정위치 등을 비교	규정이내(90%이상)	적, 부
	행정, 주기	편집의 적정 여부(건물명, 지명 등)	표본(20%)검사	출력도면 및 성과	도화성과, 정위치성과, 현지조사 자료 등을 이용하여 표준코드와 정위치 등을 비교	규정이내(90%이상)	적, 부
도면제작 편집	데 이 터	세칙 제26조 (수치지형도 제작) 표준코드	실내(20%)검사	측량성과철 -지형측량성과	작업규정 승인 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	도식적용	세칙 제27조 (지도의 도식) ※ 1/1,000의 경우 수치지도작성작업규칙 적용	표본(20%)검사	측량성과철 -지형측량성과	작업규정 승인 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	편 집	세칙 제35조 (편집)①의 2.	표본(20%)검사	측량성과철 -지형측량성과	작업규정 승인 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	등고선의 종류 및 간격	세부기준 제48조 (등고선의 종류 및 간격) ①②	표본(20%)검사	측량성과철 -지형측량성과	작업규정 승인 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	측정값의 허용범위	1/1,000 미만 지형도 : 0.5mm 이내 1/1,000 이상 지형도 : 0.7mm 이내	표본(20%)검사	측량성과철 -지형측량성과	지형측량성과가 축척별 허용오차 범위 이내인지 여부를 확인	규 정 이 내	적, 부 (90%이상)
표본추출	표본추출은 무작위 추출(Random Collection)에 의함

검     사     표

항공사진측량(신규, 수정) (○○지구)

검사항목		검사대상	기준이내	완성도(%)		판정	비고
1. 일반사항
사진축척
지형도 축척
2. 항공사진 촬영		매	매			적, 부
3. 지상기준점	평 면	점	점			적, 부
	표 고	점	점			적, 부
4. 사진기준점
선점(평면 및 표고)		점	점			적, 부
조정계산		모델	모델			적, 부
5. 수치도화
묘사오차	평 면	모델	모델			적, 부
	표 고					적, 부
지형지물 묘사 누락		도엽	도엽			적, 부
6. 현지조사 측량
조사출력 도면		축척	-	-		적정성 여부
조사기준		도엽	도엽			적정성 여부
조사방법		도엽	도엽			적, 부
7. 정위치편집		도엽	도엽			적, 부
8. 도면제작편집		도엽	도엽			적, 부
종 합 판 정		직 책	기 술 등 급		성 명		서 명
합격 or 불합격

일반지도의 수치화

작업공정	검사항목	검사기준	검사방법	심사성과물	심사방법	판정기준	판정
일반사항	사용 입력자료	공공측량 작업규정 승인 내용	실내(전수)검사		작업규정 승인 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	입력방법 (수동, 자동)	공공측량 작업규정 승인 내용	실내(전수)검사		작업규정 승인 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	사용장비	공공측량 작업규정 승인 내용	실내(전수)검사		작업규정 승인 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
파일종류	표준코드	수치지도작성작업규칙	실내(전수)검사	성과 출력도면	화면검사 및 출력도면 중첩검사	적정성 여부
편집 및 점검	선형정보	편집의 적정 여부(도로, 철도, 교량, 등고선 등)	표본(20%)검사	지리조사원도 성과 출력도면	지리조사된 내용과 정위치 데이터 상 표현된 내용 비교 화면검사 및 출력도면 중첩검사	규정이내(90%이상)	적, 부
	인공지물	편집의 적정 여부(제방, 건물, 옹벽, 암거 등)	표본(20%)검사	지리조사원도 성과 출력도면	지리조사된 내용과 정위치 데이터 상 표현된 내용 비교 화면검사 및 출력도면 중첩검사	규정이내(90%이상)	적, 부
	도로시설물	편집의 적정 여부(맨홀, 전주, 신호등 등)	표본(20%)검사	지리조사원도 성과 출력도면	지리조사된 내용과 정위치 데이터 상 표현된 내용 비교 화면검사 및 출력도면 중첩검사	규정이내(90%이상)	적, 부
	행정, 주기	편집의 적정 여부(건물명, 지명 등)	표본(20%)검사	지리조사원도 성과 출력도면	지리조사된 내용과 정위치 데이터 상 표현된 내용 비교 화면검사 및 출력도면 중첩검사	규정이내(90%이상)	적, 부
표본추출	표본추출은 무작위 추출(Random Collection)에 의함

검     사     표

일반지도의 수치화 (○○지구)

검사항목	검사대상	기준이내	완성도(%)		판정	비고
1. 일반사항
가.사용 입력자료
나.입력방법(수동, 자동)
다.사용장비
2. 파일종류	도엽	도엽
3. 편집 및 점검
가.선형정보	도엽	도엽			적, 부
나.인공지물	도엽	도엽			적, 부
다.도로시설물	도엽	도엽			적, 부
라.행정, 주기	도엽	도엽			적, 부
종 합 판 정	직 책	기 술 등 급		성 명		서 명
합격 or 불합격

지도의 축소편집

작업공정	검사항목	검사기준	검사방법	심사성과물	심사방법	판정기준	판정
일반사항	사용 원도	공공측량 작업규정 승인 내용	실내(전수)검사		작업규정 승인 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	현장 조사원도	공공측량 작업규정 승인 내용	실내(전수)검사		작업규정 승인 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
도곽전개	전개오차	기준점 : 0.2mm 이내 도 곽 : 0.2mm 이내 대각선 : 0.4mm 이내	표본(20%)검사	성 과 원 도 출력도면	편집된 축척에 맞게 허용범위내 도곽전개 비교 화면검 및 출력도면 중첩검사	규정이내 (90%이상)	적, 부
편집	편 집	도곽적용 도식적용 오묘, 탈락유무 인접도 접합	표본(20%)검사	성 과 원 도 출력도면	편집된 축척에 맞게 접합비교 및 도식적용의 기준에 준한 비교 화면검사 및 출력도면 중첩검사	규정이내 (90%이상)	적, 부
표본추출	표본추출은 무작위 추출(Random Collection)에 의함

검     사     표

지도의 축소편집 (○○지구)

검사항목	검사대상	기준이내	완성도(%)		판정	비고
1. 일반사항
가.사용 원도
나.현장 조사원도
2. 도곽전개	도엽	도엽			적, 부
3. 편 집	도엽	도엽			적, 부
종 합 판 정	직 책	기 술 등 급		성 명		서 명
합격 or 불합격

영  상  지  도

작업공정	검사항목	검사기준	검사방법	심사성과물	심사방법	판정기준	판정
일반사항	영상의 종류	공공측량 작업규정 승인 내용	실내(전수)검사		작업규정 승인 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	영상의 해상도 사진축척	공공측량 작업규정 승인 내용	실내(전수)검사		작업규정 승인 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	영상지도의 축척	공공측량 작업규정 승인 내용	실내(전수)검사		작업규정 승인 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	영상지도의 규격	공공측량 작업규정 승인 내용	실내(전수)검사		작업규정 승인 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	도엽수	공공측량 작업규정 승인 내용	실내(전수)검사		작업규정 승인 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
제작 편집	외부표정의 정확도	세부기준 제181조 (외부표정요소 결정) 사진기준점의 정확도	표본(20%)검사	측량성과철	표정을 위한 기준점 정확도 확인 경우에 따라 현지검측 실시	표준편차×1.6 (90%)	적, 부
	정사투영	수치지형모델(등고선 및 표고점), 재배열 방법	표본(20%)검사	작업기관 제작 DEM 정사영상지도	등고선 및 표고점을 이용한 DEM 생성의 적정성 확인 및 정사영상지도 확인	적정성 여부
	영상집성	세칙 제92조 (사진집성) (도상 1.0mm)	표본(20%)검사	영상지도	인접 도엽간에 불일치 여부 확인	적정성 여부
	선명도	세부기준 제169조(항공사진측량에 관한 규정의 준용)	표본(20%)검사	영상지도	육안에 의한 정성적 판단	적정성 여부
	구름 및 적설	세부기준 제169조(항공사진측량에 관한 규정의 준용)	표본(20%)검사	영상지도	육안에 의한 확인	적정성 여부
	평면위치 정확도	세부기준 제167조 (사진지도의 규격)	표본(20%)검사	영상지도	영상지도 상의 시설물 위치오차가 1.0mm(표준편차) 이내인지 여부를 점검	규정이내 (90%이상)	적, 부
	주기 및 경계의 정확도	적정성 여부	표본(20%)검사	영상지도	영상지도 상의 주기 및 행정경계 등의 표기가 적정	규정이내 (90%이상)	적, 부
	등고선 간격	세부기준 제167조 (사진지도 규격) 제177조 (영상지도 규격)	표본(20%)검사	영상지도	영상지도의 등고선 간격은 지도(수치지도)의 2배	적정성 여부
현지조사	사용자료의 종류	적정성 여부	표본(20%)검사	영상지도	현지조사에서 직접측량 또는 수치지도를 사용하였는지를 여부(주기, 도로명 등)	적정성 여부
	조사사항 기록 확인	적정성 여부	표본(20%)검사	현지조사 야장 영상지도	현지조사 사항이 오류없이 영상지도에 반영되었는지 여부를 비교	적정성 여부
표본추출	표본추출은 무작위 추출(Random Collection)에 의함

검     사     표

영상지도 (○○지구)

검사항목	검사대상	기준이내	완성도(%)		판정	비고
1. 일반사항
가.영상의 종류
나.영상의 해상도 및 사진축척
다.영상지도의 축척
라.영상지도의 규격
마.도엽수
2. 제작 및 편집
가.외부표정의 정확도	점	점			적, 부
나.정사투영	적정성 여부
다.영상집성	적정성 여부
라.선명도	적정성 여부
마.구름 및 적설	적정성 여부
바.평면위치 정확도	점	점			적, 부
사.주기 및 경계의 정확도	점	점			적, 부
아.등고선 간격	적정성 여부
3. 현지조사
가.사용자료의 종류	적정성 여부
나.조사사항 기록 확인	적정성 여부
종 합 판 정	직 책	기 술 등 급		성 명		서 명
합격 or 불합격

지하시설물 측량

작업공정	검사항목	검사기준	검사방법	심사성과물	심사방법	판정기준	판정
일반사항	지하시설물의 종류	공공측량 작업규정 승인 내용	실내(전수)검사		작업규정 승인 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	지하시설물도의 규격	공공측량 작업규정 승인 내용	실내(전수)검사		작업규정 승인 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	지하시설물도 기도	공공측량 작업규정 승인 내용	실내(전수)검사		작업규정 승인 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	축척 및 도엽수	공공측량 작업규정 승인 내용	실내(전수)검사		작업규정 승인 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	측량기기의 성능검사 여부	공공측량 작업규정 승인 내용	실내(전수)검사		작업규정 승인 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
조사 측량	탐사간격	세칙 제167조 ⑤ (20m)	표본(2%)검사	조사/탐사 원도 지하시설물원도	20m 이내 인지의 여부	적정성 여부
	위치 정확도(관로기준)	세칙 제169조	표본(2%)검사	조사/탐사 원도 지하시설물원도 측량성과철, 최종출력도	현지에서 직접 탐사 및 측량(±30cm)	표준편차 (80% 적용)	적, 부
	속성의 정확도	세칙 164조 3	표본(2%)검사	조사/탐사 원도 지하시설물원도	주로 하수에 적용, 현지에서 맨홀을 개방하여 육안 및 줄자 측량	규정이내(90%이상)	적, 부
정위치 편집	코드오류	세칙 제174조 1	표본(20%)검사	정위치편집파일	화면상에서 표준코드 사용여부를 확인	규정이내(90%이상)	적, 부
	인접오류	세칙 제175조 2	표본(20%)검사	정위치편집파일	화면상에서 관로 및 제원이 인접 도엽 간에 일치여부 확인	규정이내(90%이상)	적, 부
	NODE 생성 오류	세칙 제173조 2, 3, 5, 제174조 2	표본(20%)검사	정위치편집파일	화면상에서 NODE 생성이 기준 이내로 적정한지 여부 확인	규정이내(90%이상)	적, 부
	시설물 누락	지하시설물도작성작업규칙	표본(20%)검사	조사/탐사 원도 지하시설물원도 정위치편집파일	도면에 기입된 시설물이 정위치 편집파일에 누락없이 입력 여부	규정이내(90%이상)	적, 부
	시설물 위치오류	세칙 제169조	표본(20%)검사	조사/탐사 원도 지하시설물원도 정위치편집파일	시설물의 위치가 측량한 좌표 및 이격거리에 맞게 입력 여부	규정이내(90%이상)	적, 부
	제원누락 및 오기	세칙 제172조 6	표본(20%)검사	조사/탐사 원도 지하시설물원도 정위치편집파일	도면에 표기된 제원이 정위치 편집파일에 오기나 누락없이 입력 여부	규정이내(90%이상)	적, 부
	입력방향 오류(하수)	세칙 제172조 5	표본(20%)검사	정위치편집파일	하수의 흐름과 관로의 입력방향이 일치하는지 여부	규정이내(90%이상)	적, 부
	기타오류	지하시설물도작성작업규칙	표본(20%)검사	정위치편집파일	기타 입력에 대한 근거자료 없이 임의 입력 등	규정이내(90%이상)	적, 부
구조화 편집	속성정보의 정확성	지하시설물도작성작업규칙	표본(20%)검사	조사/탐사 원도 지하시설물원도 구조화편집파일	도면에 기재된 시설물의 속성이 오기없이 입력되었는지 여부 확인	규정이내(90%이상)	적, 부
	시설물 누락 및 오기, 위치오류	지하시설물도작성작업규칙	표본(20%)검사	조사/탐사 원도 지하시설물원도 구조화편집파일	도면에 기재된 시설물의 속성이 누락 및 오기, 위치오차 없이 입력 여부	규정이내(90%이상)	적, 부
표본추출	표본추출은 무작위 추출(Random Collection)에 의함

검     사     표

지하시설물 측량 (○○지구)

검사항목		검사대상	기준이내	완성도(%)		판정	비고
1. 일반사항
가.지하시설물의 종류
나.지하시설물도의 규격
다.지하시설물도 기도
라.측량기기의 성능검사 여부
2. 조사 및 측량
가.탐사간격		점	점			적, 부
나.위치정확도(관로기준)	평 면	점	점			적, 부
	심 도	점	점
다.속성정확도	재 질	점	점			적, 부
	관 경	점	점
3. 정위치 편집
가.코드오류		점	점			적, 부
나.인접오류(관로 및 제원 대상)		점	점			적, 부
다.NODE 생성 오류(관로 대상)		점	점			적, 부
라.시설물 누락		점	점			적, 부
마.시설물 위치오류		점	점			적, 부
바.제원누락 및 오기(제원 대상)		점	점			적, 부
사.입력방향 오류(하수시설물)		점	점			적, 부
2. 구조화 편집
가.속성정보의 정확성		점	점			적, 부
나.시설물 누락 및 오기 위치오차		점	점			적, 부
종 합 판 정		직 책	기 술 등 급		성 명		서 명
합격 or 불합격

지하시설물 측량(도로시설물 측량)

작업공정	검사항목	검사기준	검사방법	심사성과물	심사방법	판정기준	판정
일반사항	시설물의 종류	공공측량 작업규정 승인 내용	실내(전수)검사		작업규정 승인 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	도로시설물도의 규격	공공측량 작업규정 승인 내용	실내(전수)검사		작업규정 승인 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	도로시설물도 기도	공공측량 작업규정 승인 내용	실내(전수)검사		작업규정 승인 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	축척 및 도엽수	공공측량 작업규정 승인 내용	실내(전수)검사		작업규정 승인 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	측량기기의 성능검사 여부	공공측량 작업규정 승인 내용	실내(전수)검사		작업규정 승인 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
조사 측량	누락, 오기, 위치 정확도	평면오차 : 30cm	표본(2%)검사	현장조사도면 측량성과철, 최종출력도	현지에서 직접 측량	90% 이상	적, 부
정위치 편집	코드오류	표준코드 사용 여부	표본(20%)검사	정위치편집파일	화면상에서 표준코드 사용여부를 확인	90%이상	적, 부
	인접오류	인접도엽간 위치, 레이어, 속성 등 일치여부	표본(20%)검사	정위치편집파일	화면상에서 인접 도엽 간에 도로시설물의 위치, 레이어, 속성 등 일치여부를 확인	90%이상	적, 부
	시설물 누락	시설물 누락 여부	표본(20%)검사	현장조사도면 정위치편집파일	현장조사도면에 기입된 시설물이 정위치 편집파일에 누락없이 입력되었는지 여부	90%이상	적, 부
	시설물 위치오류	시설물의 위치오류 여부	표본(20%)검사	현장야장 도면 정위치편집파일	시설물의 위치가 측량한 좌표 및 이격거리에 맞게 입력 여부	90%이상	적, 부
	기타오류	기타	표본(20%)검사	정위치편집파일	위 오류를 제외한 기타 오류의 유, 무 등	90%이상	적, 부
구조화 편집	속성정보의 정확성	속성의 정확성	표본(20%)검사	현장조사도면 구조화편집파일	구조화편집파일에 입력된 시설물의 속성이 오기나 누락없이 입력되었는지 여부 확인	90%이상	적, 부
	시설물 누락 및 오기, 위치오류	시설물 누락 및 오기, 위치의 정확성	표본(20%)검사	현장조사도면 구조화편집파일	구조화편집파일에에 입력된 시설물 속성이 누락 및 오기, 위치오차 없이 입력되었는지 여부	90%이상	적, 부
표본추출	표본추출은 무작위 추출(Random Collection)에 의함

검     사     표

도로시설물 측량 (○○지구)

검사항목	검사대상	기준이내	완성도(%)		판정	비고
1. 일반사항
지하시설물의 종류
지하시설물도의 규격
지하시설물도 기도
측량기기의 성능검사 여부
2. 조사 및 측량
가. 시설물누락, 오기, 위치 정확도	점	점			적, 부
3. 정위치 편집
코드오류	점	점			적, 부
인접오류(관로 및 제원 대상)	점	점			적, 부
시설물 누락	점	점			적, 부
시설물 위치오류	점	점			적, 부
2. 구조화 편집
속성정보의 정확성	점	점			적, 부
시설물 누락 및 오기 위치오차	점	점			적, 부
종 합 판 정	직 책	기 술 등 급		성 명		서 명
합격 or 불합격

작업공정	검사항목	검사기준	검사방법	심사성과물	심사방법	판정기준	판정
일반사항	자료취득방법	항공레이저,수치지도,수치도화기 등	실내(전수)검사		작업규정 승인 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	격자의크기	1mX1m , 5mX5m 등	실내(전수)검사		작업규정 승인 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	보간방법	Kriging법 등	실내(전수)검사		작업규정 승인 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	수치지도축척(사용시)	1/1000, 1/5000 등	실내(전수)검사		작업규정 승인 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	측량기기의 성능검사여부	성능검사여부	실내(전수)검사		작업규정 승인 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
수치표고 자료취득 및구축	종단측량 및 특이점측량	종단측량 및 특이점측량의 적정여부	표본(20%)검사	측량성과철	표정을 위한 기준점 정확도 확인 경우에 따라 현지검측 실시	표준편차×1.65 (90%)	적, 부
	취득 점밀도	작업규정 준수 여부	표본(20%)검사	원시 데이타	㎡당 취득 점밀도를 확인	적정성 여부
	불연속선(Break line)	불연속선 설정의 적정선	표본(20%)검사	수치표고 데이타	폐합처리여부	적정성 여부
	검사점 측량	검사점 배치의 적정성 등	표본(20%)검사	측량성과철	정확도확인 경우에 따라 현지검측실시	적정성 여부
	음영기복도	음영기복도를 생성한 후 수치지도 와 중첩하여 육안으로 확인	표본(20%)검사	음영기복도 및 수치지도	육안에 의한 확인	적정성 여부
	인접검사	인접도엽간 지형의 연속성 확인	표본(20%)검사	수치표고 데이타	화면검사	적정성여부
	표준편차	5mX5m±1.0m ,10mX10m±2.0m	표본(20%)검사	수치표고 데이타	정확도확인	표준편차×1.65 (90%)	적, 부
	최대오차	5mX5m±1.5m ,10mX10m±3.0m	표본(20%)검사	수치표고 데이타	정확도확인	표준편차×1.65 (90%)	적, 부
자료의관리	자료저장 형태	작업규정 준수 여부	실내(전수)검사	수치표고 데이타	자료기록형식 확인	적정성 여부
	자료 포맷	작업규정 준수 여부	실내(전수)검사	수치표고 데이타	자료기록형식 확인	적정성 여부
표본추출	표본추출은 무작위 추출(Random Collection)에 의함

수치표고자료제작

검     사     표

수치표고자료제작 (○○지구)

검사항목	검사대상	기준이내	완성도(%)		판정	비고
1. 일반사항
가.자료취득방법					적정함
나.격자크기					적정함
다.보간방법					적정함
라.수치지도의 축척					적정함
마.측량기기의 성능검사 여부					적정함
2. 수치표고자료의 취득 및 구축
가.종단측량 및 특이점측량	점	점			적, 부
나.취득 점밀도	적정성 여부
다.불연속선(Break line)	적정성 여부
라.검사점 측량	적정성 여부
마.음영기복도	적정성 여부
바.표준편차	점	점			적, 부
사.최대오차	점	점			적, 부
아.인접검사	적정성 여부
3. 자료의관리
가.자료저장 형태	적정성 여부
나.자료 포맷	적정성 여부
종 합 판 정	직 책	기 술 등 급		성 명		서 명
합격 or 불합격

수심측량

작업공정	검사항목	검사기준	검사방법	심사성과물	심사방법	판정기준	판정
일반사항	하천명	공공측량 작업규정 승인 내용	실내(전수)검사		작업규정 승인 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	수저현황도의 규격	공공측량 작업규정 승인 내용	실내(전수)검사		작업규정 승인 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	수저현황도의 기도	공공측량 작업규정 승인 내용	실내(전수)검사		작업규정 승인 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	하천연장 및 수심측량연장	공공측량 작업규정 승인 내용	실내(전수)검사		작업규정 승인 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
준비작업	기준점 배치	연안하천조사작업규정 제24조	실내(전수)검사	기준점 배점 계획도	5km 이내, 설치위치의 적정성	적정성 여부	적, 부
	수위표 배치	연안하천조사작업규정 제36조	실내(전수)검사	수위표 배치 계획도	5km 이내, 배치위치의 적정성	적정성 여부	적, 부
	수위 관측 및 계산	연안하천조사작업규정 제40조	표본(20%)검사	수위 기록지	수위 계산의 적정성, 수위 관측 시간의 적정성	규정이내(90%이상)	적, 부
	바-점검	연안하천조사작업규정 제60조	실내(전수)검사	바-점검부	바-점검 및 수심 경정의 적정성	적정성 여부	적, 부
수심측량	측심선의 위치	연안하천조사작업규정 제54조,제57조	표본(20%)검사	측선계획도, 실측선	계획측선과 실측선의 이격거리가 허용기준 이내인지를 확인	적정성 여부	적, 부
	측심선의 간격	연안하천조사작업규정 제54조	표본(20%)검사	측선계획도, 실측선	주측심선간의 간격이 20m이내 인지 여부	적정성 여부	적, 부
	측심데이터 취득 간격	연안하천조사작업규정 제54조	표본(20%)검사	음향측심 데이터	측심데이더 취득간격이 1m이내 인지 여부	적정성 여부	적, 부
	측량선의 선속	연안하천조사작업규정 제58조	표본(20%)검사	음향즉심 데이터	측량선의 선속이 3-8km 인지 여부	적정성 여부	적, 부
	검측선의 배치	연안하천조사작업규정 제64조	표본(20%)검사	검측데이터	검측선의 위치, 방향, 검측선의 간격	적정성 여부	적, 부
	측심의 정확도	연안하천조사작업규정 제61조,제64조	표본(20%)검사	음향측심 데이터 바-점검 데이터 검측 데이터	15cm+d/1000 이내	규정이내(90%이상)	적, 부
하저현황도 (수심도)	격자간격	공공측량 작업규정 승인 내용	표본(20%)검사	하저수치표고포델	작업규정 승인 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	적, 부
	보간방법	공공측량 작업규정 승인 내용	표본(20%)검사	하저수치표고모델	작업규정 승인 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	적, 부
	등고선의 묘화	연안하천조사작업내규 제71조	표본(20%)검사	하저현황도	내규 제71조에서 정한 기준에 부합하는지 여부	적정성 여부	적, 부
	수심도의 적정성	연안하천조사작업내규 제67조, 제71조, 제72조, 제73조	표본(20%)검사	하저현황도	도면에 기재된 하저현황의 누락 및 오기, 위치오차 없이 입력되었늕지 여부	적정성 여부	적, 부
	종․횡단도	종․횡단도의 정확성	표본(20%)검사	하저수치표고모델 하저현황도	종․횡단도의 작성이 정확하게 이루어졌는지 여부	규정이내(90%이상)	적, 부
표본추출	표본추출은 무작위 추출(Random Collection)에 의함

검     사     표

수심측량 (○○지구)

검사항목	검사대상	기준이내			완성도(%)		판정	비고
1. 일반사항
가. 하천명
나. 수저현황도의 규격
다. 수저현황도의 기도
라. 하천연장 및 수심측량연장
2. 준비작업
가. 기준점 배치	적정성 여부						적, 부
나. 수위표 배치	적정성 여부						적, 부
다. 수위 관측 및 계산	점	점					적, 부
라. 바-점검	적정성 여부						적, 부
3. 수심측량
가. 측심선의 위치	적정성 여부						적, 부
나. 측심선의 간격	적정성 여부						적, 부
다. 측심데이터 취득 간격	적정성 여부						적, 부
라. 측량선의 선속	적정성 여부						적, 부
마. 검측선의 배치	적정성 여부						적, 부
바. 측심의 정확도	점	점					적, 부
4. 하저현황도(수심도)
가. 격자간격	적정성 여부						적, 부
나. 보간방법	적정성 여부						적, 부
다. 등고선의 묘화	적정성 여부						적, 부
라. 하저현황도	적정성 여부						적, 부
마. 종․횡단도	점		점				적, 부
종 합 판 정	직 책	기 술 등 급				성 명		서 명
합격 or 불합격