[별표 1]

공공측량 성과심사 세부항목 및 판정기준

검 사 항 목	검 사 기 준	판 정 기 준	판 정
【일반사항】
1. 공공측량 명칭		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부 확인
가. 시행자		작업계획서 일치여부
나. 수행자		작업계획서 일치여부
다. 용역수행 대리인		작업계획서 일치여부
라. 용역기간(측량부분)	. . ∼ . .	작업계획서 일치여부
마. 용역금액		작업계획서 일치여부
바. 사 업 량	면적: ㎢, 노선의 길이: ㎞	작업계획서 일치여부
2. 목 적		작업계획서 일치여부
3. 작 업 지 역		작업계획서 일치여부
4. 측 량 기 준
가. 좌표계	경․위도 좌표계, 평면직각좌표, 지심좌표계	규정과 일치여부
나. 좌 표	φ, λ, h N(X), E(Y), H X, Y, Z	규정과 일치여부
다. 단위계	SI	규정과 일치여부
라. 투영법	횡 메르카토르 도법(T.M 도법)	규정과 일치여부
마. 투영원점		규정과 일치여부
5. 측량기기
가. 사용 측량기기 명칭		작업계획서 일치여부
나. 성능검사 여부	측량기기 성능검사서 확인	작업계획서 일치여부
6. 사용성과
가. 인정된 사용성과의 종류		규정과 일치여부
나. 사용성과의 적합성	국토지리정보원 성과 발급 여부 확인, 고시안 참고	규정과 일치여부
7. 측량방법		규정과 일치여부
8. 성과의 종류(중간성과물 포함)		규정과 일치여부
9. 측량표 설치 유무	매설점 조사에 의한 유무 확인 (공공삼각점, 공공수준점 분리 표기 요망)	매설유무
10. 특기사항	작업상의 문제점 및 특이사항을 기록	해당사항 유무

T/S에 의한 공공삼각점측량

작업 공정	검사 항목	검사기준	검사 방법	심사 성과물	심사방법	판정 기준	판정
일반 사항	공공삼각점 성과의 적정성	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수)검사	측량성과철 -공공삼각점 성과표	제출된 공공삼각점 성과표 확인 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	측량기기 및 성능검사 여부	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수)검사	측량기기 성능검사서	측량기기의 성능검사 여부 확인 사용기기 등의 적정성 확인	적정성 여부
	측량방법의 적정성	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수)검사	측량성과철	측량방법 등의 적정성 확인 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
선점	1개 다각망의 기지점수	3점 이상 (폐합 2점 이상)	표본(50%)검사	측량성과철 -관측망도	3, 4급 공공삼각점 측량 방식에 따라 3점 이상의 기지점 사용 여부 (폐합은 2점 이상)	적정성 여부
	노선의 변수	공공측량작업규정 제2편 제2장	표본(50%)검사	측량성과철 -관측망도, 관측계산부	기지점에서 다른 기지점, 기지점에서 교점, 교점에서 다른 교점까지의 변수를 확인	적정성 여부
측량표	매설상태 및 여부	매설표준도	실내(전수)검사	측량성과철 -점의조서 (표준양식)	표준양식에 의거 작성된 조서의 서류심사	누락 여부
관측 및 계산	관측 대회수	공공측량작업규정 제2편 제2장	표본(50%)검사	측량성과철 -관측야장	단측법, 배각법, 방향각법 등에 의한 규정상의 각 관측법 적용 여부	적정성 여부
	방향각 정확도	기지점 1점 이상에 대하여 설치	표본(50%)검사	측량성과철 -측량계산부 (규정검토)	단노선 방식에서 기지점 1점 이상에 대하여 방향각 설치 여부 (GPS 관측의 경우 방향각 설치 생략)	적정성 여부
	관측값의 점검 및 허용범위	공공측량작업규정 제2편 제2장	표본(50%)검사	측량성과철 -측량계산부	공공삼각점측량 방식에 따라 수평위치 폐합차와 표고의 폐합차가 허용범위 이내인지 여부를 확인	규정 이내	적, 부
	오차 허용범위 (간이법)	공공측량작업규정 제2편 제2장	표본(50%)검사	측량성과철 -측량계산부	간이수평망 조정 및 간이고저망 조정계산에 의한 결과치와 허용범위를 비교	규정 이내	적, 부
표본 추출	심사대상 중 주망 100%, 보조망 40%는 무작위 추출(Random Collection)하여 검사

검     사     표

T/S에 의한 공공삼각점측량 (○○지구)

검사항목	검사 대상	기준 이내		완성도(%)				판정	비고
1. 일반사항
가. 삼각점 성과의 적정성	적정성 여부
나. 측량기기 및 성능검사 여부	성능검사 여부
다. 측량방법의 적정성	적정성 여부
2. 선점
가. 다각망의 기지점수	적정성 여부
나. 노선의 변수	적정성 여부
3. 측량표지 설치여부	공공삼각 (다각)점					점		누락여부
4. 관측 및 계산
가. 관측대회수	적정성 여부
나. 방향각 정확도	적정성 여부
다. 관측값의 점검 및 허용범위	점		점					적, 부
라. 오차 허용범위 (간이법)	점		점					적, 부
종 합 판 정	직 책		기 술 등 급				성 명		서 명
합격 or 불합격

GPS에 의한 공공삼각점측량

작업 공정	검사 항목	검사기준	검사 방법	심사 성과물	심사방법	판정 기준	판정
일반 사항	공공삼각점 성과의 적정성	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수)검사	측량성과철 -공공삼각점 성과표	제출된 공공삼각점 성과표 확인 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	측량기기 및 성능검사 여부	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수)검사	측량기기 성능검사서	측량기기의 성능검사 여부 확인 사용기기 등의 적정성 확인	적정성 여부
	측량방법의 적정성	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수)검사	측량성과철	측량방법 등의 적정성 확인 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
관측	관측시간 및 수신간격	공공측량작업규정 제2편 제2장	실내(전수)검사	측량성과철 -관측 Raw, RINEX Data -현장야장 등	RINEX data를 Text Edit로 확인	적정성 여부
	수신고도각	공공측량작업규정 제2편 제2장	실내(전수)검사	측량성과철 -관측 Raw, RINEX Data -현장야장 등	RINEX data를 Text Edit로 확인	적정성 여부
	GPS 위성수	공공측량작업규정 제2편 제2장	실내(전수)검사	측량성과철 -관측 Raw, RINEX Data -현장야장 등	RINEX Data인 관계로 기선해석 후 txt file을 Text Edit로 확인	적정성 여부
측량표	매설상태 및 여부	매설표준도	실내(전수)검사	측량성과철 -점의조서(표준양식)	표준양식에 의거 작성된 조서의 서류심사	누락 여부
점검 및 조정계산	세션간 조합	세션간 2점 이상 중복	표본(50%)검사	측량성과철 -관측 Raw, RINEX Data -현장야장 등	RINEX data를 Text Edit로 확인	적정성 여부	적, 부
	환폐합차	공공측량작업규정 제2편 제2장	표본(50%)검사	측량성과철 -관측 Raw, RINEX Data -현장야장 등	기선해석 후 망조정하여 폐합차 확인	규정 이내	적, 부
	오차 허용범위	공공측량작업규정 제2편 제2장	표본(50%)검사	측량성과철 -관측 Raw, RINEX Data -현장야장 등	제출성과와 심사(검측)성과와 비교차 점검(표준편차) X, Y, Z - 10cm 이내 여부	규정 이내 (90% 이상)	적, 부
표본 추출	심사대상 중 주망 100%, 보조망 40%는 무작위 추출(Random Collection)하여 검사

검     사     표

GPS에 의한 공공삼각점측량 (○○지구)

검사항목	검사 대상	기준 이내		완성도(%)				판정	비고
1. 일반사항
가. 공공삼각점 성과의 적정성	적정성 여부
나. 측량기기 및 성능검사 여부	성능검사 여부
다. 측량방법의 적합성	적정성 여부
2. 관측
가. 관측시간 및 수신간격	적정성 여부
나. 수신고도각	적정성 여부
다. GPS 위성수	적정성 여부
3. 측량표 설치여부	공공삼각(다각)점					점		누락여부
4. 관측 및 계산
가. 세션간 조합	적정성 여부
나. 환폐합차	점		점					적, 부
다. 오차 허용범위	점		점					적, 부
종 합 판 정	직 책		기 술 등 급				성 명		서 명
합격 or 불합격

RTK-GPS에 의한 공공삼각점측량

작업 공정	검사 항목	검사기준	검사 방법	심사 성과물	심사방법	판정 기준	판정
일반 사항	공공삼각점 성과의 적정성	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수)검사	측량성과철	제출된 공공삼각점 성과표 확인 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	측량기기 및 성능검사 여부	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수)검사	측량기기 성능검사서	측량기기의 성능검사 여부 확인 사용기기 등의 적정성 확인	적정성 여부
	측량방법의 적정성	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수)검사	측량성과철	측량방법 등의 적정성 확인 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
관측	관측시간 및 수신간격	공공측량작업규정 제2편 제2장	실내(전수)검사	측량성과철 -관측 Raw, RINEX Data -현장야장 등	RINEX data를 Text Edit로 확인	적정성 여부
	수신고도각	공공측량작업규정 제2편 제2장	실내(전수)검사	측량성과철 -관측 Raw, RINEX Data -현장야장 등	RINEX data를 Text Edit로 확인	적정성 여부
	GPS 위성수	공공측량작업규정 제2편 제2장	실내(전수)검사	측량성과철 -관측 Raw, RINEX Data -현장야장 등	RINEX Data인 관계로 기선해석 후 txt file을 Text Edit로 확인	적정성 여부
측량표	매설상태 및 여부	매설표준도	실내(전수)검사	측량성과철 -점의조서(표준양식)	표준양식에 의거 작성된 조서의 서류심사	누 락 여 부
점검 및 조정계산	관측거리	500m 이내 (지역에 따라 차등 적용)	표본(50%)검사	측량성과철 -관측 Raw, RINEX Data -현장야장 등	RINEX data를 Text Edit로 확인	적정성 여부
	관측방법	공공측량작업규정 제2편 제2장	표본(50%)검사	측량성과철 -관측 Raw, RINEX Data -현장야장 등	RINEX data를 Text Edit로 확인	적정성 여부
	관측횟수	공공측량작업규정 제2편 제2장	표본(50%)검사	측량성과철 -관측 Raw, RINEX Data -현장야장 등	RINEX data를 Text Edit로 확인	적정성 여부
	세트관측	공공측량작업규정 제2편 제2장	표본(50%)검사	측량성과철 -관측 Raw, RINEX Data -현장야장 등	RINEX data를 Text Edit로 확인	적정성 여부
	오차 허용범위	공공측량작업규정 제2편 제2장	표본(50%)검사	측량성과철 -관측 Raw, RINEX Data -현장야장 등	T/S로 기선 중복관측(Cross Check)	규정 이내 (90% 이상)	적, 부
표본 추출	심사대상 중 주망 100%, 보조망 40%는 무작위 추출(Random Collection)하여 검사 ※ 임의 기준점간 T/S로 기선을 중복 관측한 Raw Data를 성과심사 시 제출(기준망의 30%)

검     사     표

RTK-GPS에 의한 공공삼각점측량 (○○지구)

검사항목	검사 대상	기준 이내		완성도(%)		판정	비고
1. 일반사항
가. 공공삼각점 성과의 적절성	적정성 여부
나. 측량기기 및 성능검사 여부	성능검사 여부
다. 측량방법의 적합성	적정성 여부
2. 관측
가. 관측시간 및 수신간격	적정성 여부
나. 수신고도각	적정성 여부
다. GPS 위성수	적정성 여부
3. 측량표 설치여부	공공기준(GPS)점			점		누락여부
4. 관측 및 계산
가. 관측거리	적정성 여부
나. 관측방법	적정성 여부
다. 관측횟수	적정성 여부
라. 세트관측	적정성 여부
마. 오차 허용범위	점	점				적, 부
종 합 판 정	직 책		기 술 등 급		성 명		서 명
합격 or 불합격

네트워크 RTK에 의한 공공삼각점 측량

작업 공정	검사 항목	검사기준	검사 방법	심사 성과물	심사방법	판정 기준	판정
일반 사항	기준점 성과의 적정성	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사	측량성과철	제출된 기준점(공공기준점) 성과표 확인 공공측량 작업계획서 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	측량기기 및 성능검사 여부	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사	측량기기 성능검사서	측량기기의 성능검사 여부 확인 사용기기 등의 적정성 확인	적정성 여부
	측량방법의 적정성	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사	측량성과철	측량방법 등의 적정성 확인 공공측량 작업계획서 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
관측	서버 접속여부	공공측량작업규정 제6편 서버 접속 여부	실내(전수) 검사	측량성과철 -VRS 사용자 로그 파일	관측기록부와 국토지리정보원 서버 로그 파일 확인	접속 여부	적, 부
	기기의 점검	공공측량작업규정 제6편 관측전후 기기점검 여부	실내(전수) 검사	측량성과철 -네트워크 RTK 체크리스트	관측기록부와 국토지리정보원 서버 로그 파일 확인 (관측전후 성과 차 검사)	적정성 여부	적, 부
	관측시간 및 관측횟수	공공측량작업규정 제6편 저장간격, epoch, 측정횟수	실내(전수) 검사	측량성과철 -네트워크 RTK 관측기록부	관측기록부와 국토지리정보원 서버 로그 파일 확인 (저장간격 1초, 10 epoch, 측정횟수 3회)	적정성 여부	적, 부
	데이터의 적정성	공공측량작업규정 제6편 Quality 지수의 적절성	실내(전수) 검사	측량성과철 -네트워크 RTK 관측기록부	Quality 지수가 2.5 미만인지 확인	적정성 여부	적, 부
측량표	매설상태	매설표준도			표준양식에 의거 작성된 조서의 서류심사	누락 여부
점검 및 조정계산	오차 허용범위	공공측량작업규정 제6편 중복관측의 허용오차 범위 확인	표본(50%) 검사	측량성과철 -관측기록부	수평 5cm, 수직 10cm 미만의 정밀도 확인	규정 이내	적, 부 (90%이상)
표본 추출	무작위 추출(Random Collection)하여 검사

검     사     표

네트워크 RTK에 의한 공공삼각점측량 (○○지구)

검사항목	검사 대상	기준 이내		완성도(%)			판정	비고
1. 일반사항
가. 공공삼각점 성과의 적절성	적정성 여부
나. 측량기기 및 성능검사 여부	성능검사 여부
다. 측량방법의 적합성	적정성 여부
2. 관측
가. 관측시간 및 수신간격	적정성 여부
나. 수신고도각	적정성 여부
다. GPS 위성수	적정성 여부
3. 측량표 설치여부	공공기준(GPS)점				점		누락여부
4. 관측 및 계산
가. 관측거리	적정성 여부
나. 관측방법	적정성 여부
다. 관측횟수	적정성 여부
라. 세트관측	적정성 여부
마. 오차 허용범위	점	점					적, 부
종 합 판 정	직 책		기 술 등 급			성 명		서 명
합격 or 불합격

공공수준점측량

작업 공정	검사 항목	검사기준	검사 방법	심사 성과물	심사방법	판정 기준	판정
일반 사항	공공수준점 성과의 적정성	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수)검사	측량성과철	제출된 공공수준점 성과표 확인 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	측량기기 및 성능검사 여부	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수)검사	측량기기 성능검사서	측량기기의 성능검사 여부 확인 사용기기 등의 적정성 확인	적정성 여부
	측량방법의 적정성	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수)검사	측량성과철	측량방법 등의 적정성 확인 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
관측	시준거리 및 표척 읽음	공공측량작업규정 제2편 제3장	실내(전수)검사	공공수준점측량 야장	공공수준점관측 야장에 왕복 폐합차 확인 (거리확인)	적정성 여부
측량 표지	매설상태 및 여부	매설표준도	실내(전수)검사	측량성과철 -점의조서 (표준양식)	표준양식에 의거 작성된 조서의 서류심사	누락여부
점검 및 조정계산	측정값의 허용범위	공공측량작업규정 제2편 제3장	표본(50%)검사	공공수준점측량 야장	공공수준점측량 야장(급수별) 계산 정확도가 규정이내인지 여부 확인	적정성 여부
	점검계산 허용범위	공공측량작업규정 제2편 제3장	표본(50%)검사	측량계산부	선정된 점검노선에 대하여 환폐합차 및 기지점까지의 폐합차를 계산하여 규정이내 여부를 확인 (기지점간 폐합차 허용범위 같이 적용방안)	규정 이내	적, 부 (90%이상)
	조정계산 허용범위	공공측량작업규정 제2편 제3장	표본(50%)검사	측량계산부	측량계산부 및 환폐합차 점검 후 거리에 비례하여 조정한 후 규정과 확인 - 공공수준점 및 TBM 점은 공공수준점망 조정 후 점검	규정 이내	적, 부 (90%이상)
표본 추출	심사대상 중 주망 100%, 보조망 40%는 무작위 추출(Random Collection)하여 검사

검     사     표

공공수준점측량 (○○지구)

검사항목	검사 대상	기준 이내		완성도(%)		판정	비고
1. 일반사항
가. 공공수준점 성과의 적절성	적정성 여부
나. 측량기기 및 성능검사 여부	성능검사 여부
다. 측량방법의 적정성	적정성 여부
2. 관측
가. 시준거리 및 표척 읽음	적정성 여부
3. 측량표 설치여부	공공수준점			점		누락여부
4. 관측 및 계산
가. 측정값의 허용범위	적정성 여부
나. 점검계산 허용범위	점	점				적, 부
다. 조정계산 허용범위	점	점				적, 부
종 합 판 정	직 책		기 술 등 급		성 명		서 명
합격 or 불합격

지  형  측  량

작업 공정	검사 항목	검사기준	검사 방법	심사 성과물	심사방법	판정 기준	판정
일반 사항	공공삼각점 배점밀도	공공측량작업규정 제3편	실내(전수) 검사	측량성과철	작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	공공삼각점 전개오차	공공측량작업규정 제3편	실내(전수) 검사	측량성과철	작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	표고점 배치밀도	공공측량작업규정 제3편	실내(전수) 검사	측량성과철	작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	지형지물의 관측조건	공공측량작업규정 제3편	실내(전수) 검사	측량성과철	작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
관측 및 계산	데 이 터	공공측량작업규정 제3편	실내(20%)검사	측량성과철 -지형측량성과	작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	도식적용	공공측량작업규정 제3편 ※ 1/1,000의 경우 수치지도작성작업규칙 적용	표본(20%) 검사	측량성과철 -지형측량성과	작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	편 집	공공측량작업규정 제3편	표본(20%) 검사	측량성과철 -지형측량성과	작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	등고선의 종류 및 간격	공공측량작업규정 제3편	표본(20%) 검사	측량성과철 -지형측량성과	작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	측정값의 허용범위	1/1,000 초과 지형도 : 0.5mm 이내 1/1,000 이하 지형도 : 0.7mm 이내	표본(20%) 검사	측량성과철 -지형측량성과	지형측량성과가 축척별 허용오차 범위 이내인지 여부를 확인	규정 이내	적, 부 (90%이상)
표본 추출	표본추출은 무작위 추출(Random Collection)에 의함 ※ 지형도 제작을 위한 T/S의 관측 Raw Data를 제출

검     사     표

지형측량 (○○지구)

검사항목	검사 대상	기준 이내			완성도(%)			판정	비고
1. 관측
가. 공공삼각점 배점밀도	적정성 여부
나. 공공삼각점 전개오차	적정성 여부
다. 표고점 배치밀도	적정성 여부
라. 지형지물의 관측조건	적정성 여부
2. 도면제작 편집
가. 데이터	적정성 여부
나. 도식적용	적정성 여부
다. 편집	적정성 여부
라. 등고선 종류 및 간격	적정성 여부
마. 측정값의 허용범위	점		점					적, 부
종 합 판 정	직 책			기 술 등 급			성 명		서 명
합격 or 불합격

항 공 사 진 측 량(신규, 수정)

작업공정	검사항목	검사기준	검사방법	심사성과물	심사방법	판정기준	판정
항공사진 촬영	축 척	항공사진측량작업규정	표본(20%) 검사	항공사진	- 화면거리와 촬영고도로 계산하는 방법 - 사진 상 2점간의 거리로 계산하는 방법	적정성 여부
	수평 및 수직이탈	계획고도 (수평 : 15%, 수직 : 5%)		표정도	[eqn: rm H = [ h + (M · F ) ]] , 수평 : 표정도 참조	적정성 여부
	중복도	53%~77% (68%~77%, 1/4이하)		항공사진 촬영 스트립별 관리표	종중복을 주점기선 길이로 계산하여 확인	적정성 여부
	사진 및 필름상태	해상도, 선명도		항공사진	사진상의 구름, 그림자 등을 육안검사	적정성 여부
지상 기준점	평면위치, 표고	항공사진측량작업규정	표본(50%) 검사	측량성과철	최성성과표의 표준편차를 비교	규정이내 (90%이상)	적, 부
사진 기준점	선점(평면및표고)	- 종접합점[평탄한 위치, 명확한 입체시, 주점기선 직각방향 및 등거리(7cm~10cm)] - 횡접합점(등간격 배치, 중복부분 중간위치)	표본(50%) 검사	항공사진 AT 성과철	밀착사진 상에 표시된 선점과 AT 성과철에 첨부된 Index를 참조하여 비교검토	적정성 여부
	조정계산	- 기준점 등에서 계산에 사용하지 않은 점 기재 여부 항공사진측량작업규정		AT 성과철	해석도화기를 이용하여 사진좌표 또는 모델좌표를 추출하여 PAT-B S/W를 사용하여 잔차를 구하거나 또는 AT 성과철의 잔차를 참고하여 평가	규정이내 (90%이상)	적, 부
수치 도화	사용도화기	사용장비의 종류 및 적정성	실내(전수) 검사	도화일지 및 점검조정 Report	도화일지의 장비명을 서류심사 ※점검조정 Report는 보조자료로 제출	적정성 여부
	지형지물 코드	수치지도작성작업규칙	표본(20%) 검사	도화 데이터	도화성과를 PC에 입력하여 검토	적정성 여부
	표정오차	항공사진측량작업규정	표본(20%) 검사	항공사진, AT 성과철 도화 데이터, 도화일지	해당하는 모델필름을 도화기를 이용하여 표정하고, 그 표정오차를 도화일지와 비교	규정이내 (90%이상)	적, 부
	묘사오차 및 표고	항공사진측량작업규정	표본(20%) 검사	항공사진, AT 성과철 도화 데이터, 도화일지	제출된 도화모델 성과를 도화기를 사용하여 대상 객체를 측정하여 검토	규정이내 (90%이상)	적, 부
현지조사 측량	조사 출력도면	항공사진측량작업내규	실내(20%) 검사	조사도면	현지조사 도면의 축척을 참조	적정성 여부
	조사기준	촬영시점, 조사당시 기준, 위치(실측여부)	실내(20%) 검사	조사도면	항공사진의 촬영날짜, 주기자료도의 날짜를 참조하여 비교	적정성 여부
	조사방법	지형지물, 주기 및 행정경계, 정리 및 접합	실내(20%) 검사	조사도면	현지조사 및 실측을 통한 방법이 적절하나 현재는 필요시 수행	규정이내 (90%이상)	적, 부
정위치 편집	선형정보	편집의 적정 여부(도로, 철도, 교량, 등고선 등)	표본(20%) 검사	출력도면 및 성과	도화성과, 정위치성과, 현지조사 자료 등을 이용하여 표준코드와 정위치 등을 비교	규정이내 (90%이상)	적, 부
	인공지물	편집의 적정 여부(제방, 건물, 옹벽, 암거 등)	표본(20%) 검사	출력도면 및 성과	도화성과, 정위치성과, 현지조사 자료 등을 이용하여 표준코드와 정위치 등을 비교	규정이내 (90%이상)	적, 부
	도로시설물	편집의 적정 여부(맨홀, 전주, 신호등 등)	표본(20%) 검사	출력도면 및 성과	도화성과, 정위치성과, 현지조사 자료 등을 이용하여 표준코드와 정위치 등을 비교	규정이내 (90%이상)	적, 부
	행정, 주기	편집의 적정 여부 (건물명, 지명 등)	표본(20%) 검사	출력도면 및 성과	도화성과, 정위치성과, 현지조사 자료 등을 이용하여 표준코드와 정위치 등을 비교	규정이내 (90%이상)	적, 부
도면제작 편집	데 이 터	항공사진측량작업규정	실내(20%) 검사	측량성과철 -지형측량성과	작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	도식적용	항공사진측량작업규정 ※ 1/1,000의 경우 수치 지도작성작업규칙 적용	표본(20%) 검사	측량성과철 -지형측량성과	작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	편 집	항공사진측량작업규정	표본(20%) 검사	측량성과철 -지형측량성과	작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	등고선의 종류 및 간격	항공사진측량작업규정	표본(20%) 검사	측량성과철 -지형측량성과	작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	측정값의 허용범위	1/1,000 미만 지형도 : 0.5mm 이내 1/1,000 이상 지형도 : 0.7mm 이내	표본(20%) 검사	측량성과철 -지형측량성과	지형측량성과가 축척별 허용오차 범위 이내인지 여부를 확인	규정이내	적, 부 (90%이상)
표본추출	표본추출은 무작위 추출(Random Collection)에 의함

검     사     표

항공사진측량(신규, 수정) (○○지구)

검사항목		검사 대상	기준 이내	완성도(%)		판정	비고
1. 일반사항
사진축척
지형도 축척
2. 항공사진 촬영		매	매			적, 부
3. 지상기준점	평 면	점	점			적, 부
	표 고	점	점			적, 부
4. 사진기준점
선점(평면 및 표고)		점	점			적, 부
조정계산		모델	모델			적, 부
5. 수치도화
묘사오차	평 면	모델	모델			적, 부
	표 고					적, 부
지형지물 묘사 누락		도엽	도엽			적, 부
6. 현지조사 측량
조사출력 도면		축척	-	-		적정성 여부
조사기준		도엽	도엽			적정성 여부
조사방법		도엽	도엽			적, 부
7. 정위치편집		도엽	도엽			적, 부
8. 도면제작편집		도엽	도엽			적, 부
종 합 판 정		직 책	기 술 등 급		성 명		서 명
합격 or 불합격

일반지도의 수치화

작업 공정	검사 항목	검사기준	검사 방법	심사 성과물	심사방법	판정 기준	판정
일반 사항	사용 입력자료	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	입력방법 (수동, 자동)	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	사용장비	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
파일 종류	표준코드	수치지도작성작업규칙	실내(전수) 검사	성과 출력도면	화면검사 및 출력도면 중첩검사	적정성 여부
편집 및 점검	선형정보	편집의 적정 여부(도로, 철도, 교량, 등고선 등)	표본(20%) 검사	지리조사원도 성과 출력도면	지리조사된 내용과 정위치 데이터 상 표현된 내용 비교 화면검사 및 출력도면 중첩검사	규정이내 (90%이상)	적, 부
	인공지물	편집의 적정 여부(제방, 건물, 옹벽, 암거 등)	표본(20%) 검사	지리조사원도 성과 출력도면	지리조사된 내용과 정위치 데이터 상 표현된 내용 비교 화면검사 및 출력도면 중첩검사	규정이내 (90%이상)	적, 부
	도로시설물	편집의 적정 여부(맨홀, 전주, 신호등 등)	표본(20%) 검사	지리조사원도 성과 출력도면	지리조사된 내용과 정위치 데이터 상 표현된 내용 비교 화면검사 및 출력도면 중첩검사	규정이내 (90%이상)	적, 부
	행정, 주기	편집의 적정 여부(건물명, 지명 등)	표본(20%) 검사	지리조사원도 성과 출력도면	지리조사된 내용과 정위치 데이터 상 표현된 내용 비교 화면검사 및 출력도면 중첩검사	규정이내 (90%이상)	적, 부
표본 추출	표본추출은 무작위 추출(Random Collection)에 의함

검     사     표

일반지도의 수치화 (○○지구)

검사항목	검사 대상	기준 이내			완성도(%)		판정	비고
1. 일반사항
가. 사용 입력자료
나. 입력방법 (수동, 자동)
다. 사용장비
2. 파일종류	도엽	도엽
3. 편집 및 점검
가. 선형정보	도엽	도엽					적, 부
나. 인공지물	도엽	도엽					적, 부
다. 도로시설물	도엽	도엽					적, 부
라. 행정, 주기	도엽	도엽					적, 부
종 합 판 정	직 책		기 술 등 급			성 명		서 명
합격 or 불합격

지도의 축소편집

작업 공정	검사 항목	검사기준	검사 방법	심사 성과물	심사방법	판정 기준	판정
일반 사항	사용 원도	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	현장 조사원도	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
도곽 전개	전개오차	공공기준점 : 0.2mm 이내 도 곽 : 0.2mm 이내 대각선 : 0.4mm 이내	표본(20%) 검사	성 과 원 도 출력도면	편집된 축척에 맞게 허용범위내 도곽전개 비교 화면검 및 출력도면 중첩검사	규정이내 (90%이상)	적, 부
편집	편 집	도곽적용 도식적용 오묘, 탈락유무 인접도 접합	표본(20%) 검사	성 과 원 도 출력도면	편집된 축척에 맞게 접합비교 및 도식적용의 기준에 준한 비교 화면검사 및 출력도면 중첩검사	규정이내 (90%이상)	적, 부
표본 추출	표본추출은 무작위 추출(Random Collection)에 의함

검     사     표

지도의 축소편집 (○○지구)

검사항목	검사 대상	기준 이내			완성도(%)		판정	비고
1. 일반사항
가. 사용 원도
나. 현장 조사원도
2. 도곽전개	도엽	도엽					적, 부
3. 편 집	도엽	도엽					적, 부
종 합 판 정	직 책		기 술 등 급			성 명		서 명
합격 or 불합격

영  상  지  도

작업 공정	검사 항목	검사기준	검사 방법	심사 성과물	심사방법	판정 기준	판정
일반 사항	영상의 종류	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수)검사		작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	영상의 해상도 사진축척	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수)검사		작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	영상지도의 축척	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수)검사		작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	영상지도의 규격	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수)검사		작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	도엽수	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수)검사		작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
제작 및 편집	외부표정의 정확도	영상지도제작에관한작업규정	표본(20%)검사	측량성과철	표정을 위한 기준점 정확도 확인 경우에 따라 현지검측 실시	규정이내 (90%이상)	적, 부
	정사투영	수치지형모델 (등고선 및 표고점), 재배열 방법	표본(20%)검사	작업기관 제작 DEM 정사영상지도	등고선 및 표고점을 이용한 DEM 생성의 적정성 확인 및 정사영상지도 확인	적정성 여부
	영상집성	영상지도제작에 관한작업규정	표본(20%)검사	영상지도	인접 도엽간에 불일치 여부 확인	적정성 여부
	선명도	영상지도제작에 관한작업규정	표본(20%)검사	영상지도	육안에 의한 정성적 판단	적정성 여부
	구름 및 적설	영상지도제작에 관한작업규정	표본(20%)검사	영상지도	육안에 의한 확인	적정성 여부
	평면위치 정확도	영상지도제작에 관한작업규정	표본(20%)검사	영상지도	영상지도 상의 시설물 위치오차가 1.0mm(표준편차) 이내인지 여부를 점검	규정이내 (90%이상)	적, 부
	주기 및 경계의 정확도	적정성 여부	표본(20%)검사	영상지도	영상지도 상의 주기 및 행정경계 등의 표기가 적정	규정이내 (90%이상)	적, 부
	등고선 간격	영상지도제작에 관한작업규정	표본(20%)검사	영상지도	영상지도의 등고선 간격은 지도(수치지도)의 2배	적정성 여부
현지 조사	사용자료의 종류	적정성 여부	표본(20%)검사	영상지도	현지조사에서 직접측량 또는 수치지도를 사용하였는지를 여부(주기, 도로명 등)	적정성 여부
	조사사항 기록 확인	적정성 여부	표본(20%)검사	현지조사 야장 영상지도	현지조사 사항이 오류없이 영상지도에 반영되었는지 여부를 비교	적정성 여부
표본추출	표본추출은 무작위 추출(Random Collection)에 의함

검     사     표

영상지도 (○○지구)

검사항목	검사 대상	기준 이내		완성도(%)		판정	비고
1. 일반사항
가. 영상의 종류
나. 영상의 해상도 및 사진축척
다. 영상지도의 축척
라. 영상지도의 규격
마. 도엽수
2. 제작 및 편집
가. 외부표정의 정확도	점	점				적, 부
나. 정사투영	적정성 여부
다. 영상집성	적정성 여부
라. 선명도	적정성 여부
마. 구름 및 적설	적정성 여부
바. 평면위치 정확도	점	점				적, 부
사. 주기 및 경계의 정확도	점	점				적, 부
아. 등고선 간격	적정성 여부
3. 현지조사
가. 사용자료의 종류	적정성 여부
나. 조사사항 기록 확인	적정성 여부
종 합 판 정	직 책		기 술 등 급		성 명		서 명
합격 or 불합격

지하시설물 측량

작업 공정	검사 항목	검사기준	검사 방법	심사 성과물	심사방법	판정 기준	판정
일반 사항	지하시설물의 종류	공공측량 작업 계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	지하시설물도의 규격	공공측량 작업 계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	지하시설물도 기도	공공측량 작업 계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	축척 및 도엽수	공공측량 작업 계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	측량기기의 성능검사 여부	공공측량 작업 계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
조사 측량	탐사간격	공공측량작업규정 제4편 제6장	표본(2%)검사	조사/탐사 원도 지하시설물원도	20m 이내 인지의 여부	적정성 여부
	위치 정확도 (관로기준)	공공측량작업규정 제4편 제6장	표본(2%)검사	조사/탐사 원도 지하시설물원도 측량성과철, 최종출력도	현지에서 직접 탐사 및 측량(±30cm)	규정 이내 (80% 이상)	적, 부
	속성의 정확도	공공측량작업규정 제4편 제6장	표본(2%)검사	조사/탐사 원도 지하시설물원도	주로 하수에 적용, 현지에서 맨홀을 개방하여 육안 및 줄자 측량	규정이내 (90%이상)	적, 부
정위치 편집	코드오류	공공측량작업규정 제4편 제6장	표본(20%)검사	정위치편집파일	화면상에서 표준코드 사용여부를 확인	규정이내 (90%이상)	적, 부
	인접오류	공공측량작업규정 제4편 제6장	표본(20%)검사	정위치편집파일	화면상에서 관로 및 제원이 인접 도엽 간에 일치여부 확인	규정이내 (90%이상)	적, 부
	NODE 생성 오류	공공측량작업규정 제4편 제6장	표본(20%)검사	정위치편집파일	화면상에서 NODE 생성이 기준 이내로 적정한지 여부 확인	규정이내 (90%이상)	적, 부
	시설물 누락	공공측량작업규정 제4편 제6장	표본(20%)검사	조사/탐사 원도 지하시설물원도 정위치편집파일	도면에 기입된 시설물이 정위치 편집파일에 누락없이 입력 여부	규정이내 (90%이상)	적, 부
	시설물 위치오류	공공측량작업규정 제4편 제6장	표본(20%)검사	조사/탐사 원도 지하시설물원도 정위치편집파일	시설물의 위치가 측량한 좌표 및 이격거리에 맞게 입력 여부	규정이내 (90%이상)	적, 부
	제원누락 및 오기	공공측량작업규정 제4편 제6장	표본(20%)검사	조사/탐사 원도 지하시설물원도 정위치편집파일	도면에 표기된 제원이 정위치 편집파일에 오기나 누락없이 입력 여부	규정이내 (90%이상)	적, 부
	입력방향 오류(하수)	공공측량작업규정 제4편 제6장	표본(20%)검사	정위치편집파일	하수의 흐름과 관로의 입력방향이 일치하는지 여부	규정이내 (90%이상)	적, 부
	기타오류	공공측량작업규정 제4편 제6장	표본(20%)검사	정위치편집파일	기타 입력에 대한 근거자료 없이 임의 입력 등	규정이내 (90%이상)	적, 부
구조화 편집	속성정보의 정확성	공공측량작업규정 제4편 제6장	표본(20%)검사	조사/탐사 원도 지하시설물원도 구조화편집파일	도면에 기재된 시설물의 속성이 오기없이 입력되었는지 여부 확인	규정이내 (90%이상)	적, 부
	시설물 누락 및 오기, 위치오류	공공측량작업규정 제4편 제6장	표본(20%)검사	조사/탐사 원도 지하시설물원도 구조화편집파일	도면에 기재된 시설물의 속성이 누락 및 오기, 위치오차 없이 입력 여부	규정이내 (90%이상)	적, 부
표본 추출	표본추출은 무작위 추출(Random Collection)에 의함

검   사   표

지하시설물 측량 (○○지구)

검사항목		검사 대상	기준 이내			완성도(%)		판정	비고
1. 일반사항
가. 지하시설물의 종류
나. 지하시설물도의 규격
다. 지하시설물도 기도
라. 측량기기의 성능검사 여부
2. 조사 및 측량
가. 탐사간격		점	점					적, 부
나. 위치정확도 (관로기준)	평 면	점	점					적, 부
	심 도	점	점
다. 속성정확도	재 질	점	점					적, 부
	관 경	점	점
3. 정위치 편집
가. 코드오류		점	점					적, 부
나. 인접오류 (관로 및 제원 대상)		점	점					적, 부
다. NODE 생성 오류 (관로 대상)		점	점					적, 부
라. 시설물 누락		점	점					적, 부
마. 시설물 위치오류		점	점					적, 부
바. 제원누락 및 오기 (제원 대상)		점	점					적, 부
사. 입력방향 오류 (하수시설물)		점	점					적, 부
4. 구조화 편집
가. 속성정보의 정확성		점	점					적, 부
나. 시설물 누락 및 오기 위치오차		점	점					적, 부
종 합 판 정		직 책		기 술 등 급			성 명		서 명
합격 or 불합격

지하시설물 측량(도로시설물 측량)

작업 공정	검사 항목	검사기준	검사 방법	심사 성과물	심사방법	판정 기준	판정
일반사항	시설물의 종류	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수)검사		작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	도로시설물도의 규격	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수)검사		작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	도로시설물도 기도	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수)검사		작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	축척 및 도엽수	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수)검사		작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	측량기기의 성능검사 여부	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수)검사		작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
조사 측량	누락, 오기, 위치 정확도	평면오차 : 30cm	표본(2%)검사	현장조사도면 측량성과철, 최종출력도	현지에서 직접 측량	90% 이상	적, 부
정위치 편집	코드오류	표준코드 사용 여부	표본(20%)검사	정위치편집파일	화면상에서 표준코드 사용여부를 확인	90%이상	적, 부
	인접오류	인접도엽간 위치, 레이어, 속성 등 일치여부	표본(20%)검사	정위치편집파일	화면상에서 인접 도엽 간에 도로시설물의 위치, 레이어, 속성 등 일치여부를 확인	90%이상	적, 부
	시설물 누락	시설물 누락 여부	표본(20%)검사	현장조사도면 정위치편집파일	현장조사도면에 기입된 시설물이 정위치 편집파일에 누락없이 입력되었는지 여부	90%이상	적, 부
	시설물 위치오류	시설물의 위치오류 여부	표본(20%)검사	현장야장 도면 정위치편집파일	시설물의 위치가 측량한 좌표 및 이격거리에 맞게 입력 여부	90%이상	적, 부
	기타오류	기타	표본(20%)검사	정위치편집파일	위 오류를 제외한 기타 오류의 유, 무 등	90%이상	적, 부
구조화 편집	속성정보의 정확성	속성의 정확성	표본(20%)검사	현장조사도면 구조화편집파일	구조화편집파일에 입력된 시설물의 속성이 오기나 누락없이 입력되었는지 여부 확인	90%이상	적, 부
	시설물 누락 및 오기, 위치오류	시설물 누락 및 오기, 위치의 정확성	표본(20%)검사	현장조사도면 구조화편집파일	구조화편집파일에에 입력된 시설물 속성이 누락 및 오기, 위치오차 없이 입력되었는지 여부	90%이상	적, 부
표본추출	표본추출은 무작위 추출(Random Collection)에 의함

검     사     표

도로시설물 측량 (○○지구)

검사항목	검사 대상	기준 이내		완성도(%)		판정	비고
1. 일반사항
가. 지하시설물의 종류
나. 지하시설물도의 규격
다. 지하시설물도 기도
라. 측량기기의 성능검사 여부
2. 조사 및 측량
가. 시설물누락, 오기, 위치 정확도	점	점				적, 부
3. 정위치 편집
가. 코드오류	점	점				적, 부
나. 인접오류 (관로 및 제원 대상)	점	점				적, 부
다. 시설물 누락	점	점				적, 부
라. 시설물 위치오류	점	점				적, 부
4. 구조화 편집
가. 속성정보의 정확성	점	점				적, 부
나. 시설물 누락 및 오기 위치오차	점	점				적, 부
종 합 판 정	직 책		기 술 등 급		성 명		서 명
합격 or 불합격

수치표고자료제작

작업 공정	검사 항목	검사기준	검사 방법	심사 성과물	심사방법	판정 기준	판정
일반사항	자료취득방법	항공레이저,수치지도,수치도화기 등	실내(전수) 검사		작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	격자의크기	1mX1m , 5mX5m 등	실내(전수) 검사		작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	보간방법	Kriging법 등	실내(전수) 검사		작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	수치지도축척 (사용시)	1/1000, 1/5000 등	실내(전수) 검사		작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	측량기기의 성능검사여부	성능검사여부	실내(전수) 검사		작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
수치표고 자료취득 및구축	종단측량 및 특이점측량	종단측량 및 특이점측량의 적정여부	표본(20%) 검사	측량성과철	표정을 위한 기준점 정확도 확인 경우에 따라 현지검측 실시	규정이내 (90%이상)	적, 부
	취득 점밀도	작업계획서 준수 여부	표본(20%) 검사	원시 데이타	㎡당 취득 점밀도를 확인	적정성 여부
	불연속선 (Break line)	불연속선 설정의 적정선	표본(20%)검사	수치표고 데이타	폐합처리여부	적정성 여부
	검사점 측량	검사점 배치의 적정성 등	표본(20%) 검사	측량성과철	정확도확인 경우에 따라 현지검측실시	적정성 여부
	음영기복도	음영기복도를 생성한 후 수치지도 와 중첩하여 육안으로 확인	표본(20%) 검사	음영기복도 및 수치지도	육안에 의한 확인	적정성 여부
	인접검사	인접도엽간 지형의 연속성 확인	표본(20%) 검사	수치표고 데이타	화면검사	적정성여부
	표준편차	5mX5m±1.0m ,10mX10m±2.0m	표본(20%) 검사	수치표고 데이타	정확도확인	규정이내 (90%이상)	적, 부
	최대오차	5mX5m±1.5m ,10mX10m±3.0m	표본(20%) 검사	수치표고 데이타	정확도확인	규정이내 (90%이상)	적, 부
자료의관리	자료저장 형태	작업계획서 준수 여부	실내(전수) 검사	수치표고 데이타	자료기록형식 확인	적정성 여부
	자료 포맷	작업계획서 준수 여부	실내(전수) 검사	수치표고 데이타	자료기록형식 확인	적정성 여부
표본추출	표본추출은 무작위 추출(Random Collection)에 의함

검     사     표

수치표고자료제작 (○○지구)

검사항목	검사 대상	기준 이내			완성도(%)			판정	비고
1. 일반사항
가. 자료취득방법								적정함
나. 격자크기								적정함
다. 보간방법								적정함
라. 수치지도의 축척								적정함
마. 측량기기의 성능검사 여부								적정함
2. 수치표고자료의 취득 및 구축
가. 종단측량 및 특이점측량	점		점					적, 부
나. 취득 점밀도	적정성 여부
다. 불연속선 (Break line)	적정성 여부
라. 검사점 측량	적정성 여부
마. 음영기복도	적정성 여부
바. 표준편차	점		점					적, 부
사. 최대오차	점		점					적, 부
아. 인접검사	적정성 여부
3. 자료의 관리
가. 자료저장 형태	적정성 여부
나. 자료 포맷	적정성 여부
종 합 판 정	직 책			기 술 등 급			성 명		서 명
합격 or 불합격

수심측량

작업 공정	검사 항목	검사기준	검사 방법	심사 성과물	심사방법	판정 기준	판정
일반사항	하천명	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	수저현황도의 규격	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	수저현황도의 기도	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	하천연장 및 수심측량연장	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
준비작업	기준점 배치	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사	기준점 배점 계획도	설치위치의 적정성	적정성 여부	적, 부
	수위표 배치	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사	수위표 배치 계획도	배치위치의 적정성	적정성 여부	적, 부
	수위 관측 및 계산	공공측량 작업계획서 검토 내용	표본(20%) 검사	수위 기록지	수위 계산의 적정성, 수위 관측 시간의 적정성	규정이내 (90%이상)	적, 부
	바-점검	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사	바-점검부	바-점검 및 수심 경정의 적정성	적정성 여부	적, 부
수심측량	측심선의 위치	공공측량 작업계획서 검토 내용	표본(20%) 검사	측선계획도, 실측선	계획측선과 실측선의 이격거리가 허용기준 이내인지를 확인	적정성 여부	적, 부
	측심선의 간격	공공측량 작업계획서 검토 내용	표본(20%) 검사	측선계획도, 실측선	주측심선간 간격의 적정성	적정성 여부	적, 부
	측심데이터 취득 간격	공공측량 작업계획서 검토 내용	표본(20%) 검사	음향측심 데이터	측심데이더 취득간격의 적정성	적정성 여부	적, 부
	측량선의 선속	공공측량 작업계획서 검토 내용	표본(20%) 검사	음향즉심 데이터	측량선 선속의 적정성	적정성 여부	적, 부
	검측선의 배치	공공측량 작업계획서 검토 내용	표본(20%) 검사	검측데이터	검측선의 위치, 방향, 검측선의 간격	적정성 여부	적, 부
	측심의 정확도	공공측량 작업계획서 검토 내용	표본(20%) 검사	음향측심 데이터 바-점검 데이터 검측 데이터	20cm+d/1000 이내	규정이내 (90%이상)	적, 부
하저현황도 (수심도)	격자간격	공공측량 작업계획서 검토 내용	표본(20%) 검사	하저수치표고포델	작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	적, 부
	보간방법	공공측량 작업계획서 검토 내용	표본(20%) 검사	하저수치표고모델	작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	적, 부
	등고선의 묘화	공공측량 작업계획서 검토 내용	표본(20%) 검사	하저현황도	하저현황도 작성의 적정성	적정성 여부	적, 부
	수심도의 적정성	공공측량 작업계획서 검토 내용	표본(20%) 검사	하저현황도	도면에 기재된 하저현황의 누락 및 오기, 위치오차 없이 입력되었는지 여부	적정성 여부	적, 부
	종․횡단도	종․횡단도의 정확성	표본(20%) 검사	하저수치표고모델 하저현황도	종․횡단도의 작성이 정확하게 이루어졌는지 여부	규정이내 (90%이상)	적, 부
표본추출	표본추출은 무작위 추출(Random Collection)에 의함

검     사     표

수심측량 (○○지구)

검사항목	검사 대상	기준 이내				완성도(%)			판정	비고
1. 일반사항
가. 하천명
나. 수저현황도의 규격
다. 수저현황도의 기도
라. 하천연장 및 수심측량연장
2. 준비작업
가. 공공기준 (삼각.수준)점 배치	적정성 여부								적, 부
나. 수위표 배치	적정성 여부								적, 부
다. 수위 관측 및 계산	점	점							적, 부
라. 바-점검	적정성 여부								적, 부
3. 수심측량
가. 측심선의 위치	적정성 여부								적, 부
나. 측심선의 간격	적정성 여부								적, 부
다. 측심데이터 취득 간격	적정성 여부								적, 부
라. 측량선의 선속	적정성 여부								적, 부
마. 검측선의 배치	적정성 여부								적, 부
바. 측심의 정확도	점		점						적, 부
4. 하저현황도(수심도)
가. 격자간격	적정성 여부								적, 부
나. 보간방법	적정성 여부								적, 부
다. 등고선의 묘화	적정성 여부								적, 부
라. 하저현황도	적정성 여부								적, 부
마. 종․횡단도	점			점					적, 부
종 합 판 정	직 책				기 술 등 급			성 명		서 명
합격 or 불합격

수치주제도 제작

작업 공정	검사항목	검사기준	검사방법	심사성과물	심사방법	판정기준	판정
일반 사항	수치주제도의 종류	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수)검사		작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	수치주제도의 축척	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수)검사		작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	수치주제도의 규격	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수)검사		작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	도식적용	수치지도작성작업규칙	실내(전수)검사		작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	난외 표시사항	제작자 발행자 표기여부, 사용자료 출처 및 해명사항	실내(전수)검사		작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
	사용된 제작성과의 종류	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수)검사		작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부
제작 및 편집	파일의 포멧	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수)검사	수치주제도 성과 데이터	수치주제도 최종성과 포맷의 일치여부 확인	적정성 여부
	속성의 분류체계	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수)검사	수치주제도 성과 데이터	수치주제도 최종성과 DATA의 객체속성 분류체계의 적정성 확인	적정성 여부
	평면위치의 정확도	공공측량 작업규정등의 적용	표본(20%)검사	수치주제도 성과 데이터	수치주제도 제작시 사용한 기초데이터와 최종데이터간의 불일치 여부 확인	규정이내 (90%이상)	적, 부
	인접의 정확도	공공측량 작업규정등의 적용	표본(20%)검사	수치주제도 성과 데이터	인접 도엽간에 불일치 여부 확인	규정이내 (90%이상)	적, 부
	지형‧지물의 표시사항	작업계획서 및 규정과 일치여부	표본(20%)검사	수치주제도 성과 데이터	지형‧지물의 표시사항 확인	규정이내 (90%이상)	적, 부
	속성입력의 정확도	공공측량 작업규정등의 적용	표본(20%)검사	수치주제도 성과 데이터	수치주제도 최종성과의 속성입력 표기가 정확한지 확인 현지조사 사항 및 표준지조사 야장이 오류없이 수치주제도에 반영되었는지 여부를 비교	규정이내 (90%이상)	적, 부
	데이터의 완전성	공공측량 작업규정등의 적용	표본(20%)검사	수치주제도 성과 데이터	수치주제도 최종성과의 누락, 중복등의 표기를 정확하게 입력하였는지 확인	규정이내 (90%이상)	적, 부
현지 조사	사용자료의 종류	적정성 여부	실내(전수)검사		수치주제도 제작 시 기초자료등을 사용하였는지 여부를 확인	적정성 여부
	조사사항 기록 확인	적정성 여부	실내(전수)검사	현지조사 야장 표준지조사 야장	현지조사 사항 및 표준지조사 야장이 적정하게 제작되었는지 여부를 확인	적정성 여부
표본 추출	표본추출은 무작위 추출(Random Collection)에 의함

검 사 표

수치주제도(○○지구)

검사항목	검 사					판 정				비 고
	기준		대상			기준 이내		완성도 (%)	결과
1. 일반사항
가. 수치주제도의 종류	작업계획서 및 규정과 일치여부					적정성 여부
나. 수치주제도의 축척	작업계획서 및 규정과 일치여부					적정성 여부
다. 수치주제도의 규격	작업계획서 및 규정과 일치여부					적정성 여부
라. 도식적용	수치지도작성작업규칙					적정성 여부
마. 난외 표시사항	제작자 발행자 표기여부, 사용자료 출처 및 해명사항					적정성 여부
바. 사용된 제작성과의 종류	작업계획서 및 규정과 일치여부					적정성 여부
사. 심사 도엽수	도엽					적정성 여부
2. 제작편집
가. 파일의 포맷	작업계획서 및 규정과 일치여부					적정성 여부
나. 속성의 분류체계	작업계획서 및 규정과 일치여부					적정성 여부
다. 평면위치 정확도	작업계획서 및 규정과 일치여부				도엽	도엽	%		적, 부	규정이내 (90%이상)
라. 인접의 정확도	작업계획서 및 규정과 일치여부				도엽	도엽	%		적, 부	규정이내 (90%이상)
마. 속성입력 정확도	작업계획서 및 규정과 일치여부				점	점	%		적, 부	규정이내 (90%이상)
바. 지형‧지물의 표시사항	작업계획서 및 규정과 일치여부				도엽	도엽	%		적, 부	규정이내 (90%이상)
사. 데이터의 완전성	작업계획서 및 규정과 일치여부	중복			점	점	%		적, 부	규정이내 (90%이상)
		누락			점	점	%
		기타			점	점	%
3. 현지조사
가. 사용 자료의 종류	작업계획서 및 규정과 일치여부					적정성 여부			적정함
나. 조사사항 기록 확인	작업계획서 및 규정과 일치여부					적정성 여부			적정함
종 합 판 정	직 책			기 술 등 급		성 명				서명
합격 or 불합격				특급 기술자

3차원 공간정보구축

작업 공정	검사 항목	검사기준	검사 방법	심사 성과물	심사방법	판정 기준	판정
일반 사항	표준데이터셋	공공측량작업계획서 검토내용	실내(전수)검수	표준 데이터셋	작업계획서 내용과 일치 여부 확인	적정성 여부
	세밀도 (LOD)	공공측량작업계획서 검토내용	실내(전수)검수	3차원 데이터	작업계획서 내용과 일치 여부 확인	적정성 여부
완전성	대상영역 누락	3차원국토공간정보구축작업규정 제10조	표본(20%) 검사	3차원 데이터	공간적 범위에서 누락된 영역 확인	규정이내 (90％이상)
	대상객체 누락	3차원국토공간정보구축작업규정 제10조	표본(20%) 검사		표준데이터셋의 누락된 객체 확인	규정이내 (90％이상)
논리 일관성	세밀도 일관성	3차원국토공간정보구축작업규정 제15조, 제16조, 제17조	표본(20%) 검사	3차원 데이터	표준데이터셋이 세밀도 규정에 맞게 제작되었는지 확인	규정이내 (90％이상)
	가시화 일관성	3차원국토공간정보구축작업규정 제20조	표본(20%) 검사		가시화정보가 세밀도 규정에 맞게 제작되었는지 확인	규정이내 (90％이상)
위치 정확성	기준좌표계 정확성	3차원국토공간정보구축작업규정 제4조	실내(전수)검수	기준 좌표계	3차원 국토공간정보 기준좌표계의 정확성 확인	적정성 여부
	2차원 위치정보 정확성	3차원국토공간정보구축작업규정 제4조, 제12조, 제13조	표본(20%) 검사	기초자료 (항공사진 수치지도 항공레이저자료 수치표고모델 등)	편집된 자료의 위치정확성 확인	규정이내 (90％이상)
	3차원 위치정보 정확성	3차원국토공간정보구축작업규정 제4조, 제12조, 제14조	표본(20%) 검사		표준데이터셋의 위치정확성 확인	규정이내 (90％이상)
	2차원정보 경계인접	3차원국토공간정보구축작업규정 제12조, 제13조	표본(20%) 검사	2차원 데이터	편집된 기초자료의 경계 인접부 정확성 확인	규정이내 (90％이상)
	3차원정보 경계인접	3차원국토공간정보구축작업규정 제12조, 제13조, 제14조	표본(20%) 검사	3차원 데이터	표준데이터셋 각각의 경계인접부 정확성 확인	규정이내 (90％이상)
	가시화정보 정합	3차원국토공간정보구축작업규정 제20조, 제21조	표본(20%) 검사	3차원 데이터 텍스쳐	가시화정보 정합여부 확인	규정이내 (90％이상)
	3차원 지형데이터 위치정확성	3차원국토공간정보구축작업규정 제18조	표본(20%) 검사	수치표고모델 정사영상	- 수치표고모델의 격자간격 정확도 확인 정사영상의 위치정확도 확인 3차원 지형데이터의 지형지물 왜곡 및 오류확인	규정이내 (90％이상)
주제 정확성	항목 분류 정확성	3차원국토공간정보구축작업규정 별표1	표본(20%) 검사	표준 데이터셋	표준데이터셋 항목의 분류 정확성 확인	규정이내 (90％이상)
	속성내용 불일치	3차원국토공간정보구축작업규정	표본(20%) 검사		표준데이터셋의 속성내용 불일치 확인	규정이내 (90％이상)
	속성내용 누락	3차원국토공간정보구축작업규정	표본(20%) 검사		표준데이터셋의 속성내용 누락 확인	규정이내 (90％이상)
기타	메타데이터 누락	3차원국토공간정보구축작업규정 제28조	실내(전수)검수	메타 데이터	메타데이터의 작성여부, 오류 및 누락 확인	적정성 여부
	성과품 누락	3차원국토공간정보구축작업규정 제29조	실내(전수)검수	성과품	최종성과품들의 누락여부 확인	적정성 여부
표본 추출	표본추출은 무작위 추출(Random Collection)에 의함

검     사     표

3차원공간정보 구축 (○○지구)

검사항목	검사 대상	기준 이내		완성도(%)		판정	비고
1. 일반사항
가. 표준데이터셋						적정성 여부
나. 세밀도(LOD)						적정성 여부
2. 완전성
가. 대상영역누락	개소	개소				적, 부
나. 대상객체누락	개소	개소				적, 부
3. 논리 일관성
가. 세밀도 일관성	개소	개소				적, 부
나. 가시화 일관성	개소	개소				적, 부
4. 위치 정확성
가. 기준좌표계 정확성						적정성 여부
나. 2차원 위치정보 정확성	도엽	도엽				적, 부
다. 3차원 위치정보 정확성	도엽	도엽				적, 부
라. 2차원정보 경계인접	개소	개소				적, 부
마. 3차원정보 경계인접	개소	개소				적, 부
바. 가시화이미지 정합	개소	개소				적, 부
사. 3차원 지형데이터 위치정확성	도엽	도엽				적, 부
5. 주제 정확성
가. 항목 분류 정확성	개소	개소				적, 부
나. 속성내용 불일치	개소	개소				적, 부
다. 속성내용 누락	개소	개소				적, 부
6. 기타
가. 메타데이타 누락						적정성 여부
나. 성과품 누락						적정성 여부
종 합 판 정	직 책		기 술 등 급		성 명		서 명
합격 or 불합격

실내 공간정보 구축

작업 공정	검사 항목	검사기준	검사 방법	심사 성과물	심사방법	판정 기준	판정
일반 사항	기초자료	공공측량작업계획서 검토내용	실내(전수)검수	기초자료	수치지도, 레이저 데이터 등 기초자료에 관련된 사항이 작업계획서 내용과 일치하는지 여부 확인	적정성 여부
	세밀도 (LOD)	공공측량작업계획서 검토내용	실내(전수)검수	3차원 데이터	작업계획서 내용과 일치 여부 확인	적정성 여부
완전성	대상객체 누락	3공공측량작업계획서 검토내용	표본(20%) 검사	3차원 데이터	누락된 객체 확인	규정이내 (90％이상)
논리 일관성	세밀도 일관성	공공측량작업계획서 검토내용	표본(20%) 검사	3차원 데이터	표준데이터셋이 세밀도 규정에 맞게 제작되었는지 확인	규정이내 (90％이상)
	가시화 일관성	공공측량작업계획서 검토내용	표본(20%) 검사	3차원 데이터	가시화정보가 세밀도 규정에 맞게 제작되었는지 확인	규정이내 (90％이상)
위치 정확성	기준좌표계 정확성	공공측량작업계획서 검토내용	실내(전수)검수	기준 좌표계	3차원 국토공간정보 기준좌표계의 정확성 확인	적정성 여부
	위치정보 정확성	공공측량작업계획서 검토내용	표본(20%) 검사	3차원 데이터	제작된 자료의 위치정확성 확인	규정이내 (90％이상)
	경계인접	공공측량작업계획서 검토내용	표본(20%) 검사	3차원 데이터	제작된 자료의 경계 인접부 정확성 확인	규정이내 (90％이상)
	가시화정보 정합	공공측량작업계획서 검토내용	표본(20%) 검사	3차원 데이터, 텍스쳐	가시화정보 정합여부 확인	규정이내 (90％이상)
주제 정확성	항목 분류 정확성	공공측량작업계획서 검토내용	표본(20%) 검사	3차원 데이터	속성데이터 항목의 분류 정확성 확인	규정이내 (90％이상)
	속성내용 불일치	공공측량작업계획서 검토내용	표본(20%) 검사	3차원 데이터	객체의 속성내용 불일치 확인	규정이내 (90％이상)
	속성내용 누락	공공측량작업계획서 검토내용	표본(20%) 검사	3차원 데이터	객체의 속성내용 누락 확인	규정이내 (90％이상)
기타	메타데이터 누락	공공측량작업계획서 검토내용	실내(전수)검수	메타 데이터	메타데이터의 작성여부, 오류 및 누락 확인	적정성 여부
	성과품 누락	공공측량작업계획서 검토내용	실내(전수)검수	성과품	최종성과품들의 누락여부 확인	적정성 여부
표본 추출	표본추출은 무작위 추출(Random Collection)에 의함

검     사     표

실내공간정보 구축(사업명)

검사항목	검사 대상	기준 이내		완성도(%)	판정	비고
1. 일반사항
가. 기초자료					적정성 여부
나. 세밀도(LOD)					적정성 여부
2. 완전성
가. 대상객체 누락	개소	개소			적, 부
3. 논리 일관성
가. 세밀도 일관성	개소	개소			적, 부
나. 가시화 일관성	개소	개소			적, 부
4. 위치 정확성
가. 기준좌표계 정확성					적정성 여부
나. 위치정보 정확성	도엽	도엽			적, 부
다. 경계인접	개소	개소			적, 부
라. 가시화이미지 정합	개소	개소			적, 부
5. 주제 정확성
가. 항목 분류 정확성	개소	개소			적, 부
나. 속성내용 불일치	개소	개소			적, 부
다. 속성내용 누락	개소	개소			적, 부
6. 기타
가. 메타데이타 누락					적정성 여부
나. 성과품 누락					적정성 여부
종 합 판 정	직 책		기 술 등 급		성 명	서 명
합격 or 불합격