[별표 1]

구조장비 기준(제3조 관련)

●필수 / ○선택

용도별	장비명			내 용	내용 연수	보유기준		대별 장비보유 적응성							비고
						대원별	대별	일반구조대	특수구조대			직할 및 테러대응구조대	항공구조	생활안전 및 센터
									화학	수난	산악
총계	330종							159	113	109	109	205	112	74
소계	13							2	3	1	1	4	0	0
구조차량	구조공작차			내용 : 소방자동차 기본표준 적용	8		1	●		○		●
	구조버스			내용 : 인원 및 장비수송용 특장차량 (수송버스 포함)	8		1	○	○	○	○	●	○
	화학차 (화학화재진압차)			내용 : 소방자동차 기본표준 적용	8		1		○
	화생방분석차량			내용 : 화생방 정밀 분석차	8		1		●			○
	화생방제독차량			내용 : 화생방 전문 제독차	8		1		●			○
	일반구조장비 운송트레일러			제원 : 180(W)×300(L)×150(H) 이상	8		1	○			○	○
	수난구조장비 운송트레일러			제원 : 180(W)×300(L)×150(H) 이상	8		1	○		●
	화생방장비 운송트레일러 (화생방장비 운반차)			내용 : 누출, 제독장비 등 운반용	8		1	○	●			●
	화학약품 운송트레일러			제원 : 180(W)×300(L)×150(H) 이상	8		1	○	○			○
	화물차			내용 : 4륜 자동차 포함	8		1	●	○	○	●	●		○
	크레인			내용 : 장비운반 및 재난현장용	8		1					○
	굴삭기			내용 : 붕괴 등 재난현장용	12		1					○
	지게차			내용 : 장비운반용	12		1					○
소계	43							30	21	16	17	32	14	19
일반구조용	사다리			종류 : 거는, 복식, 우마형, 줄사다리 등 내용 : 길이 3m이상, 하중 150㎏ 이상	9		2	●	○	○	○	●	○	●
	공기매트			재질 : 방수, 방염, PU 등 내용 : 2단 팬식 공기막	7		1	●				●
	안전매트리스			제원 : 180(W)×100(L)×50(H) 이상	3		5	●			●	●	●
	개인로프			구성 : 보관가방 포함 제원 : 9㎜이하 × (10~20m)	소모품	1		●	●	●	●	●	●	●
	로프보호대			재질 : 알루미늄합금강, 스테인레스 스틸, 플라스틱, 고강도알루미늄 합금강	6		5	●	●	●	●	●	●	●
	다목적칼			구성 : 케이블 및 로프 절단 외 10종 이상 기능 포함	소모품	1		●	●	●	●	●	●	●
	E/V 마스터키			내용 : 국내설치 E/V 개방성능 보유	6		2	●				●		●
	구조작업용 공구세트			구성 : 드라이버 외 100종 이상 (내전공구세트 포함)	소모품		1	●	●	●	●	●	●	●
일반구조용	전기식 드릴			구성 : 예비용 드릴 날 1세트 (치수별) 보유	7		1	○				●		○
	충전식 드릴			구성 : 예비용 드릴 날 1세트 (치수별) 보유 내용 : 배터리 소모품(교환주기 2년)	7		1	●	○			●		●
	전원차단장비 (검색봉)			1세트 : 5m이상, 지중배전용 접지, 변전용 접지 내용 :전압은 66kv~350kv	7		1	●	●			●		●
	유리창압착기			1세트 : 2개 기본, 1개 최대용량 250㎏ 인증 : CE/EU/NFPA 단수인증	3		4	○				○		○
	교통신호봉			내용 : 점멸성능 보유	소모품		2	●	●	●	●	●	●	●
	라이트라인			제원 : 100m 이상 내용 : 방수성능(케이블, 케이블릴, 케이블릴 일체형 전원부)	5		2	●	●	○	○	●	○	○
	야광스틱			내용 : 형광물질	소모품		20	●	●	●	●	●	●
	헤드랜턴			인증 : KFI/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 종류 : 충전식, 전지식 내용 : LED등, 헬멧장착가능, 방수기능	3	1		●	●	●	●	●	●	●
	연기투시랜턴			인증 : KFI/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 방수성능, 충전식, 배터리소모품 (교환주기 2년)	5	1		●	●	●	●	●	●	●
	휴대용탐조등			인증 : KFI/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 광폭조절기능, 충전식, 배터리소모품 (교환주기 2년)	5		5	●	●	●	●	●	●	○
	이동식 조명 발전기 세트	발전기		내용 : 휴대용	9		1	●	●	○	○	●		○
		조명등		내용 : 거치대 일체형 또는 분리형, 케이스포함	5		1	●	●	○	○	●
		전선릴		내용 : 전선릴(50m이상)	3		1	●	●	●	●	●		○
	충전식 조명세트			구성 : 조명등, 케이스보관함, 충전방식, 배터리소모품(교환주기 2년) 등	5		1	●	●	●	○	●		●
	이동식 송․배풍기			종류 : 전기식(전선릴), 엔진식 등 구성 : 송․․배풍용 호스	10		1	○	●			○
	공기충진기			종류 : 이동식, 고정식 등 내용 : 200 또는 300bar 겸용	10		1	○	●	●	○	●	○
	구조용조끼 (장비휴대용조끼)			내용 : 다기능 장비 수납가능	소모품	1		○	○	○	○	○	●	○
	개인장비 보관용 배낭 (개인장비보관 가방)			내용 : 150ℓ 이상, 바퀴부착, 연장식 손잡이, 적재가능 등	3	1		●	●	●	●	●	●	●
	로프총 (로프발사총)			종류 : 화약식 또는 공기식 내용 : 예비용품 포함	10		1	●	○	●	●	●		○
	마취총			종류: 화약식 또는 공기식 내용: 예비용품 포함	10		1	●			●	●		●
	석궁			구성 : 하드케이스, 주사기, 마취용 반사화살, 일반화살 등 내용 : 예비용품 포함	10		1	○			○	○		○
	그물총			구성 : 그물, 그물통, 공포탄, 공구키트, 청소봉, 오링, 윤활유, 알루미늄케이스, 공구박스 등 내용 : 예비용품포함	10		1	○			○	○		○
	블로우건			구성 : 3단봉, 주사기, 바늘, 바늘막이실리콘, 윤활유, 주사기 바늘캡, 꼬리날개, 에어주입주사기 내용 : 예비용품포함	10		1	●			○	○		●
일반구조용	위해(危害)동물 포획장비세트 (동물포획장비 세트)			구성 : 포획망, 그물망(대·중), 뱀집게, 동물구조집게, 고리, 올무, 켄넬박스 등	소모품		1	●			●	●		●
	전자충격장치 (전자충격기)			종류 : 핸드형, 3단접이형 등 내용 : 50,000V이상	5		1	●				●		○
	레일구조 이송장치			내용 : 국내 고속철도, 지하철, 철도 등의 레일 사용성능 보유	10		1	○				●
	케이블구조키트			구성 : 도르래 (직경11㎜~55㎜ 이내) 내용 : 제동 및 하강장치 등 포함	10		1	○			●	●
	간이소화용구			종류 : 분말소화기, CO2소화기 등	3		5	●	●	●	○	●	●	●
	통화식 무전기			내용 : 키를 잡지 않고 다방향 대원간 무전가능 기존 무전기와 호환 가능	5		5	○	●	○	○	○	○	○
	반지절단기			내용 : 톱날 교체가능 (반영구적), 이물질 오염에도 쉽게 세척 가능	5		1	●				○		●
	차량문개방기 세트			1세트 : 차량문 개방기 5종 이상 구성 : 문개방용 에어백, 쐐기, 주유구 열쇠, 보관가방 등	소모품		2	●						●
	동력소방펌프			구성 : 펌프, 흡수관, 중간연결금속구 등 내용 : 휴대용	5		1	○						○
	수중펌프			내용 : 방수성, 자동에어빼기, 일반 및 오물배수 겸용, 전동기 샤프트 내식성	5		1	○						○
	사체낭			내용 : 방수처리 및 내부가 보이지 않는 재질, 인적사항 기록가능, 운반용 손잡이 등	소모품		10	●	●	●	●	●	●	○
	바스켓 들것			인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 특수합금제 또는 특수플라스틱, 일체형 또는 분리형, 항공구조연결끈 포함	5		1	●		○		●
소계	23							17	15	8	9	19	14	15
호흡 및 신체보호용	공기호흡기용기			인증 : KFI	15	2		●	●	○		●	●	●
	면체			인증 : KFI 내용 : 렌즈(소모품)	3	2		●	●	○		●	●	●
	등지게			인증 : KFI	5	1		●	●	○		●	●	●
	보조마스크			인증: KFI	3	1		●	●	○		●	●	●
	호스형 공기호흡기			인증 : KFI인증 검정품 내용 : 호스길이 30m이상, 사용시간은 2시간 이상	10		1	○	○			●
	폐쇄식 산소호흡기			구성 : 예비용 필터(교체주기 2년), AirEite 본체, 전면마스크, LCD디지털컨트롤러(잔량표시기능), 훈련용 키트 등 내용 : EU/IP/방폭 단수인증	10		2	○	●			○		○
	송기마스크			구성 : 에어콤프레셔, 전면마스크, 정화필터, 연결호스 등	3		2	○				●
	방진마스크			내용 : 박테리아와 분진차단효과 (분진포집율 90% 이상, 1회용)	소모품		100	●	●	●	●	●	●	●
	방진안경 (방진방풍안경)			내용 : 방진, 방풍, 분진분포율 (90% 이상) 등	소모품	1		●	○		○	●	●	●
	시력보호용 고글			내용 : 방풍, 자외선 차단, 방탄성능, 보안용 안경, 선글라스 등	소모품	1		●	●	●	●	●	●	●
호흡 및 신체보호용	대원안전 통신경보장치 (대원위치추적 장치 세트)			1세트 : 송신기5, 메인수신기1 내용 : 대원위치 탐색가능, 점멸 및 비상경보기능	3		1	○				○		○
	인명구조경보기 (경보기)			재질 : 내열, 내충격성의 폴리카보네이트 내용 : 점멸, 비상경보(90dBA)이상, ID 윈도우 작동키	3	1		●	●	○	●	●	●	●
	구조헬멧			구성 : 헬멧본체, 헤드랜턴 장착장비 포함	5	1		●	●	●	●	●	●	●
	방검복			재질 : stabond 소재류 내용 : 방탄레벨 2등급 이상 (전후면 방검)	10		2	○				○		○
	내전복 세트			1세트 : 상하의, 고무장갑, 내전장화(미끄럼방지기능), 내전헬멧 내용 : 내전성능, 20,000V이상	10		2	○				○		○
	구조방호복 (방화복)			내용 : 방수, 방열, 방풍, 투습 성능 및 야광표식 등 포함	3	2		●	●	●	●	●	●	●
	방열복			구성 : 방열복상·하의, 방열두건, 방열장갑 내용 : 겉감(알루나이즈드 내열섬유), 안감(내열섬유 등 성능)	10		5	●	●			●		○
	특수복세탁기			내용 : 세탁 및 건조 가능, 전용세제 (소모품)	5		1	●	○			●		○
	레펠장갑			인증 : CE/EU/NFPA/UIAA 단수인증 재질 : 천연가죽소재 내용 : 로프접촉 부위 2중 처리	소모품	1		●	●	●	●	●	●	●
	구조장갑			인증 : CE/EU/NFPA/UIAA 단수인증 내용 : 방수, 방열 등 대원보호기능, 날카로운 부위(금속, 깨진유리, 칼 등) 작업가능	소모품	2		●	●	●	●	●	●	●
	방화두건 (안면보호두건)			인증 : KF/ICE/EU/NFPA/UIAA 단수인증	소모품	2		●	●	●	●	●	●	●
	신체보호대 (관절보호대세트)			1세트 : 무릎·팔꿈치 보호대 등	소모품	1		●	●	●	●	●	●	●
	대원탈출장비			구성 : 내열가방, 로프, 허리벨트, 퀵드로우, 후크, 제동장치 등 내용 : 출동 시 휴대할 수 있는 부피, 내열성기능 포함	3	1		●				●		●
소계	15							7	12	0	0	14	1	5
측정용	가스측정기 (가스농도측정기)			내용 : 관할구역 물질별 가스측정기 보유	5		1	●	●			●		●
	PH농도 측정기			내용 : 수소이온농도측정용	10		1		●			●
	생물학작용제 탐지기			내용 : 독소다중킷트 포함	10		1		●			●
	화학작용제 탐지기			내용 : 신경, 혈액, 수포, 질식작용제 등 측정	10		1		●			●
	방사선선량계			내용 : 개인전자선량측정	10		5	●	●			●	●	●
	방사선측정기			내용 : 고,․저준위용	10		1	○	●			●		●
	방사성표면오염 측정기			내용 : 표면오염 측정용	10		1		●			●
	방사성오염감시기			내용 : 1초 이내 감마오염 감시	10		1		○			○
	방사성핵종분석기			내용 : 방사성 종류 측정용	10		1		●			●
	잔류전류 검지기			내용 : 검지주파수는 AC(교류) 20~100Hz, 작동온도 -30~50˚	5		1	●				●		●
	적외선온도계 (온도측정기)			내용 : 적외선 방식 등의 전자식	5		1	●	●			●
측정용	거리측정기			내용 : 레이져 방식 등의 전자식	10		1		●			●
	유해물질 분석기			내용 : 고체, 액체, 기체상 별	10		1		●			●
	가스크로마토 그래피			내용 : 물질 정량, 정성 분석	10		1		●			●
	전류전압측정계			내용 : 저항, 전류, 전압 등 측정용(전자식, 기계식 포함)	10		1					●		●
소계	24							17	1	1	1	20	2	4
중량물작업용	유압엔진펌프 (대형유압엔진 펌프)			인증 : CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 압력 250bar이상, 모터 4행정 가솔린엔진, 출력 5HP 이상	10		1	●		○		●
	유압엔진펌프 (휴대용엔진펌프)			인증 : CE/EU/NFPA 단수인증 내용: 압력 250bar이상, 모터 4행정 가솔린엔진, 출력 3HP이상, 폄프 용량에 맞는 유압램 선택	10		1	○				●		●
	예비유압호스릴			인증 : CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 호스파열압력 (작동압력의 4배 이상)	10		1	●				●
	배터리유압 장비세트			인증 : CE/EU/NFPA 단수인증 1세트 : 전개기, 절단기, 철근절단기. 유압호스, 배터리 3개 내용 : 배터리소모품 (교환주기 2년)	10		1	●	○			●	●	○
	유압절단기			인증 : CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 작동압력 250bar 이상, 절단력 25ton 이상	10		1	●				●
	유압전개기			인증 : CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 작동압력 250bar 이상, 전개력 20ton이상, 인장력 9ton 이상	10		1	●				●
	유압콤비절단기			인증 : CE/EU/NFPA 단수인증 종류 : 동력식, 배터리식 내용 : 작동압력 250bar 이상, 전개력 20ton 이상, 절단력 25ton 이상, 배터리소모품 (교환주기 2년)	10		1	●				●	●	●
	유압쐐기전개기			인증 : CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 작동압력 250bar 이상, 전개력 20ton 이상, 전개폭 50㎜이상	10		1	●				●
	유압램			인증 : CE/EU/NFPA 단수인증 구성 : 1단, 2단, 3단, 램지지대 등	10		3	●				●
	유압페달절단기 (유압페달·핸들 전달기)			인증 : CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 작동압력 250bar 이상, 절단력 10ton 이상	10		1	●				○
	수동식 유압콤비절단기 (수동식유압콤비)			인증 : CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 작동압력 250bar 이상, 전개력 20ton 이상, 절단력 25ton 이상	10		1	●	○	○		●		●
	수동식 케이블절단기			인증 : CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 작동압력 250bar 이상, 절단력 15ton 이상	10		1	○	○			●
	수동식 유압도어오프너			종류 : 유압식, 수동식, 기계식 등 내용 : 전개력 1ton 이상	10		1	●				●		●
	와이어윈치			구성 : 몸체, 윈치와이어(20m), 핸들봉 등 성능 : 수평 2.5ton, 수직 1.5ton 이상	10		1	○			○	●
	휴대용 동력식윈치			구성 : 엔진본체(윈치와이어포함), 견인바(50㎜*2m), 후크 2개 등 내용 : 엔진출력 4HP 이상, 자동잠금장치기능	10		1	○			○	○
	맨홀구조기구 세트			구성 : 삼각대, 로프, 등강기, 안전벨트, 도르래세트 등	10		1	●			●	●
	운전석 에어백 방지장치			인증 : CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 전차종사용가능, 재사용가능	10		2	●				●		○
	에어백세트			1세트 : 대․중․․소 구성 : 감압기, 연결호스, 컨트롤박스 등 내용 : 사용압력 8~10bar (300bar 실린더 사용)	5		1	●				●		○
중량물작업용	리프트잭세트			1세트 : 지지대 2개, 부속품 등 내용 : 수동식, 1.5ton 이상 부양 및 지지	10		1	●				●
	체인블럭			내용 : 정격하중 2.5ton 이상, 표준양정 2.5m 이상	10		1	○			○	○
	체인세트			1세트 : 체인, 체인아답타, 체인락	10		1	○				○
	벨트슬링세트			구성 : 슬링벨트, 짐바, 견인바, 샤클 등	5		1	●	●	●		●		○
	와이어로프			구성 : 턴버클, 클립, 후크, 씸플 등	10		1	○	○	○		●
	도르래 와이어로프용			재질 : 스테인레스스틸강, 강철 내용 : 허용하중 3ton 이상	10		2	●	○	○		●
소계	9							7	0	1	1	7	1	1
절단용	철선절단기 (철근절단기)			1세트 : 대․중․․소	10		1	●	○	○	○	●		●
	동력절단기			구성 : 감압밸브 장착, 철재·목재·콘크리트 절단날 등	5		2	●				●
	전기식절단기 (전기식양날 절단기)			내용 : 양날 역회전방식, 합판 또는 철재금속 절단가능	10		1	●				●
	핸드그라인더			내용: 무부하회전수 10,000rpm이상, 오토 카본브러쉬 기능 구성 : 소모품 등	10		1	●				●
	휴대용코아드릴			내용 : 습·건식 겸용, 다이아몬드 비트(치수별 습식, 건식 구별)	10		1	●				●
	체인톱			종류 : 엔진식, 충전식, 전기식 등 내용 : 엔진식(감압밸브장착), 충전식(배터리소모품), 예비용배터리(교환주기 2년) 포함	3		2	●		○	●	●	●
	공기톱 (충전식톱)			종류 : 충전식 내용 : 충전식(배터리소모품), 예비용배터리(교환주기 2년) 포함	10		1	●				●
	휴대용 가스절단기			내용 : 휴대가 용이·안전하고 신속한 절단, 사용시간 10분 이상	5		1	○				○
	수중겸용절단기			내용 : 육상 및 수중 사용가능	5		1	○		●		○
소계	4							3	1	0	1	4	1	1
파괴용	만능도끼			내용 : 손잡이 미끄럼 방지 기능, 도끼·지렛대 등 기능 3종 이상	5		5	●	●		●	●	●	●
	방화문파괴기 (문개방기구)			내용 : 도어록, 특수키개방 가능, 잠금쇠 해제장비 등 포함	5		1	●				●		○
	해머드릴			내용 : 용도별(철재, 목재, 콘크리트) 드릴날보유, 안전클러치 기능	10		1	●				●
	파괴해머 (착암기)			내용 : 무부하시타격수 1000회/분 이상, 스트로크당 타격률 30J 이상	10		1	○				●
소계	46							4	44	1	1	3	44	3
유해화학구조용	화학보호복 (화학보호복 A급)			내용 : 공기호흡기내장형 (색상코드 #FFC31E)	5(보관)		5	○	●				●	○
	화학보호복 C급			내용 : 방사능 입자로부터 보호가능 (색상코드 #FFC31E)	소모품		5	●	●			●	●	●
	내화학장갑			내용 : 부틸, 바이톤 등	소모품		5	○	●				●
	내화학장화			내용 : 내화학성	소모품		5	○	●				●
	생화학보호복 (훈련용 화학보호복)			내용 : 공기호흡기 내장형	5(보관)		5	○	●				●
유해화학구조용	방사선보호복			내용 : 저준위 방사선으로 부터 보호가능	5(보관)		5	○	●				●
	화생방마스크 (화생방방독면)			내용 : 전면형, 필터(방독, 독성, 유기용 등)포함	5(보관)		5	●	●			●	●	●
	화학보호복 검사장비			내용 : 제조사별 테스트 킷, 소방용특수보호복 등의 성능과 유지관리기준 제1조	10		1	○	●				●
	보호복 소독기			내용 : 소독 및 건조기능	10		1	○	●				●
	누출방지백 (누출방지백세트)			구성 : 조임밴드, 공기주입펌프, 내산커버 포함	15		1	○	●				●
	고압누출방지호스세트			구성 : 압력조정기및고무판포함	10		1	○	●				●
	누출방지 배수백 (누출방지배수백세트)			구성 : 조임밴드 및 공기주입장치, 배출호스 포함	15		1	○	●				●
	소형누출방지백세트			구성 : 조임밴드 및 공기주입장치 포함	15		1	○	●				●
	플랜지배수백세트			구성 : 공기주입장치 및 배출호스 포함	15		1	○	●				●
	진공 누출방지백 (진공누출방지백세트)			구성 : 공기주입장치 및 배출호스 포함	15		1	○	●				●
	누출방지창 (누출방지창세트)			구성 : 공기주입장치 및 연장호스 포함	15		1	○	●				●
	누출방지 슬리브세트 (파이프 누출방지 슬리브)			구성 : 조임공구 포함	소모품		1	○	●				●
	누출방지장비 밴드/조임장치 (누출방지밴드 세트)			구성 : 공기주입장치 포함	15		1	○	●				●
	누출방지본드			내용 : 내화학용	소모품		1	○	●				●
	누출방지테이프			내용 : 내화학용	소모품		1	○	●				●
	파이프 실링백세트			구성 : 공기주입장치 포함, 바이패스 겸용가능	15		1	○	●				●
	하수도 실링백세트			구성 : 공기주입장치 포함	15		1	○	●				●
	에어리프팅백 (리프팅백 세트)			내용 : 공기주입장치 등 포함, 내화학용	15		1	○	●				●
	누출물 수거 컨테이너 (누출물수거용기)			구성 : 공기주입형 및 FRP 용기 등	15		1	○	●				●
	누출물 진공수거기			내용 : 고체,액체 흡입 및 배출 가능	10		1		●				●
	누출물 수거용장구 세트			구성 : 삽, 빗자루, 쓰레받기 등	10		1	○	●				●
	흡착포 (흡착제)			구성 : 1BOX(100) 내용 : 유류용, 케미칼용(입자, 패드, 롤, 필로우), 오일펜스형	소모품		1	●	●	○			●	●
	오염물질 수거통			내용 : 대․중․소 구분	소모품		2	○	●				●
	오염물질 수거용집게			내용 : 플라스틱 및 금속	10		2	○	●				●
	휴대용제독기			내용 : 화생방용	10		2	○	●				●
	화생방제독기			내용 : 소형, 중형, 대형, 인체제독	10		1	○	●				●
유해화학구조용	연막소독기			내용 : 입자상 1㎛ 이하	10		1	○	●				●	○
	중화제살포기			내용 : 엔진식	10		1	○	●				●	○
	중화제			내용 : 화학약품 별	소모품		1	○	●				●	○
	제독제			내용 : 화학·생물·방사능, 장비제독, 지역제독, 인체제독용별	소모품		1	○	●				●
	개인제독실 (인체제독텐트 세트)			내용 : 펌프, 핫박스, 폐수펌프, 폐수저장탱크, 물탱크, 연결호스, 컨베이어 포함	10		1	○	●				●
	간이인체제독텐트			내용 : 공기주입장치 등 포함	10		1	○	●				●
	제독후 보호의			내용 : 남·녀·어린이 구분	소모품		20	○	●				●
	NBC요구조자 이송장치			내용 : 대량 환자 이송	10		1	○	○				○
	화생방들것			내용 : 화생방용, 제독(PVC 등) 등이 용이하여야 함	5		5	○	●				●
	오염환자 운반낭			내용 : 내부 음압장치	5(보관)		5	○	○				○
	오염환자 사체낭			내용 : 화생방용사용가능, 방수처리 및 내부가 보이지 않는 재질, 인적사항기록가능, 운반용손잡이 등	소모품		10	●	●	●	●	●	●	○
	샘플링후송키트			내용 : 화학, 생물, 방사능물질(고체, 액체 포함)	소모품		5	○	●				●
	에어샘플러			내용 : 가스별 샘플러 백 포함	5		1	○	●				●
	경계지역 설정용로프 (경계구역 설정라인)			구성 : HOT ZONE, WARM ZONE, COLD ZONE, FIRE LINE / 기둥포함	소모품		10	○	●	○			●
	풍향·풍속계			내용 : 풍향 및 풍속 측정	10		1	○	●				●
소계	56							29	0	53	0	47	1	0
수난구조용	수중칼			내용 : 로프나 그물 등을 절단할 수 있는 기능 보유, 녹방지 성능 보유	5		5	●		●		●	○	+
	스노클			내용 : 퍼지밸브 장착형, 수경스트랩과 결합용이 구조	3		5	●		●		●	○
	스킨핀			내용 : 신발형, 수상구조용	3		5	●		●		●	○
	수경			내용 : 렌즈는 안전강화유리류 재질 : 크리스탈실린콘류	3		5	●		●		●	○
	습식잠수복			내용 : 원단두께 5㎜이상 원피스, 두건 포함 (색상코드 #FFC31E)	소모품	1		●		●		●	○
	잠수화			내용 : 하절기(두께 3~5㎜)	소모품	1		●		●		●	○
	잠수장갑			내용 : 하절기(두께 3~5㎜)	소모품	1		●		●		●	○
	라이프자켓 (요구조자 구명자켓)			구성 : 2중 안전잠금장치, 원터치버클, 다리연결끈 내용 : 부력 80㎏ 이상	소모품		10	●		●		●
	구명부환			재질 : 내유성 폴리에틸렌류 내용 : 부력 80㎏ (로프부착)	5		5	●		●		●	○
	수난구조용캔			구성 : 구조자용어깨끈(벨크로스트랩), 구조용견인끈(길이 180㎝) 등 내용 : 특수플라스틱 재질 (인장강도360㎏, 포켓마스크 내장)	5		5	●		●		●	○
수난구조용	수난 구조용튜브			구성 : 구조자용어깨끈, 구조용견인끈 (길이 180㎝) 등 내용 : 인장강도 360㎏ (부력이 좋은 폼재질 등 사용)	5		5	●		●		●	○
	스쿠버공기통			내용 : 국제공인 규격품, 사용압력 200bar	15		12	●		●		●
	레귤레이터			내용 : 1단 고압조정기, 밸런스타입(다이아프램, 피스톤), 부력조절기, 주호흡기, 보조호흡기, 게이지, 드라이슈트 등 연결 가능 구조, 동계용 키트 포함	5		5	●		●		●
	주호흡기			내용 : 동계용 키트 포함	5		5	●		●		●
	보조호흡기			내용 : 밸런스타입, 동계용 키트 포함	5		5	●		●		●
	게이지			종류 : 아날로그형, 디지털(컴퓨터)게이지	5		5	●		●		●
	다이버컴퓨터			종류 : 손목시계형 등	5		5	●		●		●
	다이버얼러트			내용 : 수상·수중겸용 성능 보유	소모품		5	●		●		●
	부력조절기			내용 : 과압력 발생시 자동․수동압력 제거 기능 보유, 스쿠버 공기통과 결합 가능	5		5	●		●		●
	중량벨트			1세트 : 세트 당 중량은 16㎏ 이내 구성 : 다양한무게(1㎏, 2㎏, 5㎏) 웨이트보유	소모품		5	●		●		●
	수중조명등			내용 : 방수수심 50m이상, 배터리소모품(교환주기 2년)	3		5	●		●		●	○
	오리발			종류 : 밴드형, 수중구조형 등	3		5	●		●		●
	풀페이스 마스크			내용 : 무게가 가볍고 착용이 용이, 전면형, 수중통신 기능 등	5		5	○		●		●
	건식잠수복			내용 : 내수압 40m 이상 구성 : 내피, 양말, 두건, 발목벨트 등	소모품	1		●		●		●
	드라이장갑 (건식장갑)			내용 : 동계용, 두께 5㎜,	소모품	1		●		●		●
	비상수중호흡기			내용 : 용량 30Cu.ft 이하, 비상용보조호흡기 포함	5		5	○		●		○	●
	수중리프트백 (수중부양백)			내용 : 인양능력 250㎏ 이상	6		2	○		●		●
	수중통신장비			내용 : 송수신 가능인원 3인 이상, 컨트롤 박스 폼함	10		1	○		●		●
	수난구조용 서프보드			내용 : 수상구조용, 부력식	6		3	○		●		○
	분리형 장대세트			1세트 : 3m, 7m 내용 : 갈고리형	6		1	●		●		●
	수난구조로켓			내용 : 공기압축식, 부양능력 120㎏ 이상, 안전장치 필수	6		1	○		●		●
	수상·빙판용 구조썰매			내용 : 수상 및 빙판구조용 (부력하중 250㎏ 이상) 재질 : 고강도폴린에틸렌류	10		1	○		●		○
	저속형 고무보트			내용 : 출력 15HP, 트레일러 포함	5		1	●		●		●
	고속형 고무보트			내용 : 출력 30HP, 트레일러 포함	5		1	○		●		●
	고속구조보트			내용 : 출력 100HP, 동력수상레져면허로 조정 가능, 트레일러 포함	5		1	○		●		○
	제트스키			내용 : 출력 150HP 이상, 승선인원 2~3명, 트레일러 포함 (색상코드 #FFC31E)	10		1	○		●		○
수난구조용	수난용 들것			인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 육상겸용, 부력물 탈․·부착식, 항공구조연결끈 등	5		1	●		●		●
	공기부양선			내용 : 공기부양선, 무선통신 및 소음방지용 헤드셋, 트레일러 등	10		1			○		○
	표면공기공급 잠수기구세트			내용 : 수중육상겸용, 송·수신기 포함	10		2			○		○
	챔버			내용 : 국제공인인증기관 품질인증	10		1			○		○
	수심측정기			내용 : 방수 50m, 측정범위 0.6~50m 이상	10		1	●		●		●
	유속측정기			내용 : 하천, 수로, 수중 실험장치 등의 유속 및 유량측정	10		1	●		●		●
	급류구조세트	수난구조 헬멧		내용 : 2중 충격흡수폼 재질 : 고밀도 폴리에텔렌	3		5	○		●		●	○
		급류구조 신발		구성 : 방수양말 등	3	1		○		●		●	○
		급류구조 오리발		내용 : 신발형, 수상구조용	3		5	○		●		●	○
		수난구조 자켓		인증 : CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 급류구조용, 비상탈출기능, 구명줄 고정포인트, 안전 라이스틱 홀더	3		5	○		●		●	○
		급류구조 해드랜턴		내용 : 방수성능	3		5	○		●		●	○
		급류구조 수중칼		내용 : 수중전용칼	5		5	○		●		●	○
		급류구조 밸트		내용 : 장비걸이용	소모품		5	○		●		●	○
		급류구조 비상등		내용 : 점멸기능	3		5	○		●		●	○
		급류구조 로프백		내용 : 로프투척용(요구조자 구조용)	3		5	○		●		●	○
		급류구조 잠수복		종류 : 습식(후드조끼 포함), 건식	5	1		○		●		●	○
		급류구조 호각		내용 : 비상시 소리를 낼 수 있는 기능	소모품	1		○		●		●	○
		급류구조 수납가방		종류 : 건식용, 습식용 구별	소모품		5	○		●		●	○
		급류 구조보드세트		구성 : 구조보드, 조종줄, 손잡이, 보관가방 등 내용 : 수동조종에 의한 상류이동	5		2	○		●		●
	수색용카약			내용 : 수변, 수색용	10		2	○		●		○
소계	77							41	10	22	74	37	32	23
산악구조용	등반용 로프 (로프세트)	정적로프 구조용		인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 11㎜×200m, 신장률 5% 미만	소모품		3	●	○	●	●	●	●	●
		동적로프 등반용		인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 11㎜×200m, 신장률 7% 이상	소모품		2	●	○	●	●	●	●	○
		수상로프		인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 11㎜×200m	소모품		2	●	○	●	●	●	○	○
		빙벽등반로프		인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 11㎜×200m	소모품		2	○	○	○	●	○	○	○
		방염로프		인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 11㎜×200m	소모품		1	●	○	○	●	●	●	○
	코드슬링			인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 9㎜ 이하 × 100m 이상	소모품		2	●		●	●	●	●	●
	테이프슬링 (튜브슬링)			내용 : 너비 20㎜ 이상×100m 이상	소모품		2	●		●	●	●	●	●
	로프배낭세트			1세트 : 대․중․소 내용 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증	소모품		2	●		●	●	●	●	●
산악구조용	산악용배낭			내용 : 30ℓ 이상	5		5	●		○	●	○	○	○
	산악용헬멧			인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 안면보호창 포함(탈․부착가능)	5		5	○			●	○	○	○
	안전밸트 (하체형안전밸트)			인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 하체전용	3		5	○		○	●	○	●	○
	일체형 안전밸트			인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 상·하체 완전분리결합 기능, 하체사용가능	3	1		●	●	●	●	●	●	●
	어깨걸이 (기어랙)			인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증	3		5	○			●	○	○
	요구조자용 안전밸트			인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 3점식, 어깨밸트, 길이조절	3		2	●			●	●	●	●
	카라 비너 (카라비너 세트)		0형 잠금형	인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 종방향 26KN 이상, 키락방식	소모품	3	30	●	●	●	●	●	●	●
			0형 개방형	인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 종방향 26KN 이상, 키락방식	소모품	1	20	●	●	●	●	●	●	●
			D형 잠금형	인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 종방향 30KN 이상, 키락방식	소모품	1	20	●	●	●	●	●	●	●
	커넥터세트			1세트 : 120㎜,60㎜,23㎜(대․중․․소) 인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 고소작업, 철구조물 등 자기확보, 추락방지, 자기확보 등	5		5	●		○	●	●	●	○
	랜야드			종류 : 로프식, 웨빙식 등 인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : Y랜, 충격흡수 랜야드	소모품	1		●		○	●	●	●	●
	도르레 (도르래세트)			1세트 : 푸르직용 2중 2개, 푸르직 2개, 횡열식 2중 2개, 종열식 2중 2개, 픽스류 4개, 캠형도르래 (트렉션류) 2개 인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증	5		1	●	○	○	●	●	●	○
	케이블도르래세트			1세트 : 케이블도르래 1개, 백업용 커넥터 1개 인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 케이블도르래(원터치설치, 활차두개), 백업용커넥터(철사형집게식)	5		1	●	○	○	●	○	○	○
	로프설치 및 회수장비세트			1세트 : 투척용 중량물(납주머니), 벨트, 견인실, 견인실주머니 인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증	3		1	●		●	●	●	●	●
	등반기			인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 어센더·쥬마 등의 손잡이 부착등반기(1조)	5	1		●			●	●		●
	발등반기			인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증	5		5	●			●	●
	데이지체인			인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증	소모품	1		●	●	●	●	●	●	●
	추락방지장비			인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 아샵, 크롤, 베이직류 등 캠 등에 의해 역방향 진행방지 장비 등	5	1		●	○	○	●	●	●	●
	8자하강기			인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 하강기로 변형된 8자 하강기류 등 선택	소모품	1		●	●	●	●	●	●	●
	그리그리 (자동확보기)			인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 그리그리, 스톱 등의 자동제동장비류	5	1		●			●	●	●	○
	리거 (확보판)			인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 5구 이상	5		5	●			●	●	○
	스위벨 (회전고리)			인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 로프꼬임방지기능	5		2	●			●	●	●
	가속자동정지 확보기			인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 아이디, 더블스톱, 에디류 등의 일정속도 이상 가속시 자동정지 기능	5		3	●		○	●	●	○	●
산악구조용	슬링고리세트			1세트 : 30㎝ㆍ60㎝ㆍ90㎝ㆍ120㎝ 인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 제봉된 튜브슬링	소모품		3	●	●	●	●	●	●	●
	푸르직고리세트			1세트 : 20㎝ㆍ30㎝ㆍ40㎝ㆍ50㎝ 인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 6~9㎜의 제봉된 코드슬링	소모품		3	●	●	●	●	●	●	●
	퀵드로우세트			1세트 : 12~22㎜ × 3종 인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증	3		5	●			●	○	●	○
	후렌드 세트 (캠세트)			1세트 : 11㎜~107㎜ × 9종 인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증	5		1	●			●	○
	볼너트세트			1세트 : 3.7㎜~17.5㎜ × 5종 인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증	5		1	○			●	○
	암벽 및 거벽등반장비세트	볼트백		인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증	3		2	○			●	○
		쵸크		인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 구성: 쵸크볼, 백	소모품		2	○			●	○
		볼트행거		인증: KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증	3		10	○			●	○
		암벽볼트 (앵커 볼트)		인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증	소모품		20	○			●	○
		너트 회수기		인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증	3		2	○			●	○
		핸드드릴		인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증	3		2	○			●	○
		해머		인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증	3		2	○			●	○
		5단 줄사다리		인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증	소모품		4	○			●	○
		피피후크		인증: KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증	소모품		2	○			●	○
		피톤		인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 피톤, 하켄 등	소모품		20	○			●	○
		암벽화		인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증	소모품		5	○			●	○	○
	빙벽등반장비세트	빙벽화		인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용: 1조	5		2	○			●	○
		빙벽용 아이젠 (크램폰)		인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용: 1조	5		2	○			●	○
		바일 (아이스 바일)		인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용: 1조	5		2	○			●	○
		스크류 (아이스 스크루)		인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증	5		10	○			●	○
	설상구조장비세트	눈삽		인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증	5		2	○			●	○
		피켈		인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증	5		2	○			●	○
		눈톱		인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증	5		2	○			●	○
		눈탐지봉		인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증	5		5	○			●	○
		스노우 슈즈		인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 1조	5		5	○			●	○
산악구조용	등산화세트			1세트 : 동계용, 하계용 내용 : 동계용은 중등산화(방수,투습), 하계용은 경등산화 또는 릿지화 등 1조	소모품	1		●			●	●	●
	스패치			내용 : 1조	소모품		5	○			●	○	○	○
	아이젠			내용 : 보행용, 체인식, 1조	소모품	1		●		●	●	●	●	●
	산악용장갑 (동계보온장갑)			내용 : 극한용, 방수·방한·방풍·투습 기능	소모품	1		●		●	●	●	●	●
	등반용의류 (방한의류세트)			1세트 : 방수투습상하의, 보온자켓 내용 : 방수·방한·방풍·투습기능 등	소모품	1		○	○	○	●	○	●	○
	텐트			인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 1인용 이상, 동계용	3		5	○			●	○
	침낭세트			1세트 : 동계용, 하계용 인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증	3		5	○			●	○
	메트리스			인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 1인용	3		5	○			●	○
	버너			인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증	5		2	○			●	○
	코펠			인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증	5		2	○			●	○
	수통(물통)			내용 : 1ℓ 이상	5	1		○			○	○	○
	알파인스틱			인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 1조	소모품		5	○			●	○		○
	정글도			내용 : 30㎝ 이상	5		2	○			●	●
	쌍안경 (망원경)			종류 : 아나로그식, 디지털식	8		2	●		●	●	●	●
	연막탄			내용 : 연소시간 2분 이상	소모품		10	●	●	●	●	●	●	●
	홍연			내용 : 야간식별이 용이한 불꽃	소모품		10	●		●	●	●	●
	비상식량세트			1세트 : 고칼로리스틱바, 육포, 건식밥 내용 : 1인 1세트	소모품	2		●	●	●	●	●	●	●
	요구조자이송배낭			인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증	소모품		1	●			●	○	○	○
	로프절단기			내용 : 전기식	10		1	●	○	●	●	●	●	●
	수축튜브			내용 : 로프끝처리용 튜브, 10m	소모품		1	○	○	○	○	○	○	○
	산악용 들것			인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 상·하분리형 및 조립형	5		2	●				●
소계	13							3	0	4	2	11	0	1
탐색구조용	열화상카메라			내용 : IP인증, 방수성능, 낙하테스트, 배터리소모품(교환주기 2년)	6		2	●				●		○
	적외선 야간투시경			내용 : 디지털 카메라 또는 캠코더와 연동, 방수기능, 헬멧 탈부착 및 두부착용 가능 등	10		1	○			●	●	○
	매몰자 영상탐지기			내용 : 다방향 전환 카메라헤드(LED조명), 컨트롤 유닛, 액정모니터, 음향장치, 보관가방 등	6		1	●				●
	매몰자 음향탐지기			내용 : 지중 음향 탐지, 양방향 음성 통신, 잡음제거, 센서 및 볼륨 조절, 배터리 잔량 표시 ,배터리소모품(교환주기 2년) 등	10		1	○				●
	매몰자 전파탐지기			내용 : 생존자 탐지성능 보유	10		1					●
탐색구조용	수중 초음파탐지기			내용 : 양방향수중초음파 촬영성능 보유	10		1			●		●
	수중 영상탐지기			내용 : 내수압 50m 이상, 실시간 수중영상 제공 및 저장기능 등 포함	10		1	○		●		●
	휴대용녹음기			내용 : 소형포켓형 녹음장치	5		1	○	○	○	○	○	○	○
	수중카메라 (카메라)			내용 : 디지털카메라, 하우징 등	5		1	○		●		●		●
	수중비디오 (비디오카메라)			내용 : 비디오카메라, 하우징 등	5		1	○		●		●		○
	GPS수신기			내용 : GPS 수신성능 보유, 개인 및 차량 항법시스템 보유, 전자지도	10		2	●			●	●
	구조로봇			내용 : 영상전송, 물체운반, 계단이동 성능 보유 등	10		1		○			○
	인명구조견			내용 : 국제공인2급 이상	-		3	○			○	●	○
소계	4							0	4	0	0	4	0	0
특수구조용	폭발물방호복			내용 : 전면·후면보호, 무선통신, 랜턴, 내화·방폭 성능인증 등	10		2	○	●			●
	방탄조끼			내용 : NU 방탄레벨Ⅲ	10		2	○	●			●
	방폭담요			재질 : 고강력섬유 KevlarAramid 등 내용 : 폭발억제링 포함, 방폭성능 인증	10		2	○	●			●
	방폭가방			내용 : 외장은 코듀라, 내장은 방화알루미늄, 방폭성능 인증	10		2	○	●			●
소계	3							2	3	2	2	3	2	2
구급용	기초인명소생용 가방			내용 : 붕대, 밴드, 에어파스 등 기초응급처치 일체	소모품		1	●	●	●	●	●	●	●
	아트로핀 팜주사기			내용 : 신경작용제 노출시 증상억제용	소모품		5	○	●			●
	호흡용산소캔			내용 : 산소순도 98% 이상, 마스크 포함	소모품	1		●	●	●	●	●	●	●

비고  1. 필수장비(반드시 구매하는 장비), 선택장비(시․도 여건에 맞게 구매하는 장비)

2. 보유기준은 필수장비를 기준으로 함 (전체장비수량 = 필수장비 + 선택장비)

3. 괄호안의 장비명은 향후 변경 될 장비의 명칭임(이중기입)

4. 측정장비 검․교정은 코라스(KOLAS)에서 인정한 검․교정기관 의뢰(1년 주기)

5. 특수(직할 포함)구조대는 정원에 맞게 장비를 추가 구매할 수 있음

6. 비상설구조대(例 : 119시민수상구조대 등)는 「구조장비 기준」에 근거하여 추가 구매할 수 있음