[별표 1]

기존사업장 및 신규사업장 배출허용기준(제3조 관련)

1. 가스상물질

오염물질	배출시설	배출허용기준
		기존사업장	신규사업장
염화수소	가. 염산제조시설 나. 인산제조시설 다. 금속의 표면처리시설 중 산처리시설	6ppm 이하 2ppm 이하 2ppm 이하	4ppm 이하 2ppm 이하 2ppm 이하
염소	염소를 직접 사용하는 모든 배출시설	10ppm 이하	8ppm 이하
이황화탄소	모든 배출시설	15ppm 이하	10ppm 이하
포름알데히드	모든 배출시설	10ppm 이하	5ppm 이하
황화수소	가. 석유정제시설 중 가열시설, 탈황시설, 폐가스 소각시설 나. 펄프제조시설	5ppm 이하 5ppm 이하	4ppm 이하 4ppm 이하
불소화물 (F로서)	가. 습식인산 제조시설, 복합비료제조시설, 인광석ㆍ형석의 용융ㆍ용해 및 소성시설, 불소화합물제조시설 나. 과인산암모늄 제조시설	5ppm 이하 4ppm 이하	4ppm 이하 3ppm 이하
페놀화합물 (C6H5OH)	모든 배출시설	5ppm 이하	4ppm 이하
수은화합물 (Hg로서)	가. 소각시설 또는 소각보일러 (1)소각용량2톤/h 이상인 시설 (2)소각용량 200㎏/h 이상 2톤/h 미만인 시설	0.08⑿㎎/S㎥이하 0.08⑿㎎/S㎥이하	0.08⑿㎎/S㎥이하 0.08⑿㎎/S㎥이하

비고 1. 배출허용기준란의 (  )는 표준산소농도 (O₂의 백분율)를 말한다

2. 여천 산업단지내 호남화력발전소는 질소산화물에 대하여 기존사업장의 배출허용기준을 300(6)ppm 이하를 적용한다.

2. 입자상물질

오염물질	배출시설	배출허용기준
		기존사업장	신규사업장
먼 지	가. 금속의 용융 및 제련시설 또는 열처리시설 중 (1) 전기 아크로(유도로 포함) (가)기존시설(1998.12.31이전) 나. 화학비료제조시설 또는 인산 및 그 화합물 제조시설 중 소성시설ㆍ건조시설	10㎎/S㎥ 이하 40⑽㎎/S㎥ 이하	10㎎/S㎥ 이하 30⑽㎎/S㎥ 이하
카드뮴화합물 (cd로서)	기타시설	1.0㎎/S㎥이하	0.5㎎/S㎥ 이하
납 화 합 물 (Pb로서)	가. 금속의 용융ㆍ제련 및 열처리시설중 용융ㆍ용해로ㆍ용광로 및 정련시설 나. 기타시설	10㎎/S㎥ 이하 5㎎/S㎥ 이하	5㎎/S㎥ 이하 3㎎/S㎥ 이하
구리화합물 (Cu로서)	모든 배출시설	10㎎/S㎥ 이하	5㎎/S㎥ 이하
아연화합물 (Zn로서)	모든 배출시설	10㎎/S㎥ 이하	5㎎/S㎥ 이하