[별표 1]

대산항 예선사용기준

이․접안선박 총톤수(G/T)	예 선 사 용 기 준
	사용마력급	사용척수	총사용마력
1,500미만	1,000마력급	1척	2,000마력이하
1,500이상 3,000미만	1,000마력급	2척	2,400마력이상
3,000이상 5,000미만	1,000마력급 2,000마력급	1척 1척	3,700마력이상
5,000이상 10,000미만	1,000마력급 3,000마력급	1척 1척	5,600마력이상
10,000이상 40,000미만	3,000마력급	2척	7,200마력이상
40,000이상 70,000미만	3,000마력급	3척	10,800마력이상
70,000이상 100,000미만	3,000마력급 4,000마력급	3척 1척	15,300마력이상
100,000이상 130,000미만	3,000마력급 4,000마력급	3척 2척	19,800마력이상
130,000이상 160,000미만	3,000마력급 4,000마력급	3척 3척	24,300마력이상
160,000이상	3,000마력급 4,000마력급	2척 4척	26,000마력이상
※ ① 예선마력 구분 - 1,000마력미만 : 999마력이하 - 1,000마력급 : 1,000마력 ~ 1,999마력 - 2,000마력급 : 2,000마력 ~ 2,999마력 - 3,000마력급 : 3,000마력 ~ 3,999마력 - 4,000마력급 : 4,000마력 ~ 4,999마력 ② VLCC 선박이 만선 접․이안시 일정기간 예선 사용마력을 상호 협의하여 확대 적용 한다.