〔별표 1〕

먹는물 수질감시항목 감시기준 및 검사주기 등(제5조 관련)

1. 상수원수

구 분 항 목	한국 감시 기준	시행 년도	국외 기준/권고기준(정수)				검사주기
			WHO	미국	일본	호주
Corrosion Index (LI)	-	2012	-	부식성 없음 (2차 기준)	-1～0b	-	4회/년
Microcystin-LR (μg/L)	-	2013	1	-	0.8a	1.3c	1회/주～3회/주 (남조류 세포수와 연동)

※ 비고 : 1. 부식성지수는 랑게리아지수(Langelier index, LI)를 적용한다.

2. 원‧정수의 Microcystin-LR 검사주기는 상수원수에 대한 남조류 세포수 등에 따라 아래와 같이 실시한다.

Microcystin -LR	검사주기	구 분
	1회/주	2회 연속 Chl.a 15 mg/m3 이상이고, 남조류세포수 500 cells/mL 이상
	2회/주	2회 연속 Chl.a 25 mg/m3 이상이고, 남조류 세포수 5000 cells/mL 이상
	3회/주	2회 연속 Chl.a 100 mg/m3 이상이고, 남조류 세포수 106cells/mL 이상

3. “a”는 일본잠정기준, “b”는 일본 수질관리 목표설정 항목, “c”는 microcystins(총량)이다

2. 정수

(단위 : μg/L)
구 분 항 목		한국 감시 기준	국외 기준/권고기준				검사주기			시행 년도
계	27 항목		WHO	미국	일본	호주	1회 /월	1회 /분기	1회 /년
유해영향무기물질	Antimony	20	20	6	15b	3			○	1998
	Perchlorate	15	-	-	-	-		○		2010
	Uranium	30	30	30	2b	17	2회/년～1회/6년			2008
유해영향유기물질	Vinyl Chloride	2	0.3	2	2a	0.3			○	1998
	Styrene	20	20	100	20a	30			○	1998
	Chloroethane	미설정	-	-	-	-		○		2001
	Bromoform	100	100	80d	90	-		○		2011
	Chlorophenol	200	-	-	-	300			○	1998
	2,4-Dichlorophenol	150	-	-	-	200			○	1998
	Pentachlorophenol	9	9	1	-	10			○	1998
	2,4,6-Trichlorophenol	15	200	-	-	20			○	1998
	Di-2(ethylhexyl)phthalate	80	8	6	100b	10			○	2002
	Di-2(ethylhexyl)adipate	400	-	400	-	-			○	2002
	Benzo(a)pyrene	0.7	0.7	0.2	-	0.01			○	1998
	Microcystin-LR	1	1	-	0.8a	1.3c	1회/주～3회/주			2013
	2,4-D	30	30	70	-	30			○	1998
	Alachlor	20	20	2	-	-			○	1998
소독 부산물	Bromate	10	10	10	10	20		○		2011
	Chlorate	700	700	-	-	-		○		2011
	Ethylendibromide	0.4	-	0.05	-	-			○	1998
	Bromochloroacetonitrile	미설정	-	-	-	-		○		1998
	Monobromoacetic acid	60(총HAA)	-	60e	-	-		○		2005
	Monochloroacetic acid	60(총HAA)	20	60e	-	-		○		2005
심미적 영향물질	Geosmin	0.02	-	-	0.01	-	1회/월～3회/주			2008
	2-MIB(2-Methyl isoborneol)	0.02	-	-	0.01	-				2008
	Corrosion index (LI)	-	-	부식성 없음 (2차기준)	-1∼0b	-		○		2012
미생물	Norovirus	불검출	-	오염후보물질	-	관리 대상			○	2011

※ 비고 : 1. 검사대상은 시설용량 50,000톤/일 이상인 정수장에 한한다. 다만, 우라늄 항목은 상수원수가 지하수인 모든 마을상수도 및 소규모 급수시설에 한하며 노로바이러스 항목은 상수원수가 지하수인 시설 중 시설용량이 300톤/일 이상에 한한다.

2. 우라늄 검사는 2014년 12월 31일 까지 모든 대상시설에 대해 1회 이상 실시하고 2015년 부터는 검사결과에 따라 아래와 같이 차등 실시한다.

Uranium	검사결과	15 미만	15～30	30 초과
	검사주기	1회/6년	1회/3년	2회/년

3. 우라늄 검사주기가 연 2회인 경우 상반기(4～6월)와 하반기(10～12월)에 실시하고, 3년 또는 6년에 1회인 경우 해당연도 7～9월 중에 실시하되, 지역여건에 따라 조정할 수 있다.

4. 지오스민, 2-MIB 검사는 월1회 이상 실시하며, 조류의 발생 정도에 따라  검사횟수를 “별표 1”중 “1. 상수원수”의 “비고 2”에서 규정하고 있는 Microcystin-LR의 검사주기와 동일하게 늘려야 한다. 다만, 지하수를 수원으로 정수처리 하는 경우 검사대상에서 제외한다.

5. 분기1회 검사항목은 3, 6, 9, 12월에 검사하고, 연1회 검사항목은 7월부터 9월 기간 중에 검사한다.

6. ‘노로바이러스’란의 ‘오염후보물질’(EPA)이라 함은 우리나라의 감시항목과 같은 개념이며, ‘관리대상’이라 함은 수질기준으로 정하고 있지 않으나, 국가에서 관리하고 있는 항목(캐나다 및 호주)을 말한다.

7.  Microcystin-LR 검사주기는 원수의 검사주기와 같다.

8. “d”는 THMs(chloroform, bromodichloromethane, dibromochloromethane, bromoform 합), “e”는 HAAs(dichloroacetic acid, dibromoacetic acid, trichloroacetic acid, monochloroacetic acid, monobromoacetic acid 합)이다.

3. 샘물

(단위 : μg/L)
구 분 항 목	한국 (감시기준)	국외 기준/권고기준(정수)				검사 주기	시행 년도
		WHO	미국	일본	호주
우라늄 (Uranium)	30	30	30	2b	17	2회/년	2012

4. 먹는샘물

(단위 : μg/L)
구 분 항 목	한국 (감시기준)	국외 기준/권고기준(정수)				검사 주기	시행 년도
		WHO	미국	일본	호주
포름알데히드 (Formaldehyde)	500	-	-	80	500	2회/년	2010
안티몬 (Antimony)	15	20	6	15b	3	2회/년	2014