[별표 1]

목재포장재 소독처리기준

1. 수출입화물의 목재포장재는 수피가 제거된 목재포장재만 사용되어야 하며, 수피의 허용범위는 다음과 같다.

○ 길이와 관계없이 넓이 3cm 미만의 수피, 또는 넓이가 3cm 이상일지라도 50㎠ 미만의 면적인 수피

2. 수출입화물의 목재포장재에 대한 소독처리는 다음 각목 중 하나의 방법으로 처리하되 열처리는 “열처리소독기술자”, MB훈증은 “방제기술자” 책임하에 실시하여야 한다.

가. 열처리(Heat Treatment)

○ 열처리는 목재 중심부를 포함한 전 측면의 온도가 최저 56℃ 이상에서 30분 이상 유지되도록 처리되어야 한다.

○ 고열건조(KD), 화학적방부제 가압침지, 마이크로파처리 등의 처리방법이 열처리와 같은 소독효과를 충족시킬 있는 경우 열처리로 간주될 수 있다.

나. 메틸브로마이드 훈증(Methyl bromide(MB) Fumigation)

○ MB 훈증은 다음 최저 CT적 이상, 24시간 이상, 최종가스농도 이상으로 처리되어야 한다.

온 도	최저CT적 (24시간 이상)	최종가스농도
21℃이상	650	24
16℃이상	800	28
10℃이상	900	32

※ 최저온도가 10℃미만에서는 투약을 하여서는 아니 되며 훈증처리 기간은 최소 24시간이 되어야 한다.

※ 농도측정은 최소한 투약 후 2, 4, 24시간에 측정하여야 한다.(시간이 연장되는 경우는 추가적으로 측정할 수 있다)

※ CT적 계산예시(2, 4, 24시간 측정의 경우) = 투약량(C0) + 2C2 + 11C4 + 10C24

*  CN : N시간의 측정농도, 숫자 : 상수(2, 4, 12, 24시간 측정의 경우)

투약량(C0) + 2C2 + 5C4 + 10C12 + 6C24

○ 적절한 MB 훈증의 예는 다음과 같다.(수착이 높은 경우 등 조건에 따라서 투약 약량을 높일 수 있다.)

처리온도	투약약량 (g/㎥)	최저농도(g/㎥)
		2시간	4시간	24시간
21℃이상	48	36	31	24
16℃이상	56	42	36	28
10℃이상	64	48	42	32

※ MB훈증 시 주의 사항

1) 훈증약제의 신속한 확산 및 균일화를 위해 송풍 팬(투약 후 1시간 이내)을 사용하여야 한다.

2) 피훈증물이 훈증시설 내 용적의 80% 이상이 넘지 않도록 한다.

3) 훈증시설은 가스가 방출되지 않도록 완전 밀폐되어야 한다.

4) 훈증시설 바닥이 가스 누출 우려가 있는 경우에는 내가스성 시트 등을 깔아 훈증제가 스며들지 않도록 한다.

5) 목재포장재의 단면이 200mm를 초과하는 경우 소독처리를 하여서는 아니 되며, 목재 더미는 가능한한 200mm 두께로 각각 분리하여 가스가 적절하게 침투되도록 한다. 다만, 수출포장재에 대하여 수입국의 요구 조건이 다른 경우에는 그 조건을 우선 따라야 한다.

6) MB 투약량 결정은 가스 혼합물 등을 고려, 그에 대한 보충이 이루어져야 한다.(예, MB에 경고가스 클로로피크린 2%가 혼합되어 있는 경우 부족한 2% 추가 투약)

7) 가장 두꺼운 목재포장재 심부 온도를 적용하여 투약량을 결정한다.

8) 목재포장재와 관련 있는 모든 상품이 훈증소독으로 손상되지 않도록 주의하여야 한다.

9) 목재포장재는 가스가 통과될 수 없는 재료로 감싸거나 덮어서는 아니 된다.

10) 측정된 물품 또는 대기온도(둘 중에 낮은 것)는 MB 투약량을 계산하는데 사용되며, 처리기간 내내 최저 10℃ 이상 되어야 한다.

11) MB 소독처리 기록은 소독처리 업체가 보관하여야 한다.

다. 전자파처리(마이크로웨이브)

○ 목재포장재 전체(표면포함)에 최저 60℃에서 지속적으로 1분 이상 유지되도록 처리하여야 한다.

○ 설정된 온도(60℃)는 처리시작 후 30분 이내 도달하여야 한다.

3. 제1호의 규정에 불구하고 수입국이 수입되는 화물의 목재포장재에 대한 별도의 소독처리기준을 두는 경우에는 그 규정에 따라 소독 처리하여야 한다.

4. 소독처리된 목재포장재에서 살아 있는 해충이 검출되지 않도록 다른 포장재와 피복, 격리, 구분 관리되어야 한다.

5. 소독처리마크를 표시한 소독처리업자는 목재포장재에 대한 소독작업 결과서 등 관련 서류를 1년 이상 보관하여야 한다.

6. 수입화물목재포장재는 훈증에 앞서 수피를 제거하여야 한다(수피가 붙은 당해 포장재만 폐기 가능함)