[별표 1] 무선통신 운용절차

구분	분 류	운용절차
호출	완전호출	⑴ 상대국 호출부호 또는 호출명칭 3회 이하 ⑵ 여기는 1회 ⑶ 자국의 호출부호 또는 호출명칭 3회 이하
	약식호출	⑴ 수신중의 호출 등 통신에 혼란을 일으킬 우려가 없을 때는 상대방 호출부호는 생략한다. ⑵ 여기는 1회 ⑶ 자국호출부호 또는 호출명칭 1회
	집단호출 (2이상의 무선국을 호출시)	⑴ 집단호출부호 3회 이하 ⑵ 여기는 1회 ⑶ 자국호출부호 또는 호출명칭 3회 이하
응답	설명	가. 자국에 대한 호출을 수신한 때에는 즉시 응답하여야 한다. 나. 응답에는 정상응답과 약식응답이 있으며 통신설정 등에 문제가 없을 때에 한하여 약식응답 할 수 있다.
	정상응답	(1) 호출국의 호출부호 또는 호출명칭 3회 이하 (2) 여기는 1회 (3) 자국의 호출부호 또는 호출명칭 1회
	약식응답	(1) 여기는 1회 (2) 자국의 호출부호 또는 호출명칭 3회 이하
통보	설명	가. 호출에 대하여 응답을 받았을 때에는 상대국이 "대기" 및 기타 별도의 요청이 없을 때에는 즉시 통보의 사항을 송신하여야 한다. 나. 통보의 송신은 다음 각호의 사항을 순차로 송신하여야 한다. 다만, 호출에 사용한 주파수와 동일 주파수로 송신하는 경우에는 1호 내지 3호의 사항의 송신을 생략할 수 있다.
	송신	⑴ 상대국의 호출부호 1회 ⑵ 여기는 1회 ⑶ 자국의 호출부호 1회 ⑷ 통보사항(감명도, 전보 유ㆍ무, 주파수 변경 등) 1회
	종료	상기 송신 제1호 내지 제4호의 송신에서 통보사항이 완료되면 "이상"으로 종료한다.
전보	송화	수신국에서 수신준비가 완료되었음을 통보 받으면 송신국에서는 아래와 같이 순차 송신한다. 가. 무전번호, 나. 종류, 다. 분류기호, 라. 수신처, 마. 참조, 바. 제목, 사. 본문
송신속도		가. 일반통신의 송신표준속도는 1분간 다음과 같이 한다. ⑴ 국문 : 100자 ⑵ 영문 : 125자 나. 조난, 긴급, 안전통신의 속도는 1분간 다음과 같이 한다. ⑴ 국문 : 80자 ⑵ 영문 : 80자
수신중		전보를 확실히 수신한때에는 다음 각호의 사항을 순차로 송신하여야 한다. ⑴ 상대국 호출부호 1회 ⑵ 여기는 1회 ⑶ 자국호출부호 1회 ⑷ 수신완료 1회
통신의 종료		통보의 송신을 종료하고 송신할 통보가 없어 더 이상 통신을 유지할 필요가 없을 때에는 "교신 끝"이라고 전치하고 통신을 종료한다.
조난호출		경비함정이 조난통신호출을 하고자 할 때에는 함정장의 명령에 따라야 하며 아래 사항을 순차로 송신하여야 한다. ⑴ "조난" 또는 "MAYDAY" 3회 ⑵ "여기는" 또는 "THIS IS" 1회 ⑶ 조난함정의 호출부호 또는 호출명칭 3회
조난통보		조난호출을 행한 경비함정은 지체없이 조난호출에 이어서 조난통보를 송신하여야 하며 조난통신의 송신은 아래사항을 순차로 송신하여야 한다. ⑴ "조난" 또는 "MAYDAY" ⑵ 조난함정의 명칭 ⑶ 조난함정의 위치(원칙적으로 경도와 위도로 표시) 조난의 종류와 상황, 필요로 하는 구조의 종류, 기타구조에 필요한 사항
조난통신의 중계		(1) "조난중계" 또는 "MAYDAY RELAY(메이데이릴레이)" 3회 (2) 여기는 또는 "THIS IS" 1회 (3) 자국의 호출부호 또는 호출명칭 3회 (4) 조난통보
일반통신의 재개		조난통신이 종료할 때 또는 완전한 침묵을 계속 유지할 필요성이 없을 때 조난통신을 관장하는 무선국은 조난통신을 행한 전파에 의하여 다음 각호의 사항을 순차로 송신하여 관계무선국에 그 뜻을 통지하여야 한다. ⑴ "조난" 또는 "MAYDAY" 1회 ⑵ "각국" 또는 "HELLO ALL STATIONS" 1회 ⑶ "여기는" 또는 "THIS IS" 1회 ⑷ 자국의 호출부호 또는 호출명칭 1회 ⑸ 조난통신의 종료시각, 조난선박국(항공기) 명칭 또는 비상위치 지시용 무선표지국의 호출부호 1회 ⑹ "침묵 일부해제", "SEELONCE FEENEE" 또는 "PRU-DONCE" 1회 ⑺ "(교신)끝" 또는 "OUT" 1회
조난통보의 응답		조난호출을 인지한 무선국은 조난통보를 수신한 후 조난선박이 자국부근에 있는 것이 명확한 때에는 다음 각호의 사항을 순차로 송신하여 응답하여야 한다. 다만 해안국이 행한 조난통신의 중계 호출인 경우에는 함장이 그 선박을 구할 수 있다는 것을 확인한 후가 아니면 응답을 하여서는 아니 된다. (1) 조난통보를 송신한 무선국의 호출부호 또는 호출명칭 3회 (2) "여기는" 또는 "THIS IS" 1회 (3) 자국의 호출부호 또는 호출명칭 3회 (4) "(수신)완료" 또는 "RECEIVED" 1회 (5) "조난" 또는 "MAYDAY" 1회
조난통보 응답 후 후속처리		위 "조난통보의 응답"에 따라 응답한 함정은 함장의 지시를 받아 지체 없이 다음 각호의 사항을 순차로 송신하여야 한다. 1. 자국의 명칭 2. 자국의 위치 3. 조난선박을 향하여 진행하는 속도와 이에 도착할 때까지의 개략시간 4. 조난선박의 진방위 등급(조난통보에서 송신된 조난선박의 위치가 의심스러운 경우로서 응답한 선박국이 그 진방위를 확인할 수 있는 때에 한한다) 5. 기타 구조에 필요한 사항