[별표 1]

밀봉선원의 사용용도별 성능시험 및 등급(제4조제1항 관련)

밀봉선원의 사용용도	밀봉선원의 성능시험 및 등급
	온도	압력	충격	진동	관통
산업용 라디오그래피 o 비차폐선원 o 기기내장용 선원	4 4	3 3	5 3	1 1	5 3
의료용 o 래디오그래피 o 감마 원격치료기 o 근접 치료기	3 5 5	2 3 3	3 5 2	1 2 1	2 4 1
감마 게이지(중간 및 높은 에너지) o 기기에 장비되지 않은 선원 o 기기에 장비(내장)된 선원	4 4	3 3	3 2	3 3	3 2
베타게이지 및 낮은 에너지의 감마게이지 또는 X선 형광분석용 선원 (가스충전선원 제외)	3	3	2	2	2
유정용(Oil-well logging)	5	6	5	2	2
휴대용 밀도 및 수분 게이지	4	3	3	3	3
일반중성자 선원의 응용 (원자로 기동용 선원 제외)	4	3	3	2	3
교정용 선원(1MBq (27μCi) 이상)	2	2	2	1	2
감마 조사기(1) o 카테고리 I o 카테고리 II, III, IV	4 4	3 3	3 4	2 2	3 4
이온 발생기(2) o 크로마토그래피 o 정전기제거기 o 연기감지기	3 2 3	2 2 2	2 2 2	1 2 2	1 2 2
(1) 이 기준에서 감마 조사기는 4개의 카테고리로 구별 한다 o 카테고리 I : 자체 내장형 - 건식 선원 저장 o 카테고리 II : 파노라믹형 - 건식 선원 저장 o 카테고리 III : 자체 내장형 - 습식 선원 저장 o 카테고리 IV : 파노라믹형 - 습식 선원 저장 (2) 선원-기기의 합체에 대해서 시험할 수 있다.