[별표 1]

방제업자 또는 수출입자가 훈증소독 위해방지를 위하여 조치 할 사항

1. 방제업자 또는 수출입업자는 훈증소독작업에 종사하는 자 또는 관련하는 자에 대하여 훈증제의 특성, 중독현상, 구급조치방법, 작업순서, 안전작업기준 등에 관하여 교육을 시키는 등 위해방지에 철저를 기하도록 한다.

2. 방제업자는 검역본부장에게 신고한 검역용약제보관창고에 대하여 관리책임자를 지정, 농약취급제한기준과 농약 라벨상의 안전 및 주의사항을 지켜 관리하고, 창고 출입구에는 별지 제14호서식의 “접근금지표시”를 부착하여 사람의 접근을 막고, 창고 내에는 별지 제15호서식에 의한 “약제보관수량 현황판”을 게시하여 약제관리 사항을 점검하여 약제관리에 철저를 기하고, 또한 훈증약제의 수송, 이전 등에 철저를 기한다.

3. 방제업자는 훈증소독작업에 필요한 가스검지기 등을 수시 점검하고 결함이 있는 때에는 즉시 정비, 보완하거나 교체하여야 한다.

4. 방제업자는 방독면과 정화통의 사용자를 지정하고 사용내역을 기록 관리하여야 한다. 또한 정화통의 중량이 사용 전보다 5% 이상 증가하였거나 제조일로부터 2년 또는 사용 개시일로부터 6개월이 지난 것은 사용을 제한한다. 다만 제조사로부터 유효기간이 정해진 것은 그에 따른다.

5. 방제업자는 가스농도측정기에 충진제를 염화칼슘, 소다라임 순으로 결합하고, 충진제의 교체는 염화칼슘이 1/3 조해된 시점에 하여야 한다.

6. 방제업자는 소독작업 시 작업자가 방독면을 착용하도록 하여야 하며, 투약부터 개방 후 안전이 확보될 때까지는 소독장소에 감시원을 배치하고, 별지 제17호서식의 소독처리현황판, 출입금지표시판 및 접근금지표시줄(표시판)을 설치하여 외부인이 출입하지 못하도록 하여야 한다. 또한 수출입자 및 하역업자 등은 작업자가 하역이나 출고작업 등을 하는 경우에는 소독감시원 등으로부터 안전여부를 확인받은 후에 할 수 있도록 조치한다.(안전허용농도 이하에서만 작업)

6-1. 훈증약제별 안전허용농도는 MB의 경우 1ppm, 인화수소는 0.3ppm, 청산은 C4.7ppm, 에칠포메이트는 100ppm이다.

주)청산의 경우는 최고노출기준(C)으로 근로자가 1일 작업시간동안 잠시라도 노출되어서는 아니되는 기준을 말함.

7. 의료기관을 지정하여 1년마다 훈증소독 종사자에 대하여 건강진단을 실시하고 건강상태가 좋지 않거나 노약자 또는 중독자 등은 훈증소독작업에 참여시키지 말아야 한다.

8. 훈증소독과 관련하여 부상․중독․사망 등의 사고가 발생한 경우에는 사고원인 및 내용을  즉시 관할 지역본부장 또는 사무소장에게 통보하여야 한다.

9. 훈증소독을 실시하는 장소에는 위급사항 발생 시 신속한 조치를 할 수 있도록 지정병원 및 관할 지역본부 연락처, 사고 시 응급조치 요령 등이 명기된 ‘위급사항 발생 시 대처요령 매뉴얼’을 비치하여야 한다.

10. [별표 4]의 소독장소별 훈증소독 위해방지를 위하여 조치할  사항 중 해당 주의사항을 준수토록 한다.