[별표1〕

보별 관리제원

1. 강 천 보

가. 제  원

◦ 유역면적(㎢) : 10,972 ◦ 정상표고(EL.m) : 38.0 ◦ 계획홍수위(EL.m) : 45.11 ◦ 상한수위(EL.m) : 38.5 ◦ 관리수위(EL.m) : 38.0 ◦ 하한수위(EL.m) : 35.2	◦ 길 이(m) : 440 ◦ 높 이(m) : 8 ◦ 계획홍수량(㎥/초) : 16,070 ◦ 관리수위 저수용량(백만㎥) : 8.7 ◦ 하한수위 저수용량(백만㎥) : 2.4 ◦ 갈 수 위(EL.m) : 33.7

나. 수문부

□ 가동보

◦ 형    식 : 라이징섹터

◦ 규    모 : 길이 45.0m × 높이 3.0m × 7문, 보 기둥 길이 5.0m × 8개

◦ 월류언 정부표고 : EL.35.0m

□ 고정보

◦ 형    식 : 콘크리트 중력식

◦ 규    모 : 길이 7.7m × 높이 11.0m

◦ 월류언 정부표고 : EL.38.0m

□ 공도교

◦ 형    식 : 복합트러스트교

◦ 규    모 : 길이 485.0m × 폭 10.0m

◦ 하단표고 : EL.51.87m

다. 소수력 발전

◦ 형    식 : 횡축 카플란(Kaplan)수차(동기발전기)

◦ 규    모 : 4,995㎾(1,665㎾ × 3기)

◦ 유효낙차 : 4.70m

◦ 발전사용수량 : 128.43m3/초(42.81m3/초 × 3기)

라. 어  도

◦ 위    치 : 자연형(좌안), 아이스하버식(우안)

◦ 형    식 : 복합형(자연형 + 아이스하버식)

◦ 규    모 : 자연형(길이 520.0m × 폭 10.0m),

아이스하버식(길이 111.0m × 폭 10.0m)

◦ 월 류 언 : EL.37.9m

마. 수문작동 순서

조작순서 구 분	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	총계	문비 번호 부여
문비번호	(4)	(5)	(3)	(6)	(2)	(7)	(1)	-	-	-	-	-	7	좌안측 → 우안측

2. 여 주 보

가. 제  원

◦ 유역면적(㎢) : 11,115 ◦ 정상표고(EL.m) : 33.0 ◦ 계획홍수위(EL.m) : 39.6 ◦ 상한수위(EL.m) : 33.5 ◦ 관리수위(EL.m) : 33.0 ◦ 하한수위(EL.m) : 31.7	◦ 길 이(m) : 513 ◦ 높 이(m) : 8 ◦ 계획홍수량(㎥/초) : 16,070 ◦ 관리수위 저수용량(백만㎥) : 11.3 ◦ 하한수위 저수용량(백만㎥) : 6.4 ◦ 갈 수 위(EL.m) : 31.5

나. 수문부

□ 가동보

◦ 형    식 : 쉘타입 롤러게이트

- 규   모 : 길이 36m × 높이 2.0m × 8문, 길이 36m × 높이 3.0m × 4문

보 기둥 길이 4.0m × 13개

- 월류언 정부표고 : EL.31.0m, EL.30.0m

◦ 형    식 : 전도식 게이트

- 규   모 : 길이 17.5m × 높이 1.5m × 1문

- 월류언 정부표고 : EL.31.5m

□ 고정보

◦ 고정보 구간 없음

□ 공도교

◦ 형    식 : 보구간(PT  Girder교), 고수부지 구간(PCT Girder교)

◦ 규    모 : PT  Girder교(길이 580.0m × 폭 7.5m)

PCT Girder교(길이 250.0m × 폭 7.5m)

◦ 하단표고 : EL.43.83m

다. 소수력 발전

◦ 형    식 : 횡축 카플란(Kaplan)수차(동기발전기)

◦ 규    모 : 4,950㎾(1,650㎾ × 3기)

◦ 유효낙차 : 4.70m

◦ 발전사용수량 : 130.0m3/초(43.33m3/초 × 3기)

라. 어  도

◦ 위    치 : 자연형(우안), 아이스하버식(좌안)

◦ 형    식 : 복합형(자연형 + 아이스하버식)

◦ 규    모 : 자연형(길이 430.0m × 폭 10.0~30.0m),

아이스하버식(길이 106.3m × 폭 5.0m)

◦ 월 류 언 : EL.32.0m

마. 수문작동 순서

조작순서 구 분	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	총계	문비 번호 부여
문비번호	(6)	(7)	(5)	(8)	(4)	(9)	(3)	(10)	(2)	(11)	(1)	(12)	12	좌안측 → 우안측

3. 이 포 보

가. 제  원

◦ 유역면적(㎢) : 11,803 ◦ 정상표고(EL.m) : 28.0 ◦ 계획홍수위(EL.m) : 36.24 ◦ 상한수위(EL.m) : 28.5 ◦ 관리수위(EL.m) : 28.0 ◦ 하한수위(EL.m) : 25.3	◦ 길 이(m) : 521.0 ◦ 높 이(m) : 6.0 ◦ 계획홍수량(㎥/초) : 16,070 ◦ 관리수위 저수용량(백만㎥) : 14.3 ◦ 하한수위 저수용량(백만㎥) : 2.8 ◦ 갈 수 위(EL.m) : 25.0

나. 수문부

□ 가동보

◦ 형    식 : 쉘타입 롤러게이트

◦ 규    모 : 길이 45.0m × 높이 3.0m × 6문, 보 기둥 길이 4.5m × 7개

◦ 월류언 정부표고 : EL.25.0m

□ 고정보

◦ 형    식 : 콘크리트 중력식

◦ 규    모 : 길이 190m × 높이 3m

◦ 월류언 정부표고 : EL.28.0m

□ 공도교

◦ 형    식 : 바닥판 일체식 I형빔, PSC박스 거더교

◦ 규    모 : 길이 706.0m × 폭 7m

◦ 하단표고 : EL.38.69m

다. 소수력 발전

◦ 형    식 : 횡축 카플란(Kaplan)수차(동기발전기)

◦ 규    모 : 3,000㎾(1,000㎾ × 3기)

◦ 유효낙차 : 2.28m

◦ 발전사용수량 : 168.0m3/초(56m3/초 x 3기)

라. 어  도

◦ 위    치 : 우안

◦ 형    식 : 자연형 수로식

◦ 규    모 : 길이 386.0m × 폭 5.0~20.0m

◦ 월 류 언 : EL.27.6m

마. 수문작동 순서

조작순서 구 분	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	총계	문비 번호 부여
문비번호	(3)	(4)	(2)	(1)	(5)	(6)	-	-	-	-	-	-	6	좌안측 → 우안측

4. 상 주 보

가. 제  원

◦ 유역면적(㎢) : 7,407 ◦ 정상표고(EL.m) : 47.0 ◦ 계획홍수위(EL.m) : 49.60 ◦ 상한수위(EL.m) : 47.5 ◦ 관리수위(EL.m) : 47.0 ◦ 하한수위(EL.m) : 43.6	◦ 길 이(m) : 335 ◦ 높 이(m) : 11 ◦ 계획홍수량(㎥/초) : 11,100 ◦ 관리수위 저수용량(백만㎥) : 27.4 ◦ 하한수위 저수용량(백만㎥) : 12.4 ◦ 갈 수 위(EL.m) : 40.8

나. 수문부

□ 가동보

◦ 형    식 : 쉘타입 롤러게이트

◦ 규    모 : 길이 45.0m × 높이 10.0m × 2문, 보 기둥 길이 5.0m × 3개

◦ 월류언 정부표고 : EL.37.18m

□ 전도식 가동보

◦ 형    식 : 개량형 전도식 가동보(유압식)

◦ 규    모 : 길이 45.0m × 높이 1.8m × 1문

◦ 월류언 정부표고 : EL.45.20m

□ 고정보

◦ 형    식 : 콘크리트 중력식, 오지웨어 형상

◦ 규    모 : 길이 230.0m × 높이 11.0m

◦ 월류언 정부표고 : EL.47.00m

□ 공도교

◦ 형    식 : IPC GLIDER TYPE(가동보 구간)

ST. BOX GLIDER TYPE(고정보 구간)

◦ 규    모 : 길이 540.0m × 폭 5.0~11.0m

◦ 하단표고 : EL.53.73m

다. 소수력 발전

◦ 형    식 : 횡축 카플란(Kaplan)수차(동기발전기)

◦ 규    모 : 3,000㎾(1,500㎾ × 2기)

◦ 유효낙차 : 6.66m

◦ 발전사용수량 : 54.0m3/초(27m3/초 x 2기)

라. 어  도

◦ 위    치 : 우안

◦ 형    식 : 자연형 수로식

◦ 규    모 : 길이 700.0m × 폭 4.0m

◦ 월 류 언 : EL. 46.50m

마. 수문작동 순서

조작순서 구 분	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	총계	문비 번호 부여
문비번호	(1)	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	좌안측 → 우안측

5. 낙 단 보

가. 제  원

◦ 유역면적(㎢) : 9,221 ◦ 정상표고(EL.m) : 40.0 ◦ 계획홍수위(EL.m) : 43.69 ◦ 상한수위(EL.m) : 40.5 ◦ 관리수위(EL.m) : 40.0 ◦ 하한수위(EL.m) : 37.4	◦ 길 이(m) : 286 ◦ 높 이(m) : 11.5 ◦ 계획홍수량(㎥/초) : 12,500 ◦ 관리수위 저수용량(백만㎥) : 34.7 ◦ 하한수위 저수용량(백만㎥) : 21.0 ◦ 갈 수 위(EL.m) : 33.8

나. 수문부

□ 가동보

◦ 형    식 : 쉘타입 2단 롤러게이트

◦ 규    모 : 길이 40.0m × 높이 11.5m × 3문, 보 기둥 길이 5.4m × 4개

◦ 월류언 정부표고 : EL.28.5m

□ 고정보

◦ 형    식 : 내부 혼합골재 채움 콘크리트 중력식

◦ 규    모 : 길이 144.4m × 높이 10.5m

◦ 월류언 정부표고 : EL.40.00m

□ 공도교

◦ 형    식 : 변단면PC-BEAM(가동보 구간),

TURNOVER GIRDER(고정보 구간)

◦ 규    모 : 길이 136.0m × 폭 8.0m(가동보 구간)

길이 235.2m × 폭 5.4m(고정보 구간)

◦ 하단표고 : EL.45.05m

다. 소수력 발전

◦ 형    식 : 횡축 카플란(Kaplan)수차(동기발전기)

◦ 규    모 : 3,000㎾(1,500㎾ × 2기)

◦ 유효낙차 : 7.21m

◦ 발전사용수량 : 52.4m3/초(26.2m3/초 x 2기)

라. 어  도

◦ 위    치 : 우안

◦ 형    식 : 복합형(자연형 수로식 + 아이스하버식)

◦ 규    모 : 자연형(길이 58m × 폭 7m)

아이스하버(길이 214.8m × 폭 6.0m)

◦ 월 류 언 : EL.39.23m

마. 수문작동 순서

조작순서 구 분	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	총계	문비 번호 부여
문비번호	(2)	(1)	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	좌안측 → 우안측

6. 구 미 보

가. 제  원

◦ 유역면적(㎢) : 9,557 ◦ 정상표고(EL.m) : 32.5 ◦ 계획홍수위(EL.m) : 35.52 ◦ 상한수위(EL.m) : 33.0 ◦ 관리수위(EL.m) : 32.5 ◦ 하한수위(EL.m) : 22.6	◦ 길 이(m) : 374.3 ◦ 높 이(m) : 11 ◦ 계획홍수량(㎥/초) : 12,500 ◦ 관리수위 저수용량(백만㎥) : 52.7 ◦ 하한수위 저수용량(백만㎥) : 2.6 ◦ 갈 수 위(EL.m) : 27.3

나. 수문부

□ 가동보

◦ 형    식 : 쉘타입 1단 롤러게이트

◦ 규    모 : 길이 45.0m × 높이 9.5m × 2문, 보 기둥 길이 4.5m × 3개

◦ 월류언 정부표고 : EL.22.0m

□ 전도식 가동보

◦ 위    치 : 롤러게이트 상단

◦ 규    모 : 길이 45.0m × 높이 1.5m × 2문, 보 기둥 길이 4.5m × 3개

◦ 월류언 정부표고 : EL.31.5m

□ 고정보

◦ 형    식 : 콘크리트 중력식

◦ 규    모 : 길이 270.8m × 높이 11.0m

◦ 월류언 정부표고 : EL.32.50m

□ 공도교

◦ 형    식 : 강합성 강교 BOX

◦ 규    모 : 길이 649.0m × 폭 4.5~6.4m

◦ 하단표고 : EL.38.53m

다. 소수력 발전

◦ 형    식 : 횡축 카플란(Kaplan)수차(동기발전기)

◦ 규    모 : 3,000㎾(1,500㎾ × 2기)

◦ 유효낙차 : 6.73m

◦ 발전사용수량 : 57.0m3/초(28.5m3/초 x 2기)

라. 어  도

◦ 위    치 : 우안

◦ 형    식 : 아이스하버식

◦ 규    모 : 길이 243.0m × 높이 5.5m

◦ 월 류 언 : EL.32.3m

마. 수문작동 순서

조작순서 구 분	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	총계	문비 번호 부여
문비번호	(2)	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	좌안측 → 우안측

7. 칠 곡 보

가. 제  원

◦ 유역면적(㎢) : 11,040 ◦ 정상표고(EL.m) : 25.5 ◦ 계획홍수위(EL.m) : 28.39 ◦ 상한수위(EL.m) : 26.0 ◦ 관리수위(EL.m) : 25.5 ◦ 하한수위(EL.m) : 24.5	◦ 길 이(m) : 400 ◦ 높 이(m) : 11.80 ◦ 계획홍수량(㎥/초) : 13,200 ◦ 관리수위 저수용량(백만㎥) : 75.3 ◦ 하한수위 저수용량(백만㎥) : 62.0 ◦ 갈 수 위(EL.m) : 17.1

나. 수문부

□ 가동보

◦ 형    식 : 쉘타입 롤러게이트

◦ 규    모 : 길이 40.0m × 높이 11.3m × 3문, 보 기둥 길이 4.0m × 8개

◦ 월류언 정부표고 : EL.14.70m

□ 전도식 가동보

◦ 형    식 : 전도 게이트(유압식)

◦ 규    모 : 길이 40.0m × 높이 2.3m × 2문

◦ 월류언 정부표고 : EL.23.70m

□ 고정보

◦ 형    식 : 콘크리트 중력식

◦ 규    모 : 길이 168.0m × 높이 11.8m

◦ 월류언 정부표고 : EL.25.50m

□ 공도교

◦ 형    식 : 강합성 PSC Girder교

◦ 규    모 : 길이 451.5m × 폭 7.0m

◦ 하단표고 : EL.30.55m

다. 소수력 발전

◦ 형    식 : 횡축 카플란(Kaplan)수차(동기발전기)

◦ 규    모 : 3,000㎾(1,500㎾ × 2기)

◦ 유효낙차 : 5.63m

◦ 발전사용수량 : 66.0m3/초(33m3/초 x 2기)

라. 어  도

◦ 위    치 : 좌안

◦ 형    식 : 복합형(자연형 + 아이스하버식)

◦ 규    모 : 길이 322.5m × 폭 5.0~11.5m

◦ 월 류 언 : EL.25.0m

마. 수문작동 순서

조작순서 구 분	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	총계	문비 번호 부여
문비번호	(2)	(1)	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	좌안측 → 우안측

8. 강 정 고 령 보

가. 제  원

◦ 유역면적(㎢) : 11,667 ◦ 정상표고(EL.m) : 19.5 ◦ 계획홍수위(EL.m) : 24.02 ◦ 상한수위(EL.m) : 20.0 ◦ 관리수위(EL.m) : 19.5 ◦ 하한수위(EL.m) : 14.9	◦ 길 이(m) : 953.5 ◦ 높 이(m) : 11.5 ◦ 계획홍수량(㎥/초) : 13,200 ◦ 관리수위 저수용량(백만㎥) : 92.3 ◦ 하한수위 저수용량(백만㎥) : 35.1 ◦ 갈 수 위(EL.m) : 12.3

나. 수문부

□ 가동보

◦ 형    식 : 라이징섹터게이트

◦ 규    모 : 길이 45.0m × 높이 10.03m × 2문, 보 기둥 길이 10.0m × 3개

◦ 월류언 정부표고 : EL.9.47m

□ 고정보

◦ 형    식 : 콘크리트 중력식

◦ 규    모 : 길이 833.5m × 높이 11.5m

◦ 월류언 정부표고 : EL.19.50m

□ 공도교

◦ 형    식 : 개구제형 / 강합성교

◦ 규    모 : 길이 810.0m × 폭 12.0~13.3m

◦ 하단표고 : EL.27.58m

다. 소수력 발전

◦ 형    식 : 횡축 카플란(Kaplan)수차(동기발전기)

◦ 규    모 : 3,000㎾(1,500㎾ × 2기)

◦ 유효낙차 : 5.10m

◦ 발전사용수량 : 73.0m3/초(36.5m3/초 x 2기)

라. 어  도

◦ 위    치 : 인공하도식(좌안), 아이스하버식(우안)

◦ 형    식 : 복합형(인공하도식 + 아이스하버식)

◦ 규    모 : 인공하도식(길이 520m × 폭 11.0~12.0m)

아이스하버식(길이 138m × 폭 11.0~12.0m)

◦ 월 류 언 : EL.18.8m

마. 수문작동 순서

조작순서 구 분	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	총계	문비 번호 부여
문비번호	(2)	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	좌안측 → 우안측

9. 달 성 보

가. 제  원

◦ 유역면적(㎢) : 14,248 ◦ 정상표고(EL.m) : 14.0 ◦ 계획홍수위(EL.m) : 21.86 ◦ 상한수위(EL.m) : 14.5 ◦ 관리수위(EL.m) : 14.0 ◦ 하한수위(EL.m) : 6.6	◦ 길 이(m) : 580 ◦ 높 이(m) : 9.5 ◦ 계획홍수량(㎥/초) : 14,300 ◦ 관리수위 저수용량(백만㎥) : 58.6 ◦ 하한수위 저수용량(백만㎥) : 6.6 ◦ 갈 수 위(EL.m) : 7.6

나. 수문부

□ 가동보

◦ 형    식 : 라이징섹터

◦ 규    모 : 길이 40.0m × 높이 8.0m × 3문, 보 기둥 길이 7m × 6개

◦ 월류언 정부표고 : EL.6.09m

□ 고정보

◦ 형    식 : 콘크리트 중력식

◦ 규    모 : 길이 418m × 높이 8.0m

◦ 월류언 정부표고 : EL.14.00m

□ 공도교

◦ 형    식 : 복합트러스거더교

◦ 규    모 : 길이 628.1m × 폭 7.7m

◦ 하단표고 : EL.25.78m

다. 소수력 발전

◦ 형    식 : 횡축 카플란(Kaplan)수차(동기발전기)

◦ 규    모 : 2,856㎾(952㎾ × 3기)

◦ 유효낙차 : 3.10m

◦ 발전사용수량 : 115.0m3/초(35.0m3/초 x 3기)

라. 어  도

◦ 위    치 : 자연형(좌안), 인공형(우안)

◦ 형    식 : 복합형(자연형 + 인공형)

◦ 규    모 : 자연형(길이 345m × 폭 10m)

인공형(길이 104m × 폭 7m)

◦ 월 류 언 : EL.13.3m

마. 수문작동 순서

조작순서 구 분	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	총계	문비 번호 부여
문비번호	(2)	(1)	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	좌안측 → 우안측

10.  합 천․창 녕 보

가. 제  원

◦ 유역면적(㎢) : 15,074 ◦ 정상표고(EL.m) : 10.5 ◦ 계획홍수위(EL.m) : 18.57 ◦ 상한수위(EL.m) : 11.0 ◦ 관리수위(EL.m) : 10.5 ◦ 하한수위(EL.m) : 2.3	◦ 길 이(m) : 328 ◦ 높 이(m) : 11.5 ◦ 계획홍수량(㎥/초) : 14,600 ◦ 관리수위 저수용량(백만㎥) : 70.0 ◦ 하한수위 저수용량(백만㎥) : 5.9 ◦ 갈 수 위(EL.m) : 5.4

나. 수문부

□ 가동보

◦ 형    식 : 리프트 게이트

◦ 규    모 : 길이 40.0m × 높이 9.0m × 3문, 보 기둥 길이 3.0m × 6개

◦ 월류언 정부표고 : EL.1.9m

□ 전도식 가동보

◦ 형    식 : 전도식 가동보

◦ 규    모 : 길이 40.0m × 높이 1.0m × 2문

◦ 월류언 정부표고 : EL.9.5m

□ 고정보

◦ 형    식 : 콘크리트 중력식

◦ 규    모 : 길이 110.0m × 높이 11.5m

◦ 월류언 정부표고 : EL.10.50m

□ 공도교

◦ 형    식 : 강합성 박스거더교, 변단면 PSC BEAM교

◦ 규    모 : (강합성 박스거더) 길이 391.0m × 폭 11.5

(PSC BEAM)  길이 284.0m × 폭 11.5

◦ 하단표고 : EL.23.47m

다. 소수력 발전

◦ 형    식 : 횡축 카플란(Kaplan)수차(동기발전기)

◦ 규    모 : 5,000㎾(2,500㎾ × 2기)

◦ 유효낙차 : 5.11m

◦ 발전사용수량 : 123.0m3/초(61.5m3/초 x 2기)

라. 어  도

◦ 위    치 : 자연형(좌안), 아이스하버식(좌안), Borland(우안)

◦ 형    식 : 복합형(자연형 + 아이스하버식 + Borland)

◦ 규    모 : 자연형(길이 480m × 폭 7.4m)

아이스하버식(길이 62m × 폭 4m)

Borland(길이 18.05m × 폭 4m(2m×2EA))

◦ 월 류 언 : (자연형, Borland) EL.9.8m, (아이스하버식) EL.7.13m

마. 수문작동 순서

조작순서 구 분	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	총계	문비 번호 부여
문비번호	(2)	(3)	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	좌안측 → 우안측

11. 창 녕․함 안 보

가. 제  원

◦ 유역면적(㎢) : 20,697 ◦ 정상표고(EL.m) : 5.0 ◦ 계획홍수위(EL.m) : 13.65 ◦ 상한수위(EL.m) : 5.5 ◦ 관리수위(EL.m) : 5.0 ◦ 하한수위(EL.m) : 1.5	◦ 길 이(m) : 549.3 ◦ 높 이(m) : 10.70 ◦ 계획홍수량(㎥/초) : 16,600 ◦ 관리수위 저수용량(백만㎥) : 100.9 ◦ 하한수위 저수용량(백만㎥) : 42.6 ◦ 갈 수 위(EL.m) : 0.6

나. 수문부

□ 가동보

◦ 형    식 : 라이징섹터

◦ 규    모 : 길이 40.0m × 높이 7.08m × 3문

보 기둥 길이 4.5m × 2EA + 7.5m x 2EA

◦ 월류언 정부표고 : EL.-2.08m

□ 고정보

◦ 형    식 : 콘크리트 중력식

◦ 규    모 : (월류형) 길이 405.3m × 높이 10.7m

◦ 월류언 정부표고 : EL.5.00m

□ 공도교

◦ 형    식 : 강상자형 강합성교

◦ 규    모 : 길이 643.8m × 폭 11.1m

◦ 하단표고 : EL.16.29m

다. 소수력 발전

◦ 형    식 : 횡축 카플란(Kaplan)수차(동기발전기)

◦ 규    모 : 5,000㎾(1,250㎾ × 4기)

◦ 유효낙차 : 3.52m

◦ 발전사용수량 : 176.0m3/초(44.0m3/초 × 4기)

라. 어  도

◦ 위    치 : 자연형계단식(좌안), 아이스하버식(우안)

◦ 형    식 : 복합형(자연형계단식 + 아이스하버식)

◦ 규    모 : 자연형계단식(길이 108.30m × 폭 10m)

아이스하버식(길이 175.3m × 폭 10m)

◦ 월 류 언 : EL.3.9m

마. 수문작동 순서

조작순서 구 분	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	총계	문비 번호 부여
문비번호	(2)	(1)	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	좌안측 → 우안측

12. 세 종 보

가. 제  원

◦ 유역면적(㎢) : 6,942 ◦ 정상표고(EL.m) : 11.8 ◦ 계획홍수위(EL.m) : 23.43 ◦ 상한수위(EL.m) : 12.3 ◦ 관리수위(EL.m) : 11.8 ◦ 하한수위(EL.m) : 8.2	◦ 길 이(m) : 348 ◦ 높 이(m) : 2.8~4.0 ◦ 계획홍수량(㎥/초) : 12,795 ◦ 관리수위 저수용량(백만㎥) : 5.7 ◦ 하한수위 저수용량(백만㎥) : 0.9 ◦ 갈 수 위(EL.m) : 9.6

나. 수문부

□ 가동보

◦ 형    식 : 개량형 전도식 가동보

◦ 규    모 : 길이 80.0m × 높이 2.8m × 2문

보 기둥길이 0.5m × 4EA

◦ 월류언 정부표고 : EL.9.00m

□ 가동보

◦ 형    식 : 개량형 전도식 가동보

◦ 규    모 : 길이 60.0m × 높이 4.0m × 1문

보 기둥길이 0.5m × 2EA

◦ 월류언 정부표고 : EL.7.80m

□ 고정보

◦ 형    식 : 콘크리트 중력식

◦ 규    모 : 길이 125.0m × 높이 2.8~4.0m

◦ 월류언 정부표고 : EL.11.80m

다. 소수력 발전

◦ 형    식 : 횡축 카플란(Kaplan)수차(동기발전기)

◦ 규    모 : 2,310㎾(770㎾ × 3기)

◦ 유효낙차 : 2.51m

◦ 발전사용수량 : 113.4m3/초(37.8m3/초 x 3기)

라. 어  도

◦ 위    치 : 좌안

◦ 형    식 : 자연형 수로식 어도

◦ 규    모 : 길이 355m × 폭 4~40m

◦ 월 류 언 : EL.11.4m

마. 수문작동 순서

조작순서 구 분	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	총계	문비 번호 부여
문비번호	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	좌안측 → 우안측

* 1, 2 : 전도식 가동보 (길이 80.0m, 각 4문)

3    : 전도식 가동보 (길이 60.0m, 3문)

13. 공 주 보

가. 제  원

◦ 유역면적(㎢) : 7,408 ◦ 정상표고(EL.m) : 8.75 ◦ 계획홍수위(EL.m) : 17.72 ◦ 상한수위(EL.m) : 9.25 ◦ 관리수위(EL.m) : 8.75 ◦ 하한수위(EL.m) : 2.6	◦ 길 이(m) : 280 ◦ 높 이(m) : 7 ◦ 계획홍수량(㎥/초) : 12,040 ◦ 관리수위 저수용량(백만㎥) : 15.5 ◦ 하한수위 저수용량(백만㎥) : 1.6 ◦ 갈 수 위(EL.m) : 3.3

나. 수문부

□ 가동보

◦ 형    식 : 수문형가동보(리프트게이트)

◦ 규    모 : 길이 20m × 높이 7m × 1문, 길이 40m × 높이 7m × 2문

보 기둥 길이 3.0m × 6EA

◦ 월류언 정부표고 : EL.2.05m

□ 전도식 가동보

◦ 형    식 : 복합형가동보

◦ 규    모 : 길이 40m × 높이 1m × 3문

◦ 월류언 정부표고 : EL.7.75m

□ 고정보

◦ 형    식 : 콘크리트중력식

◦ 규    모 : 길이 36m × 높이 7m

◦ 월류언 정부표고 : EL.8.75m

□ 공도교

◦ 형    식 : 강박스 거더교 + IPC 거더교

◦ 규    모 : 길이 465m × 폭 11.5m

◦ 하단표고 : EL.21.87m

다. 소수력 발전

◦ 형    식 : 횡축 카플란(Kaplan)수차(동기발전기)

◦ 규    모 : 3,000㎾(1,500㎾ × 2기)

◦ 유효낙차 : 4.20m

◦ 발전사용수량 : 90.0m3/초(45.0m3/초 x 2기)

라. 어  도

◦ 위    치 : 자연형(좌안), 인공형(우안)

◦ 형    식 : 복합형(자연형 + 인공형)

◦ 규    모 : 자연형(길이 260m × 폭 3m)

아이스하버식 (길이 140m × 폭 6m)

◦ 월 류 언 : EL.8.40m(자연형), EL.8.60m(인공형)

마. 수문작동 순서

조작순서 구 분	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	총계	문비 번호 부여
문비번호	(1)	(3)	(5)	(6)	(4)	(2)	-	-	-	-	-	-	6	좌안측 → 우안측

※ 수문 1, 3, 5 : 복합형 가동보

수문 2, 4, 6 : 수문형 가동보

14. 백 제 보

가. 제  원

◦ 유역면적(㎢) : 7,976 ◦ 정상표고(EL.m) : 4.2 ◦ 계획홍수위(EL.m) : 12.62 ◦ 상한수위(EL.m) : 4.7 ◦ 관리수위(EL.m) : 4.2 ◦ 하한수위(EL.m) : 1.0	◦ 길 이(m) : 311 ◦ 높 이(m) : 5.3 ◦ 계획홍수량(㎥/초) : 12,580 ◦ 관리수위 저수용량(백만㎥) : 24.2 ◦ 하한수위 저수용량(백만㎥) : 5.7 ◦ 갈 수 위(EL.m) : 1.0

나. 수문부

□ 가동보

◦ 형    식 : 2단 쉘게이트

◦ 규    모 : 길이 36m × 높이 5.3m × 3문,

게이트 높이 : (상단) 2.75m, (하단) 2.55m

보 기둥 길이 3.0m × 4EA

◦ 월류언 정부표고 : EL.-1.1m

□ 고정보

◦ 형    식 : 콘크리트 중력식

◦ 규    모 : 길이 191.0m × 높이 5.3m

◦ 월류언 정부표고 : EL.4.2m

□ 공도교

◦ 형    식 : 2주형 판형교(소수주형 판형교)

◦ 규    모 : 길이 680.0m × 폭 7.0m

◦ 하단표고 : EL.15.52m(피어 상단 높이)

다. 소수력 발전

◦ 형    식 : 횡축 카플란(Kaplan)수차(동기발전기)

◦ 규    모 : 2,640㎾(660㎾ × 4기)

◦ 유효낙차 : 2.30m

◦ 발전사용수량 : 138.0m3/초(34.5m3/초 × 4기)

라. 어  도

◦ 위    치 : 우안

◦ 형    식 : 자연형 어도

◦ 규    모 : 길이 820m × 폭 12m

◦ 월 류 언 : EL.3.9m

마. 수문작동 순서

조작순서 구 분	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	총계	문비 번호 부여
문비반호	(2)	(3)	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	좌안측 → 우안측

15. 승 촌 보

가. 제  원

◦ 유역면적(㎢) : 1,327 ◦ 정상표고(EL.m) : 7.55(고7.5) ◦ 계획홍수위(EL.m) : 11.58 ◦ 상한수위(EL.m) : 8.0 ◦ 관리수위(EL.m) : 7.5 ◦ 하한수위(EL.m) : 2.5	◦ 길 이(m) : 512 ◦ 높 이(m) : 7.505 ◦ 계획홍수량(㎥/초) : 4,120 ◦ 관리수위 저수용량(백만㎥) : 9.0 ◦ 하한수위 저수용량(백만㎥) : 0.5 ◦ 갈 수 위(EL.m) : 3.0

나. 수문부

□ 가동보

◦ 형    식 : 트러스타입 리프트 게이트

◦ 규    모 : 길이 50.0m × 높이 5.05m × 2문

길이 30.0m × 높이 5.05m × 2문

보 기둥 길이 4.0m × 5EA

◦ 월류언 정부표고 : EL.2.50m

□ 고정보

◦ 형    식 : 콘크리트 중력식

◦ 규    모 : 길이 304.5m × 높이 9.0m

◦ 월류언 정부표고 : EL.7.50m

□ 공도교

◦ 형    식 : DR. PSC Girder교

◦ 규    모 : 길이 568m × 폭 12.5m

◦ 하단표고 : EL.15.24m

다. 소수력 발전

◦ 형    식 : 횡축 카플란(Kaplan)수차(유도발전기)

◦ 규    모 : 800㎾(400㎾ × 2기)

◦ 유효낙차 : 3.60m

◦ 발전사용수량 : 28.0m3/초(14.0m3/초 × 2기)

라. 어  도

◦ 위    치 : 좌안

◦ 형    식 : 아이스하버식

◦ 규    모 : 길이 164.9m × 폭 12m

◦ 월 류 언 : EL.7.1m

마. 수문작동 순서

조작순서 구 분	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	총계	문비 번호 부여
문비번호	(2)	(3)	(1)	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	4	좌안측 → 우안측

16. 죽 산 보

가. 제  원

◦ 유역면적(㎢) : 2,359 ◦ 정상표고(EL.m) : 3.5 ◦ 계획홍수위(EL.m) : 7.10 ◦ 상한수위(EL.m) : 4.0 ◦ 관리수위(EL.m) : 3.5 ◦ 하한수위(EL.m) : 1.5	◦ 길 이(m) : 184 ◦ 높 이(m) : 3.5 ◦ 계획홍수량(㎥/초) : 6,710 ◦ 관리수위 저수용량(백만㎥) : 25.7 ◦ 하한수위 저수용량(백만㎥) : 16.2 ◦ 갈 수 위(EL.m) : -1.4

나. 수문부

□ 가동보

◦ 형    식 : 쉘 타입 롤러게이트

◦ 규    모 : 길이 36.5m × 높이 7.13m × 4문

보 기둥 길이 4.5m × 5EA

◦ 월류언 정부표고 : EL.-3.63m

□ 열린나루터

◦ 형    식 : 거더 타입 롤러게이트

◦ 규    모 : 길이 12.0m × 높이 7.73m × 1문

◦ 월류언 정부표고 : EL.-3.63m

□ 공도교

◦ 형    식 : 에지거더교

◦ 규    모 : 길이 622m × 폭 5.34m

◦ 하단표고 : EL.9.05m

다. 소수력 발전

◦ 형    식 : 횡축 카플란(Kaplan)수차(유도발전기)

◦ 규    모 : 1,220㎾(610㎾ × 2기)

◦ 유효낙차 : 4.50m

◦ 발전사용수량 : 33.0m3/초(16.5m3/초 × 2기)

라. 어  도

◦ 위    치 : 구하도 유입부

◦ 형    식 : 아이스하버식

◦ 규    모 : 길이 104m × 폭 5m

◦ 월 류 언 : EL.2.8m

마. 수문작동 순서

조작순서 구 분	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	총계	문비 번호 부여
문비번호	(2)	(3)	(1)	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	4	좌안측 → 우안측