[별표 1] <개정 2000.11.29>

사용검사기준(제16조제1항 관련)

검사항목		검 사 기 준
1. 출입문		가. 규칙 제16조의5제6호의 규정에 적합할 것 나. 제3조의 규정에 적합할 것
2. 출입구		규칙 제16조의5제2호의 규정에 적합할 것
3. 통 로		규칙 제16조의5제5호의 규정에 적합할 것
4. 운반기내정위치 정차장치		규칙 제16조의5제7호의 규정에 적합할 것
5. 안전장치		가. 규칙 제16조의5제8호의 규정에 적합할 것 나. 제4조의 규정에 적합할 것
6. 기 계 장 치	전동기	가. 용량은 설계제원이상일 것. 단, 분당회전수는 설계치와 비교하여 ±5% 이내일 것. 나. 기동전류는 유도전동기가 직입기동인 경우에는 600%이하, Y-△기동인 경우에는 200%이하, 저항 및 리액터기동일 경우에는 300%이하, 가변전압ㆍ가변주파수 변환인 경우에는 설계에 적용한 규격이하, 직류전동기인 경우에는 평균전류에서 정격전류의 125%이하이고, 순시치는 300%를 초과하지 아니할 것. 다. 기동시간은 설계치와 비교하여 150%이내일 것
	감속기 및 제동장치	가. 용량은 설계제원 이상일 것 나. 감속기 치차비는 설계치의 ±5%이내일 것. 다만, 치차비 및 회전수 변경에 따른 운전속도는 설계속도의 ±5% 이내이어야 한다.
	전동장치	가. 개방치차의 면압강도는 설계기준의 80%이상일 것 나. 축ㆍ커플링ㆍ유니버셜조인트등의 규격은 설계제원이상일 것. 다만, 축의 직경은 설계치의 98%이상일 것

검사항목

검     사     기     준

유압장치

유압장치의 로드ㆍ실린더 직경은 설계치의 98%이상, 펌프용량은 설계치의 95%이상일 것

시브(드럼)

시브(드럼)의 직경은 제5조제7항의 규정에 의한 규격의 98%이상일 것

7. 입출고시간

제6조의 규정에 적합할 것

8.

재

료

규

격

재료의 규격

설계규격 이상일 것(주차철골 포함)

와이어로프

및 체인

가. 와이어로프는 섬유심 또는 로프심(Independent Wire Rope Core에 한한다)이 있는 구조이어야 하며, 로프 1개당 3개소이상을 측정한 최소평균 지름은 공칭지름 이상일 것

나. 로프는 와이어로프 취급기준에 맞도록 설치하고 연결장치의 효율은 2단식주차장치 및 다단식주차장치는 80%이상, 그 밖의 주차장치는 95%이상일 것. 다만, 연결방식에 따른 적용효율에 의하여 계산한 값의 안전율이 7이상인 경우에는 이를 적용하지 아니할 수 있다. 이 경우 연결방식에 따른 적용효율은 다음과 같다.

연 결 방 식	효 율
합 금 고 정	100%
크 립 고 정	80%
쇄 기 고 정	65%
로 크 고 정	95%

운반기

운반기의 무게는 설계치의 105%이하일 것(계량증명서 또는 계산서로 확인할 수 있다)

중  추

무게는 설계치와 비교하여 ±10%이내일 것

검사항목	검 사 기 준
9. 운반기 및 주차구획	가. 규칙 제16조의5제3호 및 제4호의 규정에 의한 규격의 97%이상일 것 나. 제10조의 규정에 적합할 것
10. 승강로	가. 승강기식주차장치ㆍ승강기슬라이드식주차장치 또는 평면왕복식주차장치는 제11조의 규정에 적합할 것 나. 다층순환식주차장치ㆍ수평순환식주차장치 또는 평면왕복식주차장치의 승강로의 길이는 설계치의 130%이내(안전율이 안전기준에 적합한 경우에는 그 범위내)일 것
11. 시운전	가. 주차장치의 작동이 원활하고 주차장 본래의 기능을 유지할 것 나. 운전시 이상진동 및 소음이 없을 것 다. 차단기ㆍ개폐기 및 계전기류의 작동기능이 양호할 것
12. 방향전환장치	가. 규칙 제16조의2제1호의 규정에 적합할 것 나. 제12조의 규정에 적합할 것
13. 기 타	가. 경계시설 및 덮개등이 제13조제2항 및 제3항의 규정에 적합할 것 나. 제어장치 및 전동기의 접지저항은 사용전압이 400V이하일 경우에는 100Ω이하, 400V를 초과하는 경우에는 10Ω이하일 것 다. 기타 법령에 규정된 안전기준에 위배되지 않을 것