[별표 1]

세 부 검 증 방 법(제7조제2항 관련)

1. 검증항목

검증항목	세부검증항목 및 방법	비 고
1)오염도 분석	시료채취 및 분석	세부방법 및 주기는 정화방법 특성에 따름
2)환경 관리	2차 오염원의 발생 및 적정처리 확인	해당사항에 대해서 실시
3)굴착작업	적정 굴착여부 현장확인 오염토양 적정 분류 현장확인	위치외 방법
4)정화토양 처분	서류검토 및 현장확인

2. 세부검증방법

구 분	세부항목	검증기준	세부검증방법
1)오염도 분석	과정검증	오염도의 저감정도를 확인하여야 한다.	-오염도 분석결과를 최초 오염도 및 정화목표와 비교하여 저감정도를 판정한다.
	완료검증	오염도가 정화목표 미만이어야 한다.	-오염도 분석결과를 정화목표와 비교하여 판정한다.
2)환경관리	환경의 적정 관리여부	폐기물이 적정하게 관리되어야 한다.	-발생 폐기물 관련자료를 검토하고 현장확인하여 적정 관리여부를 판정한다.
		폐수가 적정하게 관리되어야 한다.	-발생 폐수 관련 자료를 검토하고 현장확인하여 적정 관리여부를 판정한다.
		폐가스가 적정하게 관리되어야 한다.	-발생 폐가스 관련 자료를 검토하고 현장확인하여 적정 관리여부를 판정한다.
3)굴착작업	굴착작업의 적정 진행여부	오염토양이 적정하게 굴착되어야 한다.	-굴착현장을 현장확인하고 현장 잔류토를 채취ᐧ분석하여 오염토양이 적정하게 굴착되는지를 확인하고 비오염토양이 불필요하게 굴착되는 것을 방지한다. -자료검토 및 육안검사를 통하여 굴착토양이 오염토양과 비오염토양으로 적정하게 분류되는지를 판정한다. -육안검사를 통하여 오염토양이 현장에서 적정하게 야적・보관・이송되는지의 여부를 판정한다.
4)정화토양 처분	정화토양의 적정 관리여부	정화된 토양은 적정하게 처분되어야 한다.	자료검토 및 현장확인을 통하여 정화된 토양이 적법하게 처분되었는지를 판정한다.

3. 시료채취지점 및 시료수 산정기준

1) 완료검증

면 적(㎡)	지 점 수(점)	격자간격(m)
500미만	5이상	10～14이내
500이상~1,000미만	6이상	13～17이내
1,000이상~2,000미만	7이상	18～22이내
2,000이상~3,000미만	9이상	20～24이내
3,000이상~4,000미만	11이상	21～25이내
4,000이상~5,000미만	13이상	21～25이내
5,000이상~6,000미만	15이상	22～26이내
6,000이상~7,000미만	17이상	22～26이내
7,000이상~8,000미만	19이상	22～26이내
8,000이상~9,000미만	20이상	23～27이내
9,000이상~10,000미만	21이상	24～28이내
10,000이상~15,000미만	25이상	27～31이내
15,000이상~20,000미만	30이상	29～33이내
20,000이상~25,000미만	35이상	30～34이내
25,000이상~30,000미만	40이상	30～34이내
30,000이상~35,000미만	45이상	31～35이내
35,000이상~40,000미만	50이상	31～35이내
40,000이상~45,000미만	52이상	33～37이내
45,000이상~50,000미만	55이상	34～38이내

비고

가) 시료채취 지점 수의 산정은 「토양환경평가지침」(환경부 고시 제2001-202호)의 기준을 준용한다.

나) 오염면적이 50,000㎡ 이상일 경우에는 면적을 50,000㎡ 이하로 나누고, 각각의 면적에 대해 상기의 기준을 적용

다) 시료는 채취지점의 깊이 1m 간격으로 1개씩 채취하며 오염이 확산되지 않은 깊이까지 채취한다.

라) 굴착처리하는 경우 굴착전의 오염분포에 따라서 지점 및 시료수를 산정한다.

마) 지하수시료수는 오염지역의 지하수 현황에 따라서 별도 산정한다.

2) 과정검증

완료검증 시료수의 20%이상을 과정검증의 시료수로 산정하고 정화방법의 특성 및 기간을 고려․배분하여 검증한다.