[별표 1] <신설 1998. 3.28, 개정 2011. 4.28, 2013.12.30>

시료의 채취 및 취급상 주의사항

(제10조 관련)

1. 시료의 채취방법

가. 일반사항

1) 이상이 있는 것 또는 의심스러운 것을 발췌하여 수거

2) 검사대상 시료는 적절한 방법으로 보관 또는 유통 중에 있는 것을 채취

3) 제조연월일 및 제조번호 등이 동일한 시료를 채취

나. 샘물 등의 원수 시료 채취방법

1) 화염으로 배수관의 시료채취구를 소독함

2) 채수에 앞서 2～3분간 물을 방출한 후 채수함

3) 채수가 끝나면 시료채취병은 마개로 단단하게 막되 마개가 물과 닿는 부분은 손으로 만지지 않도록 함

4) 멸균이 되지 않는 마개는 사용하지 말 것

2. 취급상 주의사항

1) 제품명 및 제품유형 등을 수거증에 정확히 기재

2) 미생물 분야 검사를 요하는 시료는 반드시 무균적으로 채취하여 4℃이하 저온을 유지하면서 8시간 이내에 검사기관에 운반

3) 부득이한 사정으로 저온을 유지할 수 없거나 8시간 이내에 운반하지 못하였을 때에는 재수거하거나, 채수일시 및 그 상태를 기록하여 검사의뢰

4) 저온을 유지하기 위하여 얼음 등을 사용할 때에는 얼음이나 그 녹은 물이 시료에 접촉하여 2차오염이 되지 않도록 주의