[별표1]

실내소음도 예측방법

1. 실내소음도 예측순서

① 실외소음도의 결정 → ② 창호의 음향감쇠계수 값 결정 → ③ 실외소음도와 창호의 음향감쇠계수 값과의 차이 산출 → ④ 실내흡음력을 제3항의 결과에 보정 → ⑤ 제4항의 결과를 합성하여 실내소음도 산출

2. 실내흡음력 보정을 위한 계산방법

3-10log(A/S)   ............................... (식 1)

여기에서 A : 흡음력(m2)(A=0.16V/T)

V : 공간의 체적(m3)

T : 잔향시간(s)

S : 창호를 포함한 외벽의 면적(m2)

3. 흡음력 보정항 계산을 위한 1/1옥타브밴드별 표준잔향시간(T)

주파수(Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
잔향시간(초)	1.1	1.1	1.3	1.3	1.0	0.8

4. 1/1옥타브밴드별 예측결과를 실내소음도로 합성하는 방법

실내소음도[eqn: =10log _{10} LEFT ( 10 ^{{L _{125Hz}} over {10}} +10 ^{{L _{250Hz}} over {10}} +10 ^{{L _{500Hz}} over {10}} +10 ^{{L _{1000Hz}} over {10}} +10 ^{{L _{2000Hz}} over {10}} +10 ^{{L _{4000Hz}} over {10}} RIGHT ) `데시벨(A)]..(식2)

5. 실내소음도 계산 예

(단위: 데시벨(A))

순서	검토항목	주파수[Hz]
		125	250	500	1000	2000	4000
①	실외소음도 결정	52	55	58	60	63	50
②	창호의 음향감쇠계수	20	23	25	27	30	33
③	①-②	32	32	33	33	33	17
④	실내흡음력보정	5	5	6	6	5	4
⑤	실내소음도	37	37	39	39	38	21
합성 실내소음도		45