[별표 1]

안전인증 형식(제5조 관련)

1. 형식Ⅰ : 연속 생산품으로서 제품형식별 표본시험․검사로 전체를 인정하는 제품의 인증형식

- 심사방법 : 서면심사, 현장심사 및 제품심사

- 대    상 : 규칙 제58조제1항의 규정에 의한 검사대상 기계․기구 및 사출성형기․선반․밀링․반도체장비 등 산업용 기계․기구류

2. 형식 Ⅱ : 연속 생산품으로서 모델별 제품심사를 실시하는 인증형식

- 심사방법 : 서면심사, 현장심사 및 제품심사

- 대    상 :  칙 제46조의 규정에 의한 방호장치 및 제60조의 규정에 의한 보호구

3. 형식 Ⅲ : 연속생산품으로서 제조 또는 설치장소별 전수 제품심사를 실시하는 인증형식

- 심사방법 : 서면심사, 현장심사 및 제조 또는 설치장소별 제품심사

- 대    상 : 규칙 제58조제1항의 규정에 의한 검사대상 기계․기구 및 설비 중 제조 또는 설치장소 등에 따라 안전성이 달라지는 크레인․리프트․승강기․압력용기 및 보일러(다만, 표준품으로 생산되는 경우에는 형식Ⅰ.에 따른다)

4. 형식 Ⅳ : 한정생산품에 대한 인증형식

- 심사방법 : 서면심사 및 제품심사

- 대    상 : 1회성 생산품 또는 한정된 수량의 주문 생산품

5. 형식 Ⅴ : 형식I. 및 형식Ⅲ.의 인증형식중 서면심사 및 현장심사 부분만 인정하는 인증형식(다만, 제품심사를 필하기 전에는 안전인증증표를 사용할 수 없음)

- 심사방법 : 서면심사 및 현장심사

- 대    상 : 신청자가 안전인증을 위한 제품의 안전설계․품질관리능력 등 서면심사 및 현장심사 부분만 인증받고자 하는 경우