[별표 1]

안전진단 세부기본항목 및 안전진단방법

구분	기본항목	안전진단 방법
장치분야	계측장치 위험성	(1) 화학물질누출검지경보장치 확인 유해화학물질 취급시설 내 화학물질누출경보장치의 설치 위치 경보 기능 확인 및 표준가스를 이용하여 정상작동 여부를 확인한다. (2) 계장 및 계측제어설비 확인 현장에서 제어시스템까지의 Loop 및 자동제어설비 관리상태의 적정성을 확인한다.
	안전장치 위험성	(1) 안전장치 등의 적정여부 확인 각 설비에 설치된 안전밸브, 긴급차단장치와 플레어스텍 및 벤트스텍 관리상태의 적정여부를 확인한다. (2) 이상사태 발생방지장치 적정여부 확인 설비의 내부 상황 및 안전확보를 위한 주요부분이 잘못 조작되거나 정상적인 제조를 할 수 없는 경우에 자동으로 원료 공급 차단 및 배출시키는 인터록, 내부반응감시장치, 운전감시장치, 위험사태발생방지장치, 긴급이송설비 등의 관리상태 적정여부를 확인한다. (3) 위험성 평가후 조치사항에 대한 결과확인 위험성평가 후 안전장치의 추가설치 등 후속조치에 대한 결과를 확인한다. (4) 비상전력 등 확인 전력단선도 및 비상전력 연결설비 부하의 적정성을 확인한다.
	방재장치 위험성	(1) 중화ㆍ방제조치 적합여부 확인 독성가스의 흡수ㆍ중화 및 이송설비 등의 관리상태 적정성을 확인한다.
	기타 안전장치 위험성	(1) 방폭설비 유지관리 위험지역분류에 따른 전기ㆍ계장설비의 방폭구조의 적정성과 유지관리 상태를 확인한다.
설비분야	용기, 저장탱크 및 압력용기 위험성	(1) 반응기 등 중요한 압력용기 및 저장탱크 등에 대하여 두께, 경도, 침탄측정 및 내ㆍ외면 부식상태, 보온ㆍ보냉 상태 등을 확인한다. (2) 육안 또는 비파괴 시험실시후 균열(Crack), 전면부식, 국부부식 등이 검출될 경우 이에 대한 개선방안을 제시 한다. (3) 침탄발생 우려가 있는 가열로 튜브는 침탄측정기를 사용하여 고온설비의 열화 정도를 확인한다.
	배관설비 위험성	(1) 중요한 배관에 대하여 필요시 두께, 경도, 침탄측정 및 내ㆍ외면 부식상태, 보온ㆍ보냉 상태 등을 확인한다. (2) 주요 배관의 설계 및 팽창조인트(Expantion Joint), 루프(Loop), 지지(Support) 등이 적정한지 여부를 확인한다.
	기타 설비 위험성	(1) 정전기제거 조치 결과 확인 각 기기별 정전기 제거를 위한 Bonding, 접지의 Loop화 등을 확인하고 접지저항값이 적정하게 유지 되는지 확인한다. (2) 주요 회전기기의 진동크기(변위, 속도, 가속도)를 측정하여 당해 기기의 안전성을 확인한다.
운영분야	운전방법 위험성	(1) 운전메뉴얼의 적정 여부 확인 운전메뉴얼은 공장가동ㆍ운전정지ㆍ비상정지등 각 경우마다 체계적이며 이해하기 쉽게 모든 안전원칙이 포함되어 작성되었는지 확인한다.
	비상대응 방법 위험성	(1) 긴급시의 조치사항 확인 화재, 폭발, 독성가스 누출 등 긴급 시 안전에 필요한 조치와 세부절차 등이 수립되어 있는지를 확인한다.
	유지보수 방법 위험성	(1) 설비의 유지보수에 관한 지침 등 확인 설비의 유지보수에 관한 지침, 절차 수립과 점검계획 및 점검 후 이에 대한 개선조치의 이행 여부를 확인한다. (2) 안전작업허가 및 작업절차 준수여부 확인 화기작업, 밀폐 공간 출입 등 위험작업 작업 시 필요한 작업절차 및 안전수칙 준수 여부를 확인한다.