[별표 1]

업체별 할당량 산정방법

(제10조 및 제13조 관련)

해당 이행연도의 업체별 할당량([eqn: F_{ i}])은 □ 과거실적 기반 적용시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량과 □ 벤치마크 적용시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량에 □ 기준연도에 관리업체로서 목표를 준수하지 아니한 온실가스 초과배출량 등을 제외한 후 조정계수를 곱하여 산정한다.

[eqn: F _{i} =(EE _{GF} `+`EE _{BM} -HE _{extra,mean} -EE _{etc} ) TIMES AF]

[eqn: F_{ i}]	: 업체(i)의 계획기간 내 해당 이행연도 배출권 할당량
[eqn: EE _{GF}]	: 업체(i)의 과거실적 기반 적용시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량(tCO2-eq)
[eqn: EE _{BM}]	: 업체(i)의 벤치마크 적용시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량(tCO2-eq)
[eqn: HE _{extra,mean}]	: 업체(i)가 기준연도에 관리업체로서 목표를 준수하지 아니한 온실가스 초과배출량(tCO2-eq)
[eqn: EE _{etc}]	: 업체(i)가 조직경계 내에서 청정개발체제 사업을 시행한 배출시설의 예상 온실가스 배출량(tCO2-eq), 할당계획에서 정한 별도의 배출활동의 예상 온실가스 배출량(tCO2-eq)
[eqn: AF]	: 업체(i)가 속하는 업종의 해당 이행연도 조정계수(AF≤1.0)

※ 업체의 계획기간 내 해당 이행연도 배출권 할당량은 소수점 아래 첫째 자리에서 올림하여 정수로 산정한다.

□ 과거실적 기반 적용시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량

과거실적 기반 적용시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량([eqn: EE _{GF}])은 ① 기존시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량과 ② 예상되는 신설․증설 시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량을 합하여 산정한다.

[eqn: EE_{GF} =EE _{b ase_{-}GF} `+`EE _{n e w_{-}GF}]

[eqn: EE _{GF}]	: 업체(i)의 과거실적 기반 적용시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량(tCO2-eq)
[eqn: EE _{b ase _{-} GF}]	: 기존시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량(tCO2-eq)
[eqn: EE _{n e w_{-}GF}]	: 예상되는 신설․증설 시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량(tCO2-eq)

① 기존시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량

과거실적 기반 적용시설 중 기존시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량([eqn: EE _{b ase _{-} GF}])은 1) 기준연도 내 지속가동 시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량, 2) 기준연도 내 신설 시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량, 3) 기준연도 내 증설 시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량, 4) 기준연도 내 폐쇄 시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량 등으로 구분하여 산정한다.

[eqn: EE _{b ase _{-}GF} = sum _{k} ^{} EE _{b ase _{-} con,k} + sum _{l} ^{} EE _{b ase _{-} n e w,l} + sum _{m} ^{} EE _{b ase _{-} ext,m}]

[eqn: EE _{b ase _{-} GF}]	: 과거실적 기반 적용시설 중 기존시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량(tCO2-eq)
[eqn: EE _{b ase _{-} con,k}]	: 기준연도 내 지속가동 시설(k)의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량(tCO2-eq)
[eqn: EE _{b ase _{-} n e w,l}]	: 기준연도 내 신설 시설(l)의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량(tCO2-eq)
[eqn: EE _{b ase _{-} ext,m}]	: 기준연도 내 증설 시설(m)의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량(tCO2-eq)

1) 기준연도 내 지속가동 시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량

기준연도 내 지속가동 시설([eqn: EE _{b ase _{-} con,k}])의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량은 해당 시설의 기준연도 연평균 온실가스 배출량으로 산정한다.

[eqn: EE _{b ase _{-} con,k} = {HE _{k,b1} +HE _{k,b2} +HE _{k,b3}} over {3}]

[eqn: EE _{b ase _{-} con,k}]	: 기준연도 내 지속가동 시설(k)의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량(tCO2-eq)
[eqn: HE _{k,b1}]	: 해당 지속가동 시설(k)의 첫 번째 기준연도(b1) 온실가스 배출량(tCO2-eq)
[eqn: HE _{k,b2}]	: 해당 지속가동 시설(k)의 두 번째 기준연도(b2) 온실가스 배출량(tCO2-eq)
[eqn: HE _{k,b3}]	: 해당 지속가동 시설(k)의 마지막 기준연도(b3) 온실가스 배출량(tCO2-eq)

2) 기준연도 내 신설 시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량

기준연도 내 신설 시설([eqn: EE _{b ase _{-} n e w,l}])의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량은 해당 시설이 신설된 연도의 직후 연도부터 기준연도 마지막 연도까지의 연평균 온실가스 배출량으로 산정한다. 다만, 기준연도 마지막 연도에 신설된 시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량은 해당 시설의 기준연도 마지막 연도 월평균 온실가스 배출량을 활용한 연(年) 온실가스 배출량으로 산정한다.

ㅇ 첫 번째 기준연도에 신설 시설이 도입된 경우

[eqn: EE _{b ase _{-}n e w,l} = {HE _{l,b2} +HE_{l,b3}} over {2}]

ㅇ 두 번째 기준연도에 신설 시설이 도입된 경우

[eqn: EE _{b ase_{-} n e w,l} =HE _{l,b3}]

ㅇ 마지막 기준연도에 신설 시설이 도입된 경우

[eqn: EE _{b ase_{-} n e w,l} =ME _{mean,l} TIMES 12]

[eqn: EE _{b ase _{-} n e w,l}]	: 기준연도 내 신설 시설(l)의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량(tCO2-eq)
[eqn: HE _{l,b2}]	: 해당 신설 시설(l)의 두 번째 기준연도(b2) 온실가스 배출량(tCO2-eq)
[eqn: HE _{l,b3}]	: 해당 신설 시설(l)의 마지막 기준연도(b3) 온실가스 배출량(tCO2-eq)
[eqn: ME _{mean,l}]	: 해당 신설 시설(l)의 마지막 기준연도(b3) 월평균 온실가스 배출량(tCO2-eq/month)

※ 다만, 기준연도 마지막 연도에 신설된 시설의 경우, 기준연도 마지막 연도의 월평균 온실가스 배출량이 기준연도 직후 연도의 연속되는 3개월 이상의 월평균 온실가스 배출량에 대비하여 100분의 50 이하이거나 기준연도 마지막 연도의 해당 시설이 신설되어 가동개시된 이후의 기간이 3개월 이하인 경우에는 기준연도 직후 연도의 연속되는 3개월 이상의 월평균 온실가스 배출량을 활용한 연(年) 온실가스 배출량으로 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량을 산정할 수 있다.

3) 기준연도 내 증설 시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량

기준연도 내 증설 시설([eqn: EE _{b ase _{-} ext,m}])의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량은 해당 시설이 증설된 연도의 직후 연도부터 기준연도 마지막 연도까지의 연평균 온실가스 배출량으로 산정한다. 다만, 기준연도 마지막 연도에 증설된 시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량은 해당 시설의 기준연도 마지막 연도 월평균 온실가스 배출량을 활용한 연(年) 온실가스 배출량으로 산정한다.

※ 이 경우 증설은 기존시설에 생산활동에 직접적으로 기여하는 물리적 변경을 추가함으로써 변경 이전에 대비하여 기존시설의 설계용량이 100분의 10 이상 증가하고, 온실가스 배출량이 100분의 5 이상 증가하는 것을 말한다.

ㅇ 첫 번째 기준연도에 시설이 증설된 경우

[eqn: EE _{b ase _{-}ext,m} = {HE _{m,b2} +HE_{m,b3}} over {2}]

ㅇ 두 번째 기준연도에 시설이 증설된 경우

[eqn: EE _{b ase_{-} ext,m} =HE _{m,b3}]

ㅇ 마지막 기준연도에 시설이 증설된 경우

[eqn: EE _{b ase_{-} ext,m} =ME _{mean,m} TIMES 12]

[eqn: EE _{b ase _{-} ext,m}]	: 기준연도 내 증설 시설(m)의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량(tCO2-eq)
[eqn: HE _{m,b2}]	: 해당 증설 시설(m)의 두 번째 기준연도(b2) 온실가스 배출량(tCO2-eq)
[eqn: HE _{m,b3}]	: 해당 증설 시설(m)의 마지막 기준연도(b3) 온실가스 배출량(tCO2-eq)
[eqn: ME _{mean,m}]	: 해당 증설 시설(m)의 마지막 기준연도(b3) 월평균 온실가스 배출량(tCO2-eq/month)

※ 다만, 기준연도 마지막 연도에 증설된 시설의 경우, 기준연도 마지막 연도의 월평균 온실가스 배출량이 기준연도 직후 연도의 연속되는 3개월 이상의 월평균 온실가스 배출량에 대비하여 100분의 50 이하이거나 기준연도 마지막 연도의 해당 시설이 증설되어 가동개시된 이후의 기간이 3개월 이하인 경우에는 기준연도 직후 연도의 연속되는 3개월 이상의 월평균 온실가스 배출량을 활용한 연(年) 온실가스 배출량으로 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량을 산정할 수 있다.

4) 기준연도 내 폐쇄 시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량

기준연도 내에 기존시설이 폐쇄되어 기준연도 마지막 연도 명세서의 배출시설 목록에 존재하지 아니하거나, 기준연도 마지막 연도 명세서의 배출시설 목록에 존재하지만 해당 시설의 온실가스 배출량이 0인 경우에는 폐쇄된 시설로 간주하여 해당 시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량을 0으로 산정한다.

5) 기타 시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량

ㅇ 기준연도 내에 별도로 분리 보고되지 아니한 사업장 단위 전력사용시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량

기준연도 내에 별도로 분리 보고되지 아니한 사업장 단위 전력사용시설(해당 시설이 소규모 배출시설인 경우를 포함한다)의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량은 해당 시설의 기준연도 마지막 연도 온실가스 배출량으로 산정한다.

※ 다만, 기준연도 내에 별도로 분리 보고되지 아니한 사업장 단위 전력 사용시설의 기준연도 마지막 연도 온실가스 배출량이 기준연도 연평균 온실가스 배출량에 대비하여 100분의 50 이하인 경우에는 기준연도 연평균 온실가스 배출량을 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량으로 산정할 수 있다.

ㅇ 기준연도 내에 별도로 분리 보고된 전력사용시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량

기준연도 내에 별도로 분리 보고된 전력사용시설은 기준연도 내 지속가동 시설, 기준연도 내 신설 시설, 기준연도 내 증설 시설, 기준연도 내 폐쇄 시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량 산정방법을 적용한다.

ㅇ 소량배출사업장의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량

소량배출사업장의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량은 해당 사업장의 기준연도 연평균 온실가스 배출량으로 산정한다.

ㅇ 소규모 배출시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량

소규모 배출시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량은 기준연도 내 연도별로 모든 소규모 배출시설의 온실가스 배출량을 합한 값의 연평균으로 산정한다.

ㅇ 기준연도 3년간의 명세서 중 일부가 없는 시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량

기준연도 3년간의 명세서 중 일부가 없는 시설은 활용 가능한 2개 연도 또는 단(單) 연도 명세서의 온실가스 배출량을 활용하여 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량을 산정한다.

② 예상되는 신설․증설 시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량

과거실적 기반 적용시설 중 예상되는 신설․증설 시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량([eqn: EE _{n e w_{-}GF}])은 계획기간 시작 직전 연도에 설치되거나 준공될 예정인 시설 또는 계획기간에 신설․증설이 예상되는 시설에 대하여 산정한다.

※ 다만, 신규진입자 또는 자발적 참여업체로서 할당대상업체로 지정된 업체에 대해서는 해당 업체가 할당대상업체로 지정․고시된 연도의 직후 연도부터 남은 계획기간에 대하여 예상되는 신설․증설 시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량을 산정한다.

1) 예상되는 신설 시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량

예상되는 신설 시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량([eqn: EE _{n e w_{-}GF}])은 해당 시설의 설계용량에 해당 사업장 또는 업체에 속하는 유사시설(이 경우 해당 사업장에 속하는 유사시설의 가동실적을 우선적으로 적용한다)의 기준연도 마지막 연도 부하율․가동시간․배출집약도를 모두 곱한 값으로 산정한다.

[eqn: EE _{n e w_{-}GF} =SUM_{k}`C _{k} TIMES L _{k} TIMES t _{e,k} TIMES EF _{k}]

[eqn: EE _{n e w_{-}GF}]	: 과거실적 기반 적용시설 중 예상되는 신설 시설(k)의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량(tCO2-eq)
[eqn: C _{k}]	: 해당 신설 시설(k)의 설계용량(kW, t/hr, GJ/hr 등)
[eqn: L _{k}]	: 해당 신설 시설(k)의 부하율 ※ 부하율이란 유사시설의 설계용량 대비 사용용량을 의미함
[eqn: t _{e,k}]	: 해당 신설 시설(k)의 예상 가동시간(hr) ※ 예상 가동시간이란 유사시설의 연간 가동시간을 의미함
[eqn: EF_{k}]	: 해당 신설 시설(k)의 배출집약도(tCO2-eq/kWh, tCO2-eq/t, tCO2-eq/GJ 등) ※ 배출집약도란 유사시설의 활동자료량 당 온실가스 배출량을 의미함

※ 다만, 해당 사업장 또는 업체에 속하는 유사시설의 기준연도 마지막 연도 부하율․가동시간․배출집약도를 모두 곱한 값이 해당 유사시설의 기준연도 연평균 부하율․가동시간․배출집약도를 모두 곱한 값에 대비하여 100분의 50 이하인 경우에는 예상되는 신설 시설의 설계용량에 해당 유사시설의 기준연도 연평균 부하율․가동시간․배출집약도를 모두 곱한 값을 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량으로 산정할 수 있다.

※ 또한, 해당 사업장 또는 업체에 속하는 유사시설의 가동실적이 없는 경우에는 동일한 업종 내 유사시설의 가동실적 등 자료의 정확성을 입증할 수 있는 별도의 증빙자료를 활용할 수 있고, 이 경우 예상되는 신설 시설의 설계용량에 해당 증빙자료에 따른 부하율․가동시간․배출집약도를 모두 곱한 값을 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량으로 산정할 수 있다.

※ 설계용량, 부하율, 예상 가동시간, 배출집약도 및 예상되는 신설 시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량은 정수와 소수를 포함한 열아홉 자리 이내의 숫자로 산정한다.

2) 예상되는 증설 시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량

예상되는 증설 시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량([eqn: EE _{n e w_{-}GF}])은 해당 시설의 증설로 인하여 증가되는 설계용량에 해당 시설의 기준연도 마지막 연도 부하율․가동시간․배출집약도를 모두 곱한 값으로 산정한다.

※ 이 경우 증설은 기존시설에 생산활동에 직접적으로 기여하는 물리적 변경을 추가함으로써 변경 이전에 대비하여 기존시설의 설계용량이 100분의 10 이상 증가하고, 온실가스 배출량이 100분의 5 이상 증가하는 것을 말한다.

[eqn: EE _{n e w_{-}GF} =SUM_{l}`C _{l} TIMES L _{l} TIMES t _{e,l} TIMES EF _{l}]

[eqn: EE _{n e w_{-}GF}]	: 과거실적 기반 적용시설 중 예상되는 증설 시설(l)의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량(tCO2-eq)
[eqn: C _{l}]	: 해당 증설 시설(l)의 설계용량(kW, t/hr, GJ/hr 등) ※ 증설로 인하여 증가되는 설계용량만을 의미함
[eqn: L _{l}]	: 해당 증설 시설(l)의 부하율 ※ 부하율이란 해당 시설의 설계용량 대비 사용용량을 의미함
[eqn: t _{e,l}]	: 해당 증설 시설(l)의 예상 가동시간(hr) ※ 예상 가동시간이란 해당 시설의 연간 가동시간을 의미함
[eqn: EF_{l}]	: 해당 증설 시설(l)의 배출집약도(tCO2-eq/kWh, tCO2-eq/t, tCO2-eq/GJ 등) ※ 배출집약도란 해당 시설의 활동자료량 당 온실가스 배출량을 의미함

※ 다만, 해당 시설의 기준연도 마지막 연도 부하율․가동시간․배출집약도를 모두 곱한 값이 해당 시설의 기준연도 연평균 부하율․가동시간․배출집약도를 모두 곱한 값에 대비하여 100분의 50 이하인 경우에는 해당 시설의 증설로 인하여 증가되는 설계용량에 기준연도 연평균 부하율․가동시간․배출집약도를 모두 곱한 값을 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량으로 산정할 수 있다.

※ 설계용량, 부하율, 예상 가동시간, 배출집약도 및 예상되는 증설 시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량은 정수와 소수를 포함한 열아홉 자리 이내의 숫자로 산정한다.

□ 벤치마크 적용시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량

벤치마크 적용시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량([eqn: EE _{BM}])은 ① 기존시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량과 ② 예상되는 신설․증설 시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량을 합하여 산정한다.

[eqn: EE_{BM} =EE _{b ase_{-}BM} `+`EE _{n e w_{-}BM}]

[eqn: EE _{BM}]	: 업체(i)의 벤치마크 적용시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량(tCO2-eq)
[eqn: EE _{b ase _{-} BM}]	: 기존시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량(tCO2-eq)
[eqn: EE _{n e w_{-}BM}]	: 예상되는 신설․증설 시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량(tCO2-eq)

① 기존시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량

벤치마크 적용시설 중 기존시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량([eqn: EE _{b ase _{-} BM}])은 1) 기준연도 내 지속가동 시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량, 2) 기준연도 내 신설 시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량, 3) 기준연도 내 증설 시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량, 4) 기준연도 내 폐쇄 시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량 등으로 구분하여 산정한다.

[eqn: EE _{b ase _{-}BM} = sum _{k} ^{} EE _{b ase _{-}BM_{-} con,k} + sum _{l} ^{} EE _{b ase _{-}BM_{-} n e w,l} + sum _{m} ^{} EE _{b ase _{-} BM_{-} ext,m}]

[eqn: EE _{b ase _{-} BM}]	: 벤치마크 적용시설 중 기존시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량(tCO2-eq)
[eqn: EE _{b ase _{-} BM_{-}con,k}]	: 기준연도 내 지속가동 시설(k)의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량(tCO2-eq)
[eqn: EE _{b ase _{-}BM_{-} n e w,l}]	: 기준연도 내 신설 시설(l)의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량(tCO2-eq)
[eqn: EE _{b ase _{-}BM_{-} ext,m}]	: 기준연도 내 증설 시설(m)의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량(tCO2-eq)

1) 기준연도 내 지속가동 시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량

기준연도 내 지속가동 시설([eqn: EE _{b ase _{-} BM_{-}con,k}])의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량은 기준연도 연평균 활동자료량에 벤치마크 계수를 곱한 값으로 산정한다.

[eqn: EE _{b ase _{-} BM _{-} con,k} =BM _{k} TIMES {HAL _{k,b1} +HAL _{k,b2} +HAL _{k,b3}} over {3}]

[eqn: EE _{b ase _{-}BM_{-} con,k}]	: 기준연도 내 지속가동 시설(k)의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량(tCO2-eq)
[eqn: BM _{k}]	: 해당 지속가동 시설(k)에 적용된 벤치마크 계수(tCO2-eq/활동자료 단위)
[eqn: HAL _{k,b1}]	: 해당 지속가동 시설(k)의 첫 번째 기준연도(b1) 활동자료량(활동자료 단위)
[eqn: HAL _{k,b2}]	: 해당 지속가동 시설(k)의 두 번째 기준연도(b2) 활동자료량(활동자료 단위)
[eqn: HAL _{k,b3}]	: 해당 지속가동 시설(k)의 마지막 기준연도(b3) 활동자료량(활동자료 단위)

2) 기준연도 내 신설 시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량

기준연도 내 신설 시설([eqn: EE _{b ase _{-}BM_{-} n e w,l}])의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량은 해당 시설이 신설된 연도의 직후 연도부터 기준연도 마지막 연도까지의 연평균 활동자료량에 벤치마크 계수를 곱한 값으로 산정한다. 다만, 기준연도 마지막 연도에 신설된 시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량은 해당 시설의 기준연도 마지막 연도 월평균 활동자료량을 활용한 연(年) 활동자료량에 벤치마크 계수를 곱한 값으로 산정한다.

ㅇ 첫 번째 기준연도에 신설 시설이 도입된 경우

[eqn: EE _{b ase _{-}BM_{-}n e w,l} =BM_{l} TIMES {HAL _{l,b2} +HAL_{l,b3}} over {2}]

ㅇ 두 번째 기준연도에 신설 시설이 도입된 경우

[eqn: EE _{b ase_{-}BM_{-} n e w,l} =BM_{l} TIMES HAL _{l,b3}]

ㅇ 마지막 기준연도에 신설 시설이 도입된 경우

[eqn: EE _{b ase_{-} BM_{-}n e w,l} =BM_{l} TIMES MAL _{mean,l} TIMES 12]

[eqn: EE _{b ase _{-} BM_{-}n e w,l}]	: 기준연도 내 신설 시설(l)의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량(tCO2-eq)
[eqn: BM _{l}]	: 해당 신설 시설(l)에 적용된 벤치마크 계수(tCO2-eq/활동자료 단위)
[eqn: HAL _{l,b2}]	: 해당 신설 시설(l)의 두 번째 기준연도(b2) 활동자료량(활동자료 단위)
[eqn: HAL _{l,b3}]	: 해당 신설 시설(l)의 마지막 기준연도(b3) 활동자료량(활동자료 단위)
[eqn: MAL _{mean,l}]	: 해당 신설 시설(l)의 마지막 기준연도(b3) 월평균 활동자료량(활동자료 단위)

※ 다만, 기준연도 마지막 연도에 신설된 시설의 경우, 기준연도 마지막 연도의 월평균 활동자료량이 기준연도 직후 연도의 연속되는 3개월 이상의 월평균 활동자료량에 대비하여 100분의 50 이하이거나 기준연도 마지막 연도의 해당 시설이 신설되어 가동개시된 이후의 기간이 3개월 이하인 경우에는 기준연도 직후 연도의 연속되는 3개월 이상의 월평균 활동자료량을 활용한 연(年) 활동자료량에 벤치마크 계수를 곱한 값으로 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량을 산정할 수 있다.

3) 기준연도 내 증설 시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량

기준연도 내 증설 시설([eqn: EE _{b ase _{-}BM_{-} ext,m}])의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량은 해당 시설이 증설된 연도의 직후 연도부터 기준연도 마지막 연도까지의 연평균 활동자료량에 벤치마크 계수를 곱한 값으로 산정한다. 다만, 기준연도 마지막 연도에 증설된 시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량은 해당 시설의 기준연도 마지막 연도 월평균 활동자료량을 활용한 연(年) 활동자료량에 벤치마크 계수를 곱한 값으로 산정한다.

※ 이 경우 증설은 기존시설에 생산활동에 직접적으로 기여하는 물리적 변경을 추가함으로써 변경 이전에 대비하여 기존시설의 설계용량이 100분의 10 이상 증가하고, 활동자료량이 100분의 5 이상 증가하는 것을 말한다. 다만, 벤치마크 적용시설 중에서 시설의 증설을 판단하는 기준으로 설계용량과 활동자료량 모두를 활용하기 어려운 시설(제1차 계획기간의 경우에는 항공 업종의 민간항공기 국내 운항 시설을 말한다)의 경우에는 할당계획에서 정하는 기준에 따라 활동자료량만을 증설을 판단하는 기준으로 활용할 수 있고, 이 경우 증설은 기존시설에 생산활동에 직접적으로 기여하는 물리적 변경을 추가함으로써 변경 이전에 대비하여 기존시설의 활동자료량이 100분의 5 이상 증가하는 것을 말한다.

ㅇ 첫 번째 기준연도에 증설 시설이 도입된 경우

[eqn: EE _{b ase _{-}BM_{-}ext,m} = BM_{m} TIMES {HAL _{m,b2} +HAL_{m,b3}} over {2}]

ㅇ 두 번째 기준연도에 증설 시설이 도입된 경우

[eqn: EE _{b ase _{-} BM _{-} ext,m} =BM_{m} TIMES HAL _{m,b3}]

ㅇ 마지막 기준연도에 증설 시설이 도입된 경우

[eqn: EE _{b ase_{-} BM_{-}ext,m} =BM_{m} TIMES MAL _{mean,m} TIMES 12]

[eqn: EE _{b ase _{-}BM_{-} ext,m}]	: 기준연도 내 증설 시설(m)의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량(tCO2-eq)
[eqn: BM _{m}]	: 해당 증설 시설(m)에 적용된 벤치마크계수(tCO2-eq/활동자료 단위)
[eqn: HAL _{m,b2}]	: 해당 증설 시설(m)의 두 번째 기준연도(b2) 활동자료량(활동자료 단위)
[eqn: HAL _{m,b3}]	: 해당 증설 시설(m)의 마지막 기준연도(b3) 활동자료량(활동자료 단위)
[eqn: MAL _{mean,m}]	: 해당 증설 시설(m)의 마지막 기준연도(b3) 월평균 활동자료량(활동자료 단위)

※ 다만, 기준연도 마지막 연도에 증설된 시설의 경우, 기준연도 마지막 연도의 월평균 활동자료량이 기준연도 직후 연도의 연속되는 3개월 이상의 월평균 활동자료량에 대비하여 100분의 50 이하이거나 기준연도 마지막 연도의 해당 시설이 증설되어 가동개시된 이후의 기간이 3개월 이하인 경우에는 기준연도 직후 연도의 연속되는 3개월 이상의 월평균 활동자료량을 활용한 연(年) 활동자료량에 벤치마크 계수를 곱한 값으로 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량을 산정할 수 있다.

4) 기준연도 내 폐쇄 시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량

기준연도 내에 기존시설이 폐쇄되어 기준연도 마지막 연도 명세서의 배출시설 목록에 존재하지 아니하거나, 기준연도 마지막 연도 명세서의 배출시설 목록에 존재하지만 기준연도 마지막 연도 명세서 또는 제3자의 입증자료(제1차 계획기간의 항공 업종 민간항공기 국내 운항 시설에 대한 항공진흥협회에서 운영하는 에어포탈의 국내 운항실적 자료에 한한다)를 기준으로 해당 시설의 활동자료량이 0인 경우에는 폐쇄된 시설로 간주하여 해당 시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량을 0으로 산정한다. 다만, 할당계획에서 정하는 일부 시설의 경우에는 기준연도의 마지막 연도 명세서의 배출시설 목록에 존재하지 아니하더라도 해당 시설에 대한 활동자료가 별도로 산정되는 경우에만 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량을 0으로 산정할 수 있다.

5) 기타 시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량

ㅇ 기준연도 3년간의 활동자료량 중 일부가 없는 시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량

기준연도 3년간의 활동자료량 중 일부가 없는 시설은 활용 가능한 2개 연도 또는 단(單) 연도 활동자료량을 활용하여 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량을 산정한다.

② 예상되는 신설․증설 시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량

벤치마크 적용시설  중 예상되는 신설․증설 시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량([eqn: EE _{n e w_{-}BM}])은 계획기간 시작 직전 연도에 설치되거나 준공될 예정인 시설 또는 계획기간에 신설․증설이 예상되는 시설에 대하여 산정한다.

※ 다만, 신규진입자 또는 자발적 참여업체로서 할당대상업체로 지정된 업체에 대해서는 해당 업체가 할당대상업체로 지정․고시된 연도의 직후 연도부터 남은 계획기간에 대하여 예상되는 신설․증설 시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량을 산정한다.

1) 예상되는 신설 시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량

예상되는 신설 시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량([eqn: EE _{n e w _{-} BM}])은 해당 시설의 예상 활동자료량에 벤치마크 계수를 곱한 값으로 산정한다.

[eqn: EE _{n e w _{-} BM} `= sum _{k} ^{} NAL _{k} TIMES `BM _{k}]

[eqn: EE _{n e w_{-}BM}]	: 벤치마크 적용시설 중 예상되는 신설 시설(k)의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량(tCO2-eq)
[eqn: NAL _{k}]	: 해당 신설 시설(k)의 해당 이행연도 예상 활동자료량(활동자료 단위)
[eqn: BM _{k}]	: 해당 신설 시설(k)의 벤치마크 계수(tCO2-eq/활동자료 단위)

ㅇ 신설이 예상되는 시멘트 업종 회색클링커 소성시설의 연소배출활동 및 정유 업종 석유정제시설(석유정제시설을 포함한 사업장의 유틸리티 시설을 포함한다)의 해당 이행연도 예상 활동자료량(제1차 계획기간에 한한다)

[eqn: NAL _{k} `=`C _{k} ` TIMES ` {HAL _{h}} over {C _{h}} TIMES {d _{k}} over {365}]

[eqn: NAL _{k}]	: 해당 신설 시설(k)의 해당 이행연도 예상 활동자료량(활동자료 단위) ※ 시멘트 업종 회색클링커 소성시설의 연소배출활동 및 정유 업종 석유정제시설(석유정제시설을 포함한 사업장의 유틸리티 시설을 포함)에 한함
[eqn: C _{k}]	: 해당 신설 시설(k)의 설계용량(kW, t/yr, GJ/yr 등)
[eqn: C _{h}]	: 유사시설(h)의 설계용량(kW, t/yr, GJ/yr 등)
[eqn: HAL _{h}]	: 유사시설(h)의 활동자료 실적(활동자료 단위) ※ 활동자료 실적이란 유사시설의 처리량 또는 생산량 등을 의미함
[eqn: d _{k}]	: 해당 시설(k)이 신설된 연도의 가동 예정일 이후 잔여일수 ※ 신설된 연도 이후 이행연도의 경우에는 365를 적용함

※ 정유 업종 석유정제시설(석유정제시설을 포함한 사업장의 유틸리티 시설을 포함한다)은 할당계획에 따라 제1차 계획기간에 한하여 할당계획에서 정한 CWB 방법론의 공정 구분에 따라 기준연도 마지막 연도 명세서에서 별도의 일련번호로 보고된 세부 공정 단위를 시설 단위로 본다.

ㅇ 신설이 예상되는 항공 업종 민간항공기 국내 운항시설의 해당 이행연도 예상 활동자료량(제1차 계획기간에 한한다)

[eqn: NAL _{k`} `=`D _{k} ` TIMES `(P _{h} `+`F _{h} `+`M _{h} ) TIMES ` {d _{k}} over {365}]

[eqn: NAL _{k}]	: 해당 신설 시설(k)의 해당 이행연도 예상 활동자료량(활동자료 단위) ※ 항공 업종 민간항공기 국내 운항시설에 한함
[eqn: D _{k}]	: 해당 신설 시설(k)의 운항구간 거리(km)
[eqn: P _{h}]	: 유사시설(h)의 이용승객 중량(ton)
[eqn: F _{h}]	: 유사시설(h)의 수송화물 중량(ton)
[eqn: M _{h}]	: 유사시설(h)의 수송우편물 중량(ton)
[eqn: d _{k}]	: 해당 시설(k)이 신설된 연도의 가동 예정일 이후 잔여일수 ※ 신설된 연도 이후 이행연도의 경우에는 365를 적용함

※ 예상되는 신설 시설의 해당 이행연도 예상 활동자료량을 산정하기 위한 활동자료 실적 등의 가동실적은 해당 사업장 또는 업체에 속하는 유사시설(이 경우 해당 사업장에 속하는 유사시설의 가동실적을 우선적으로 적용한다)의 기준연도 마지막 연도 가동실적을 활용한다. 다만, 해당 사업장 또는 업체에 속하는 유사시설의 기준연도 마지막 연도 가동실적을 기준으로 산정한 해당 이행연도 예상 활동자료량이 해당 유사시설의 기준연도 연평균 가동실적을 기준으로 산정한 해당 이행연도 예상 활동자료량에 대비하여 100분의 50 이하인 경우에는 예상되는 신설 시설의 해당 이행연도 예상 활동자료량을 산정하는 기준으로 해당 유사시설의 기준연도 연평균 가동실적을 활용할 수 있다.

※ 또한, 해당 사업장 또는 업체에 속하는 유사시설의 가동실적이 없는 경우에는 동일한 업종 내 유사시설의 가동실적 등 자료의 정확성을 입증할 수 있는 별도의 증빙자료를 활용할 수 있고, 이 경우 예상되는 신설 시설의 해당 이행연도 예상 활동자료량을 산정하는 기준으로 해당 증빙자료에 따른 가동실적을 활용할 수 있다.

2) 예상되는 증설 시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량

예상되는 증설 시설의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량([eqn: EE _{n e w _{-} BM}])은 해당 시설의 증설로 인하여 증가되는 예상 활동자료량에 벤치마크 계수를 곱한 값으로 산정한다.

※ 이 경우 증설은 기존시설에 생산활동에 직접적으로 기여하는 물리적 변경을 추가함으로써 변경 이전에 대비하여 기존시설의 설계용량이 100분의 10 이상 증가하고, 활동자료량이 100분의 5 이상 증가하는 것을 말한다. 다만, 벤치마크 적용시설 중에서 시설의 증설을 판단하는 기준으로 설계용량과 활동자료량 모두를 활용하기 어려운 시설(제1차 계획기간의 경우에는 항공 업종의 민간항공기 국내 운항 시설을 말한다)의 경우에는 할당계획에서 정하는 기준에 따라 활동자료량만을 증설을 판단하는 기준으로 활용할 수 있고, 이 경우 증설은 기존시설에 생산활동에 직접적으로 기여하는 물리적 변경을 추가함으로써 변경 이전에 대비하여 기존시설의 활동자료량이 100분의 5 이상 증가하는 것을 말한다.

[eqn: EE _{n e w _{-} BM} `= sum _{k} ^{} NAL _{k} TIMES `BM _{k}]

[eqn: EE _{n e w_{-}BM}]	: 벤치마크 적용시설 중 예상되는 증설 시설(k)의 해당 이행연도 예상 온실가스 배출량(tCO2-eq)
[eqn: NAL _{k}]	: 해당 증설 시설(k)의 해당 이행연도 예상 활동자료량(활동자료 단위) ※ 증설로 인하여 증가되는 활동자료량만을 의미함
[eqn: BM _{k}]	: 해당 증설 시설(k)의 벤치마크 계수(tCO2-eq/활동자료 단위)

ㅇ 증설이 예상되는 시멘트 업종 회색클링커 소성시설의 연소배출활동 및 정유 업종 석유정제시설(석유정제시설을 포함한 사업장의 유틸리티 시설을 포함한다)의 해당 이행연도 예상 활동자료량(제1차 계획기간에 한한다)

[eqn: NAL _{k} `=`C _{k} ` TIMES ` {HAL _{h}} over {C _{h}} TIMES {d _{k}} over {365}]

[eqn: NAL _{k}]	: 해당 증설 시설(k)의 해당 이행연도 예상 활동자료량(활동자료 단위) ※ 시멘트 업종 회색클링커 소성시설의 연소배출활동 및 정유 업종 석유정제시설(석유정제시설을 포함한 사업장의 유틸리티 시설을 포함)에 한함
[eqn: C _{k}]	: 해당 증설 시설(k)의 설계용량(kW, t/yr, GJ/yr 등) ※ 증설로 인하여 증가되는 설계용량만을 의미함
[eqn: C _{h}]	: 기존시설(h)의 설계용량(kW, t/yr, GJ/yr 등)
[eqn: HAL _{h}]	: 기존시설(h)의 활동자료 실적(활동자료 단위) ※ 활동자료 실적이란 기존시설의 처리량 또는 생산량 등을 의미함
[eqn: d _{k}]	: 해당 시설(k)이 증설된 연도의 가동 예정일 이후 잔여일수 ※ 증설된 연도 이후 이행연도의 경우에는 365를 적용함

※ 정유 업종 석유정제시설(석유정제시설을 포함한 사업장의 유틸리티 시설을 포함한다)은 할당계획에 따라 제1차 계획기간에 한하여 할당계획에서 정한 CWB 방법론의 공정 구분에 따라 기준연도 마지막 연도 명세서에서 별도의 일련번호로 보고된 세부 공정 단위를 시설 단위로 본다.

ㅇ 증설이 예상되는 항공 업종 민간항공기 국내 운항시설의 해당 이행연도 예상 활동자료량(제1차 계획기간에 한한다)

[eqn: NAL _{k`} `=`D _{k} ` TIMES `(P _{h} `+`F _{h} `+`M _{h} ) TIMES ` {d _{k}} over {365}]

[eqn: NAL _{k}]	: 해당 증설 시설(k)의 해당 이행연도 예상 활동자료량(활동자료 단위) ※ 항공 업종 민간항공기 국내 운항시설에 한함
[eqn: D _{k}]	: 해당 증설 시설(k)의 운항구간 거리(km) ※ 증설로 인하여 증가되는 운항구간 거리만을 의미함
[eqn: P _{h}]	: 기존시설(h)의 이용승객 중량(ton)
[eqn: F _{h}]	: 기존시설(h)의 수송화물 중량(ton)
[eqn: M _{h}]	: 기존시설(h)의 수송우편물 중량(ton)
[eqn: d _{k}]	: 해당 시설(k)이 증설된 연도의 가동 예정일 이후 잔여일수 ※ 증설된 연도 이후 이행연도의 경우에는 365를 적용함

※ 예상되는 증설 시설의 해당 이행연도 예상 활동자료량을 산정하기 위한 활동자료 실적 등의 가동실적은 기존시설의 기준연도 마지막 연도 가동실적을 활용한다. 다만, 기존시설의 기준연도 마지막 연도 가동실적을 기준으로 산정한 해당 이행연도 예상 활동자료량이 기존시설의 기준연도 연평균 가동실적을 기준으로 산정한 해당 이행연도 예상 활동자료량에 대비하여 100분의 50 이하인 경우에는 예상되는 증설 시설의 해당 이행연도 예상 활동자료량을 산정하는 기준으로 기존시설의 기준연도 연평균 가동실적을 활용할 수 있다.

□ 기준연도에 관리업체로서 목표를 준수하지 아니한 온실가스 초과배출량

기준연도에 관리업체로서 목표를 준수하지 아니한 온실가스 초과배출량([eqn: HE _{extra,mean}])은 해당 업체가 목표관리제의 관리업체로서 기준연도 동안 배출허용량을 초과한 배출량의 합을 해당 계획기간 내 해당 업체가 적용받는 이행연도의 수로 나눈 값으로 산정한다. 이 경우 기준연도 동안 배출허용량을 초과하여 감축한 연도가 있으면 그 초과감축량도 포함하여 산정하되, 산정한 결과 초과배출량이 없거나 초과감축량만 있는 경우에는 업체별 할당량 산정시 반영하지 아니한다.

[eqn: HE _{extra,mean} = {HE _{extra,b1} +HE _{extra,b2} +HE _{extra,b3}} over {N _{year}}]

[eqn: HE _{extra,mean}]	: 업체(i)의 관리업체로서 목표관리 배출허용량에 대한 기준연도 초과배출량(tCO2-eq)
[eqn: HE _{extra,b1}]	: 업체(i)의 첫 번째 기준연도(b1) 초과배출량(tCO2-eq) ※ 초과감축시, [eqn: HE _{extra,b1} `<0]
[eqn: HE _{extra,b2}]	: 업체(i)의 두 번째 기준연도(b2) 초과배출량(tCO2-eq) ※ 초과감축시, [eqn: HE _{extra,b2} `<0]
[eqn: HE _{extra,b3}]	: 업체(i)의 마지막 기준연도(b3) 초과배출량(tCO2-eq) ※ 초과감축시, [eqn: HE _{extra,b3} `<0]
[eqn: N _{year}]	: 해당 계획기간 내 업체(i)가 적용받는 이행연도 수

※ 기준연도 중 업체가 배출 원단위만으로 목표를 부여받은 연도(b)가 있는 경우 해당 연도의 값은 산정에서 제외([eqn: HE _{extra,b} `=0])한다.

※ 기준연도 기간 중 업체가 배출허용량과 배출 원단위 목표를 모두 부여받은 연도(b)가 있는 경우 두 가지 목표를 모두 달성한 경우 해당 연도의 초과감축량([eqn: HE _{extra,b} `<0])으로 반영하고, 두 가지 목표를 모두 달성하지 못한 경우 해당 연도의 초과배출량([eqn: HE _{extra,b} `>0])으로 반영하며, 두 가지 목표 중 하나만 달성한 경우 해당 연도의 값은 산정에서 제외([eqn: HE _{extra,b} `=0])한다.