【별표 1】

용어의 정의

1. 로트(LOT)

동일한 원자재, 부품으로 동일한 제조공정으로 만들어진 같은 품질수준을 가지는 제품을 하나의 단위량으로 모아 놓은 것을 말한다.

2. 비기능시험

기품원의 저장탄약 신뢰성 평가 담당원에 의해 탄약의 기능 외적인 요소에 대하여 내․외부 포장, 탄약의 상태를 확인 및 검사하는 행위를 말한다.

3. 비기능 및 기능등급

탄약상태를 종합 판정하기 위한 비기능 및 기능시험결과를 분류하는 평가등급으로 다음과 같이 분류한다

가. 1(A) : 비기능 특성 또는 기능특성이 양호하여 계속 사용이 가능한 품질에 대한 등급

나. 2(B) : 비기능 특성 또는 기능특성이 저하되어 사용이 제한된 품질에 대한 등급

다. D(D) : 비기능 특성 또는 기능 특성이 과도하게 저하되어 안전상 위험요소가 있는 품질수준 또는 치명적인 결점이 발생된 품목에 대한 등급

4. 사용가능성(Serviceability)

탄약의 저장 및 취급시 안전이 보장되고, 운용 시 성능의 약화가 없이 정상적으로 그 고유기능을 발휘하여 사용이 가능함을 말한다.

5. 시험장 성능시험(Proving Ground Ballistic Test)

각 군의 탄약기능시험으로 평가가 어려운 탄약에 대하여 적절한 시험조건이 갖추어진 시험장에서 실시하는 탄도시험 및 성능시험을 말한다.

6. 신뢰성(Reliability)

탄약의 사용 시 비정상적인 현상이나 안전상의 위험부담이 없이 주어진 성능과 효과를 발휘함을 말한다.

7. 안전성(Safety)

탄약의 저장이나 운용상에 있어서의 안전여부를 말하며 좁은 의미로는 정상적인 저장, 운송, 취급 중에 가해지는 외부의 충격(전기, 열, 빛, 마찰 등)에 대해 안전함을 이루며, 넓은 의미로는 사용 시 비정상기능에 의한 아군의 장비 및 인명에 위해가 없음을 의미한다.

8. 연간시험계획

각 군으로부터 제공받은 대상탄약 현황자료와 관련기관과의 협의결과 및 국내시험능력 등을 종합적으로 고려하여 기품원이 작성하는 당해연도 저장탄약 신뢰성 평가 시험계획서를 말하며, 당해연도 각 기관의 저장탄약 신뢰성 평가 업무수행 근거자료로 활용한다.

9. 저장분석등급

저장분석시험결과를 분류하는 등급으로 다음과 같다.

가. A : 안정제 함량이 0.3% 이상으로 계속 저장 가능

나. C : 안정제 함량이 0.20～0.29%로 1년 이내 소모

다. D : 안정제 함량이 0.20% 미만으로 60일 이내 폐기

10. 저장분석시험( Stockpile Laboratory Test)

탄약의 장기저장에 따른 저장안전성, 신뢰성 추세를 파악할 수 있는 시험으로 실험실적 분석을 통해 이루어지는 소재분석 및 화약 이화학시험 등을 말한다.

11. 저장탄약 시험절차서(Ammunition Stockpile Test Procedure)

저장탄약의 신뢰성 평가를 위해서 이루어지는 비기능시험, 기능시험 및 저장분석시험 등의 시험항목, 시험절차, 및 방법, 평가기준 등이 명시된 시험절차서를 말한다.

12. 저장탄약 신뢰성 평가(ASRP : Ammunition Stockpile Reliability  Program)

전투 및 교육용 탄약으로 비축, 운영하고 있는 저장탄약의 성능유지와 수명주기 판단을 위하여 주기적인 검사, 기능시험, 탄도성능시험, 저장분석시험을 실시하여 안전성, 사용가능성 및 신뢰성을 수리 통계적으로 분석 평가하여 사용유무, 정비, 폐기 등을 판단하고 수명특성체계를 연구하는 일련의 업무를 말한다.

13. 저장탄약 신뢰성 평가 결과보고서

저장탄약의 신뢰성 평가를 수행한 후 이에 대한 시험결과의 분석평가 및 향후 조치방안 등이 종합적으로 기술된 기품원에서 작성한 저장탄약 신뢰성 평가 결과보고서를 말한다.

14. 정보관리 및 전산화

저장탄약 신뢰성 평가업무의 체계적이고 효율적인 관리와 각 관련부서간에 원활한 정보 공유를 위해 저장탄약 신뢰성 평가 업무와 관련된 모든 기술자료와 데이터 및 저장탄약 현황자료 등의 정보를 적절히 유지․관리하고 이들의 정보를 전산화하는 활동을 말한다.

15. 중기시험계획

국방중기계획서 작성을 위한 시험계획서이며 향후 5개년 간 저장탄약 신뢰성평가 업무를 수행할 내용을 연도별로 대상 탄종, 로트수 등을 포함하여 각 기관의 협조를 받아 기품원이 작성하는 중기계획 문서를 말한다.

16. 지원탄약

완성 탄약이 아닌 신관, 추진장약 등의 시험장 성능시험을 위해 필요한 시험보조 탄약으로서 시험주관 부서가 확보하지 못한 경우 이를 군에서 지원하는 탄약을 말한다.

17. 탄약검사원

각 군에 배속되어 탄약검사 및 정비업무에 근무하는 자로서 각 군이 정하고 있는 소정의 자격 요건을 충족하는 탄약검사 전문요원을 말한다.

18. 탄약수명

탄약의 저장 시 안전하고 양호한 성능이 발휘되고 신뢰성이 보장되는 기간을 말한다.

19. 악작용

탄약 및 폭발물의 사격, 기능시험, 검사, 정비, 저장 및 취급 등에서 생기는 각종 폭발사고 및 불발 등에 의한 비정상 기능을 말한다.

20. 일반검사/기능시험

각 군의 탄약검사원에 의해서 실시되는 저장탄약 신뢰성 평가로 비축 탄약에 대한 기능 및 비기능특성, 안전도, 저장특성 등을 파악하는 활동을 말한다.

21. 평가 등급

저장탄약 신뢰성 평가 시험결과를 분석하여 탄약 상태에 따라 기능,   비기능, 저장분석 등급으로 평가하는 것을 말하며 평가등급은 다음과 같다.

가. 비기능 등급  : 1,  2, D

나. 기능등급     : A, B, D

다. 저장분석등급 : A, C, D

22. 폐  기

탄약의 원래 기능을 상실하여 그 자체로서 사용이 불가능한 탄약을 분해하여 그 구성품을 활용하거나 파괴하는 것을 말한다

23. 후속조치

저장탄약 신뢰성 평가 시험자료를 분석ㆍ평가하여 기품원이 보고한 결과보고서에 따라 국방부가 각 군에 지시하여 각 군에서 수행하는 폐기, 정비, 우선불출 및 제한 등의 조치를 말한다.