【별표 1】

용 어 정 의

1. 견본(현품)조달

정식규격 또는 약식규격이 제정되어 있지 아니하거나, 긴급수요로 규격을 제정할 여유가    없을 경우 또는 규격적용이 현저하게 비경제적이거나 불합리하다고 판단되는 품목에 대하여    모델(모델번호), 주요 성능, 관련도면이 포함된 구매요구서를 이용하여 현품으로 구매하는    조달방식

2. 경 결점

제품의 사용상의 동작, 성능, 수명에는 아무런 영향을 미치지는 않으나 그 결점이 있으면    제품의 가치를 저하시키는 결점(또는 그 결점이 있는 검사 시료)

3. 구매요구서

조달요구 품목의 국방규격이 제정되어 있지 아니하거나 한국산업표준 및 정부규격 등 별도의   표준 및 규격도 적용하기 어려운 경우, 민수 상용품 조달 등을 위하여 국방규격 적용이 제한되는   경우에 해당 품목의 주요 기능, 성능 또는 필수 요구 사항을 서술하여 조달에 활용하는 기술문서

4. 국가재고번호(NSN : National Stock Number)

국내재고번호(국가목록부서(NCB)부호가 “37”)와 국외재고번호(국가목록부서(NCB)부호가     “37 이외”)로 구분하며, 나토목록체계 표준화 협정에 따라 각 군수품을 표시하기 위하여 각     군수품에 체계적으로 부여한 번호로서 “군급분류번호(NSC : NATO Supply Class), 국가목록    부서(NCB : National Codification Bureau)부호, 품목식별번호(IIN : Item Identification       Number)“로 구성된 번호를 말한다.

5. 국방규격(Specification)

국방규격은 국방규격서, 도면, 품질보증요구서(QAR), 부품/BOM목록, 소프트웨어 기술자료    등을 포함하며「국방규격의 서식 및 작성에 관한 지침」에 따라 작성한다.

6. 국방규격의 종류

제품 및 용역에 대한 기술적인 요구사항과 요구필요조건의 일치성 여부를 판단하기 위한    절차와 방법을 서술한 문서를 말하며, 제품의 성능, 재료, 형상, 치수, 용적, 색채, 제조,     포장 및 검사방법 등이 포함되며, 국방규격서는 정식규격서와 약식규격서로 구분한다.

7. 군급분류번호(NSC : NATO Supply Class)

품목을 기능별, 용도별, 성질별로 분류하고 유사품목을 묶어서 고유번호를 부여한 것을 말한다.

8. 군수목록

군수품의 식별 및 관리에 필요한 정보제공을 위하여 품목정보 및 목록교범 등이 수록된 자료    로서 군수목록체계에서 지원하는 목록자료를 말한다.

9. 군수지원분석(LSA: Logistics Support Analysis )

무기체계의 수명주기간에 걸쳐 군수지원요소를 확인, 분석, 구체화하는 활동으로 획득 단계별로      주장비의 지원체계를 결정하는데 필요한 정보를 제공하며, 해당 무기체계의 운영 유지비용을    최적화시키는 동시에 무기체계 운용 시 지속적인 군수지원이 이루어질 수 있도록 보장하는    종합군수지원 업무의 실체적인 활동을 말한다.

10. 군수품

국방부 및 그 직할부대․직할기관과 육․해․공군이 사용․관리하기 위하여 획득하는     물품으로서 무기체계 및 전력지원체계로 구분한다. <방위사업법>

11. “군수품 품명 역명법”이라 함은 품명에 의한 유사품목의 식별을 용이하게 하고, 각종 문서상에    품목의 기본개념을 우선적으로 표기할 수 있도록 기본명을 앞에  표기하고, 콤마(,)뒤에 수식어로    표기한다.

12. 규격(Specification)

구매하는데 적용될 재료․부품․결합체․장비 등 품목과 용역에 관한 기술적인 요구사항과    요구하는 필요조건에 대한 일치성 여부를 판단․결정하는 절차와 방법이 포함된 기준 또는    문서로써, 국방규격은 국방규격서, 설계도면, 품질보증요구서(또는 품질보증보충규정), 부품/BOM    목록, 시험절차서, 기술교범 등을 포함한다.

13. 규격완화(Deviation)

제품제조에 앞서 계약서, 규격서 또는 관계문서 등에서 규정하고 있는 성능상 또는 설계상의    필요조건에 미달되는 정도를 일정한 단위 또는 특정기간에 한하여 문서 절차에 의하여     허용하는 것을 말한다.

14. 규격화

국방규격 및 국방표준을 제․개정하고 관련정보 등을 관리하는 일련의 과정을 의미한다.

15. 근원정비복구성(SMR : Source, Maintenance, Recoverability)부호

품목의 획득방법, 정비계단 선정, 복구 또는 폐기처리 단계를 5자리 영문자로 표기한 부호로서,    군수지원분석 결과 결정된 품목별 보급형태(1, 2자리), 교환·수리단계(3, 4자리) 및 수리가능    여부, 폐기 개념 단계(5자리) 등의 정보를 수록하고 있는 부호를 말한다.

16. 기술변경(Engineering Change)

형상 식별서 작성 이후에 발생되는 물품의 형상․특성 및 기능 등의 변경을 말하며 기술변경은 해당 기술자료 묶음의 수정을 필요로 한다.

17. 기술자료(Technical Data)

기술자료 묶음(Technical Data Package : TDP), 기술정보(Technical Information : TI) 및 기술규격서(Technical Specification : TS) 등 기술에 대한 내용을 수록한 것을 말하며, 책자 또는 필름 등 그 표현형식 여하는 상관하지 아니한다.

18. 기술자료 묶음(Technical Data Package : TDP)

군에 소요되는 장비의 품목 및 용역에 대한 기술적인 특성 및 필수사항을 제작․생산 및    조달에 적합하도록 완전하고 명확하게 묘사한 기술자료로서 규격서․도면․소프트웨어     (소스코드 포함) 기술자료․품질보증요구서(QAR)․부품/BOM목록, 상호운용성 프로파일    등이 포함되며, 국방규격 작성 시 원천자료로 활용된다.

19. 계약담당공무원

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」제2조의 규정에 의한 공무원을 말하며,    방위사업법령 및 방위사업청 훈령 등에서 계약․사업관리와 관련하여 업무를 수행하는 방위    사업청 원가․규격․사업․사업지원부서 등의 공무원을 포함한다.

20. 계약상대자

방위사업청과 계약을 체결한 자연인 또는 법인을 말한다.

21. 면제(Waiver)

제품생산 도중 또는 검사를 받기 위하여 제출된 후, 규정된 필요조건과 상이한 것이      발견되었으나 상이한 상태 그대로 또는 추가 인가된 방법으로 수리 후 사용 가능한 것으로    간주되는 경우 문서 절차에 의하여 그 제품을 합격으로 인정하는 것을 말한다.

22. “모델번호(Model number)” 라 함은 군수품 (상용품 또는 해외도입품 포함) 을 쉽게 식별    할 수 있도록 부여한 영문자 + 숫자로 된 것을 말하며, 무기체계의 경우 고유명칭에 해당한다.   (K2)

23. 목록자료

군수품에 대한 목록 관련 자료로서 목록화를 통해서 생산되는 각종 자료(식별자료, 참조자료,    관리자료, 특성자료 등)를 말한다.

24. 목록화

표준화된 체계와 제도화된 절차에 따라 보급품에 대한 분류 및 식별, 품명 및 재고번호,     특성 및 관리자료 작성 등 일련의 과정을 말한다.

25. 목록화 교범

군수품의 목록화를 위한 지침이 되는 자료로서 군급분류번호, 탄약식별부호, 생산자부호,     지정품명, 품목식별지침서 등의 자료를 말한다.

26. 목록화 자료

군수품에 대한 목록화 요청 시 제출되는 각종 자료(국방군수품 목록화 요청서, 도면, 규격,    교범 등)를 말한다.

27. 무기체계

유도무기․항공기․함정 등 전장에서 전투력을 발휘하기 위한 무기와 이를 운영하는데    필요한 장비․부품․시설․소프트웨어 등 제반요소를 통합한 것으로서 대통령령이

정하는 것을 말하며 다음 각 호와 같이 분류한다.

가. 통신망 등 지휘통제․통신 무기체계

나. 레이다 등 감시․정찰무기체계

다. 전차․장갑차 등 기동무기체계

라. 전투함 등 함정무기체계

마. 전투기 등 항공무기체계

바. 자주포 등 화력무기체계

사. 대공유도무기 등 방호무기체계

아. 모의분석․모의훈련 소프트웨어 및 장비 등 그 밖의 무기체계  <방위사업법령>

28.        “미국방성식별부호( DODIC :Department of Defense Identification Code)” 라 함은

가. 탄약의 품목식별을 용이하게 하기 위하여 체계적으로 분류한 부호

나. 영문 알파벳(1∼2개) + 2∼3 계단 아라비아 숫자로 구성

다. 국내 생산탄약은 앞에 K를 첨가하여 사용한다.

29. 부품/BOM(부품목록/자재명세서(BOM:Bill Of Materials))

특정 제품이 어떤 부품들로 구성되는가에 대한 데이터로 최종 제품과 부품들과의 관계를     계층적으로 표현하여 제품을 구성하는 부품정보 및 부품 구조정보가 결합된 구조 목록

30. 상세형 규격(Detail Specification)

구매에 적용될 품목과 용역에 관한 기술적인 요구사항과 요구성능의 달성방법을 구체적으로    기술한 규격을 말한다. <방위사업관리규정>

31. 성능형 규격(Performance Specification)

요구되는 결과를 얻기 위한 구체적인 방법을 기술하지 않고 요구성능, 환경조건, 연동성․

호환성 등을 명시한 규격을 말한다.

32. 수리부속품 및 특수공구목록교범

기술교범규격(국방-0050-0001-2)에 따라 기본형(P교범)과 통합형(정비 및 P교범 통합)으로    구분되며 수리부속품목록, 특수공구목록, 국가재고번호 및 부분품번호 색인이 포함된 교범을    말한다.

33.        “시제 모델번호” 라 함은 개발 또는 국산화 ( 모방생산 : 기술협력,절충교역) 과정에서 사업이    취소 ․변경될 경우를 대비하여 시제품을 대상으로 부여하는 임시 모델번호로써  모델번호 앞에    시제부호'X'를 붙여서 사용한다.(XK2)

34. 생산자부호(CAGE :Commercial And Government Entity Code) 라 함은 군수품을 생산    또는 판매하거나 용역을 제공하는 자 등에게 부여한 부호를 말한다.

35.        “임시명칭”이라 함은 시제품 개발 시 업체나 연구개발 주관기관에서 임의로 부여한 이름을    말한다.

36. 임시재고번호

나토목록체계 규정에 의한 원생산국 재고번호 미부여품목 중 국내에서 사용되는 품목에 대하여    잠정적으로 부여한 번호를 말한다.

37.        “전력명 ( 또는 전력명칭, 사업명 )” 이라 함은 무기체계의 소요제기 단계에서 쓰는 무기체계(또는    전력, 사업)의 명칭을 말한다.

38. 전력지원체계

무기체계 외의 장비․부품․시설․소프트웨어 그 밖의 물품 등 제반요소를 말한다.

<방위사업법>

39. 종합군수지원계획서(ILS-P : Integrated Logistics Support Plan)

종합군수지원 업무수행과 체계적인 관리를 위한 전반적인 계획 문서로써 종합군수지원요소,    획득 단계별로 달성해야 할 업무, 주관 및 관련부서별 임무, 그리고 임무달성을 위한 세부일정    계획과 예산, 시험평가 및 군수지원분석 계획 등이 포함된 문서를 말한다.

40. 중 결점

제품의 동작이나 성능이 불충분하여 제품의 실용성을 저하시킬 수 있는 결점(또는 그      결점이 있는 검사 시료)

41. 참조번호(R/N : Reference Number)

생산자, 공급자 및 설계통제기관 등이 부품, 도면, 규격서, 기타 기술자료에 부여한 번호로서    군수품의 식별과 검색 및 획득하는데 도움을 줄 목적으로 군수목록에 인용하는 번호를 말한다.

42. 치명결점

인명 또는 인체에 위해를 주거나 안전하지 않은 상태를 초래할 것이 예상되는 것이나     제품의 기능에 중대한 영향을 줄 것으로 예상되는 것 또는 제품을 사용목적에 사용할 수    없는 결점(또는 그 결점이 있는 검사 시료)

43. 최초정보교환(Initial Exchange of Information)

구매국 국가목록부서(NCB :National Codification Bureau)에서 수입하는 장비나 수리부속의    생산국 국가목록부서에 목록화 업무를 기획, 계획할 수 있도록 제공하는 정보(계약자, 계약번호,    장비명, 목록화 조항 포함 여부, 목록화 대상량, 목록화 요청시기, 목록화 요구시기 등)와 이에    대해 생산국 국가목록부서에서 목록화 가능시기 등을 국제양식에 의해 답변하는 등의 행위를    말한다.

44. 탄약식별부호(DODIC : Department of Defense  Identification Code)

탄약의 식별을 용이하게 하기 위하여 분류한 부호를 말한다.

45.          “통상명칭 ( 별칭 )” 이라 함은  무기체계 및 전력지원체계의 상징적인 의미 혹은 임무 구분과    의사전달을 돕기 위한 명칭으로 일반적인 문서와 대외 홍보 등에 활용한다.

46. 표준(Standard)

합의에 의해 작성되고 인정된 기관에 의해 작성되었으며, 주어진 범위 내에서 최적 수준의    성취를 목적으로 공통적이고 반복적인 사용을 목적으로 규칙, 지침 또는 특성을 제공하는    문서 <KS A ISO/IEC Guide 2 : 표준화 및 관련 활동 - 일반 어휘>

47. 표준화(Standardization)

군수품의 조달․관리 및 유지를 경제적․효율적으로 수행하기 위하여 표준을 설정하여,     이를 활용하는 조직적 행위와 기술적 요구사항을 결정하는 품목지정, 규격제정, 형상관리    등의 지정에 관한 제반활동을 말한다. <방위사업관리규정>

48. 품명(Item Name)

품목의 개념을 명백히 하고 유사품이나 관련된 품목으로부터 구별하기 위해 사용하는     보급품의 이름으로 기본명과 수식어로 구성되며, 통상 역명법에 의해 표시된다.

<군수용어편람>

※ 역명법 : 분류 및 검색의 편의성을 위하여 기본품명 뒤에 수식어를 나열하는 방식으로         예를 들어 ‘전차(기본명), 전투용(제1수식어), 무한궤도식(제2수식어)’으로 표현된다.

49. 품목식별

재질, 치수, 형상 및 물리적․화학적 특성 등을 비교 후 품목의 중복여부를 검색하여 유일성을    확인하는 과정을 말한다.

50. 품목식별지침서(IIG : Item Identification Guide)

품목별 특성자료를 입력하기 위한 지침서를 말한다.

51. 품질보증요구서(Quality Assurance  Requirement : QAR)

국방규격의 일부분으로서, 품질보증을 위하여 검사하여야 할 개수를 지정하고 그 검사 특성

및 방법과 합격품질수준(AQL)을 명시하는 문서를 말하며, 이는 기술자료 묶음에 포함된다.

52. 형상(Configuration)

제품화된 품목의 기능적, 물리적 특성을 말하며 규격서나 도면 등 기술자료에 치수, 모양,

재질, 제원, 성능의 형태로 표현된다.

53. 형상식별서(Configuration Identification)

품목에 대하여 각 순기 단계별 기능적, 물리적 특성을 식별하여 기술한 규격서, 도면 및 부품목록 등 기술자료를 말한다

- 기능형상식별서 : 체계요구조건검토(SRR) 이후 개발품목에 대한 기능적 특성을 식별하여 기술한 문서

- 개발형상식별서 : 기본설계검토(PDR) 이후 개발품목에 대한 기능적 물리적 특성을 식별하여 기술한 문서

- 제품형상식별서 : 개발 및 운용시험평가 이후 초도생산기준 설정 등을 위한 기능적, 물리적 특성을 식별하여 기술한 문서

54. 형상자료유지(Configuration Status Accounting)

승인된 형상식별서, 제안된 형상변경사항, 제안된 형상변경의 추진현황, 승인된 형상변경의    이행현황 등의 필요한 정보를 기록 유지하는 활동을 말한다.

55. 형상통제(Configuration Control)

형상식별서가 승인된 후 발생되는 형상품목의 형상변경에 관하여 평가․협조․변경 제안의    승인․기각 및 승인된 변경사항의 이행 등을 말하며 기술변경, 규격완화, 규격면제로 구분    한다.

56. “DODAC”라 함은 목록화 시 기타자료로 입력되며  ‘군급번호 + DODIC ’로 구성된다.

예) 1315 - C256 (탄약, 81MM)