[별표 1]

용어 정의(제5조 관련)

1. 견본(Standard Samples)

의류의 색깔, 모피나 목재의 조직과 같이 시험 절차서나 설계 자료로는 요구하는 품질과 특성을 명확히 표현할 수 없어, 해당 품목의 품질과 특성을 입증하기 위하여 조달기관이나 사용자로부터 제공되는 대표적인 샘플을 말한다.

2. 견본조달

정식규격 또는 약식규격이 제정되어 있지 아니하거나, 긴급수요로 규격을 제정할 여유가 없을 경우 또는 규격적용이 현저하게 비경제적이거나 불합리하다고 판단되는 품목에 대하여 모델번호, 주요 성능, 관련도면이 포함된 구매요구서를 이용하여 현품으로 구매하는 조달방식을 말한다.

3. 구매요구서

조달요구 품목의 국방규격이 제정되어 있지 아니하거나 한국산업표준 및 정부규격    등 별도의 표준 및 규격도 적용하기 어려운 경우, 민수 상용품 조달 등을 위하여    국방규격 적용이 제한되는 경우에 해당 품목의 주요 기능, 성능 또는 필수 요구 사항을    서술하여 조달에 활용하는 기술문서

4. 군급분류

품목을 기능별, 용도별, 성질별로 크게 분류하고, 유사품목을 묶어서 고유번호를 부여한 것으로 4자리로 구성되며, 앞의 두 자리 숫자는 군(群), 뒤의 두 자리는 급(級)이라 한다.

5. 군사요구도

군사적 목적에 부합될 수 있도록 수요기관이 요구하는 군수품의 필요성, 운영개념, 작전운영성능 등 제반요건을 말하며, 통상 무기체계 이외의 장비에 대하여 사용한다.

6. 군수품

가.「물품관리법」제2조제1항 본문에 따른 물품 중 국방부 및 그 직할기관, 합동참모본부, 육·해·공군에서 관리하는 물품을 말한다. 다만, 현금, 법령에 따라 한국은행에 기탁하여야 할 유가증권,「국유재산법」제5조제1항제1호에 따른 동산은 제외한다.

나. 군부대를 유지하며, 작전하는데 필요한 모든 품목, 식량, 의류, 장비, 무기, 탄약,       연료, 물자 그리고 모든 종류의 기계를 포함한다.

7. 규격(Standard Specification)

일반적으로 공업품의 물리적 및 화학적 특성, 제조방법, 시험방법을 과학적으로 규정한 표준을 말하며, 특히 제품구매 및 용역에 대한 규격을 지칭하며 정식규격과 약식규격으로 구분된다. 국방규격은 국방규격서, 도면, 품질보증요구서(QAR), 소프트웨어 기술문서 등의 기술 자료로 구성된다.

8. 규격서(Specification)

제품 및 용역에 대한 기술적인 요구사항과 요구 필요조건의 일치성 여부를 판단하기 위한 절차와 방법을 서술한 문서를 말하며, 제품의 성능, 재료, 형상, 치수, 용적, 색채, 제조, 포장 및 검사 방법 등이 포함되며, 국방규격서는 정식규격서와 약식규격서로 구분한다.

가. 정식규격서는 일정한 형식과 내용을 구비하여 계속적으로 통용하고 반복 사용하기 위하여 작성된 규격서이다.

나. 약식규격서는 용도와 조건에 따라 임시규격서, 포장규격서, 도면규격서로 구분한다.

1) 임시규격서는 기술 자료가 미비할 때 제정하는 규격서로서 정식규격화 하지 아니하고는 원칙적으로 동일품목 구매에 재사용하지 못하는 규격서이다.

2) 포장규격서는 완성장비 부품 등 포장사항이 규제되지 않는 품목의 수송, 취급의 편의성을 위하여 포장조건을 정한 규격서를 말한다.

3) 도면규격서는 군용물자 부품 등 단순 기능품을 구매하는데 적용하기 위해           도면 위주로 작성한 규격서를 말한다.

9. 미터 단위계

미터 단위계는 국제도량측정국(International Bureau of Weights and Measures)의 국제단위계(Le Systeme International d'Unites(SI))에 기초를 한 국제단위(International Systeme of Units)에 의해 규정된 기본적인 측정 시스템이다. 이 단위들은 IEEE 268에 수록되어 있다.

10. 부품번호(Part Number)

제품을 생산하는 생산자들이 생산품을 식별하고 공정통제, 자재청구 및 불출 목적상 부속품에 부여한 번호를 말한다.

11. 인증(Qualification)

이것은 획득에 앞서 행하는 독립적인 과정이며 이 과정에 의해 제조자의 능력 또는 제조자나 배급자의 제품이 규격서 필요조건과 관련 법령이 정하는 인증의 획득을 요구하는 품목인가, 혹은 국방 품질시스템 규격(KDS 0050-9000)을 만족하는 시스템에 대한 인증과 이의 후속 인증이 만족하는지 검사, 시험, 증명되는 과정이다.

12. 작전운용성능(Required Operational Capability : ROC)

군사전략 목표달성을 위해 획득이 요구되는 무기체계의 운용개념을 충족시킬 수 있는 성능수준과 무기체계능력을 제시한 것으로서 연구개발 또는 국외도입 무기체계의 획득을 위한 시험평가의 기준이 된다.

13. 국가재고번호

보급품을 표시하기 위하여 각 보급품에 체계적으로 부여한 번호로써 군급분류번호, 국가부호, 품목식별번호로 구성된 번호를 말한다.

14. 지식재산권(Intellectual Property)

지식재산권은 문화·예술작품·과학적 발명·상표 등 인간의 지적, 정신적 활동의 결과로 발생되는 권리를 말하며, 산업 활동과 관련되는 특허, 실용신안, 의장, 상표를 중심으로 하는 산업재산권과 문화 창달과 관련되는 문학, 음악, 미술작품 등과 같이 학문적 예술적 창작을 중심으로 하는 저작권으로 크게 구분된다.

15. 지정품명

동일품목에는 동일품명이 부여될 수 있도록 품명의 뜻을 정의하고 그 사용을 인가한    품명을 말한다.

16. 체계(System)

주어진 임무유형과 운용형태를 수행하거나 지원할 수 있는 품목, 결합체(또는 세트), 숙련도, 그리고 기술이 합쳐진 구성체를 말한다. 한 완전한 시스템에는 그 시스템 본연의 운용 내지는 비운용 또는 지원환경에서 독자적으로 운용하는 데 소요되는 관련시설, 품목, 재료, 근무 및 인원 등이 포함된다.

17. 포장

환경 악화와 손상 또는 두 경우로부터 제품을 보호하기 위해 사용되는 과정과 절차이다. 포장은 세척, 건조, 보관, 포장, 표기 그리고 결합(unitization)을 포함한다.

18. 표준(Standard)

합의에 의해 작성되고 인정된 기관에 의해 작성되었으며, 주어진 범위 내에서 최적 수준의 성취를 목적으로 공통적이고 반복적인 사용을 목적으로 규칙, 지침 또는 특성을 제공하는 문서.<KS A ISO/IEC Guide 2 : 표준화 및 관련 활동 - 일반 어휘>

19. 표준화(Standardization)

군수품의 조달․관리 및 유지를 경제적․효율적으로 수행하기 위하여 표준을 설정하여, 이를 활용하는 조직적 행위와 기술적 요구사항을 결정하는 품목지정, 규격관리, 형상관리 등에 관한 제반활동을 말한다.

20. 품명(Item Name)

품목의 개념을 명백히 하고 유사품이나 관련된 품목으로부터 구별하기 위해 사용하는 보급품의 이름으로 기본명과 수식어로 구성되며, 통상 역명법에 의해 표시된다.

※ 역명법 : 분류 및 검색의 편의성을 위하여 기본품명 뒤에 수식어를 나열하는 방식으로 예를 들어 '전차(기본명), 전투용(제1수식어), 무한궤도식(제2수식어)'으로 표현된다.

21. 한국산업표준(KS : Korea Industrial Standard)

산업표준화법에 의하여 국가기술표준원 주관으로 제정한 국가표준으로 제품, 방법, 기본표준화를 그 대상으로 하며, 산업제품이 KS에  합당하다는 취지를 특정한 마크인 ㉿표시제도의 기준규격으로도 사용된다.

22. 형(Type)

설계 모델, 모양 혹은 다른 형상과 관련하여 유사 품목이나 공정의 차이를 제공하며 일반적으로 “Ⅰ형”, “Ⅱ형”과 같이 로마문자로 표시한다.

23. 형상(Configuration)

제품화된 품목의 기능적, 물리적 특성을 말하며, 규격서나 도면 등 기술 자료에 치수, 모양, 재질, 제원, 성능의 형태로 표현된다.

24. 호환성(Interchangeability)

서로 교환이 될 수 있는 성질을 말하며, 제품에 따라 치수상(규격상)의 호환성과 성능상의 호환성이 문제된다. 이는 표준화된 제품(장비 및 수리부속품)일 때 호환성은 더욱 높다.