[별표 1]

유해물질의 허용기준(제5조 관련) 낚싯대와 낚싯줄ㆍ낚싯바늘ㆍ낚싯봉 등 도구별 유해물질의 허용기준은 다음과 같다.
	물질명	용출 허용기준(㎎/kg)
	납(Pb)	90 이하
	비소(As)	25 이하
	크로뮴(Cr)	60 이하
	카드뮴(Cd)	75 이하
비고: 용출(溶出) 허용기준에 대한 검사는 「품질경영 및 공산품안전관리법」 제14조제3항에 따라 고시하는 제품검사의 안전기준 중 물놀이기구에 대한 중금속 용출 시험방법에 따른다.