〔별표 1〕

자동차 차종별 배출계수(제2조 제4호 관련)

1. 2005년 1월 1일 이후 적용 자동차의 배출계수

가. 일반 자동차

(단위: g/km)

차종	연료	CO	HC	NOx	PM	비고
경자동차	휘발유	0.656	0.07	0.19	-
	LPG	1.312	0.084	0.286	-
승용1	휘발유	0.821	0.029	0.132	-	차량총중량 2.5톤미만 및 8인이하 승용차
	LPG	1.642	0.06	0.385	-
	경유	0.469	0.025	0.502	0.086
승용1(택시)	LPG	2.31	0.098	0.586	-
승용2	휘발유	0.627	0.018	0.135	-	차량총중량 2.5톤미만의 다목적형 승용자동차
	LPG	1.642	0.070	0.397	-
	경유	0.364	0.019	0.536	0.061
승용3	휘발유	0.633	0.023	0.196	-	차량총중량 3.5톤미만 및 15인이하 승용차
	LPG	1.717	0.062	0.447	-
	경유	0.39	0.021	0.556	0.064
승용4(25인승이하)	경유	0.513	0.219	2.494	0.069	차량총중량 3.5톤 이상
	CNG	0.673	2.058	1.757	-
승용4(시내버스)	경유	2.424	0.664	6.647	0.154
	CNG	0.673	2.058	1.757	-
승용4(기타버스)	경유	2.282	0.623	6.139	0.15
화물1	휘발유	0.627	0.018	0.135	-	차량총중량 2톤 미만
	LPG	1.642	0.070	0.397	-
	경유	0.364	0.019	0.536	0.061
화물2	휘발유	0.633	0.023	0.193	-	차량총중량 2톤이상 3.5톤미만
	LPG	1.717	0.062	0.447	-
	경유	0.252	0.015	0.573	0.06
화물3(적재량5t이하)	경유	2.039	0.777	3.531	0.194	차량총중량 3.5톤 이상
화물3(적재량5t초과)	경유	3.068	0.859	10.305	0.331
	CNG	0.673	2.058	1.757	-
특수차	경유	3.297	0.938	10.948	0.354

비고. 휘발유사용 승용1의 2004년도 판매대수 비율의 50%, 2005년도 판매대수 비율의 25%, 2004년 6월 30일까지 판매한 가스사용 화물3, 2004년 9월 30일까지 판매한 경유사용 승용4 및 화물3은 다음의 배출계수를 적용한다.

차종	연료	CO	HC	NOx	PM	비고
승용1	휘발유	0.821	0.097	0.256	-	2000연식 배출허용기준 적용
승용4(25인승이하)	경유	0.747	0.331	2.993	0.109	2001연식 배출허용기준 적용
승용4(시내버스)	경유	3.462	1.007	11.965	0.233
승용4(기타버스)	경유	3.260	0.944	7.674	0.225
화물3 (적재량5t이하)	경유	2.913	1.177	4.237	0.292
화물3 (적재량5t초과)	경유	4.383	1.302	12.366	0.497
	CNG	7.574	11.320	2.762	-	2004.7.1 배출허용기준 적용
특수차	경유	4.710	1.421	13.101	0.531	차량총중량 3.5톤이상

나. 저공해자동차

(단위 : g/km)

차종	종류	연료	CO	HC	NOx	PM	비고
경자동차	제1종	전기	0	0	0	-
	제2종	가스	0.659	0.027	0.035	-
		하이브리드	0.330	0.022	0.024	-
	제3종	휘발유	0.330	0.022	0.024	-
		가스	1.312	0.084	0.149	-
승용1	제1종	전기	0.000	0.000	0.000	-
	제2종	가스	0.824	0.021	0.046	-
		하이브리드	0.412	0.018	0.031	-
	제3종	휘발유	0.412	0.018	0.031	-
		가스	1.642	0.035	0.198	-
승용2	제1종	전기	0.000	0.000	0.000	-
	제2종	가스	0.824	0.024	0.041	-
		하이브리드	0.389	0.011	0.031	-
	제3종	휘발유	0.389	0.011	0.031	-
		가스	1.472	0.068	0.175	-
		경유 (가)	0.241	0.014	0.272	0.035	TW<1.7t
		경유 (나)	0.364	0.019	0.536	0.014	TW≥1.7t
승용3	제2종	가스	0.824	0.021	0.046	-
	제3종	가스	1.717	0.062	0.229	-
		경유	0.390	0.021	0.556	0.013
승용4(25인승이하)	제2종	가스	0.673	2.058	1.320	-
	제3종	가스	0.673	2.058	1.506	-
		경유	0.513	0.219	2.494	0.014
승용4(시내버스)	제2종	CNG	0.673	2.058	1.320	-
	제3종	경유	2.424	0.664	6.647	0.031
		CNG	0.673	2.058	1.506	-
승용4(기타버스)		경유	2.282	0.623	6.139	0.030
화물1	제2종	가스	1.019	0.030	0.054	-
	제3종	휘발유	0.389	0.013	0.050	-
		가스	1.642	0.070	0.206	-
		경유	0.228	0.014	0.206	0.022
화물2	제2종	가스	0.824	0.021	0.046	-
	제3종	가스	1.717	0.062	0.229	-
		경유	0.252	0.015	0.573	0.012
화물3(적재량5t이하)	제3종	경유	2.039	0.777	3.531	0.039
화물3(적재량5t초과)	제2종	가스	0.673	2.058	1.320	-
	제3종	가스	0.673	2.058	1.506	-
		경유	3.068	0.859	10.305	0.066
특수차	제3종	경유	3.297	0.938	10.948	0.071

2. 2006년 1월 1일 이후 적용 자동차의 배출계수

가. 일반 자동차

(단위 : g/km)

차종		연료	CO	HC	NOx	PM	비고
경자동차		휘발유	2.258	0.005	0.002	-
		가스	4.510	0.006	0.003	-
소형 승용자동차		휘발유	0.178	0.005	0.015	-	승차인원 8인이하
		가스	0.217	0.002	0.007	-
		경유	0.010	0.010	0.130	0.001
LPG택시		가스	0.659	0.015	0.043	-
중형 승용자동차	-	휘발유	0.052	0.001	0.001	-	승차인원 9인이상 15인이하
		가스	0.042	0.001	0.002	-
	RW≤1,305kg	경유	0.009	0.009	0.268	0.008
	1,305kg<RW≤1,760kg	경유	0.009	0.009	0.268	0.008
	RW>1,760kg	경유	0.009	0.009	0.268	0.008
대형 승용자동차	25인승이하	경유	0.368	0.154	1.510	0.018	차량 총중량 8-12t
초대형 승용자동차	시내버스	경유	1.850	0.515	4.663	0.040	차량 총중량 12t 이상
		CNG	1.736	2.106	5.261	0.000
	기타버스	경유	1.615	0.498	6.647	0.036
소형 화물자동차	-	휘발유	0.165	0.015	0.059	-	차량 총중량 2t 미만
		가스	0.342	0.005	0.090	-
	RW≤1,305kg	경유	0.087	0.011	0.087	0.013
	1,305kg<RW≤1,760kg	경유	0.087	0.011	0.087	0.013
중형 화물자동차	RW>1,760kg	경유	0.087	0.011	0.087	0.013	차량 총중량 2-3.5t 미만
	-	휘발유	0.050	0.002	0.011	-
		가스	0.229	0.005	0.045	-
대형 화물자동차(적재량 5t이하)		경유	0.543	0.104	1.678	0.012	차량 총중량 3.5-12t
초대형 화물자동차(적재량 5t초과)		CNG	1.736	2.106	5.261	-	차량 총중량 12t이상
		경유	1.262	0.308	7.930	0.048
특수차		경유	1.368	0.323	8.354	0.051

비고 1. 휘발유사용 소형승용차는 연차적으로 적용하며 각 연도의 판매비율(2006년 25%, 2007년 50%, 2008년 75%, 2009년 100%)에 해당하는 판매대수를 제외한 판매자동차에 대하여는 [별표 1] 1. 가의  배출계수를 적용한다.

2. 양산중인 자동차중 휘발유 소형승용차를 제외한 자동차는 2006년 12월 31일까지, 가스사용 자동차중 소형승용차는 2007년 6월 30일까지는 [별표 1] 1. 가의 배출계수를 적용한다.

3. 2006년 12월 31일까지 인증을 받고 2007년 12월 31일까지 판매한 차량총중량 2.5톤을 초과한 소형승용 및 소형화물, 중형승용 및 중형화물과 2006년 9월 30일까지 인증을 받고 2007년 12월 31일까지 판매한 대형승용․화물 및 초대형승용․화물자동차는 [별표 1] 1.가의 배출계수를 적용한다.

나. 저공해자동차

(단위 : g/km)

차종			종류	연료	CO	HC	NOx	PM	비고
경자동차			제1종	전기	0.000	0.000	0.000	-
			제2종	가스	2.659	0.001	0.001
				하이브리드	1.331	0.001	0.001		휘발유
			제3종	휘발유	1.331	0.001	0.001
				가스	4.510	0.006	0.002
소형 승용자동차			제1종	전기	0.000	0.000	0.000
			제2종	가스	0.103	0.000	0.002
				가스(택시)	0.314	0.003	0.012
				하이브리드	0.085	0.001	0.004		휘발유
				하이브리드	0.010	0.010	0.067	0.000	경유
			제3종	휘발유	0.085	0.001	0.004
				가스	0.217	0.002	0.005
				가스(택시)	0.659	0.015	0.033
				경유	0.010	0.010	0.067	0.000
중형 승용자동차			제1종	전기	0.000	0.000	0.000
			제2종	가스	0.020	0.000	0.001
				하이브리드	0.025	0.000	0.000		휘발유
중형 승용 자동차	RW≤1,305kg			하이브리드	0.009	0.009	0.139	0.003	경유
	1,305<RW≤1,760kg			하이브리드	0.009	0.009	0.138	0.002
	RW>1,760kg			하이브리드	0.009	0.009	0.186	0.001
중형 승용자동차			제3종	휘발유	0.025	0.000	0.000
				가스	0.042	0.001	0.002
중형 승용 자동차	RW≤1,305kg			경유	0.009	0.009	0.139	0.003
	1,305<RW≤1,760kg			경유	0.009	0.009	0.138	0.002
	RW>1,760kg			경유	0.009	0.009	0.268	0.001
대형 승용자동차 (25인승이하)			제3종	경유	0.037	0.154	1.510	0.009
초대형 승용자동차 (시내버스)			제2종	CNG	1.736	2.106	3.006
			제3종	CNG	1.736	2.106	3.953
				경유	1.850	0.515	4.663	0.020
초대형 승용자동차 (기타버스)			제3종	경유	1.615	0.498	6.647	0.018
소형 화물자동차			제2종	가스	0.163	0.001	0.026
			제3종	휘발유	0.079	0.003	0.017
				가스	0.342	0.005	0.068
소형 화물 자동차	RW≤1,305kg			경유	0.087	0.011	0.045	0.005
	1,305kg<RW≤1,760kg			경유	0.087	0.011	0.045	0.003
중형 화물자동차			제2종	가스	0.109	0.001	0.013
			제3종	휘발유	0.024	0.000	0.003
				가스	0.229	0.005	0.034
중형 화물자동차		RW>1,760kg		경유	0.087	0.011	0.087	0.002
대형 화물자동차 (적재량 5t이하)			제3종	경유	0.543	0.104	1.678	0.006
초대형 화물자동차 (적재량 5톤초과)			제2종	CNG	1.736	2.106	3.006
			제3종	CNG	1.736	2.106	3.803
				경유	1.262	0.308	7.930	0.024
특수차			제3종	경유	1.368	0.323	8.354	0.025

3. 2009년 1월 1일 이후 적용 자동차의 배출계수

가. 일반 자동차

(단위 : g/km)

차종		연료	분류	CO	HC	NOx	PM
경자동차		휘발유	기준 1	4.499	0.008	0.002	-
			기준 2	2.258	0.005	0.002	-
			기준 3	1.077	0.001	0.001	-
			기준 4	0.000	0.000	0.000	-
		가스	기준 1	8.986	0.009	0.003	-
			기준 2	4.510	0.006	0.003	-
			기준 3	2.152	0.001	0.001	-
			기준 4	0.000	0.000	0.000	-
소형 승용자동차		휘발유	기준 1	0.354	0.009	0.015	-
			기준 2	0.178	0.005	0.015	-
			기준 3	0.085	0.001	0.004	-
			기준 4	0.000	0.000	0.000	-
		가스	기준 1	0.432	0.004	0.007	-
			기준 2	0.217	0.002	0.007	-
			기준 3	0.103	0.000	0.002	-
			기준 4	0.000	0.000	0.000	-
		경유	-	0.010	0.008	0.093	0.000
LPG택시		가스	기준 1	1.312	0.025	0.043	-
			기준 2	0.659	0.015	0.043	-
			기준 3	0.314	0.003	0.012	-
			기준 4	0.000	0.000	0.000	-
중형 승용자동차		휘발유	기준 1	0.104	0.002	0.001	-
			기준 2	0.052	0.001	0.001	-
			기준 3	0.025	0.000	0.000	-
			기준 4	0.000	0.000	0.000	-
		가스	기준 1	0.083	0.001	0.002	-
			기준 2	0.042	0.001	0.002	-
			기준 3	0.020	0.000	0.001	-
			기준 4	0.000	0.000	0.000	-
중형 승용자동차	RW≤1,305kg	경유	-	0.009	0.007	0.193	0.001
	1,305kg<RW≤1,760kg	경유	-	0.009	0.007	0.191	0.001
	RW>1,760kg	경유	-	0.009	0.007	0.192	0.001
대형 승용자동차	25인승이하	경유	-	0.412	0.174	0.949	0.018
초대형 승용자동차	시내버스	경유	-	1.850	0.515	2.664	0.040
		CNG	-	1.736	2.106	3.006	-
	기타버스	경유	-	1.615	0.498	3.799	0.036
소형 화물자동차		휘발유	기준 1	0.329	0.025	0.059	-
			기준 2	0.165	0.015	0.059	-
			기준 3	0.079	0.003	0.017	-
			기준 4	0.000	0.000	0.000	-
		가스	기준 1	0.681	0.009	0.090	-
			기준 2	0.342	0.005	0.090	-
			기준 3	0.163	0.001	0.026	-
			기준 4	0.000	0.000	0.000	-
소형 화물자동차	RW≤1,305kg	경유	-	0.087	0.009	0.063	0.001
	1,305kg<RW≤1,760kg	경유	-	0.087	0.009	0.062	0.002
중형 화물자동차	RW>1,760kg	경유	-	0.087	0.009	0.062	0.001
중형 화물자동차		휘발유	기준 1	0.099	0.003	0.011	-
			기준 2	0.050	0.002	0.011	-
			기준 3	0.024	0.000	0.003	-
			기준 4	0.000	0.000	0.000	-
		가스	기준 1	0.457	0.009	0.045	-
			기준 2	0.229	0.005	0.045	-
			기준 3	0.109	0.001	0.013	-
			기준 4	0.000	0.000	0.000	-
대형 화물자동차 (적재량 5t 이하)		경유	-	0.543	0.104	0.959	0.012
초대형 화물자동차 (적재량 5t초과)		CNG	-	1.736	2.106	3.006	-
		경유	-	1.262	0.308	4.532	0.048
특수차		경유	-	1.368	0.323	4.774	0.051

나. 저공해자동차

(단위 : g/km)

차종	종류	연료			CO	HC	NOx	PM
경자동차	제1종	전기			0.000	0.000	0.000	-
	제2종	휘발유			0.600	0.002	0.001	-
		가스			1.933	0.002	0.001	-
		하이브리드			0.600	0.002	0.001	-
	제3종	휘발유			1.257	0.005	0.001	-
		가스			4.051	0.006	0.002	-
소형 승용자동차 (8인이하)	제1종	전기			0.000	0.000	0.000	-
	제2종	휘발유			0.085	0.002	0.004	-
		가스			0.104	0.001	0.002	-
		경유			0.010	0.006	0.041	0.000
		가스(택시)			0.314	0.006	0.012	-
		하이브리드(휘발유)			0.085	0.002	0.004	-
		하이브리드(경유)			0.010	0.008	0.093	0.000
	제3종	휘발유			0.178	0.005	0.009	-
		가스			0.217	0.002	0.004	-
		가스(택시)			0.659	0.015	0.024	-
		경유			0.010	0.008	0.093	0.000
중형 승용 자동차 (9-15인)	제1종	전기			0.000	0.000	0.000	-
	제2종	휘발유			0.025	0.000	0.000	-
		가스			0.020	0.000	0.001	-
		경유	(RW≤1,305kg)		0.009	0.005	0.086	0.001
			(1,305kg<RW≤1,760kg)		0.009	0.005	0.085	0.001
			(RW>1,760kg)		0.009	0.004	0.086	0.001
		하이브리드(휘발유)			0.025	0.000	0.000	-
		하이 브리드 (경유)	(RW≤1,305kg)		0.009	0.007	0.193	0.001
			(1,305kg<RW≤1,760kg)		0.009	0.007	0.191	0.001
			(RW>1,760kg)		0.009	0.007	0.192	0.001
	제3종	휘발유			0.052	0.001	0.001	-
		가스			0.042	0.001	0.001	-
		경유	(RW≤1,305kg)		0.009	0.007	0.193	0.001
			(1,305<RW≤1,760kg)		0.009	0.007	0.191	0.001
			(RW>1,760kg)		0.009	0.007	0.192	0.001
대형승용 (25인승이하)	제2종	경유			0.421	0.051	0.190	0.006
	제3종	경유			0.421	0.114	0.569	0.006
초대형승용 (시내버스)	제2종	경유			1.850	0.150	0.533	0.013
		CNG			1.736	0.613	0.601	-
	제3종	경유			1.850	0.337	1.598	0.013
		CNG			1.736	1.378	2.405	-
초대형승용 (기타버스)	제2종	경유			1.615	0.145	0.760	0.012
	제3종	경유			1.615	0.326	2.279	0.012
소형화물	제2종	휘발유			0.079	0.006	0.017	-
		가스			0.163	0.002	0.026	-
	제3종	휘발유			0.165	0.015	0.034	-
		가스			0.342	0.005	0.051	-
	제2종	경유(RW≤1,305kg)			0.087	0.007	0.028	0.001
	제3종				0.087	0.009	0.063	0.001
	제2종	경유(1,305kg<RW≤1,760kg)			0.087	0.006	0.028	0.002
	제3종				0.087	0.009	0.062	0.002
중형화물	제2종	휘발유		(RW>1,760kg)	0.024	0.001	0.003	-
		가스			0.109	0.002	0.013	-
		경유			0.087	0.006	0.028	0.001
	제3종	휘발유		(RW>1,760kg)	0.050	0.002	0.006	-
		가스			0.229	0.005	0.026	-
		경유			0.087	0.009	0.062	0.001
대형화물 (적재량 5톤이하)	제2종	경유			0.543	0.030	0.192	0.004
	제3종	경유			0.543	0.068	0.575	0.004
초대형화물 (적재량 5톤초과)	제2종	CNG			1.736	0.613	0.601	-
		경유			1.262	0.090	0.906	0.016
	제3종	CNG			1.736	1.378	2.405	-
		경유			1.262	0.202	2.719	0.016
특수차	제2종	경유			1.368	0.094	0.955	0.017
	제3종	경유			1.368	0.212	2.864	0.017

비고 1. 휘발유사용 자동차 중 2008년 12월 31일 이전에 인증을 받고 2009년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지 판매한 대형승용․화물․초대형승용․화물 자동차에 대하여는 [별표 1] 2. 가의 배출계수를 적용한다.

2. 경유사용 자동차 중 2009년 8월31일까지 인증을 받고 2009년 9월 1일부터 2010년 12월 31일까지 판매한 경자동차, 소형승용차, 시험중량이 1,305킬로그램 이하인 소형화물차, 중형승용차․화물차는 [별표 1] 2.가의 배출계수를 적용한다.

3. 경유사용 자동차 중 시험중량 2톤을 초과하고 7인승 이상인 소형승용차와 시험중량이 1,305킬로그램을 초과하는 소형화물차, 중형승용차․화물차에 대하여는 2010년 9월 1일부터 적용하되, 2010년 8월 31일까지 인증을 받고 2010년 9월 1일부터 2011년 12월 31일까지 판매한 자동차는 [별표 1] 2. 가의 배출계수를 적용한다.

4. 경유사용 자동차 중 2009년 8월 31일까지 인증을 바고 2009년 9월 1일부터 2010년 9월 30일까지 판매한 대형승용․화물 및 초대형승용․화물 자동차는 [별표 1] 2.가의 배출계수를 적용한다.

4. 2012년 7월 1일 이후 적용 자동차의 배출계수

가. 일반 자동차

(단위 : g/km)

차종		연료	분류	CO	HC	NOx	PM
경자동차		휘발유	기준 1	4.499	0.008	0.002	-
			기준 2	2.258	0.005	0.002	-
			기준 3	1.077	0.001	0.001	-
			기준 4	0.000	0.000	0.000	-
		가스	기준 1	8.986	0.009	0.003	-
			기준 2	4.510	0.006	0.003	-
			기준 3	2.152	0.001	0.001	-
			기준 4	0.000	0.000	0.000	-
소형 승용자동차		휘발유	기준 1	0.354	0.009	0.015	-
			기준 2	0.178	0.005	0.015	-
			기준 3	0.085	0.001	0.004	-
			기준 4	0.000	0.000	0.000	-
		가스	기준 1	0.432	0.004	0.007	-
			기준 2	0.217	0.002	0.007	-
			기준 3	0.103	0.000	0.002	-
			기준 4	0.000	0.000	0.000	-
		경유	-	0.010	0.008	0.093	0.000
LPG택시		가스	기준 1	1.312	0.025	0.043	-
			기준 2	0.659	0.015	0.043	-
			기준 3	0.314	0.003	0.012	-
			기준 4	0.000	0.000	0.000	-
중형 승용자동차		휘발유	기준 1	0.104	0.002	0.001	-
			기준 2	0.052	0.001	0.001	-
			기준 3	0.025	0.000	0.000	-
			기준 4	0.000	0.000	0.000	-
		가스	기준 1	0.083	0.001	0.002	-
			기준 2	0.042	0.001	0.002	-
			기준 3	0.020	0.000	0.001	-
			기준 4	0.000	0.000	0.000	-
중형 승용자동차	RW≤1,305kg	경유	-	0.009	0.007	0.193	0.001
	1,305kg<RW≤1,760kg	경유	-	0.009	0.007	0.191	0.001
	RW>1,760kg	경유	-	0.009	0.007	0.192	0.001
대형 승용자동차	25인승이하	경유	-	0.412	0.174	0.949	0.018
초대형 승용자동차	시내버스	경유	-	1.850	0.515	2.664	0.040
		CNG	-	1.736	2.106	3.006	-
	기타버스	경유	-	1.615	0.498	3.799	0.036
소형 화물자동차		휘발유	기준 1	0.329	0.025	0.059	-
			기준 2	0.165	0.015	0.059	-
			기준 3	0.079	0.003	0.017	-
			기준 4	0.000	0.000	0.000	-
		가스	기준 1	0.681	0.009	0.090	-
			기준 2	0.342	0.005	0.090	-
			기준 3	0.163	0.001	0.026	-
			기준 4	0.000	0.000	0.000	-
소형 화물자동차	RW≤1,305kg	경유	-	0.087	0.009	0.063	0.001
	1,305kg<RW≤1,760kg	경유	-	0.087	0.009	0.062	0.002
중형 화물자동차	RW>1,760kg	경유	-	0.087	0.009	0.062	0.001
중형 화물자동차		휘발유	기준 1	0.099	0.003	0.011	-
			기준 2	0.050	0.002	0.011	-
			기준 3	0.024	0.000	0.003	-
			기준 4	0.000	0.000	0.000	-
		가스	기준 1	0.457	0.009	0.045	-
			기준 2	0.229	0.005	0.045	-
			기준 3	0.109	0.001	0.013	-
			기준 4	0.000	0.000	0.000	-
대형 화물자동차 (적재량 5t 이하)		경유	-	0.543	0.104	0.959	0.012
초대형 화물자동차 (적재량 5t초과)		CNG	-	1.736	2.106	3.006	-
		경유	-	1.262	0.308	4.532	0.048
특수차		경유	-	1.368	0.323	4.774	0.051

나. 저공해자동차

(단위 : g/km)

차종	종류	연료			CO	HC	NOx	PM
경자동차	제1종	전기			0.000	0.000	0.000
	제2종	휘발유			0.600	0.002	0.001
		가스			1.933	0.002	0.001
		하이브리드			0.600	0.002	0.001
	제3종	휘발유			0.741	0.001	0.001
		가스			2.389	0.001	0.001
소형 승용자동차 (8인이하)	제1종	전기			0.000	0.000	0.000
	제2종	휘발유			0.085	0.002	0.004
		가스			0.104	0.001	0.002
		경유			0.010	0.006	0.041	0.000
		가스(택시)			0.314	0.006	0.012
		하이브리드(휘발유)			0.085	0.002	0.004
		하이브리드(경유)			0.010	0.006	0.041	0.000
	제3종	휘발유			0.085	0.001	0.004
		가스			0.104	0.000	0.002
		가스(택시)			0.314	0.003	0.012
		경유			0.010	0.006	0.067	0.000
중형 승용 자동차 (9-15인)	제1종	전기			0.000	0.000	0.000
	제2종	휘발유			0.025	0.000	0.000
		가스			0.020	0.000	0.001
		경유	(RW≤1,305kg)		0.009	0.005	0.086	0.001
			(1,305kg<RW≤1,760kg)		0.009	0.005	0.085	0.001
			(RW>1,760kg)		0.009	0.004	0.086	0.001
		하이브리드(휘발유)			0.025	0.000	0.000
		하이 브리드 (경유)	(RW≤1,305kg)		0.009	0.005	0.086	0.001
			(1,305kg<RW≤1,760kg)		0.009	0.005	0.085	0.001
			(RW>1,760kg)		0.009	0.004	0.086	0.001
	제3종	휘발유			0.025	0.000	0.000
		가스			0.020	0.000	0.001
		경유	(RW≤1,305kg)		0.009	0.005	0.139	0.001
			(1,305<RW≤1,760kg)		0.009	0.006	0.150	0.001
			(RW>1,760kg)		0.009	0.006	0.151	0.001
대형승용 (25인승이하)	제2종	경유			0.421	0.051	0.218	0.006
	제3종	경유			0.421	0.114	0.569	0.006
초대형승용 (시내버스)	제2종	경유			1.850	0.150	0.613	0.013
		CNG			1.736	0.191	0.346
	제3종	경유			1.850	0.337	1.598	0.013
		CNG			1.736	0.383	0.526
초대형승용 (기타버스)	제2종	경유			1.615	0.145	0.874	0.012
	제3종	경유			1.615	0.326	2.279	0.012
소형화물	제2종	휘발유			0.079	0.006	0.017
		가스			0.163	0.002	0.026
	제3종	휘발유			0.079	0.003	0.017
		가스			0.163	0.001	0.026
	제2종	경유(RW≤1,305kg)			0.087	0.007	0.028	0.001
	제3종				0.087	0.007	0.046	0.001
	제2종	경유(1,305kg<RW≤1,760kg)			0.087	0.006	0.028	0.002
	제3종				0.087	0.007	0.049	0.002
중형화물	제2종	휘발유		(RW>1,760kg)	0.024	0.001	0.003
		가스			0.109	0.002	0.013
		경유			0.087	0.006	0.028	0.001
	제3종	휘발유		(RW>1,760kg)	0.024	0.000	0.003
		가스			0.109	0.001	0.013
		경유			0.087	0.007	0.049	0.001
대형화물 (적재량 5톤이하)	제2종	경유			0.543	0.030	0.221	0.004
	제3종	경유			0.543	0.068	0.575	0.004
초대형화물 (적재량 5톤초과)	제2종	CNG			1.736	0.191	0.346
		경유			1.262	0.090	1.042	0.016
	제3종	CNG			1.736	0.383	0.526
		경유			1.262	0.202	2.719	0.016
특수차	제2종	경유			1.368	0.094	1.098	0.017
	제3종	경유			1.368	0.212	2.864	0.017

비고 1. CNG 저공해 자동차 중 초대형 승용, 초대형 화물 자동차의 경우 2013년 1월 1일부터 적용하되, 2012년 12월 31일 이전에 인증을 받고 2013년 12월 31일까지 출고되는 자동차는 [별표 1] 3.나의 배출계수를 적용한다.