[별표 1]

전기자동차 차종별 평가항목 및 기준(제2조 관련)

항 목	차종 및 기준
	고속전기자동차 (승합, 주행거리확장차량 포함)	저속전기자동차	화물전기자동차		전기버스 (주행거리확장차량 포함)
1. 1회충전 주행거리	-상온: 120km이상 -저온: 90km이상	-상온: 60km이상 -저온: 48km이상	경형	-상온: 60km이상 -저온: 48km이상	플러그 충전형	-상온: 80km이상
			소형	-상온: 80km이상 -저온: 60km이상	무선 충전형, 배터리 교환형	-상온: 50km이상
2. 최대등판능력	25% 이상
3. 인터록 안전장치	충전기 연결 상태에서는 차량의 구동에 의한 이동이 불가능하여야 함
4. 주 배터리 차단 장치	주 배터리 차단 장치가 설치하고 운전자가 인지할 수 있도록 설치 위치를 알려야 함
5. 비상등 작동 여부	주 배터리가 분리･방전되거나 직류변환장치(DC/DC 컨버터)가 고장인 경우, 비상등이 최소 한 시간의 연속 작동해야 함
6. 배터리 종류	양극소재로 리튬을 사용하는 배터리 또는 동등이상 성능을 가진 배터리를 장착하여야 함
7. 배터리 사용 환경	완전충전 상태에서 주위온도 -10℃~30℃ 사이에 16일간 구동 또는 충전 없이 대기한 후, 별도 기술적 조치 없이 자동차의 구동과 충전이 가능하여야 함
8. 완속충전	KS규격 충전기와 호환되어야 함				-
9. 급속충전	선택적 부착(KS규격 충전기와 호환되어야 함)				-
10. 충전소요시간	10시간 이내				2시간 이내
11. 충전상태 표시 계기판	주 배터리 잔량을 표시하는 계기판이 장착되어야 함
12. 배터리 방전 경고	배터리 잔량이 일정 수준에 도달하면 운전자에게 경고하는 장치가 있어야 함
13. 기타 표시사항	주 배터리 용량 표시, 구동가능 배터리 최저치 표시, 주요 전력소비장치의 소비전력량 표시

비고 : 1. “저속전기자동차”란｢자동차관리법｣제35조의2에서 정의한 자동차를 말한다.

2. “고속전기자동차”란 전기자동차로서 ｢자동차관리법｣제3조제1항 및 같은 법 시행규칙 제2조 별표1 제1항의 규모별 세부분류 기준에 따른 승용자동차 중 저속전기차를 제외한 자동차를 말한다.

3. “전기버스”란 전기자동차로서｢자동차관리법｣제3조제1항 및 같은 법 시행규칙 제2조 별표1 제1항의 규모별 세부분류 기준에 따른 승합자동차중 중형, 대형에 해당하는 자동차를 말한다.

4. “화물전기자동차”란 전기자동차로서｢자동차관리법｣제3조제1항 및 같은 법 시행규칙 제2조 별표1 제1항의 규모별 세부분류 기준에 따른 화물자동차중 경형, 소형에 해당하는 자동차를 말한다.

5. “승합전기자동차”란 전기자동차로서 ｢자동차관리법｣제3조제1항 및 같은 법 시행규칙 제2조 별표1 제1항의 규모별 세부분류 기준에 따른 승합자동차 중 경형 및 소형에 해당하는 자동차를 말한다.

6. “전기버스”란 전기자동차로서 ｢자동차관리법｣제3조제1항 및 같은 법 시행규칙 제2조 별표1 제1항의 규모별 세부분류 기준에 따른 승합자동차 중 중․대형에 해당하는 자동차를 말한다.

7. “주행거리확장차량(EREV, Extended Range Electric Vehicle)차량”이란 배터리와 엔진이 장착된 차량으로서 엔진은 배터리 충전을 위한 발전기(Generator) 역할만하고, 동력원은 외부 전기 공급원 및 엔진 공급원으로부터 충전 받은 전기에너지를 동력원(배터리)으로 사용하는 자동차를 말한다.

8. 전기자동차(저속, 고속, 승합, 화물, 버스)의 1회 충전거리는 ｢대기환경보전법｣ 제48조 및 같은 법 시행규칙 제65조제3항에 의한 전기자동차의 측정방법을 적용한다.