[별표 1] <개정 2010.9.1>

종자업의 시설기준(제46조 및 제47조제1항 관련)

1. 채소

구분

철재하우스

육종포장

실험실

규모

330㎡ 이상

30a 이상

-

장비

정선기·건조기·포장기·수분측정기 및 발아시험기 각 1대 이상(임차사용을 포함한다)

비고: 육묘만을 하는 경우에는 육종포장 및 장비를 제외한다.

2. 과수

구분

육묘포장

대목포장(臺木圃場)

모수(母樹)

규모

100a 이상

50a 이상

결실되는 나무 품종당 5주 이상

구비조건

-

자가 소유일 것

자가 소유일 것

비고: 가. 감귤의 육묘만을 하는 경우에는 대목포장을 제외한다.

나. 「농촌진흥법」 제14조의2에 따라 설립된 농업기술실용화재단의 경우에는 대목포장의 자가 소유를 갈음하여 임차권 등 사용권을 확보한 경우를 포함한다.

다. 종자 관련 검정기관이 병해충이 없음을 인정한 모수에서 생산된 접수(接樹)를 공급받는 경우에는 자가 소유의 모수를 구비하지 아니하여도 된다.

3. 화훼

구분

철재하우스

육종포장

실험실

규모

330㎡ 이상

30a 이상

100㎡ 이상

구비조건

-

-

현미경(500배 이상) 1대

그 밖의 장비

정선기, 건조기 및 포장기 각 1대 이상(종자류의 경우만 해당한다)

비고: 가. 교배 등의 방법으로 육종포장에서만 종자를 생산하는 경우에는 실험실을 제외한다.

나. 조직배양 등의 방법으로 실험실에서만 종자를 생산하는 경우에는 철재하우스 및 육종포장을 제외한다.

4. 버섯

구분

실험실

준비실

살균실

냉각실

접종실

배양실

저장실

규모

16.5㎡ 이상

49.5㎡ 이상

23.0㎡ 이상

16.5㎡ 이상

13.2㎡ 이상

165.0㎡ 이상

33.0㎡ 이상

구비조건

가. 현미경 (1,000배 이상) 1 대 이상

나. 냉장고 (200ℓ 이상) 1대 이상

가. 수도 시설설치

나. 입병기 1대

다. 배합기 1대

라. 자숙솥

가. 고압

살균기

1) 압력: 15∼20LPS

2) 규모: 1회 600병 이상

에어컨시설 또는 냉각시설

가. 무균 상태를 지속할 수 있는 시설

나. 자외선 등 설치

실온 20∼25℃로 조정할 수 있는 항온 장치시설

실온 1∼5℃로 조절할 수 있는 냉각시설

다. 소형 고압살균기 1대 이상

라. 항온기 2대 이상

마. 건열 살균기 1대 이상

1대 (양 송이 생산자만 해당한다)

나. 보일러: 0.4톤 이상

5. 식량작물(법 제114조에 따른 국가품종목록 등재대상작물만 해당한다)
구분		철재하우스	육종포장		실험실
규모		330㎡ 이상	100a 이상		100㎡ 이상
구비조건		-	-		현미경(1,500배 이상) 1대 발아시험기 3대 수분측정기 1대
기타장비		정선기, 건조기 및 포장기 각 1대 이상
비고: 감자의 경우에는 수분측정기 및 건조기를 제외한다.
6. 기타(사료작물 및 특용작물 등)
구분	철재하우스			육종포장		실험실
규모	-			10a 이상		-
장비	정선기, 건조기 및 포장기 각 1대 이상(종자류의 경우만 해당한다)