[별표1]

차음구조 성능기준

등급	등급기준 (dB)
1급	58 ≤ Rw + C
2급	53 ≤ Rw + C ＜ 58
3급	48 ≤ Rw + C ＜ 53

※ Rw : KS F 2808에 따라 실험실에서 측정한 음향감쇠계수(음향투과손실)를 KS F 2862에 따라 평가한 단일수치평가량

C : KS F 2862에서 규정하고 있는 스펙트럼조정항으로서 특정주파수대역에서 차음성능이 저하하는 것을 평가하기 위해 적용