[별표 1] 친환경주택의 단열성능 기준(창)

지 역 부 위		평균열관류율(W/m2K)
		중부1	중부2	남부	제주
창 (발코니 내측 창호 포함)	외기에 직접면함	0.90 이하	0.90 이하	1.00 이하	1.50 이하
	외기에 간접면함	1.20 이하	1.50 이하	1.70 이하	1.70 이하