[별표 1] 친환경 주택의 단열성능 기준(제7조 관련)

부 위			평균열관류율 기준(W/m2K)
			중부	남부	제주
외 벽	외기 직접 면함		0.21 이하	0.28 이하	0.46 이하
	외기 간접 면함		0.28 이하	0.43 이하	0.58 이하
측 벽			0.17 이하	0.25 이하	0.32 이하
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕	외기에 직접 면하는 경우		0.18 이하	0.22 이하	0.28 이하
	외기에 간접 면하는 경우		0.26 이하	0.31 이하	0.40 이하
최하층에 있는 거실의 바닥	외기에 직접 면하는 경우	바닥난방인 경우	0.23 이하	0.28 이하	0.33 이하
		바닥난방이 아닌 경우	0.29 이하	0.33 이하	0.39 이하
	외기에 간접 면하는 경우	바닥난방인 경우	0.35 이하	0.40 이하	0.47 이하
		바닥난방이 아닌 경우	0.41 이하	0.47 이하	0.55 이하