〔별표 1〕

크레인의 동일형식 인정범위

1. 기본형식과 동일 설계조건 하에서 다음의 각 항목 또는 각 항목의 조합에 의해 변경되는 경우에는 동일형식으로 인정할 수 있다. 단, 크레인의 종류 및 거더, 레그 또는 지브 등의 단면규격 등이 동등 이상이어야 한다.

가. 거더의 스팬이 줄어드는 경우

나. 지브의 길이가 줄어드는 경우

다. 레그 또는 마스트의 높이가 줄어드는 경우

라. 사용양정이 줄어드는 경우

마. 운전속도(권상, 횡행, 주행 또는 선회)가 느려질 때 상이점(전동기 용량, 감속기용량 등)을 규격표(Table)로 제출하는 경우

바. 운전조작방법을 2가지 이상(운전실, 펜던트 및 리모콘 등)에서 1가지 이상(예로서 펜던트만 사용 등)으로 선택 사용하는 경우

사. 크레인의 설치대수가 증가되지 않는 범위내에서 동등규격 이상의 주행레일을 사용하여 주행길이를 줄인 경우

아. 새들 구조부분의 변경 없이 휠(Wheel)의 크기만 변경하여 규격표로 제출하는 경우

자. 횡행, 주행집전장치 형식이 동일한 것으로서 정격용량(Ampere Aating)및 성능이 동등이상인 경우

차. 정격전압이 교류 600볼트 이하로서 사용전압별로 변경되는 부품의 용량을 규격표로 제출하는 경우

카. 호이스트의 대하여는 기본형식이 동일한 것으로서 설계시 정격하중 별로 상이점(전동기용량, 속도 등)을 규격표로 제출하는 경우