[별표 1]

통     칙

이 규격 및 기준은 제품별 각항에서 특별히 규정을 하는 것 이외에는 원칙적으로 이하의 통칙에 준한다.

(1) 도량형은 미터법에 따라 다음의 약호를 쓴다.

길이：m, ㎝, ㎜, ㎚

용량：L, mL, μL

중량：㎏, g, ㎎, ㎍

넓이：㎠

1 L는 1,000 cc, 1 mL는 1 cc로 하여 시험을 할 수 있다.

열량：cal, Kcal

(2) 중량백분율을 표시할 때에는 %의 기호를 쓴다. 다만, 용액 100 mL중의 물질햠량(g)을 표시할 때에는 w/v%, 용액 100 mL중의 물질 함량( mL)을 표시할 때에는 v/v%의 기호를 쓴다. 중량백만분율을 표시할 때에는 ppm의 약호를 쓴다.

(3) 온도는 셀시우스법을 쓰며, 아라비아숫자의 오른편 위에 ℃를 붙여서 표시한다.

(4) 표준온도는 20℃로 하고, 상온은 15～20℃, 실온은 1～35℃, 미온은 30～40℃로 한다.

온탕은 따로 규정이 없는 한 60～70℃, 열탕은 100℃의 물로 한다.

“수욕상 또는 수욕중에서 가열한다”함은 따로 규정이 없는 한 그 가열온도는 약 100℃로 하되, 수욕대신 약 100℃의 증기욕을 쓸 수 있다.

(5) “찬곳”이라 함은 따로 규정이 없는 한 0～15℃의 장소를 말한다.

(6) 시험에 쓰는 물은 따로 규정이 없는 한 증류수 또는 정제수로 한다.

(7) “용액”이라고 기재하고 특히 그 용제를 표시하지 아니한 것은 수용액을 말한다

(8) 감압은 따로 규정이 없는 한 15 ㎜Hg 이하로 한다.

(9) “미산성”, “약산성”, “강산성”, “미알칼리성”, “약칼리성”, “강알칼리성” 등으로 기재한 것은 산성 또는 알칼리성의 정도의 개략을 표시한 것으로서 그 pH의 범위는 다음과 같다.

미산성    ：약 5 ～ 약 6.5

약산성    ：약 3 ～ 약 5

강산성    ：약 3 이하

미알칼리성：약 7.5 ～ 약 9

약알칼리성：약 9 ～ 약 11

강알칼리성：약 11 이상

(10) 용액의 농도를 “(1→5)”, “(1→10)”, “(1→100)” 등으로 기재한 것은 고체시약 1 g 또는 액체시약 1 mL를 용매에 녹여 전량을 각각 5 mL, 10 mL, 100 mL 등으로 하는 것을 표시한다. 또한 “(1＋1)”, “(1＋5)” 등으로 기재한 것은 고체시약 1 g 또는 액체시약 1 mL에 용매를 각각 1 mL, 5 mL 혼합하는 것으로서 뒤의 숫자로서 용매의 비율을 나타낸다. 용매는 따로 표시되어 있지 않으면 물을 써서 혼합한다.

(11) “(1：1)”, “(4：2：1)” 등으로 나타낸 것은 액체시약의 혼합용량비 또는 고체시약의 혼합중량비를 말한다.

(12) 방울수를 측정할 때에는 20℃에서 증류수 1 g을 20±1방울로 적하하는 기구를 쓴다.

(13) 네슬러관은 안지름 20 ㎜, 바깥지름 24 ㎜, 밑에서부터 마개의 밑까지의 거리 20 ㎝의 무색유리로 만든 공전평저시험관으로서 50 mL의 것을 쓴다. 또한 각관의 눈금의 높이의 차는 2 ㎜이하로 한다.

(14) 원자량은 국제원자량표에 의한다.

분자량은 이 표에 의하여 계산한 후 소수점 이하 2자리까지 정리한다.

(15) “이상”, “이하” 또는 “미만”이라고 기재한 것은 시험에서 얻은 수치를 끊어 올리거나 버리지 아니하였을 때의 수치를 따라 표시한 것이다.

(16) “정밀히 단다”라 함은 규정된 양의 검체를 취하여 화학천칭 또는 자동미량천칭으로 칭량함을 말한다.

(17) 시험은 따로 규정이 없는 한 상온에서 행하고 조작 후 30초 이내에 관찰한다. 다만, 온도의 영향이 있는 것에 대하여는 표준온도에서 행한다.

(18) 수치를 정리하여 소숫점 이하를 n자리까지 하는 경우에는 (n+1)자리 이하의 수치를 다음과 같이 끊어 올리거나 또는 버린다.

㈀ (n+1) 자리의 수가 6이상일 때에는 끊어 올린다.

㈁ (n+1) 자리의 수가 4이하일 때에는 버린다.

㈂ (n+1) 자리의 수가 5일 때에는 n자리의 수가 1, 3, 5, 7 또는 9일 경우에는 끊어 올리고, n자리의 수가 0, 2, 4, 6 또는 8일 경우에는 버린다.

(19) “타르색소”라 함은 타르색소의 알루미늄레이크를 포함한 것을 말한다.

(20) 이 규격 및 기준에 규정된 시험방법 이외의 방법으로서 그 시험방법이 보다 더 정밀하고 신속 간편할 때에는 그 방법을 사용할 수도 있다. 다만, 그 결과가 의심스럽거나 판정에 영향을 미칠 수 있다고 인정할 때에는 규정된 방법에 의하여 시험하고 판정하여야 한다.