<별표 1> 통합기준점 형상 및 매설표준도

■ 표석상부

- 호장거리(직선7cm)

- 호높이 : 2cm

■ 표석어깨부 : 곡률반경 3cm

■ 측면각모서리 : 폭1cm 절삭 곡면연마

■ 상부십자선 : 가로2cm 세로2cm 음각

통합기준점 형상

정면글씨

17

15

7

17

국토지리정보원

통합기준점

2015년

국토교통부

74

2

평면도

배면도

정면도

우측면도

좌측면도

17

15

17

2

3

통합기준점

3.5

0.5  2.3 0.4 2.3 0.4 2.3 0.4 2.3 0.4 2.3   0.5

0.5

화  강  암

배면글씨

매설후 전경

7

2×2×0.2 십자선 음각

○형상: 주변경관과 아우르는 정원석 개념으로 제작

○재질: 화강암, 모서리는 곡률 가공

○규격: 1등국가기준점 규격으로 제작

○보호석: 모가없는 둥글고 미려한 자연석 사용

1/2 이상 함몰 설치

국토지리정보원

＋

단위: cm

53

2

2

4

국 토 교 통 부

2

1

3.5

60

모가없는 자연보호석

길이23×입경12

15

17

통합기준점 매설표준도

21×21거푸집

100

60

20

20

콘크리이트

1 : 2 : 4

콘크리이트

1 : 2 : 4

표

석

⌒

화

강

암

보호석

G.L

70

13

20

3

2

80

5

19

11

15

8

8

21

2.5

70×70 상부 거푸집

거푸집(상부:2 하부:1)

반석

7

9

30

30

7

반석십자선

크기 : 7cm 폭7mm

글자 : V자홈 각자

반석

30

60×60 하부 거푸집

＋

단위: cm

흙채움

흙채움

흙채움

6

30

5

25

2

74

100

4.5

12

8

통합기준점 반석형상

기   본

30

30

7

0.7

0.7

7

0.7

9

■ 반석의 재질 : 대리석

■ 폭: 0.7cm   깊이: 0.7cm   길이: 7cm

V홈으로 음각 후   검정색 도색

단위: cm