[별표 1]

시 설	검 사 장 비
1. 검사장비의 관리실 2. 영상을 판독할 수 있는 적절한 설비를 갖춘 판독실(판독용모니터, 판독대, 조광장치 등 구비) * 판독실 조도 50 Lux 이하 3. 온습도기록계 비치 등 장비관리실 및 판독실의 적절한 환경 설비	1. 의료장비별 표준팬텀 2. 판독용모니터(5M pixel이상) 3. 판독대(illuminater) 조도 10,000 Lux 이상 4. 전산화단층촬영장치 선량측정용 팬텀(복부, 두부) 5. 전산화단층촬영장치 CTDI 선량측정기(electrometer, chamber 포함) 6. 유방촬영용장치 유선선량측정기(electrometer) 7. 관전압측정기 8. 관전류측정기 9. mAs 측정기 10. 농도계(Densitometer) 11. 감광계(Sensitometer) 12. 의료용 디지털 온도계 13. 40mesh 구리망(Screen Film Contact Test Tool) 14. 감약 아크릴 시트(1인치, 4개이상) 15. 알루미늄 시트(99%이상, 반가층 측정용) 16. 잔여정착액 키트 17. 조사시간측정기 18. 조도계 19. 휘도계 20. 기압계[Barometer(Digital)] 21. 소음계(Sound level meter) 22. 해상력차트(resolution test pattern)

품질관리검사기관의 시설 및 검사장비 기준(제4조 관련)